(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 18)
    (no_connects 2)
    (area 23.2918 12.40155 97.840001 54.4484)
    (thickness 1.6)
    (drawings 13)
    (tracks 45)
    (zones 0)
    (modules 13)
    (nets 7)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user hide)
    (17 F.Adhes user hide)
    (18 B.Paste user hide)
    (19 F.Paste user hide)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.6 1.397)
    (pad_drill 0.8128)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-000002)
  (net 3 N-000003)
  (net 4 N-000004)
  (net 5 N-000005)
  (net 6 N-000006)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
  )
  (module LOGO (layer B.Cu) (tedit 58973A1F)
    (at 88.5 35.5)
    (fp_text reference G*** (at -7.5 -14.5) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at -6.5 22) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module PIN_ARRAY_3X1 (layer F.Cu) (tedit 58951DD2)
    (at 45.72 35.56 90)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K1 (at 2.54 -15.24 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_3 (at -3.81 -16.51 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 2.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.524 2.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-000002)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_3X1 (layer F.Cu) (tedit 589733AF)
    (at 43.18 35.56 90)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K2 (at 6.35 -17.78 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_3 (at -2.54 -19.05 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 2.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 1.524 2.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.524 2.5) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-000002)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 589532B1)
    (at 58.42 31.75 90)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D1 (at 2.54 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 16.51 2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000006)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 58952001)
    (at 62.23 36.83 270)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D2 (at -3.81 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at -16.51 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000005)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 589532B3)
    (at 66.04 31.75 90)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D3 (at 2.54 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 17.78 2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000006)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 58952031)
    (at 69.85 36.83 270)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D4 (at -3.81 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at -17.78 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000004)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 58952039)
    (at 77.47 36.83 270)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D5 (at -3.81 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at -16.51 6.35 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000004)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 589532B4)
    (at 73.66 31.75 90)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D6 (at 2.54 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 16.51 5.08 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.6764 2.5) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000005)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LOGO (layer F.Cu) (tedit 58952B0F)
    (at 88.5 35.5)
    (fp_text reference G*** (at 3.81 17.78) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 2.54 -11.43) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module R1 (layer F.Cu) (tedit 58973706)
    (at 50.8 33.02)
    (descr "Resistance verticale")
    (tags R)
    (autoplace_cost90 10)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 3.81 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at -8.89 13.97) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.6 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-000002)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.6 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000006)
    )
    (model discret/verti_resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R1 (layer F.Cu) (tedit 58973702)
    (at 50.8 35.56)
    (descr "Resistance verticale")
    (tags R)
    (autoplace_cost90 10)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 3.81 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at -3.81 11.43) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.6 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.6 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000005)
    )
    (model discret/verti_resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R1 (layer F.Cu) (tedit 58973703)
    (at 50.8 38.1)
    (descr "Resistance verticale")
    (tags R)
    (autoplace_cost90 10)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 3.81 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at -6.35 8.89) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.6 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.6 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000004)
    )
    (model discret/verti_resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text http://www.bsidescharm.com/ (at 61 41.5) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 96.52 27.94) (end 41.91 27.94) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 97.79 29.21) (end 96.52 27.94) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 97.79 41.91) (end 97.79 29.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 96.52 43.18) (end 97.79 41.91) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 43.18 43.18) (end 96.52 43.18) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text P9 (at 46 30) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 40.64 29.21) (end 41.91 27.94) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 40.64 30.48) (end 40.64 29.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 40.64 41.91) (end 40.64 30.48) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 41.91 43.18) (end 40.64 41.91) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 43.18 43.18) (end 41.91 43.18) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text http://www.bsidescharm.com/ (at 61 41.5) (layer F.SilkS))
)
