<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>L1</text>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<text>C3</text>
<text>C3</text>
<text>R1</text>
<text>X1</text>
<text>IC1</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>B0</text>
<text>B1</text>
<text>B2</text>
<text>B3</text>
<text>B4</text>
<text>B5</text>
<text>ADC6</text>
<text>AREF</text>
<text>ADC7</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>C6</text>
<text>C5</text>
<text>C4</text>
<text>C3</text>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<text>C0</text>
<text>C3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ATMEGA328 Proto">
<packages>
<package name="ATMEGA328-LQFP32">
</package>
<package name="4-SMD_NO-LEAD(DFN,LCC)">
</package>
<package name="2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED Circle">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SOIC8">
<packages>
<package name="20021111-00006T4LF">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="ATMEGA328 Proto" package="ATMEGA328-LQFP32" value="ATMEGA328(LQFP)"/>
<element name="U$2" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$3" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$4" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$5" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$6" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$7" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$8" library="ATMEGA328 Proto" package="4-SMD_NO-LEAD(DFN,LCC)" value="ECS-200-8-30B-CKM(4-SMD_NO-LEAD_DFN,LCC)"/>
<element name="U$9" library="ATMEGA328 Proto" package="2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR)" value="PPPC081LFBN-RC(2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR))"/>
<element name="U$10" library="ATMEGA328 Proto" package="2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR)" value="PPPC081LFBN-RC(2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR))"/>
<element name="U$11" library="ATMEGA328 Proto" package="2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR)" value="PPPC081LFBN-RC(2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR))"/>
<element name="U$12" library="ATMEGA328 Proto" package="2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR)" value="PPPC081LFBN-RC(2.54PITCH_8POS_1ROW(HDR))"/>
<element name="U$13" library="LED Circle" package="1206" value="1206"/>
<element name="U$15" library="SOIC8" package="20021111-00006T4LF" value="20021111-00006T4LF(SPI)"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="-"/>
<contactref element="U$4" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="-"/>
<contactref element="U$5" pad="-"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="-"/>
<contactref element="U$15" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="U$2" pad="-"/>
<contactref element="U$3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="+"/>
<contactref element="U$7" pad="+"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
<contactref element="U$15" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="U$9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="U$9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="U$10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="U$10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="27"/>
<contactref element="U$10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="U$10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="U$10" pad="7"/>
<contactref element="U$7" pad="-"/>
<contactref element="U$15" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="U$11" pad="6"/>
<contactref element="U$15" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="U$11" pad="5"/>
<contactref element="U$15" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$11" pad="4"/>
<contactref element="U$15" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$12" pad="4"/>
<contactref element="U$13" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="U$12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="U$12" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
