<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0022" y1="0.0127" x2="16.3996" y2="0.0127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.3996" y1="0.0127" x2="16.4597" y2="31.9747" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.4597" y1="31.9747" x2="-0.0075" y2="31.9629" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0075" y1="31.9629" x2="0.0022" y2="0.0127" width="0" layer="20"/>
<text>MuonRay 2015</text>
<text>ATtiny</text>
<text>ATtinyISP v2.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RESONATOR-PTH">
</package>
<package name="1X04">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0207/5V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE-PTH" value=""/>
<element name="U$2" library="SparkFun" package="RESONATOR-PTH" value="8MHz"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="avr" package="DIL08" value="ATtiny"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ISP" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/5V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
