(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.2)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 17579)
    (tracks 4)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (1 In1.Cu signal)
    (2 In2.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 2.5 2)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "To jest domyślna klasa połączeń."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 5CD7FC11)
    (at 139.3 105 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.65 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R_0805 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 5CD7FC01)
    (at 161.5 101 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.65 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R_0805 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805 (layer B.Cu) (tedit 5CD7FC08)
    (at 161.5 109 270)
    (descr "Resistor SMD 0805, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference REF** (at 0 1.65 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value R_0805 (at 0 -1.75 270) (layer B.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 0.7 1.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text A (at 165.4 110) (layer F.SilkS))
  (gr_text F (at 135.4 119.2) (layer B.SilkS))
  (gr_text E (at 144.2 123.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text D (at 154.1 123.2) (layer B.SilkS))
  (gr_text D (at 154.1 86.7) (layer B.SilkS))
  (gr_text E (at 144.3 86.4) (layer B.SilkS))
  (gr_text F (at 135.5 91.1) (layer B.SilkS))
  (gr_text B (at 165.9 101) (layer F.SilkS))
  (gr_text C (at 161.7 92.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text B (at 130.9 101) (layer F.SilkS))
  (gr_text C (at 131.4 110.2) (layer F.SilkS))
  (gr_text A (at 135.5 92.5) (layer F.SilkS))
  (gr_circle (center 148.5011 105.0036) (end 169.5011 105.0036) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
)
