<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="40.63" x2="0" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.63" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="36.83" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="36.83" drill="3.2"/>
<text>&gt;PROJECT_NAME</text>
<text>&gt;PROJECT_REVISION</text>
<text>&gt;PROJECT_DATE</text>
<text>Mode</text>
<text>Set</text>
<text>Up</text>
<text>Down</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Teensy3.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.0_BASIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DO-1N4148">
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
<package name="CR1220-THM">
</package>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="roger">
<packages>
<package name="PTC-RADIAL">
</package>
<package name="BL-Q56X43">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="PROJECT_DATE" value="08-01-2013"/>
<attribute name="PROJECT_NAME" value="MetriClock"/>
<attribute name="PROJECT_REVISION" value="v1.1"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Teensy3.0" package="TEENSY_3.0_BASIC" value="TEENSY_3.0_BASIC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO-1N4148" value="1N4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="P1Z12" value="5.1V 5W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="adafruit" package="PJ-102A" value="2.1MMJACKTHM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="roger" package="PTC-RADIAL" value="100mA"/>
<element name="BAT1" library="adafruit" package="CR1220-THM" value="CR1220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="adafruit" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DISP1" library="roger" package="BL-Q56X43" value="BL-Q56X43">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DISP2" library="roger" package="BL-Q56X43" value="BL-Q56X43">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="0207/10" value="301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="RING"/>
<contactref element="J1" pad="RING_SW"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="AGND"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="TIP"/>
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="U1" pad="VBAT"/>
<contactref element="BAT1" pad="+2"/>
<contactref element="BAT1" pad="+1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U1" pad="3.3V1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="14/A0"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SEGA">
<contactref element="DISP1" pad="13"/>
<contactref element="DISP2" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGB">
<contactref element="DISP1" pad="9"/>
<contactref element="DISP2" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGC">
<contactref element="DISP1" pad="4"/>
<contactref element="DISP2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGD">
<contactref element="DISP1" pad="2"/>
<contactref element="DISP2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGE">
<contactref element="DISP1" pad="1"/>
<contactref element="DISP2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGF">
<contactref element="DISP1" pad="12"/>
<contactref element="DISP2" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEGG">
<contactref element="DISP1" pad="5"/>
<contactref element="DISP2" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="DISP1" pad="3"/>
<contactref element="DISP2" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COL">
<contactref element="DISP1" pad="8"/>
<contactref element="DISP2" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="0"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIG1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="DISP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DIG2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="DISP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DIG3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="DISP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DIG4">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="DISP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIG5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="DISP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DIG6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="DISP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="ALARM">
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DIG7">
<contactref element="U1" pad="20/A6"/>
<contactref element="DISP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DIG8">
<contactref element="U1" pad="21/A7"/>
<contactref element="DISP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COL1">
<contactref element="U1" pad="22/A8"/>
<contactref element="DISP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="COL2">
<contactref element="U1" pad="23/A9"/>
<contactref element="DISP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15/A1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
