<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="33.02" y1="1.27" x2="33.02" y2="11.625078125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="11.625078125" x2="31.945078125" y2="12.7" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31.945078125" y1="12.7" x2="0.867221875" y2="12.7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.867221875" y1="12.7" x2="0" y2="11.832778125" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="11.832778125" x2="0" y2="0.867221875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.867221875" x2="0.867221875" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.867221875" y1="0" x2="31.75" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="0" x2="33.02" y2="1.27" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<text>12VDC</text>
<text>12VDC</text>
<text>12VDC</text>
<text>12VDC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>Protect</text>
<text>RV-Project.Com Inline DC Surge Suppressor</text>
<text>V1.0</text>
<text>12VDC</text>
<text>12VDC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>7.5A Maximum</text>
<text>IPB-1A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="MO1-16AWG">
</package>
<package name="FUSE476">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="1206-RES">
</package>
<package name="DO214AB_JBEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="12VDC" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="VCC">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="12VDC1" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="VCC">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="F1" library="a-lib" package="FUSE476" value="2.5A"/>
<element name="GND" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="GND">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="GND1" library="a-lib" package="MO1-16AWG" value="GND">
<attribute name="AMPERAGE" value="12A"/>
</element>
<element name="LED1" library="a-lib" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="a-lib" package="1206-RES" value="1.5k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TVS1" library="a-lib" package="DO214AB_JBEND" value="TVS-SSMCJ16A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="16V"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="TVS1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="12VDC" pad="P$1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="12VDC1" pad="P$1"/>
<contactref element="TVS1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="GND1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
