(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(22-Jun-2014 BZR 4027)-stable")
  (general
    (links 10)
    (no_connects 0)
    (area 201.146 123.901999 210.616001 156.514001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 17)
    (tracks 39)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 10)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal hide)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user hide)
    (17 F.Adhes user hide)
    (18 B.Paste user hide)
    (19 F.Paste user hide)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.508)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.45796 1.4986)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFEBF9)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284196865)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask true)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-000002)
  (net 3 N-000003)
  (net 4 N-000004)
  (net 5 N-000005)
  (net 6 N-000006)
  (net 7 N-000007)
  (net 8 N-000008)
  (net 9 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.508)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.508)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module ESP-12-F (layer F.Cu) (tedit 5729BCC5)
    (at 204.47 137.668)
    (fp_text reference "" (at -1.27 3.81 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at -1.27 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 12 thru_hole rect (at 0 1) (size 1.016 1.016) (drill 0.508)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 0 -1) (size 1.016 1.016) (drill 0.508)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at 0 3) (size 1.016 1.016) (drill 0.508)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 N-000007)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 0 -3) (size 1.016 1.016) (drill 0.508)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at 0 5) (size 1.016 1.016) (drill 0.508)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 N-000005)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 0 -5) (size 1.016 1.016) (drill 0.508)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 8 smd oval (at -1.8 -7.4) (size 1.27 2.54)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009)
    )
    (pad 15 smd oval (at -1.8 7.4) (size 1.27 2.54)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
  )
  (module TP (layer F.Cu) (tedit 5729BCEC)
    (at 204.47 152.908)
    (fp_text reference "" (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 N-000001)
    )
  )
  (module pi-gpio (layer F.Cu) (tedit 5729BCD8)
    (at 207.01 130.048)
    (fp_text reference "" (at 0 16.51 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 11.43 90) (layer F.SilkS))
    (pad 18 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 N-000004)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 N-000003)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 N-000005)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 N-000009)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000006)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 N-000007)
    )
    (pad 37 thru_hole circle (at 0 25.4) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (pad 34 thru_hole circle (at 2.54 20.32) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 30 thru_hole circle (at 2.54 15.24) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 N-000008)
    )
    (pad 35 thru_hole circle (at 0 22.86) (size 1.27 1.27) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 N-000001)
    )
  )
  (module OSH-5mm_silkscreen-front_5mm (layer F.Cu) (tedit 5729BD0B)
    (at 204.724 149.098 270)
    (fp_text reference "" (at 0 2.65176 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value "" (at 0 -2.65176 270) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (gr_text pi2vga-v1.0 (at 204.47 147.828 270) (layer B.Cu))
  (gr_line (start 201.676 144.1196) (end 201.676 145.0848) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 201.676 131.2164) (end 201.676 123.952) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.581 144.1196) (end 203.581 143.256) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 201.676 144.1196) (end 203.581 144.1196) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.581 131.2164) (end 203.581 132.08) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 201.676 131.2164) (end 203.581 131.2164) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 203.581 131.826) (end 203.581 143.383) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 206.248 123.952) (end 208.407 123.952) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 201.676 123.952) (end 206.248 123.952) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 201.676 156.464) (end 202.311 156.464) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 201.676 145.034) (end 201.676 156.464) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 210.566 156.464) (end 202.311 156.464) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 210.566 128.143) (end 210.566 156.464) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 210.566 123.952) (end 210.566 128.143) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 208.153 123.952) (end 210.566 123.952) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 206.248 123.952) (end 208.026 123.952) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
