<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="35.23" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="0.254" x2="35.23" y2="18.786" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="18.786" x2="0.254" y2="18.786" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="18.786" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>17</text>
<text>18</text>
<text>19</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>26</text>
<text>27</text>
<text>28</text>
<text>SSOP28</text>
</plain>
<libraries>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;28-Lead Shrink Small Outline Package SSOP&lt;/b&gt; (RS-28)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/39677768AD7714_c.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="analog-devices" package="SSOP28" value="AD7714RS-28">
<attribute name="OC_NEWARK" value="52F2117"/>
<attribute name="MPN" value="AD7714ARS-3"/>
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1423921"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
