<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="34.29" y1="1.27" x2="34.29" y2="25.4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="25.4" x2="3.81" y2="25.4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="25.4" x2="3.81" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="1.27" x2="34.29" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<text>TL866 2532 Programming Adaptor</text>
<text>2732 Left</text>
<text>2532 Right</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="40xx" package="DIL24-6" value=""/>
<element name="E$2" library="40xx" package="DIL24-6" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$2" pad="21"/>
<contactref element="E$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$1" pad="21"/>
<contactref element="E$2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="E$1" pad="18"/>
<contactref element="E$2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$1" pad="24"/>
<contactref element="E$2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$1" pad="23"/>
<contactref element="E$2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$1" pad="22"/>
<contactref element="E$2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$1" pad="19"/>
<contactref element="E$2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$1" pad="17"/>
<contactref element="E$2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$1" pad="16"/>
<contactref element="E$2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$1" pad="15"/>
<contactref element="E$2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$1" pad="14"/>
<contactref element="E$2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$1" pad="13"/>
<contactref element="E$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
<contactref element="E$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="E$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
<contactref element="E$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="6"/>
<contactref element="E$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$1" pad="7"/>
<contactref element="E$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$1" pad="8"/>
<contactref element="E$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$1" pad="9"/>
<contactref element="E$2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
<contactref element="E$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$1" pad="11"/>
<contactref element="E$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$1" pad="12"/>
<contactref element="E$2" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
