<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="2.54" y="10.16" drill="1.75"/>
<hole x="20.32" y="10.16" drill="1.75"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="1.75"/>
<hole x="20.32" y="2.54" drill="1.75"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="2.54" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.54" y1="25.4" x2="20.32" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="25.4" x2="22.86" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="22.86" y1="22.86" x2="22.86" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="2.54" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>Gimbal Connector Breakout</text>
<text>For Spektre and 3DR Solo</text>
<text>Molex 5031490800-ND</text>
<text>Mates With</text>
<text>V1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dan">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="CLIK-MATE_1.5MM_2X4">
</package>
<package name="3DR_GMB_TH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="dan" package="CLIK-MATE_1.5MM_2X4" value="CON_SOLO_GMB_BAY_(2)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="dan" package="3DR_GMB_TH" value="CON_SOLO_GMB_BAY"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="UART4_TX"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="UART4_RX"/>
</signal>
<signal name="USB_P">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="USB_D+"/>
</signal>
<signal name="USB_N">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="USB_D-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="USB_GND"/>
<contactref element="J1" pad="PAD"/>
<contactref element="J1" pad="PAD2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
