<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="53.01" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.01" y1="0" x2="53.01" y2="59.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.01" y1="59.68" x2="0" y2="59.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.68" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>(C)2020 Mars Systems</text>
<text>dsc-3</text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="DUEMILANOVE_SHIELD">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="BUZZER-12MM-AB">
<description>12.2 mm Piezo Buzzer w/ 5mm pitch leads</description>
</package>
<package name="RJ45-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="G2RA">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-net">
<packages>
<package name="RN-6">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-faston">
<description>&lt;b&gt;FASTON Connector&lt;/b&gt; Printed Circuit Board Tabs&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F061.100">
<description>&lt;b&gt;FASTON 6.3 mm x 0.8 mm&lt;/b&gt; DIN 46342 Teil 1&lt;p&gt;
Flachstecker Typ Vogt 3866B.68 (F061.100)&lt;br&gt;
Distributor: Bürklin 05 F 270</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="SparkFun" package="DUEMILANOVE_SHIELD" value="ARDUINO_SHIELD"/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="1206" value="4.7K"/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="1206" value="10K"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="water">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="overtemp">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="pump">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value="power">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-net" package="RN-6" value="150"/>
<element name="SG1" library="SparkFun" package="BUZZER-12MM-AB" value="445-2525-1-ND"/>
<element name="J1" library="SparkFun" package="RJ45-8" value="380-1046-ND"/>
<element name="K1" library="relay" package="G2RA" value="Z139-ND"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="490-3811-ND"/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO18" value="IRLB8748PBF"/>
<element name="P1" library="con-faston" package="F061.100" value="1287K-ND">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P2" library="con-faston" package="F061.100" value="1287K-ND">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5V">
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SG1" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@0"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
<contactref element="SG1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="ERASE">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="P1" pad="A2"/>
<contactref element="P1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="P2" pad="A2"/>
<contactref element="P2" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
