<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>USB This End</text>
<hole x="25.93" y="48.59" drill="1.6"/>
<hole x="30.93" y="48.58" drill="1.6"/>
<hole x="47.45" y="48.58" drill="1.6"/>
<hole x="42.45" y="48.58" drill="1.6"/>
<hole x="84.28" y="48.58" drill="1.6"/>
<hole x="79.28" y="48.58" drill="1.6"/>
<hole x="100.806" y="48.58" drill="1.6"/>
<hole x="95.79" y="48.58" drill="1.6"/>
<wire x1="105.41" y1="1.27" x2="105.41" y2="16.51" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="105.41" y1="30.48" x2="105.41" y2="52.578" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="105.41" y1="52.578" x2="21.59" y2="52.578" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="52.578" x2="21.59" y2="30.48" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="16.51" x2="21.59" y2="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="1.27" x2="105.41" y2="1.27" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="30.48" x2="24.13" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="27.94" x2="31.75" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="27.94" x2="34.29" y2="30.48" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="30.48" x2="34.29" y2="35.56" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="35.56" x2="36.83" y2="38.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="38.1" x2="45.72" y2="38.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="38.1" x2="49.53" y2="34.29" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="16.51" x2="24.13" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="19.05" x2="45.72" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="19.05" x2="49.53" y2="22.86" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="22.86" x2="49.53" y2="34.29" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="105.41" y1="30.48" x2="102.87" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="27.94" x2="95.25" y2="27.94" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="95.25" y1="27.94" x2="92.71" y2="30.48" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="92.71" y1="30.48" x2="92.71" y2="35.56" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="92.71" y1="35.56" x2="90.17" y2="38.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="90.17" y1="38.1" x2="81.28" y2="38.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="38.1" x2="77.47" y2="34.29" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="34.29" x2="77.47" y2="22.86" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="22.86" x2="81.28" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="19.05" x2="102.87" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="102.87" y1="19.05" x2="105.41" y2="16.51" width="0.254" layer="20"/>
<text>5-40 Screws</text>
<text>5-40 Screws</text>
<text>5-40 Screws</text>
<text>5-40 Screws</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AMP_227161">
<description>&lt;b&gt;JACK,  RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: amp_227161.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,6-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.6 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="9" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A4" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A5" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT+" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUS" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="11" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="13" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AR" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A0" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="A6" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A7" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="G1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="I1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="V2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="G2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="I2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="V3" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="I3" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="G3" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="V4" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="I4" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="G4" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="H4" library="holes" package="3,6-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.6"/>
<element name="H5" library="holes" package="3,6-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.6"/>
<element name="H6" library="holes" package="3,6-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.6"/>
<element name="H7" library="holes" package="3,6-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.6"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="G3" pad="1"/>
<contactref element="G4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="A0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="A3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="V4" pad="1"/>
<contactref element="V3" pad="1"/>
<contactref element="V2" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="I1" pad="1"/>
<contactref element="A4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="I2" pad="1"/>
<contactref element="A5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="I3" pad="1"/>
<contactref element="A6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="I4" pad="1"/>
<contactref element="A7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
