<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>TCXO UPGRADE</text>
<text>VDD</text>
<text>OUT</text>
<text>GND</text>
<text>D.W. 8/14/2022</text>
<wire x1="0" y1="10" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="14.365" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.365" y1="0" x2="15" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15" y1="0.635" x2="15" y2="7.865" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="7.865" x2="14.365" y2="8.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="14.365" y1="8.5" x2="11.635" y2="8.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.635" y1="8.5" x2="11" y2="9.135" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11" y1="9.135" x2="11" y2="9.365" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="9.365" x2="10.365" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.365" y1="10" x2="0" y2="10" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="crystal-geyer_V1_0">
<description>&lt;BR&gt;&lt;big&gt;&lt;b&gt;GEYER ELECTRONIC --- Your producer for quartz crystals and oscillators&lt;/B&gt;&lt;/big&gt;&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;

Version 1.0, 07.06.2016
&lt;hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 

&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.geyer-electronic.de/fileadmin/template/img/logo-geyer-electronic.png" title="Enlarge picture"&gt;
&lt;img src="http://www.geyer-electronic.de/fileadmin/template/img/logo-geyer-electronic.png" width="320"&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;GEYER ELECTRONIC e.K.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;


Lochhamer Schlag 5&lt;br&gt;
D-82166 Gräfelfing/München&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel:   +49 89 546868-0&lt;br&gt;
Fax: +49 89 546868-90 für Batterien und Ladetechnik&lt;br&gt;
Fax: +49 89 546868-91 für Quarzprodukte&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.geyer-electronic.de"&gt;http://www.geyer-electronic.de&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:info@geyer-electronic.de"&gt;info@geyer-electronic.de&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor Geyer-Electronic does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;

&lt;HR&gt;
Copyright: Geyer-Electronic</description>
<packages>
<package name="3.2X2.5_KXO-84-TCXO">
<description>4 Pad</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Y1" library="crystal-geyer_V1_0" package="3.2X2.5_KXO-84-TCXO" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
