(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.5-0)")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 91)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 17)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.15)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.1016)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J101-Pad16)")
  (net 2 "Net-(J101-Pad15)")
  (net 3 "Net-(J101-Pad14)")
  (net 4 "Net-(J101-Pad13)")
  (net 5 "Net-(J101-Pad12)")
  (net 6 "Net-(J101-Pad11)")
  (net 7 "Net-(J101-Pad10)")
  (net 8 "Net-(J101-Pad9)")
  (net 9 "Net-(J101-Pad8)")
  (net 10 "Net-(J101-Pad7)")
  (net 11 "Net-(J101-Pad6)")
  (net 12 "Net-(J101-Pad5)")
  (net 13 "Net-(J101-Pad4)")
  (net 14 "Net-(J101-Pad3)")
  (net 15 "Net-(J101-Pad2)")
  (net 16 "Net-(J101-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J101-Pad1)")
    (add_net "Net-(J101-Pad10)")
    (add_net "Net-(J101-Pad11)")
    (add_net "Net-(J101-Pad12)")
    (add_net "Net-(J101-Pad13)")
    (add_net "Net-(J101-Pad14)")
    (add_net "Net-(J101-Pad15)")
    (add_net "Net-(J101-Pad16)")
    (add_net "Net-(J101-Pad2)")
    (add_net "Net-(J101-Pad3)")
    (add_net "Net-(J101-Pad4)")
    (add_net "Net-(J101-Pad5)")
    (add_net "Net-(J101-Pad6)")
    (add_net "Net-(J101-Pad7)")
    (add_net "Net-(J101-Pad8)")
    (add_net "Net-(J101-Pad9)")
  )
  (module Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 60C95FB4)
    (at 31.75 34.29 90)
    (descr "SOIC, 16 Pin (JEDEC MS-013AA, https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/soic_wide-rw/rw_16.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
    (tags "SOIC SO")
    (attr smd)
    (fp_text reference J101 (at 0 -6.1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SO16 (at 0 6.1 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 16 smd roundrect (at 4.65 -4.445 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J101-Pad16)"))
    (pad 15 smd roundrect (at 4.65 -3.175 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 2 "Net-(J101-Pad15)"))
    (pad 14 smd roundrect (at 4.65 -1.905 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 3 "Net-(J101-Pad14)"))
    (pad 13 smd roundrect (at 4.65 -0.635 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 "Net-(J101-Pad13)"))
    (pad 12 smd roundrect (at 4.65 0.635 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 5 "Net-(J101-Pad12)"))
    (pad 11 smd roundrect (at 4.65 1.905 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 6 "Net-(J101-Pad11)"))
    (pad 10 smd roundrect (at 4.65 3.175 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 7 "Net-(J101-Pad10)"))
    (pad 9 smd roundrect (at 4.65 4.445 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 8 "Net-(J101-Pad9)"))
    (pad 8 smd roundrect (at -4.65 4.445 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 9 "Net-(J101-Pad8)"))
    (pad 7 smd roundrect (at -4.65 3.175 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 10 "Net-(J101-Pad7)"))
    (pad 6 smd roundrect (at -4.65 1.905 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 11 "Net-(J101-Pad6)"))
    (pad 5 smd roundrect (at -4.65 0.635 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 12 "Net-(J101-Pad5)"))
    (pad 4 smd roundrect (at -4.65 -0.635 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 13 "Net-(J101-Pad4)"))
    (pad 3 smd roundrect (at -4.65 -1.905 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 14 "Net-(J101-Pad3)"))
    (pad 2 smd roundrect (at -4.65 -3.175 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 15 "Net-(J101-Pad2)"))
    (pad 1 smd roundrect (at -4.65 -4.445 90) (size 2.05 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 16 "Net-(J101-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Module:Pololu_Breakout-16_15.2x20.3mm (layer F.Cu) (tedit 60C95F8C)
    (at 25.4 25.4)
    (descr "Pololu Breakout 16-pin 15.2x20.3mm 0.6x0.8\\")
    (tags "Pololu Breakout")
    (fp_text reference J102 (at 6.35 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value DIL16 (at 6.35 20.17) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 6.35 0) (layer F.Fab))
    (pad 16 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J101-Pad16)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J101-Pad8)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 12.7 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J101-Pad15)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J101-Pad7)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 12.7 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J101-Pad14)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J101-Pad6)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 12.7 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J101-Pad13)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J101-Pad5)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 12.7 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J101-Pad12)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J101-Pad4)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 12.7 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J101-Pad11)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J101-Pad3)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 12.7 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J101-Pad10)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J101-Pad2)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 12.7 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J101-Pad9)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J101-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Module.3dshapes/Pololu_Breakout-16_15.2x20.3mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 1 (at 27.305 40.9575 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 27.305 25.4) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 24.13 24.13) (end 39.37 24.13) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 39.37 44.45) (end 39.37 24.13) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 24.13 44.45) (end 39.37 44.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 24.13 24.13) (end 24.13 44.45) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
