<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="46.736" y1="46.228" x2="46.736" y2="36.068" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.736" y1="36.068" x2="19.304" y2="36.068" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.304" y1="36.068" x2="19.304" y2="46.228" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.304" y1="46.228" x2="46.736" y2="46.228" width="0" layer="20"/>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>IN</text>
<text>Rv2</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>OUT</text>
<text>PWR</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="linear-technology">
<description>&lt;b&gt;Linear Technology Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.linear-tech.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;Small Outline IC&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear-technology" package="SOIC8" value="LT1963ES8">
<attribute name="OC_NEWARK" value="57M7550"/>
<attribute name="MPN" value="LT1963ES8"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IN_BYPASS" library="adafruit" package="C1206" value="47uF"/>
<element name="OUT" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT_BYPASS" library="adafruit" package="C1206" value="47uF"/>
<element name="IN" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT_LED" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT_LED_R" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN_LED" library="adafruit" package="CHIPLED_1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN_LED_R" library="adafruit" package="R1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IN_BYPASS" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="IN_LED_R" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="OUT_BYPASS" pad="2"/>
<contactref element="OUT_LED_R" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IN_BYPASS" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="IN_LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LOAD_VDD">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="OUT_BYPASS" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="OUT_LED" pad="A"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="OUT_LED_R" pad="2"/>
<contactref element="OUT_LED" pad="C"/>
</signal>
<signal name="IN_LED_R">
<contactref element="IN_LED" pad="C"/>
<contactref element="IN_LED_R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HIGH_SIDE">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
