<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="10.16" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>SnapEDA</text>
<text>SOIC-8-N</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SnapEDA">
<packages>
<package name="68000-104HLF">
</package>
<package name="68000-104HLF_PINS_5-8">
</package>
<package name="SOIC127P62X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="SnapEDA" package="68000-104HLF" value="CONNECTOR_4-0.100_VERTICAL"/>
<element name="J2" library="SnapEDA" package="68000-104HLF_PINS_5-8" value="CONNECTOR_4_PINS_5-8"/>
<element name="U1" library="SnapEDA" package="SOIC127P62X175-8N" value="DS9638CM">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" DIFF LINE DRIVER, RS422, SOIC-8; Device Type: Differential Line Driver; IC Interf "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="DS9638CM/NOPB"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="1.08 USD"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
