<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="22.86" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>/Users/Adam/Documents/Graphics/stamp.bmp</text>
<text>1</text>
<text>Design by A.Kemp 2012</text>
<text>6-16VDC</text>
<text>SMDuino</text>
<text>VIn</text>
<text>GND</text>
<text>VDD</text>
<text>RESET</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>GND</text>
<text>ARef</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>v1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3216">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg-micrel">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="murata-filter">
<packages>
<package name="CSTCE_V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="v-reg-micrel" package="SOT23-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="CT3216" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTAL" library="murata-filter" package="CSTCE_V" value="CSTCE_V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="XTAL" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="C"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWREN">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC4/SDA">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="ADC5/SCL">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="XTAL" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="XTAL" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
