(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.4-0-10_14)")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 28)
    (tracks 161)
    (zones 0)
    (modules 189)
    (nets 84)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.35)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.75)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.4 0.3)
    (user_via 0.4 0.3)
    (user_via 0.5 0.3)
    (user_via 0.8 0.5)
    (user_via 1 0.7)
    (user_via 1.5 1)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.15)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 5.08 5.08)
    (pad_drill 2.032)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +5V)
  (net 2 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 5 "Net-(D3-Pad1)")
  (net 6 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 7 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 8 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 9 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad24)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad22)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad19)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad21)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad17)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad23)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad25)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad29)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad27)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad30)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad28)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad32)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad31)")
  (net 26 "Net-(U1-Pad26)")
  (net 27 "Net-(U1-Pad33)")
  (net 28 "Net-(U1-Pad37)")
  (net 29 "Net-(U1-Pad38)")
  (net 30 "Net-(U1-Pad40)")
  (net 31 "Net-(U1-Pad39)")
  (net 32 "Net-(U1-Pad34)")
  (net 33 "Net-(U1-Pad43)")
  (net 34 "Net-(U1-Pad45)")
  (net 35 "Net-(U1-Pad48)")
  (net 36 "Net-(U1-Pad50)")
  (net 37 "Net-(U1-Pad49)")
  (net 38 "Net-(U1-Pad41)")
  (net 39 "Net-(U1-Pad44)")
  (net 40 "Net-(U1-Pad42)")
  (net 41 "Net-(U1-Pad61)")
  (net 42 "Net-(U1-Pad65)")
  (net 43 "Net-(U1-Pad64)")
  (net 44 "Net-(U1-Pad76)")
  (net 45 "Net-(U1-Pad72)")
  (net 46 "Net-(U1-Pad73)")
  (net 47 "Net-(U1-Pad70)")
  (net 48 "Net-(U1-Pad55)")
  (net 49 "Net-(U1-Pad58)")
  (net 50 "Net-(U1-Pad54)")
  (net 51 "Net-(U1-Pad80)")
  (net 52 "Net-(U1-Pad82)")
  (net 53 "Net-(U1-Pad79)")
  (net 54 "Net-(U1-Pad83)")
  (net 55 "Net-(U1-Pad77)")
  (net 56 "Net-(U1-Pad60)")
  (net 57 "Net-(U1-Pad57)")
  (net 58 "Net-(U1-Pad52)")
  (net 59 "Net-(U1-Pad85)")
  (net 60 "Net-(U1-Pad36)")
  (net 61 GND)
  (net 62 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 63 -5V5)
  (net 64 +3V3)
  (net 65 "Net-(D4-Pad1)")
  (net 66 /Sync_IN)
  (net 67 /Clk_IN)
  (net 68 "Net-(J2-Pad1)")
  (net 69 "Net-(J3-Pad1)")
  (net 70 "Net-(J4-Pad1)")
  (net 71 "Net-(J5-Pad1)")
  (net 72 "Net-(R2-Pad2)")
  (net 73 "Net-(R4-Pad1)")
  (net 74 "Net-(R5-Pad1)")
  (net 75 "Net-(R6-Pad1)")
  (net 76 "Net-(R7-Pad1)")
  (net 77 "Net-(U1-Pad20)")
  (net 78 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 79 "Net-(U1-Pad18)")
  (net 80 /Tx_Ctrl1_TTL)
  (net 81 /Tx_Ctrl2_TTL)
  (net 82 /Rx_Ctrl1_TTL)
  (net 83 /Rx_Ctrl2_TTL)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net +5V)
    (add_net -5V5)
    (add_net /Clk_IN)
    (add_net /Rx_Ctrl1_TTL)
    (add_net /Rx_Ctrl2_TTL)
    (add_net /Sync_IN)
    (add_net /Tx_Ctrl1_TTL)
    (add_net /Tx_Ctrl2_TTL)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D4-Pad1)")
    (add_net "Net-(J2-Pad1)")
    (add_net "Net-(J3-Pad1)")
    (add_net "Net-(J4-Pad1)")
    (add_net "Net-(J5-Pad1)")
    (add_net "Net-(R2-Pad2)")
    (add_net "Net-(R4-Pad1)")
    (add_net "Net-(R5-Pad1)")
    (add_net "Net-(R6-Pad1)")
    (add_net "Net-(R7-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad17)")
    (add_net "Net-(U1-Pad18)")
    (add_net "Net-(U1-Pad19)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad20)")
    (add_net "Net-(U1-Pad21)")
    (add_net "Net-(U1-Pad22)")
    (add_net "Net-(U1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U1-Pad24)")
    (add_net "Net-(U1-Pad25)")
    (add_net "Net-(U1-Pad26)")
    (add_net "Net-(U1-Pad27)")
    (add_net "Net-(U1-Pad28)")
    (add_net "Net-(U1-Pad29)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad30)")
    (add_net "Net-(U1-Pad31)")
    (add_net "Net-(U1-Pad32)")
    (add_net "Net-(U1-Pad33)")
    (add_net "Net-(U1-Pad34)")
    (add_net "Net-(U1-Pad36)")
    (add_net "Net-(U1-Pad37)")
    (add_net "Net-(U1-Pad38)")
    (add_net "Net-(U1-Pad39)")
    (add_net "Net-(U1-Pad40)")
    (add_net "Net-(U1-Pad41)")
    (add_net "Net-(U1-Pad42)")
    (add_net "Net-(U1-Pad43)")
    (add_net "Net-(U1-Pad44)")
    (add_net "Net-(U1-Pad45)")
    (add_net "Net-(U1-Pad48)")
    (add_net "Net-(U1-Pad49)")
    (add_net "Net-(U1-Pad50)")
    (add_net "Net-(U1-Pad52)")
    (add_net "Net-(U1-Pad54)")
    (add_net "Net-(U1-Pad55)")
    (add_net "Net-(U1-Pad57)")
    (add_net "Net-(U1-Pad58)")
    (add_net "Net-(U1-Pad60)")
    (add_net "Net-(U1-Pad61)")
    (add_net "Net-(U1-Pad64)")
    (add_net "Net-(U1-Pad65)")
    (add_net "Net-(U1-Pad70)")
    (add_net "Net-(U1-Pad72)")
    (add_net "Net-(U1-Pad73)")
    (add_net "Net-(U1-Pad76)")
    (add_net "Net-(U1-Pad77)")
    (add_net "Net-(U1-Pad79)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad80)")
    (add_net "Net-(U1-Pad82)")
    (add_net "Net-(U1-Pad83)")
    (add_net "Net-(U1-Pad85)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 116.84 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 121.92 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 119.38 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 119.38 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 116.84 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 116.84 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 121.92 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 116.84 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 119.38 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 111.76 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 114.3 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 111.76 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 114.3 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 111.76 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 114.3 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 111.76 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 114.3 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 124.587)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 124.587)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 119.38)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 121.92)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 116.84)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 111.76)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 114.3)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 124.46 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 114.3 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 111.76 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:PinSocket_1x03_P2.54mm (layer B.Cu) (tedit 5DB388B6)
    (at 158.115 126.492 270)
    (fp_text reference J1 (at 0 -8.001) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Interboard_Conn (at 0 -7.85 270) (layer B.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.54 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 66 /Sync_IN))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 67 /Clk_IN))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -5.08 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 119.38)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 116.84)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 116.84)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 119.38)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 111.76)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 114.3)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 114.3)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 111.76)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 111.76)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 114.3)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 132.08 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 129.54 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 116.84)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 127 121.92)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 91.44)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 91.44)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 91.44)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 91.44)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 93.98)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 93.98)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 93.98)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 93.98)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 109.22)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 106.68)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 99.06)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 111.76)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 114.3)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 111.76)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 96.52)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 101.6)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 104.14)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 116.84)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 119.38)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 116.84)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 119.38)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 119.38)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 144.78 121.92)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 121.92)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 147.32 121.92)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 121.92)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 124.46)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 127)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 129.54)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 132.08)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 139.7 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 142.24 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 137.16 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:LED_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5DB48FC5)
    (at 149.86 82.55 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 2.54 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Amber (at 0 1.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:LED_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5DB48FBE)
    (at 137.033 82.55 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 2.54 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Amber (at 0 1.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 4 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 1 +5V))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:MountingHole_80mil (layer F.Cu) (tedit 5DB48F90)
    (at 107.315 81.28)
    (attr virtual)
    (fp_text reference H1 (at 3.937 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Mounting_Hole (at 0 3.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
  )
  (module RF_Switch_Controller:MountingHole_80mil (layer F.Cu) (tedit 5DB4951A)
    (at 107.315 132.08)
    (attr virtual)
    (fp_text reference H2 (at 3.937 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Mounting_Hole (at 0 3.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
  )
  (module RF_Switch_Controller:MountingHole_80mil (layer F.Cu) (tedit 5DB49016)
    (at 189.865 81.28)
    (attr virtual)
    (fp_text reference H3 (at 4.191 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Mounting_Hole (at 0 3.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
  )
  (module RF_Switch_Controller:MountingHole_80mil (layer F.Cu) (tedit 5DB4903F)
    (at 189.865 132.08)
    (attr virtual)
    (fp_text reference H4 (at 4.191 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Mounting_Hole (at 0 3.5) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 149.86 78.105 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.54 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 1.65 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 2 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 177.165 80.264 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.667 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 78.7k (at 0 1.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 72 "Net-(R2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB48F95)
    (at 118.11 77.47)
    (fp_text reference TP1 (at 0 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TestPoint (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB48F98)
    (at 124.46 77.47)
    (fp_text reference TP2 (at 0 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TestPoint (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
  )
  (module RF_Switch_Controller:Hole (layer F.Cu) (tedit 5D2355F3)
    (at 134.62 134.62)
    (fp_text reference "" (at 0.508 4.064) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Hole (at 0.254 2.286) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module RF_Switch_Controller:SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5DB4901A)
    (at 198.12 84.455 180)
    (descr "Molex SMA RF Connectors, Edge Mount, (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/732511150_sd.pdf)")
    (tags "sma edge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at -1.5 7 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_Coaxial (at -1.72 -7.11 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -1.5 7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.72 0 180) (size 5.08 2.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 -4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5DB49027)
    (at 198.12 99.06 180)
    (descr "Molex SMA RF Connectors, Edge Mount, (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/732511150_sd.pdf)")
    (tags "sma edge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J3 (at -1.5 7 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_Coaxial (at -1.72 -7.11 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -1.5 7 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 -4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.72 0 180) (size 5.08 2.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(J3-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5DB49030)
    (at 198.12 113.665 180)
    (descr "Molex SMA RF Connectors, Edge Mount, (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/732511150_sd.pdf)")
    (tags "sma edge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J4 (at -1.5 7 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_Coaxial (at -1.72 -7.11 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -1.5 7 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 -4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.72 0 180) (size 5.08 2.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(J4-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5DB49038)
    (at 198.12 128.27 180)
    (descr "Molex SMA RF Connectors, Edge Mount, (http://www.molex.com/pdm_docs/sd/732511150_sd.pdf)")
    (tags "sma edge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J5 (at -1.5 7 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Conn_Coaxial (at -1.72 -7.11 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -1.5 7 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.72 0 180) (size 5.08 2.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 "Net-(J5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 -4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.72 4.38 180) (size 5.08 2.42) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 -4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.72 4.38 180) (size 0.97 0.97) (drill 0.46) (layers *.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers F.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 -4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.27 4.38 180) (size 0.95 0.46) (layers B.Cu)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Molex_73251-1153_EdgeMount_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 170.815 80.264 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at -2.667 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uF (at 0 1.65 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 62 "Net-(C1-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 173.99 77.089 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 1.651 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.2uF (at 0 1.65 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 176.53 97.155)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 176.53 105.41)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 176.53 113.665)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 176.53 121.92)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:LED_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5DB48FB9)
    (at 143.51 82.55 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -1.65 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Amber (at 0 1.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 64 +3V3))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 5 "Net-(D3-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:LED_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5DB4900E)
    (at 182.245 82.55 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 -1.65 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Amber (at 0 1.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 65 "Net-(D4-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 179.705 80.264 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 2.667 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 21.5k (at 0 1.65 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 72 "Net-(R2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 167.005 95.25 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220R (at 0 1.65 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 73 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 80 /Tx_Ctrl1_TTL))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 167.005 103.505 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220R (at 0 1.65 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 81 /Tx_Ctrl2_TTL))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 74 "Net-(R5-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 167.005 111.76 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 -1.65 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220R (at 0 1.65 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 75 "Net-(R6-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 82 /Rx_Ctrl1_TTL))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 167.005 120.015 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 -1.778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220R (at 0 1.65 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 83 /Rx_Ctrl2_TTL))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 180) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 76 "Net-(R7-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 137.033 78.105 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 2.54 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 1.65 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 4 "Net-(D2-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 143.51 78.105 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 2.54 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 1.65 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 5 "Net-(D3-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:R_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E2DCA)
    (at 182.245 78.105 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 2.54 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 1.65 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 65 "Net-(D4-Pad1)"))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 63 -5V5))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:IE0509S (layer F.Cu) (tedit 5DB22AC2)
    (at 164.465 76.2 270)
    (fp_text reference U2 (at 3.937 2.667) (layer F.SilkS))
    (fp_text value IE0509S (at 3.81 -1.905 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -0.0762 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.5654 -0.0762 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 5.1054 -0.0762 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 62 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.6454 -0.0762 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
  )
  (module RF_Switch_Controller:SOT-23-5 (layer F.Cu) (tedit 5DB22B38)
    (at 173.99 80.264)
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at 0 2.667) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TPS72301 (at 0 2.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 -0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 2 smd rect (at -1.1 0) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at -1.1 0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(C1-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 1.1 0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 "Net-(R2-Pad2)"))
    (pad 5 smd rect (at 1.1 -0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 -5V5))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23-5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SO-5_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5DB23269)
    (at 173.99 93.98)
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at -4.191 3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TLP2367 (at 0.05 3.385) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -0.065) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 +3V3))
    (pad 3 smd rect (at -3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 -5V5))
    (pad 5 smd rect (at 3.15 0) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(J2-Pad1)"))
    (pad 6 smd rect (at 3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-5_4.4x3.6mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SO-5_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5DB23269)
    (at 173.99 102.235)
    (attr smd)
    (fp_text reference U5 (at -4.191 3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TLP2367 (at 0.05 3.385) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -0.065) (layer F.Fab))
    (pad 6 smd rect (at 3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 5 smd rect (at 3.15 0) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(J3-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 -5V5))
    (pad 3 smd rect (at -3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 "Net-(R5-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 +3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-5_4.4x3.6mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SO-5_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5DB23269)
    (at 173.99 110.49)
    (attr smd)
    (fp_text reference U6 (at -4.191 2.921) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TLP2367 (at 0.05 3.385) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -0.065) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 +3V3))
    (pad 3 smd rect (at -3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 "Net-(R6-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 -5V5))
    (pad 5 smd rect (at 3.15 0) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(J4-Pad1)"))
    (pad 6 smd rect (at 3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-5_4.4x3.6mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:SO-5_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5DB23269)
    (at 173.99 118.745)
    (attr smd)
    (fp_text reference U7 (at -4.191 3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TLP2367 (at 0.05 3.385) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -0.065) (layer F.Fab))
    (pad 6 smd rect (at 3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 5 smd rect (at 3.15 0) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 "Net-(J5-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 -5V5))
    (pad 3 smd rect (at -3.15 1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 "Net-(R7-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -3.15 -1.27) (size 2 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 +3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-5_4.4x3.6mm_P1.27mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB49022)
    (at 193.675 84.455)
    (fp_text reference TP3 (at 0.7 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Test_Point (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 68 "Net-(J2-Pad1)"))
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB4902B)
    (at 193.675 99.06)
    (fp_text reference TP4 (at 0.7 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Test_Point (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 69 "Net-(J3-Pad1)"))
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB49034)
    (at 193.675 113.665)
    (fp_text reference TP5 (at 0.7 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Test_Point (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 70 "Net-(J4-Pad1)"))
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB4903C)
    (at 193.675 128.27)
    (fp_text reference TP6 (at 0.7 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Test_Point (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 71 "Net-(J5-Pad1)"))
  )
  (module RF_Switch_Controller:TestPoint_1mm (layer F.Cu) (tedit 5DB49012)
    (at 185.42 77.47)
    (fp_text reference TP7 (at 0.7 2.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Test_Point (at 0 -2.8) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.7 2.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 63 -5V5))
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 172.72 97.155)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 64 +3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 172.72 105.41)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 64 +3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 172.72 113.665)
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 64 +3V3))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:C_0805_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5D1E325B)
    (at 172.72 121.92)
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 0 1.778) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.65) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 64 +3V3))
    (pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
      (net 61 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module RF_Switch_Controller:Arduino_Due (layer F.Cu) (tedit 5DB490E3)
    (at 116.84 88.9)
    (fp_text reference U1 (at 25.4 25.273) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Arduino_Due (at 21.59 23.495) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 18.288 25.273 180) (layer F.Fab))
    (pad 20 thru_hole oval (at 53.34 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 77 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 35.56 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 66 /Sync_IN))
    (pad 12 thru_hole oval (at 30.48 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 78 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 61 thru_hole oval (at 66.04 30.48) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 "Net-(U1-Pad61)"))
    (pad 19 thru_hole oval (at 50.8 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 70 thru_hole oval (at 68.58 45.72) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 "Net-(U1-Pad70)"))
    (pad 76 thru_hole oval (at 68.58 30.48) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 "Net-(U1-Pad76)"))
    (pad 82 thru_hole oval (at 68.58 15.24) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 52 "Net-(U1-Pad82)"))
    (pad 55 thru_hole oval (at 66.04 15.24) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 "Net-(U1-Pad55)"))
    (pad 24 thru_hole oval (at 63.5 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad24)"))
    (pad 23 thru_hole oval (at 60.96 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(U1-Pad23)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 58.42 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad22)"))
    (pad 25 thru_hole oval (at 58.42 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(U1-Pad25)"))
    (pad 26 thru_hole oval (at 55.88 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(U1-Pad26)"))
    (pad 85 thru_hole oval (at 68.58 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 59 "Net-(U1-Pad85)"))
    (pad 86 thru_hole oval (at 68.58 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 52 thru_hole oval (at 66.04 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 58 "Net-(U1-Pad52)"))
    (pad 57 thru_hole oval (at 66.04 20.32) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 57 "Net-(U1-Pad57)"))
    (pad 51 thru_hole oval (at 66.04 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 60 thru_hole oval (at 66.04 27.94) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 56 "Net-(U1-Pad60)"))
    (pad 77 thru_hole oval (at 68.58 27.94) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 55 "Net-(U1-Pad77)"))
    (pad 83 thru_hole oval (at 68.58 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 54 "Net-(U1-Pad83)"))
    (pad 79 thru_hole oval (at 68.58 22.86) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 53 "Net-(U1-Pad79)"))
    (pad 80 thru_hole oval (at 68.58 20.32) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 "Net-(U1-Pad80)"))
    (pad 54 thru_hole oval (at 66.04 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 "Net-(U1-Pad54)"))
    (pad 58 thru_hole oval (at 66.04 22.86) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 "Net-(U1-Pad58)"))
    (pad 69 thru_hole oval (at 68.58 48.26) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 73 thru_hole oval (at 68.58 38.1) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 "Net-(U1-Pad73)"))
    (pad 72 thru_hole oval (at 68.58 40.64) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 "Net-(U1-Pad72)"))
    (pad 67 thru_hole oval (at 66.04 45.72) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 67 /Clk_IN))
    (pad 68 thru_hole rect (at 66.04 48.26) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 64 thru_hole oval (at 66.04 38.1) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 "Net-(U1-Pad64)"))
    (pad 65 thru_hole oval (at 66.04 40.64) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 "Net-(U1-Pad65)"))
    (pad 42 thru_hole oval (at 11.176 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 "Net-(U1-Pad42)"))
    (pad 44 thru_hole oval (at 6.096 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 "Net-(U1-Pad44)"))
    (pad 41 thru_hole oval (at 13.716 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 "Net-(U1-Pad41)"))
    (pad 49 thru_hole oval (at -6.604 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 "Net-(U1-Pad49)"))
    (pad 50 thru_hole rect (at -9.144 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 "Net-(U1-Pad50)"))
    (pad 46 thru_hole oval (at 1.016 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 82 /Rx_Ctrl1_TTL))
    (pad 48 thru_hole oval (at -4.064 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 "Net-(U1-Pad48)"))
    (pad 45 thru_hole oval (at 3.556 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 "Net-(U1-Pad45)"))
    (pad 47 thru_hole oval (at -1.524 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 43 thru_hole oval (at 8.636 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 "Net-(U1-Pad43)"))
    (pad 34 thru_hole oval (at 33.02 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 "Net-(U1-Pad34)"))
    (pad 39 thru_hole oval (at 20.32 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 "Net-(U1-Pad39)"))
    (pad 40 thru_hole rect (at 17.78 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 "Net-(U1-Pad40)"))
    (pad 36 thru_hole oval (at 27.94 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 60 "Net-(U1-Pad36)"))
    (pad 38 thru_hole oval (at 22.86 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 "Net-(U1-Pad38)"))
    (pad 35 thru_hole oval (at 30.48 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 83 /Rx_Ctrl2_TTL))
    (pad 37 thru_hole oval (at 25.4 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(U1-Pad37)"))
    (pad 33 thru_hole oval (at 35.56 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 "Net-(U1-Pad33)"))
    (pad 31 thru_hole oval (at 43.18 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(U1-Pad31)"))
    (pad 32 thru_hole rect (at 40.64 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(U1-Pad32)"))
    (pad 28 thru_hole oval (at 50.8 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad28)"))
    (pad 30 thru_hole oval (at 45.72 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad30)"))
    (pad 27 thru_hole oval (at 53.34 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad27)"))
    (pad 29 thru_hole oval (at 48.26 48.26 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad29)"))
    (pad 18 thru_hole oval (at 48.26 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 79 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 17 thru_hole rect (at 45.72 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad17)"))
    (pad 21 thru_hole oval (at 55.88 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad21)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 38.1 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 81 /Tx_Ctrl2_TTL))
    (pad 10 thru_hole oval (at 25.4 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole rect (at 22.86 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 33.02 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 27.94 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 40.64 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 80 /Tx_Ctrl1_TTL))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 15.24 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 6 thru_hole oval (at 12.7 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 61 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 64 +3V3))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(U1-Pad1)"))
  )
  (gr_text "-5V5 OK" (at 184.15 82.55 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Rx Control 2" (at 196.85 121.285) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Rx Control 1" (at 196.85 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Tx Control 2" (at 196.85 92.075) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Tx Control 1" (at 196.85 77.47) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Arduino OK" (at 147.955 82.55 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "+3V3 OK" (at 141.605 82.55 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "+5V OK" (at 135.255 82.55 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 124.46 80.645) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5V (at 117.475 80.645) (layer F.SilkS))
  (gr_text "RF Switch Controller\nrev A\nOctober 2019" (at 96.52 80.01) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 86.995 121.92) (end 121.92 121.92) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.92 91.44) (end 86.995 91.44) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.92 91.44) (end 121.92 121.92) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 86.995 91.44) (end 86.995 73.66) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 86.995 139.7) (end 86.995 121.92) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 100.965 139.7) (end 86.995 139.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 202.565 73.66) (end 202.565 74.93) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 202.565 138.43) (end 202.565 139.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 86.995 73.66) (end 100.965 73.66) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 202.565 139.7) (end 100.965 139.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 202.565 74.93) (end 202.565 138.43) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 100.965 73.66) (end 202.565 73.66) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text A (at 270.51 193.04) (layer Cmts.User))
  (gr_text "October 2019" (at 213.995 193.04) (layer Cmts.User))
  (gr_text "RF Switch Controller" (at 199.39 189.23) (layer Cmts.User))
  (gr_text RF_Switch_Controller.kicad_pcb (at 199.39 185.42) (layer Cmts.User))
  (gr_text "Vlad Smarandache\nRamshaw Group" (at 196.85 173.99) (layer Cmts.User))
  (zone (net 61) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 86.995 73.66) (xy 202.565 73.66) (xy 202.565 139.7) (xy 86.995 139.7) (xy 86.995 121.92)
        (xy 121.92 121.92) (xy 121.92 91.44) (xy 86.995 91.44)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name +5V) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 86.995 73.66) (xy 173.99 73.66) (xy 173.99 124.46) (xy 202.565 124.46) (xy 202.565 139.7)
        (xy 86.995 139.7) (xy 86.995 121.92) (xy 121.92 121.92) (xy 121.92 91.44) (xy 86.995 91.44)
      )
    )
  )
  (zone (net 63) (net_name -5V5) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (priority 1)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 173.99 73.66) (xy 202.565 73.66) (xy 202.565 124.46) (xy 173.99 124.46)
      )
    )
  )
)
