<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="67" x2="32" y2="67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="67" x2="32" y2="97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="97" x2="2" y2="97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="97" x2="2" y2="67" width="0" layer="20"/>
<text>GND
DIO5
RST
NSS
SCK
MOSI
MISO
GND</text>
<text>ANT
GND
DIO3
DIO4
3.3V
DIO0
DIO1
DIO2</text>
<text>TX
RX
5
4
0
2
15
GND</text>
<text>RST
ADC
CH_PD
16
14
12
13
VCC</text>
<text>Ewoud's RFM - ESP</text>
<text>Rev A</text>
<text>GND
0
2
VCC</text>
<text>CHIP</text>
<text>CHIP</text>
<text>CHIP</text>
<text>CHIP</text>
<text>CHIP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ESP-PH1" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="ESP-PH2" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="ANT" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value=""/>
<element name="1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="R1_10K2" library="adafruit" package="0204/5" value=""/>
<element name="E$1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="ESP-PH1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1_10K2" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="ANT" pad="GND@2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ESP-PH1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ESP-PH1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="ANT" pad="GND@4"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="ANT" pad="GND@3"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="ANT" pad="GND@1"/>
<contactref element="17" pad="1"/>
<contactref element="ESP-PH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="ANT" pad="P"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="ESP-PH1" pad="1"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="ESP-PH2" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="ESP-PH2" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="15" pad="1"/>
<contactref element="ESP-PH1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="16" pad="1"/>
<contactref element="ESP-PH1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="14" pad="1"/>
<contactref element="ESP-PH1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="6" pad="1"/>
<contactref element="ESP-PH2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="ESP-PH2" pad="5"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="ESP-PH2" pad="2"/>
<contactref element="13" pad="1"/>
<contactref element="R1_10K2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
