<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="8.362" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.362" y1="0" x2="8.362" y2="11.862" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.362" y1="11.862" x2="0" y2="11.862" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.862" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AtomSoft</text>
<text>1</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>O</text>
<wire x1="10.922" y1="0" x2="19.792" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.792" y1="0" x2="19.792" y2="14.402" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.792" y1="14.402" x2="10.922" y2="14.402" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.922" y1="14.402" x2="10.922" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>I</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>AtomSoft</text>
</plain>
<libraries>
<library name="AtomTech">
<packages>
<package name="TSOP4038">
</package>
<package name="1X3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="AtomTech" package="TSOP4038" value="TSOP4038">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="100">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="AtomTech" package="1X3" value="1X3"/>
<element name="IR" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="100">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC846">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="AtomTech" package="1X3" value="1X3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IR" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IR" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
