<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="57.5056" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.5056" y1="0" x2="57.5056" y2="30.2768" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.5056" y1="30.2768" x2="0" y2="30.2768" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.2768" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.4544" y="27.6352" drill="2.54"/>
<hole x="28.8544" y="6.2992" drill="2.54"/>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>ICSP</text>
<hole x="53.7972" y="27.6352" drill="2.54"/>
<text>Controller 1</text>
<text>Controller 2</text>
<text>Classic Mini
Controller Adapter
v1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="game_boy_zero">
<packages>
<package name="WIIMOTE">
</package>
<package name="ABM3B">
</package>
<package name="USB_MICRO_B_PIN">
<description>Molex 105017-0001
Micro USB B Receptacle</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; - 5 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="TQFP44">
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd_pass">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="1206R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TP5">
<packages>
<package name="JP6">
</package>
<package name="TP1MM6">
<description>Testpoint
-----------
Diameter: 1,6mm.
Probe casing diameter: 1,68mm.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd_halb">
<packages>
<package name="SIDELED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CONTROLLER1" library="game_boy_zero" package="WIIMOTE" value="WIIMOTE"/>
<element name="CONTROLLER2" library="game_boy_zero" package="WIIMOTE" value="WIIMOTE"/>
<element name="U1" library="adafruit" package="TQFP44" value="ATMEGA32U4-AU"/>
<element name="XT1" library="game_boy_zero" package="ABM3B" value="8MHz"/>
<element name="C1" library="smd_pass" package="0603" value="22pF"/>
<element name="C2" library="smd_pass" package="0603" value="22pF"/>
<element name="R1" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="JP1" library="TP5" package="JP6" value="ICSP"/>
<element name="X1" library="game_boy_zero" package="USB_MICRO_B_PIN" value="USB"/>
<element name="U2" library="game_boy_zero" package="SOT23-5" value="MIC5219"/>
<element name="C3" library="smd_pass" package="0603" value="470pF"/>
<element name="C4" library="smd_pass" package="1206R" value="2.2uF tan."/>
<element name="R2" library="smd_pass" package="0603" value="22"/>
<element name="R3" library="smd_pass" package="0603" value="22"/>
<element name="C5" library="smd_pass" package="0603" value="100nF"/>
<element name="C6" library="smd_pass" package="0603" value="100nF"/>
<element name="C7" library="smd_pass" package="0603" value="100nF"/>
<element name="R4" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="R5" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="R6" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="R7" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="C8" library="smd_pass" package="0603" value="1uF"/>
<element name="C9" library="smd_pass" package="0603" value="1uF"/>
<element name="C10" library="smd_pass" package="0603" value="100nF"/>
<element name="TP1" library="TP5" package="TP1MM6" value="A1"/>
<element name="TP2" library="TP5" package="TP1MM6" value="A0"/>
<element name="TP3" library="TP5" package="TP1MM6" value="+3V3"/>
<element name="TP4" library="TP5" package="TP1MM6" value="GND"/>
<element name="TP5" library="TP5" package="TP1MM6" value="+5V"/>
<element name="R8" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="R9" library="smd_pass" package="0603" value="10K"/>
<element name="R10" library="smd_pass" package="0603" value="470"/>
<element name="R11" library="smd_pass" package="0603" value="470"/>
<element name="LED1" library="smd_halb" package="SIDELED" value="LYA67K"/>
<element name="LED2" library="smd_halb" package="SIDELED" value="LYA67K"/>
<element name="R12" library="smd_pass" package="0603" value="470"/>
<element name="LED3" library="smd_halb" package="SIDELED" value="LGA67K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CONTROLLER1" pad="1"/>
<contactref element="CONTROLLER2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="TP4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="XT1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="XT1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="CONTROLLER1" pad="6"/>
<contactref element="CONTROLLER2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="TP3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="ICSP_MISO">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="ICSP_SCK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ICSP_RESET">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ICSP_MOSI">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="TP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA2">
<contactref element="CONTROLLER2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SCL2">
<contactref element="CONTROLLER2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DET2">
<contactref element="CONTROLLER2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA1">
<contactref element="CONTROLLER1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SCL1">
<contactref element="CONTROLLER1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DET1">
<contactref element="CONTROLLER1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
