<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.922" y1="3.048" x2="66.802" y2="3.048" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.802" y1="3.048" x2="66.802" y2="34.798" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.802" y1="34.798" x2="10.922" y2="34.798" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.922" y1="34.798" x2="10.922" y2="3.048" width="0" layer="20"/>
<text>SCK</text>
<text>VCC</text>
<text>SDO</text>
<text>SDI</text>
<text>SDN</text>
<text>GND</text>
<text>NRQ</text>
<text>NSL</text>
<text>RX
ON</text>
<text>TX
ON</text>
<text>GP2</text>
<text>GP1</text>
<text>GP0</text>
<text>T. Kircher, 2021</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RFM23BP_NEW">
<packages>
<package name="RFM23BP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-H">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="thomas_library">
<description>Dr. K's collection of Eagle CAD footprints for projects</description>
<packages>
<package name="ROOFUS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="B/3528-21W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Wave solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET T / EIA 3528-12</description>
</package>
<package name="OSHWLOGO_TOP_0.2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="RFM23BP_NEW" package="RFM23BP" value="RFM23BP"/>
<element name="X1" library="con-coax" package="BU-SMA-H" value="BU-SMA-H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="4"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="B/3528-21W" value="150µ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805K" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="thomas_library" package="ROOFUS" value=""/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="OSHWLOGO_TOP_0.2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="ANT">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GP0">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="GP1">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="GP2">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="RXON">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="TXON">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="SDI">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SDO">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="NSEL">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="NIRQ">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="SHDN">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
