<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="57.1375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.1375" y1="0" x2="57.1375" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.1375" y1="46.98" x2="0" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="46.98" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>A0L</text>
<text>A1L</text>
<text>A2L</text>
<text>A3L</text>
<text>A4L</text>
<text>A5L</text>
<text>A6L</text>
<text>A7L</text>
<text>A8L</text>
<text>A9L</text>
<text>A10L</text>
<text>!OE!L</text>
<text>!CE!L</text>
<text>R/!W!L</text>
<text>A0R</text>
<text>A1R</text>
<text>A2R</text>
<text>A3R</text>
<text>A4R</text>
<text>A5R</text>
<text>A6R</text>
<text>A7R</text>
<text>A8R</text>
<text>A9R</text>
<text>A10R</text>
<text>!OE!R</text>
<text>!CE!R</text>
<text>R/!W!R</text>
<text>I/O0L</text>
<text>I/O1L</text>
<text>I/O2L</text>
<text>I/O3L</text>
<text>I/O4L</text>
<text>I/O5L</text>
<text>I/O6L</text>
<text>I/O7L</text>
<text>!BUSY!L</text>
<text>I/O0R</text>
<text>I/O1R</text>
<text>I/O2R</text>
<text>I/O3R</text>
<text>I/O4R</text>
<text>I/O5R</text>
<text>I/O6R</text>
<text>I/O7R</text>
<text>!BUSY!R</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>IDT7132 2Kx8 Dual-Port
SRAM Breakout</text>
<text>23 APR 2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory-idt">
<description>&lt;b&gt;IDT Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Integrated Device Technology, Inc.&lt;p&gt;
http://www.idt.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC-S52-SOCKET">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; Socket</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="memory-idt" package="PLCC-S52-SOCKET" value="7132J"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X14" value="L_IN"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X14" value="R_IN"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X09" value="L_OUT"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X09" value="R_OUT"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A0L">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1L">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2L">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3L">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4L">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A5L">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A6L">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A7L">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A8L">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A9L">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A10L">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!OE!L">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!CE!L">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R/!W!L">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0R">
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1R">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2R">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3R">
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4R">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A5R">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A6R">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A7R">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A8R">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A9R">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A10R">
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="I/00L">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I/01L">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I/02L">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I/03L">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="I/04L">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I/05L">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I/06L">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="I/07L">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!BUSY!L">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="I/00R">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I/01R">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I/02R">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I/03R">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="I/04R">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I/05R">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I/06R">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="I/07R">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!BUSY!R">
<contactref element="IC1" pad="49"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="R/!W!R">
<contactref element="IC1" pad="50"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!CE!R">
<contactref element="IC1" pad="51"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!OE!R">
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="52"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
