(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6-e0-6349~53~ubuntu16.04.1)
  (general
    (links 1408)
    (no_connects 14)
    (area 189.924999 89.924999 410.075001 310.075001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 20)
    (tracks 3898)
    (zones 0)
    (modules 378)
    (nets 667)
  )
  (page A2)
  (layers
    (0 F.Cu signal hide)
    (1 Gnd.Cu power hide)
    (2 Pwr.Cu power hide)
    (31 B.Cu signal hide)
    (32 B.Adhes user hide)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user hide)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user hide)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 5 5)
    (pad_drill 3.048)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFF57F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 VCC)
  (net 2 "Net-(D1-Pad5)")
  (net 3 "Net-(D1-Pad6)")
  (net 4 GND)
  (net 5 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 6 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 7 "Net-(D2-Pad5)")
  (net 8 "Net-(D2-Pad6)")
  (net 9 "Net-(D3-Pad5)")
  (net 10 "Net-(D3-Pad6)")
  (net 11 "Net-(D4-Pad5)")
  (net 12 "Net-(D4-Pad6)")
  (net 13 "Net-(D5-Pad5)")
  (net 14 "Net-(D5-Pad6)")
  (net 15 "Net-(D6-Pad5)")
  (net 16 "Net-(D6-Pad6)")
  (net 17 "Net-(D7-Pad5)")
  (net 18 "Net-(D7-Pad6)")
  (net 19 "Net-(D8-Pad5)")
  (net 20 "Net-(D8-Pad6)")
  (net 21 "Net-(D10-Pad2)")
  (net 22 "Net-(D10-Pad1)")
  (net 23 "Net-(D10-Pad5)")
  (net 24 "Net-(D10-Pad6)")
  (net 25 "Net-(D11-Pad5)")
  (net 26 "Net-(D11-Pad6)")
  (net 27 "Net-(D12-Pad5)")
  (net 28 "Net-(D12-Pad6)")
  (net 29 "Net-(D13-Pad5)")
  (net 30 "Net-(D13-Pad6)")
  (net 31 "Net-(D14-Pad5)")
  (net 32 "Net-(D14-Pad6)")
  (net 33 "Net-(D15-Pad5)")
  (net 34 "Net-(D15-Pad6)")
  (net 35 "Net-(D16-Pad5)")
  (net 36 "Net-(D16-Pad6)")
  (net 37 "Net-(D17-Pad5)")
  (net 38 "Net-(D17-Pad6)")
  (net 39 "Net-(D18-Pad5)")
  (net 40 "Net-(D18-Pad6)")
  (net 41 "Net-(D19-Pad5)")
  (net 42 "Net-(D19-Pad6)")
  (net 43 "Net-(D20-Pad5)")
  (net 44 "Net-(D20-Pad6)")
  (net 45 "Net-(D21-Pad5)")
  (net 46 "Net-(D21-Pad6)")
  (net 47 "Net-(D22-Pad5)")
  (net 48 "Net-(D22-Pad6)")
  (net 49 "Net-(D23-Pad5)")
  (net 50 "Net-(D23-Pad6)")
  (net 51 "Net-(D24-Pad5)")
  (net 52 "Net-(D24-Pad6)")
  (net 53 "Net-(D25-Pad5)")
  (net 54 "Net-(D25-Pad6)")
  (net 55 "Net-(D26-Pad5)")
  (net 56 "Net-(D26-Pad6)")
  (net 57 "Net-(D27-Pad5)")
  (net 58 "Net-(D27-Pad6)")
  (net 59 "Net-(D28-Pad5)")
  (net 60 "Net-(D28-Pad6)")
  (net 61 "Net-(D29-Pad5)")
  (net 62 "Net-(D29-Pad6)")
  (net 63 "Net-(D30-Pad5)")
  (net 64 "Net-(D30-Pad6)")
  (net 65 "Net-(D31-Pad5)")
  (net 66 "Net-(D31-Pad6)")
  (net 67 "Net-(D32-Pad5)")
  (net 68 "Net-(D32-Pad6)")
  (net 69 "Net-(D33-Pad5)")
  (net 70 "Net-(D33-Pad6)")
  (net 71 "Net-(D34-Pad5)")
  (net 72 "Net-(D34-Pad6)")
  (net 73 "Net-(D35-Pad5)")
  (net 74 "Net-(D35-Pad6)")
  (net 75 "Net-(D36-Pad5)")
  (net 76 "Net-(D36-Pad6)")
  (net 77 "Net-(D37-Pad5)")
  (net 78 "Net-(D37-Pad6)")
  (net 79 "Net-(D38-Pad5)")
  (net 80 "Net-(D38-Pad6)")
  (net 81 "Net-(D39-Pad5)")
  (net 82 "Net-(D39-Pad6)")
  (net 83 "Net-(D40-Pad5)")
  (net 84 "Net-(D40-Pad6)")
  (net 85 "Net-(D41-Pad5)")
  (net 86 "Net-(D41-Pad6)")
  (net 87 "Net-(D42-Pad5)")
  (net 88 "Net-(D42-Pad6)")
  (net 89 "Net-(D43-Pad5)")
  (net 90 "Net-(D43-Pad6)")
  (net 91 "Net-(D44-Pad5)")
  (net 92 "Net-(D44-Pad6)")
  (net 93 "Net-(D45-Pad5)")
  (net 94 "Net-(D45-Pad6)")
  (net 95 "Net-(D46-Pad5)")
  (net 96 "Net-(D46-Pad6)")
  (net 97 "Net-(D47-Pad5)")
  (net 98 "Net-(D47-Pad6)")
  (net 99 "Net-(D48-Pad5)")
  (net 100 "Net-(D48-Pad6)")
  (net 101 "Net-(D49-Pad5)")
  (net 102 "Net-(D49-Pad6)")
  (net 103 "Net-(D50-Pad5)")
  (net 104 "Net-(D50-Pad6)")
  (net 105 "Net-(D51-Pad5)")
  (net 106 "Net-(D51-Pad6)")
  (net 107 "Net-(D52-Pad5)")
  (net 108 "Net-(D52-Pad6)")
  (net 109 "Net-(D53-Pad5)")
  (net 110 "Net-(D53-Pad6)")
  (net 111 "Net-(D54-Pad5)")
  (net 112 "Net-(D54-Pad6)")
  (net 113 "Net-(D55-Pad5)")
  (net 114 "Net-(D55-Pad6)")
  (net 115 "Net-(D56-Pad5)")
  (net 116 "Net-(D56-Pad6)")
  (net 117 "Net-(D57-Pad5)")
  (net 118 "Net-(D57-Pad6)")
  (net 119 "Net-(D58-Pad5)")
  (net 120 "Net-(D58-Pad6)")
  (net 121 "Net-(D59-Pad5)")
  (net 122 "Net-(D59-Pad6)")
  (net 123 "Net-(D60-Pad5)")
  (net 124 "Net-(D60-Pad6)")
  (net 125 "Net-(D61-Pad5)")
  (net 126 "Net-(D61-Pad6)")
  (net 127 "Net-(D62-Pad5)")
  (net 128 "Net-(D62-Pad6)")
  (net 129 "Net-(D63-Pad5)")
  (net 130 "Net-(D63-Pad6)")
  (net 131 "Net-(D64-Pad5)")
  (net 132 "Net-(D64-Pad6)")
  (net 133 "Net-(D65-Pad5)")
  (net 134 "Net-(D65-Pad6)")
  (net 135 "Net-(D66-Pad5)")
  (net 136 "Net-(D66-Pad6)")
  (net 137 "Net-(D67-Pad5)")
  (net 138 "Net-(D67-Pad6)")
  (net 139 "Net-(D68-Pad5)")
  (net 140 "Net-(D68-Pad6)")
  (net 141 "Net-(D69-Pad5)")
  (net 142 "Net-(D69-Pad6)")
  (net 143 "Net-(D70-Pad5)")
  (net 144 "Net-(D70-Pad6)")
  (net 145 "Net-(D71-Pad5)")
  (net 146 "Net-(D71-Pad6)")
  (net 147 "Net-(D72-Pad5)")
  (net 148 "Net-(D72-Pad6)")
  (net 149 "Net-(D73-Pad5)")
  (net 150 "Net-(D73-Pad6)")
  (net 151 "Net-(D74-Pad5)")
  (net 152 "Net-(D74-Pad6)")
  (net 153 "Net-(D75-Pad5)")
  (net 154 "Net-(D75-Pad6)")
  (net 155 "Net-(D76-Pad5)")
  (net 156 "Net-(D76-Pad6)")
  (net 157 "Net-(D77-Pad5)")
  (net 158 "Net-(D77-Pad6)")
  (net 159 "Net-(D78-Pad5)")
  (net 160 "Net-(D78-Pad6)")
  (net 161 "Net-(D79-Pad5)")
  (net 162 "Net-(D79-Pad6)")
  (net 163 "Net-(D80-Pad5)")
  (net 164 "Net-(D80-Pad6)")
  (net 165 "Net-(D81-Pad5)")
  (net 166 "Net-(D81-Pad6)")
  (net 167 "Net-(D82-Pad5)")
  (net 168 "Net-(D82-Pad6)")
  (net 169 "Net-(D83-Pad5)")
  (net 170 "Net-(D83-Pad6)")
  (net 171 "Net-(D84-Pad5)")
  (net 172 "Net-(D84-Pad6)")
  (net 173 "Net-(D85-Pad5)")
  (net 174 "Net-(D85-Pad6)")
  (net 175 "Net-(D86-Pad5)")
  (net 176 "Net-(D86-Pad6)")
  (net 177 "Net-(D87-Pad5)")
  (net 178 "Net-(D87-Pad6)")
  (net 179 "Net-(D88-Pad5)")
  (net 180 "Net-(D88-Pad6)")
  (net 181 "Net-(D89-Pad5)")
  (net 182 "Net-(D89-Pad6)")
  (net 183 "Net-(D90-Pad5)")
  (net 184 "Net-(D90-Pad6)")
  (net 185 "Net-(D91-Pad5)")
  (net 186 "Net-(D91-Pad6)")
  (net 187 "Net-(D92-Pad5)")
  (net 188 "Net-(D92-Pad6)")
  (net 189 "Net-(D93-Pad5)")
  (net 190 "Net-(D93-Pad6)")
  (net 191 "Net-(D94-Pad5)")
  (net 192 "Net-(D94-Pad6)")
  (net 193 "Net-(D95-Pad5)")
  (net 194 "Net-(D95-Pad6)")
  (net 195 "Net-(D96-Pad5)")
  (net 196 "Net-(D96-Pad6)")
  (net 197 "Net-(D97-Pad5)")
  (net 198 "Net-(D97-Pad6)")
  (net 199 "Net-(D98-Pad5)")
  (net 200 "Net-(D98-Pad6)")
  (net 201 "Net-(D100-Pad2)")
  (net 202 "Net-(D100-Pad1)")
  (net 203 "Net-(D100-Pad5)")
  (net 204 "Net-(D100-Pad6)")
  (net 205 "Net-(D101-Pad5)")
  (net 206 "Net-(D101-Pad6)")
  (net 207 "Net-(D102-Pad5)")
  (net 208 "Net-(D102-Pad6)")
  (net 209 "Net-(D103-Pad5)")
  (net 210 "Net-(D103-Pad6)")
  (net 211 "Net-(D104-Pad5)")
  (net 212 "Net-(D104-Pad6)")
  (net 213 "Net-(D105-Pad5)")
  (net 214 "Net-(D105-Pad6)")
  (net 215 "Net-(D106-Pad5)")
  (net 216 "Net-(D106-Pad6)")
  (net 217 "Net-(D107-Pad5)")
  (net 218 "Net-(D107-Pad6)")
  (net 219 "Net-(D108-Pad5)")
  (net 220 "Net-(D108-Pad6)")
  (net 221 "Net-(D109-Pad5)")
  (net 222 "Net-(D109-Pad6)")
  (net 223 "Net-(D110-Pad5)")
  (net 224 "Net-(D110-Pad6)")
  (net 225 "Net-(D111-Pad5)")
  (net 226 "Net-(D111-Pad6)")
  (net 227 "Net-(D112-Pad5)")
  (net 228 "Net-(D112-Pad6)")
  (net 229 "Net-(D113-Pad5)")
  (net 230 "Net-(D113-Pad6)")
  (net 231 "Net-(D114-Pad5)")
  (net 232 "Net-(D114-Pad6)")
  (net 233 "Net-(D115-Pad5)")
  (net 234 "Net-(D115-Pad6)")
  (net 235 "Net-(D116-Pad5)")
  (net 236 "Net-(D116-Pad6)")
  (net 237 "Net-(D117-Pad5)")
  (net 238 "Net-(D117-Pad6)")
  (net 239 "Net-(D118-Pad5)")
  (net 240 "Net-(D118-Pad6)")
  (net 241 "Net-(D119-Pad5)")
  (net 242 "Net-(D119-Pad6)")
  (net 243 "Net-(D120-Pad5)")
  (net 244 "Net-(D120-Pad6)")
  (net 245 "Net-(D121-Pad5)")
  (net 246 "Net-(D121-Pad6)")
  (net 247 "Net-(D122-Pad5)")
  (net 248 "Net-(D122-Pad6)")
  (net 249 "Net-(D123-Pad5)")
  (net 250 "Net-(D123-Pad6)")
  (net 251 "Net-(D124-Pad5)")
  (net 252 "Net-(D124-Pad6)")
  (net 253 "Net-(D125-Pad5)")
  (net 254 "Net-(D125-Pad6)")
  (net 255 "Net-(D126-Pad5)")
  (net 256 "Net-(D126-Pad6)")
  (net 257 "Net-(D127-Pad5)")
  (net 258 "Net-(D127-Pad6)")
  (net 259 "Net-(D128-Pad5)")
  (net 260 "Net-(D128-Pad6)")
  (net 261 "Net-(D129-Pad5)")
  (net 262 "Net-(D129-Pad6)")
  (net 263 "Net-(D130-Pad5)")
  (net 264 "Net-(D130-Pad6)")
  (net 265 "Net-(D131-Pad5)")
  (net 266 "Net-(D131-Pad6)")
  (net 267 "Net-(D132-Pad5)")
  (net 268 "Net-(D132-Pad6)")
  (net 269 "Net-(D133-Pad5)")
  (net 270 "Net-(D133-Pad6)")
  (net 271 "Net-(D134-Pad5)")
  (net 272 "Net-(D134-Pad6)")
  (net 273 "Net-(D135-Pad5)")
  (net 274 "Net-(D135-Pad6)")
  (net 275 "Net-(D136-Pad5)")
  (net 276 "Net-(D136-Pad6)")
  (net 277 "Net-(D137-Pad5)")
  (net 278 "Net-(D137-Pad6)")
  (net 279 "Net-(D138-Pad5)")
  (net 280 "Net-(D138-Pad6)")
  (net 281 "Net-(D139-Pad5)")
  (net 282 "Net-(D139-Pad6)")
  (net 283 "Net-(D140-Pad5)")
  (net 284 "Net-(D140-Pad6)")
  (net 285 "Net-(D141-Pad5)")
  (net 286 "Net-(D141-Pad6)")
  (net 287 "Net-(D142-Pad5)")
  (net 288 "Net-(D142-Pad6)")
  (net 289 "Net-(D143-Pad5)")
  (net 290 "Net-(D143-Pad6)")
  (net 291 "Net-(D144-Pad5)")
  (net 292 "Net-(D144-Pad6)")
  (net 293 "Net-(D145-Pad5)")
  (net 294 "Net-(D145-Pad6)")
  (net 295 "Net-(D146-Pad5)")
  (net 296 "Net-(D146-Pad6)")
  (net 297 "Net-(D147-Pad5)")
  (net 298 "Net-(D147-Pad6)")
  (net 299 "Net-(D148-Pad5)")
  (net 300 "Net-(D148-Pad6)")
  (net 301 "Net-(D149-Pad5)")
  (net 302 "Net-(D149-Pad6)")
  (net 303 "Net-(D150-Pad5)")
  (net 304 "Net-(D150-Pad6)")
  (net 305 "Net-(D151-Pad5)")
  (net 306 "Net-(D151-Pad6)")
  (net 307 "Net-(D152-Pad5)")
  (net 308 "Net-(D152-Pad6)")
  (net 309 "Net-(D153-Pad5)")
  (net 310 "Net-(D153-Pad6)")
  (net 311 "Net-(D154-Pad5)")
  (net 312 "Net-(D154-Pad6)")
  (net 313 "Net-(D155-Pad5)")
  (net 314 "Net-(D155-Pad6)")
  (net 315 "Net-(D156-Pad5)")
  (net 316 "Net-(D156-Pad6)")
  (net 317 "Net-(D157-Pad5)")
  (net 318 "Net-(D157-Pad6)")
  (net 319 "Net-(D158-Pad5)")
  (net 320 "Net-(D158-Pad6)")
  (net 321 "Net-(D159-Pad5)")
  (net 322 "Net-(D159-Pad6)")
  (net 323 "Net-(D160-Pad5)")
  (net 324 "Net-(D160-Pad6)")
  (net 325 "Net-(D161-Pad5)")
  (net 326 "Net-(D161-Pad6)")
  (net 327 "Net-(D162-Pad5)")
  (net 328 "Net-(D162-Pad6)")
  (net 329 "Net-(D163-Pad5)")
  (net 330 "Net-(D163-Pad6)")
  (net 331 "Net-(D164-Pad5)")
  (net 332 "Net-(D164-Pad6)")
  (net 333 "Net-(D165-Pad5)")
  (net 334 "Net-(D165-Pad6)")
  (net 335 "Net-(D166-Pad5)")
  (net 336 "Net-(D166-Pad6)")
  (net 337 "Net-(D167-Pad5)")
  (net 338 "Net-(D167-Pad6)")
  (net 339 "Net-(D168-Pad5)")
  (net 340 "Net-(D168-Pad6)")
  (net 341 "Net-(D169-Pad5)")
  (net 342 "Net-(D169-Pad6)")
  (net 343 "Net-(D170-Pad5)")
  (net 344 "Net-(D170-Pad6)")
  (net 345 "Net-(D171-Pad5)")
  (net 346 "Net-(D171-Pad6)")
  (net 347 "Net-(D172-Pad5)")
  (net 348 "Net-(D172-Pad6)")
  (net 349 "Net-(D173-Pad5)")
  (net 350 "Net-(D173-Pad6)")
  (net 351 "Net-(D174-Pad5)")
  (net 352 "Net-(D174-Pad6)")
  (net 353 "Net-(D175-Pad5)")
  (net 354 "Net-(D175-Pad6)")
  (net 355 "Net-(D176-Pad5)")
  (net 356 "Net-(D176-Pad6)")
  (net 357 "Net-(D177-Pad5)")
  (net 358 "Net-(D177-Pad6)")
  (net 359 "Net-(D178-Pad5)")
  (net 360 "Net-(D178-Pad6)")
  (net 361 "Net-(D179-Pad5)")
  (net 362 "Net-(D179-Pad6)")
  (net 363 "Net-(D180-Pad5)")
  (net 364 "Net-(D180-Pad6)")
  (net 365 "Net-(D181-Pad5)")
  (net 366 "Net-(D181-Pad6)")
  (net 367 "Net-(D182-Pad5)")
  (net 368 "Net-(D182-Pad6)")
  (net 369 "Net-(D183-Pad5)")
  (net 370 "Net-(D183-Pad6)")
  (net 371 "Net-(D184-Pad5)")
  (net 372 "Net-(D184-Pad6)")
  (net 373 "Net-(D185-Pad5)")
  (net 374 "Net-(D185-Pad6)")
  (net 375 "Net-(D186-Pad5)")
  (net 376 "Net-(D186-Pad6)")
  (net 377 "Net-(D187-Pad5)")
  (net 378 "Net-(D187-Pad6)")
  (net 379 "Net-(D188-Pad5)")
  (net 380 "Net-(D188-Pad6)")
  (net 381 "Net-(D189-Pad5)")
  (net 382 "Net-(D189-Pad6)")
  (net 383 "Net-(D190-Pad5)")
  (net 384 "Net-(D190-Pad6)")
  (net 385 "Net-(D191-Pad5)")
  (net 386 "Net-(D191-Pad6)")
  (net 387 "Net-(D192-Pad5)")
  (net 388 "Net-(D192-Pad6)")
  (net 389 "Net-(D193-Pad5)")
  (net 390 "Net-(D193-Pad6)")
  (net 391 "Net-(D194-Pad5)")
  (net 392 "Net-(D194-Pad6)")
  (net 393 "Net-(D195-Pad5)")
  (net 394 "Net-(D195-Pad6)")
  (net 395 "Net-(D196-Pad5)")
  (net 396 "Net-(D196-Pad6)")
  (net 397 "Net-(D197-Pad5)")
  (net 398 "Net-(D197-Pad6)")
  (net 399 "Net-(D198-Pad5)")
  (net 400 "Net-(D198-Pad6)")
  (net 401 "Net-(D199-Pad5)")
  (net 402 "Net-(D199-Pad6)")
  (net 403 "Net-(D200-Pad5)")
  (net 404 "Net-(D200-Pad6)")
  (net 405 "Net-(D201-Pad5)")
  (net 406 "Net-(D201-Pad6)")
  (net 407 "Net-(D202-Pad5)")
  (net 408 "Net-(D202-Pad6)")
  (net 409 "Net-(D203-Pad5)")
  (net 410 "Net-(D203-Pad6)")
  (net 411 "Net-(D204-Pad5)")
  (net 412 "Net-(D204-Pad6)")
  (net 413 "Net-(D205-Pad5)")
  (net 414 "Net-(D205-Pad6)")
  (net 415 "Net-(D206-Pad5)")
  (net 416 "Net-(D206-Pad6)")
  (net 417 "Net-(D207-Pad5)")
  (net 418 "Net-(D207-Pad6)")
  (net 419 "Net-(D208-Pad5)")
  (net 420 "Net-(D208-Pad6)")
  (net 421 "Net-(D209-Pad5)")
  (net 422 "Net-(D209-Pad6)")
  (net 423 "Net-(D210-Pad5)")
  (net 424 "Net-(D210-Pad6)")
  (net 425 "Net-(D211-Pad5)")
  (net 426 "Net-(D211-Pad6)")
  (net 427 "Net-(D212-Pad5)")
  (net 428 "Net-(D212-Pad6)")
  (net 429 "Net-(D213-Pad5)")
  (net 430 "Net-(D213-Pad6)")
  (net 431 "Net-(D214-Pad5)")
  (net 432 "Net-(D214-Pad6)")
  (net 433 "Net-(D215-Pad5)")
  (net 434 "Net-(D215-Pad6)")
  (net 435 "Net-(D216-Pad5)")
  (net 436 "Net-(D216-Pad6)")
  (net 437 "Net-(D217-Pad5)")
  (net 438 "Net-(D217-Pad6)")
  (net 439 "Net-(D218-Pad5)")
  (net 440 "Net-(D218-Pad6)")
  (net 441 "Net-(D219-Pad5)")
  (net 442 "Net-(D219-Pad6)")
  (net 443 "Net-(D220-Pad5)")
  (net 444 "Net-(D220-Pad6)")
  (net 445 "Net-(D221-Pad5)")
  (net 446 "Net-(D221-Pad6)")
  (net 447 "Net-(D222-Pad5)")
  (net 448 "Net-(D222-Pad6)")
  (net 449 "Net-(D223-Pad5)")
  (net 450 "Net-(D223-Pad6)")
  (net 451 "Net-(D224-Pad5)")
  (net 452 "Net-(D224-Pad6)")
  (net 453 "Net-(D225-Pad5)")
  (net 454 "Net-(D225-Pad6)")
  (net 455 "Net-(D226-Pad5)")
  (net 456 "Net-(D226-Pad6)")
  (net 457 "Net-(D227-Pad5)")
  (net 458 "Net-(D227-Pad6)")
  (net 459 "Net-(D228-Pad5)")
  (net 460 "Net-(D228-Pad6)")
  (net 461 "Net-(D229-Pad5)")
  (net 462 "Net-(D229-Pad6)")
  (net 463 "Net-(D230-Pad5)")
  (net 464 "Net-(D230-Pad6)")
  (net 465 "Net-(D231-Pad5)")
  (net 466 "Net-(D231-Pad6)")
  (net 467 "Net-(D232-Pad5)")
  (net 468 "Net-(D232-Pad6)")
  (net 469 "Net-(D233-Pad5)")
  (net 470 "Net-(D233-Pad6)")
  (net 471 "Net-(D234-Pad5)")
  (net 472 "Net-(D234-Pad6)")
  (net 473 "Net-(D235-Pad5)")
  (net 474 "Net-(D235-Pad6)")
  (net 475 "Net-(D236-Pad5)")
  (net 476 "Net-(D236-Pad6)")
  (net 477 "Net-(D237-Pad5)")
  (net 478 "Net-(D237-Pad6)")
  (net 479 "Net-(D238-Pad5)")
  (net 480 "Net-(D238-Pad6)")
  (net 481 "Net-(D239-Pad5)")
  (net 482 "Net-(D239-Pad6)")
  (net 483 "Net-(D240-Pad5)")
  (net 484 "Net-(D240-Pad6)")
  (net 485 "Net-(D241-Pad5)")
  (net 486 "Net-(D241-Pad6)")
  (net 487 "Net-(D242-Pad5)")
  (net 488 "Net-(D242-Pad6)")
  (net 489 "Net-(D243-Pad5)")
  (net 490 "Net-(D243-Pad6)")
  (net 491 "Net-(D244-Pad5)")
  (net 492 "Net-(D244-Pad6)")
  (net 493 "Net-(D245-Pad5)")
  (net 494 "Net-(D245-Pad6)")
  (net 495 "Net-(D246-Pad5)")
  (net 496 "Net-(D246-Pad6)")
  (net 497 "Net-(D247-Pad5)")
  (net 498 "Net-(D247-Pad6)")
  (net 499 "Net-(D248-Pad5)")
  (net 500 "Net-(D248-Pad6)")
  (net 501 "Net-(D249-Pad5)")
  (net 502 "Net-(D249-Pad6)")
  (net 503 "Net-(D250-Pad5)")
  (net 504 "Net-(D250-Pad6)")
  (net 505 "Net-(D251-Pad5)")
  (net 506 "Net-(D251-Pad6)")
  (net 507 "Net-(D252-Pad5)")
  (net 508 "Net-(D252-Pad6)")
  (net 509 "Net-(D253-Pad5)")
  (net 510 "Net-(D253-Pad6)")
  (net 511 "Net-(D254-Pad5)")
  (net 512 "Net-(D254-Pad6)")
  (net 513 "Net-(D255-Pad5)")
  (net 514 "Net-(D255-Pad6)")
  (net 515 "Net-(D256-Pad5)")
  (net 516 "Net-(D256-Pad6)")
  (net 517 "Net-(D257-Pad5)")
  (net 518 "Net-(D257-Pad6)")
  (net 519 "Net-(D258-Pad5)")
  (net 520 "Net-(D258-Pad6)")
  (net 521 "Net-(D259-Pad5)")
  (net 522 "Net-(D259-Pad6)")
  (net 523 "Net-(D260-Pad5)")
  (net 524 "Net-(D260-Pad6)")
  (net 525 "Net-(D261-Pad5)")
  (net 526 "Net-(D261-Pad6)")
  (net 527 "Net-(D262-Pad5)")
  (net 528 "Net-(D262-Pad6)")
  (net 529 "Net-(D263-Pad5)")
  (net 530 "Net-(D263-Pad6)")
  (net 531 "Net-(D264-Pad5)")
  (net 532 "Net-(D264-Pad6)")
  (net 533 "Net-(D265-Pad5)")
  (net 534 "Net-(D265-Pad6)")
  (net 535 "Net-(D266-Pad5)")
  (net 536 "Net-(D266-Pad6)")
  (net 537 "Net-(D267-Pad5)")
  (net 538 "Net-(D267-Pad6)")
  (net 539 "Net-(D268-Pad5)")
  (net 540 "Net-(D268-Pad6)")
  (net 541 "Net-(D269-Pad5)")
  (net 542 "Net-(D269-Pad6)")
  (net 543 "Net-(D270-Pad5)")
  (net 544 "Net-(D270-Pad6)")
  (net 545 "Net-(D271-Pad5)")
  (net 546 "Net-(D271-Pad6)")
  (net 547 "Net-(D272-Pad5)")
  (net 548 "Net-(D272-Pad6)")
  (net 549 "Net-(D273-Pad5)")
  (net 550 "Net-(D273-Pad6)")
  (net 551 "Net-(D274-Pad5)")
  (net 552 "Net-(D274-Pad6)")
  (net 553 "Net-(D275-Pad5)")
  (net 554 "Net-(D275-Pad6)")
  (net 555 "Net-(D276-Pad5)")
  (net 556 "Net-(D276-Pad6)")
  (net 557 "Net-(D277-Pad5)")
  (net 558 "Net-(D277-Pad6)")
  (net 559 "Net-(D278-Pad5)")
  (net 560 "Net-(D278-Pad6)")
  (net 561 "Net-(D279-Pad5)")
  (net 562 "Net-(D279-Pad6)")
  (net 563 "Net-(D280-Pad5)")
  (net 564 "Net-(D280-Pad6)")
  (net 565 "Net-(D281-Pad5)")
  (net 566 "Net-(D281-Pad6)")
  (net 567 "Net-(D282-Pad5)")
  (net 568 "Net-(D282-Pad6)")
  (net 569 "Net-(D283-Pad5)")
  (net 570 "Net-(D283-Pad6)")
  (net 571 "Net-(D284-Pad5)")
  (net 572 "Net-(D284-Pad6)")
  (net 573 "Net-(D285-Pad5)")
  (net 574 "Net-(D285-Pad6)")
  (net 575 "Net-(D286-Pad5)")
  (net 576 "Net-(D286-Pad6)")
  (net 577 "Net-(D287-Pad5)")
  (net 578 "Net-(D287-Pad6)")
  (net 579 "Net-(D288-Pad5)")
  (net 580 "Net-(D288-Pad6)")
  (net 581 "Net-(D289-Pad5)")
  (net 582 "Net-(D289-Pad6)")
  (net 583 "Net-(D290-Pad5)")
  (net 584 "Net-(D290-Pad6)")
  (net 585 "Net-(D291-Pad5)")
  (net 586 "Net-(D291-Pad6)")
  (net 587 "Net-(D292-Pad5)")
  (net 588 "Net-(D292-Pad6)")
  (net 589 "Net-(D293-Pad5)")
  (net 590 "Net-(D293-Pad6)")
  (net 591 "Net-(D294-Pad5)")
  (net 592 "Net-(D294-Pad6)")
  (net 593 "Net-(D295-Pad5)")
  (net 594 "Net-(D295-Pad6)")
  (net 595 "Net-(D296-Pad5)")
  (net 596 "Net-(D296-Pad6)")
  (net 597 "Net-(D297-Pad5)")
  (net 598 "Net-(D297-Pad6)")
  (net 599 "Net-(D298-Pad5)")
  (net 600 "Net-(D298-Pad6)")
  (net 601 "Net-(D299-Pad5)")
  (net 602 "Net-(D299-Pad6)")
  (net 603 "Net-(D300-Pad5)")
  (net 604 "Net-(D300-Pad6)")
  (net 605 "Net-(D301-Pad5)")
  (net 606 "Net-(D301-Pad6)")
  (net 607 "Net-(D302-Pad5)")
  (net 608 "Net-(D302-Pad6)")
  (net 609 "Net-(D303-Pad5)")
  (net 610 "Net-(D303-Pad6)")
  (net 611 "Net-(D304-Pad5)")
  (net 612 "Net-(D304-Pad6)")
  (net 613 "Net-(D305-Pad5)")
  (net 614 "Net-(D305-Pad6)")
  (net 615 "Net-(D306-Pad5)")
  (net 616 "Net-(D306-Pad6)")
  (net 617 "Net-(D307-Pad5)")
  (net 618 "Net-(D307-Pad6)")
  (net 619 "Net-(D308-Pad5)")
  (net 620 "Net-(D308-Pad6)")
  (net 621 "Net-(D309-Pad5)")
  (net 622 "Net-(D309-Pad6)")
  (net 623 "Net-(D310-Pad5)")
  (net 624 "Net-(D310-Pad6)")
  (net 625 "Net-(D311-Pad5)")
  (net 626 "Net-(D311-Pad6)")
  (net 627 "Net-(D312-Pad5)")
  (net 628 "Net-(D312-Pad6)")
  (net 629 "Net-(D313-Pad5)")
  (net 630 "Net-(D313-Pad6)")
  (net 631 "Net-(D314-Pad5)")
  (net 632 "Net-(D314-Pad6)")
  (net 633 "Net-(D315-Pad5)")
  (net 634 "Net-(D315-Pad6)")
  (net 635 "Net-(D316-Pad5)")
  (net 636 "Net-(D316-Pad6)")
  (net 637 "Net-(D317-Pad5)")
  (net 638 "Net-(D317-Pad6)")
  (net 639 "Net-(D318-Pad5)")
  (net 640 "Net-(D318-Pad6)")
  (net 641 "Net-(D319-Pad5)")
  (net 642 "Net-(D319-Pad6)")
  (net 643 "Net-(D320-Pad5)")
  (net 644 "Net-(D320-Pad6)")
  (net 645 "Net-(D321-Pad5)")
  (net 646 "Net-(D321-Pad6)")
  (net 647 "Net-(D322-Pad5)")
  (net 648 "Net-(D322-Pad6)")
  (net 649 "Net-(D323-Pad5)")
  (net 650 "Net-(D323-Pad6)")
  (net 651 "Net-(D324-Pad5)")
  (net 652 "Net-(D324-Pad6)")
  (net 653 "Net-(D325-Pad5)")
  (net 654 "Net-(D325-Pad6)")
  (net 655 "Net-(D326-Pad5)")
  (net 656 "Net-(D326-Pad6)")
  (net 657 "Net-(D327-Pad5)")
  (net 658 "Net-(D327-Pad6)")
  (net 659 "Net-(D328-Pad5)")
  (net 660 "Net-(D328-Pad6)")
  (net 661 "Net-(D329-Pad5)")
  (net 662 "Net-(D329-Pad6)")
  (net 663 "Net-(D330-Pad5)")
  (net 664 "Net-(D330-Pad6)")
  (net 665 "Net-(D331-Pad5)")
  (net 666 "Net-(D331-Pad6)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D1-Pad5)")
    (add_net "Net-(D1-Pad6)")
    (add_net "Net-(D10-Pad1)")
    (add_net "Net-(D10-Pad2)")
    (add_net "Net-(D10-Pad5)")
    (add_net "Net-(D10-Pad6)")
    (add_net "Net-(D100-Pad1)")
    (add_net "Net-(D100-Pad2)")
    (add_net "Net-(D100-Pad5)")
    (add_net "Net-(D100-Pad6)")
    (add_net "Net-(D101-Pad5)")
    (add_net "Net-(D101-Pad6)")
    (add_net "Net-(D102-Pad5)")
    (add_net "Net-(D102-Pad6)")
    (add_net "Net-(D103-Pad5)")
    (add_net "Net-(D103-Pad6)")
    (add_net "Net-(D104-Pad5)")
    (add_net "Net-(D104-Pad6)")
    (add_net "Net-(D105-Pad5)")
    (add_net "Net-(D105-Pad6)")
    (add_net "Net-(D106-Pad5)")
    (add_net "Net-(D106-Pad6)")
    (add_net "Net-(D107-Pad5)")
    (add_net "Net-(D107-Pad6)")
    (add_net "Net-(D108-Pad5)")
    (add_net "Net-(D108-Pad6)")
    (add_net "Net-(D109-Pad5)")
    (add_net "Net-(D109-Pad6)")
    (add_net "Net-(D11-Pad5)")
    (add_net "Net-(D11-Pad6)")
    (add_net "Net-(D110-Pad5)")
    (add_net "Net-(D110-Pad6)")
    (add_net "Net-(D111-Pad5)")
    (add_net "Net-(D111-Pad6)")
    (add_net "Net-(D112-Pad5)")
    (add_net "Net-(D112-Pad6)")
    (add_net "Net-(D113-Pad5)")
    (add_net "Net-(D113-Pad6)")
    (add_net "Net-(D114-Pad5)")
    (add_net "Net-(D114-Pad6)")
    (add_net "Net-(D115-Pad5)")
    (add_net "Net-(D115-Pad6)")
    (add_net "Net-(D116-Pad5)")
    (add_net "Net-(D116-Pad6)")
    (add_net "Net-(D117-Pad5)")
    (add_net "Net-(D117-Pad6)")
    (add_net "Net-(D118-Pad5)")
    (add_net "Net-(D118-Pad6)")
    (add_net "Net-(D119-Pad5)")
    (add_net "Net-(D119-Pad6)")
    (add_net "Net-(D12-Pad5)")
    (add_net "Net-(D12-Pad6)")
    (add_net "Net-(D120-Pad5)")
    (add_net "Net-(D120-Pad6)")
    (add_net "Net-(D121-Pad5)")
    (add_net "Net-(D121-Pad6)")
    (add_net "Net-(D122-Pad5)")
    (add_net "Net-(D122-Pad6)")
    (add_net "Net-(D123-Pad5)")
    (add_net "Net-(D123-Pad6)")
    (add_net "Net-(D124-Pad5)")
    (add_net "Net-(D124-Pad6)")
    (add_net "Net-(D125-Pad5)")
    (add_net "Net-(D125-Pad6)")
    (add_net "Net-(D126-Pad5)")
    (add_net "Net-(D126-Pad6)")
    (add_net "Net-(D127-Pad5)")
    (add_net "Net-(D127-Pad6)")
    (add_net "Net-(D128-Pad5)")
    (add_net "Net-(D128-Pad6)")
    (add_net "Net-(D129-Pad5)")
    (add_net "Net-(D129-Pad6)")
    (add_net "Net-(D13-Pad5)")
    (add_net "Net-(D13-Pad6)")
    (add_net "Net-(D130-Pad5)")
    (add_net "Net-(D130-Pad6)")
    (add_net "Net-(D131-Pad5)")
    (add_net "Net-(D131-Pad6)")
    (add_net "Net-(D132-Pad5)")
    (add_net "Net-(D132-Pad6)")
    (add_net "Net-(D133-Pad5)")
    (add_net "Net-(D133-Pad6)")
    (add_net "Net-(D134-Pad5)")
    (add_net "Net-(D134-Pad6)")
    (add_net "Net-(D135-Pad5)")
    (add_net "Net-(D135-Pad6)")
    (add_net "Net-(D136-Pad5)")
    (add_net "Net-(D136-Pad6)")
    (add_net "Net-(D137-Pad5)")
    (add_net "Net-(D137-Pad6)")
    (add_net "Net-(D138-Pad5)")
    (add_net "Net-(D138-Pad6)")
    (add_net "Net-(D139-Pad5)")
    (add_net "Net-(D139-Pad6)")
    (add_net "Net-(D14-Pad5)")
    (add_net "Net-(D14-Pad6)")
    (add_net "Net-(D140-Pad5)")
    (add_net "Net-(D140-Pad6)")
    (add_net "Net-(D141-Pad5)")
    (add_net "Net-(D141-Pad6)")
    (add_net "Net-(D142-Pad5)")
    (add_net "Net-(D142-Pad6)")
    (add_net "Net-(D143-Pad5)")
    (add_net "Net-(D143-Pad6)")
    (add_net "Net-(D144-Pad5)")
    (add_net "Net-(D144-Pad6)")
    (add_net "Net-(D145-Pad5)")
    (add_net "Net-(D145-Pad6)")
    (add_net "Net-(D146-Pad5)")
    (add_net "Net-(D146-Pad6)")
    (add_net "Net-(D147-Pad5)")
    (add_net "Net-(D147-Pad6)")
    (add_net "Net-(D148-Pad5)")
    (add_net "Net-(D148-Pad6)")
    (add_net "Net-(D149-Pad5)")
    (add_net "Net-(D149-Pad6)")
    (add_net "Net-(D15-Pad5)")
    (add_net "Net-(D15-Pad6)")
    (add_net "Net-(D150-Pad5)")
    (add_net "Net-(D150-Pad6)")
    (add_net "Net-(D151-Pad5)")
    (add_net "Net-(D151-Pad6)")
    (add_net "Net-(D152-Pad5)")
    (add_net "Net-(D152-Pad6)")
    (add_net "Net-(D153-Pad5)")
    (add_net "Net-(D153-Pad6)")
    (add_net "Net-(D154-Pad5)")
    (add_net "Net-(D154-Pad6)")
    (add_net "Net-(D155-Pad5)")
    (add_net "Net-(D155-Pad6)")
    (add_net "Net-(D156-Pad5)")
    (add_net "Net-(D156-Pad6)")
    (add_net "Net-(D157-Pad5)")
    (add_net "Net-(D157-Pad6)")
    (add_net "Net-(D158-Pad5)")
    (add_net "Net-(D158-Pad6)")
    (add_net "Net-(D159-Pad5)")
    (add_net "Net-(D159-Pad6)")
    (add_net "Net-(D16-Pad5)")
    (add_net "Net-(D16-Pad6)")
    (add_net "Net-(D160-Pad5)")
    (add_net "Net-(D160-Pad6)")
    (add_net "Net-(D161-Pad5)")
    (add_net "Net-(D161-Pad6)")
    (add_net "Net-(D162-Pad5)")
    (add_net "Net-(D162-Pad6)")
    (add_net "Net-(D163-Pad5)")
    (add_net "Net-(D163-Pad6)")
    (add_net "Net-(D164-Pad5)")
    (add_net "Net-(D164-Pad6)")
    (add_net "Net-(D165-Pad5)")
    (add_net "Net-(D165-Pad6)")
    (add_net "Net-(D166-Pad5)")
    (add_net "Net-(D166-Pad6)")
    (add_net "Net-(D167-Pad5)")
    (add_net "Net-(D167-Pad6)")
    (add_net "Net-(D168-Pad5)")
    (add_net "Net-(D168-Pad6)")
    (add_net "Net-(D169-Pad5)")
    (add_net "Net-(D169-Pad6)")
    (add_net "Net-(D17-Pad5)")
    (add_net "Net-(D17-Pad6)")
    (add_net "Net-(D170-Pad5)")
    (add_net "Net-(D170-Pad6)")
    (add_net "Net-(D171-Pad5)")
    (add_net "Net-(D171-Pad6)")
    (add_net "Net-(D172-Pad5)")
    (add_net "Net-(D172-Pad6)")
    (add_net "Net-(D173-Pad5)")
    (add_net "Net-(D173-Pad6)")
    (add_net "Net-(D174-Pad5)")
    (add_net "Net-(D174-Pad6)")
    (add_net "Net-(D175-Pad5)")
    (add_net "Net-(D175-Pad6)")
    (add_net "Net-(D176-Pad5)")
    (add_net "Net-(D176-Pad6)")
    (add_net "Net-(D177-Pad5)")
    (add_net "Net-(D177-Pad6)")
    (add_net "Net-(D178-Pad5)")
    (add_net "Net-(D178-Pad6)")
    (add_net "Net-(D179-Pad5)")
    (add_net "Net-(D179-Pad6)")
    (add_net "Net-(D18-Pad5)")
    (add_net "Net-(D18-Pad6)")
    (add_net "Net-(D180-Pad5)")
    (add_net "Net-(D180-Pad6)")
    (add_net "Net-(D181-Pad5)")
    (add_net "Net-(D181-Pad6)")
    (add_net "Net-(D182-Pad5)")
    (add_net "Net-(D182-Pad6)")
    (add_net "Net-(D183-Pad5)")
    (add_net "Net-(D183-Pad6)")
    (add_net "Net-(D184-Pad5)")
    (add_net "Net-(D184-Pad6)")
    (add_net "Net-(D185-Pad5)")
    (add_net "Net-(D185-Pad6)")
    (add_net "Net-(D186-Pad5)")
    (add_net "Net-(D186-Pad6)")
    (add_net "Net-(D187-Pad5)")
    (add_net "Net-(D187-Pad6)")
    (add_net "Net-(D188-Pad5)")
    (add_net "Net-(D188-Pad6)")
    (add_net "Net-(D189-Pad5)")
    (add_net "Net-(D189-Pad6)")
    (add_net "Net-(D19-Pad5)")
    (add_net "Net-(D19-Pad6)")
    (add_net "Net-(D190-Pad5)")
    (add_net "Net-(D190-Pad6)")
    (add_net "Net-(D191-Pad5)")
    (add_net "Net-(D191-Pad6)")
    (add_net "Net-(D192-Pad5)")
    (add_net "Net-(D192-Pad6)")
    (add_net "Net-(D193-Pad5)")
    (add_net "Net-(D193-Pad6)")
    (add_net "Net-(D194-Pad5)")
    (add_net "Net-(D194-Pad6)")
    (add_net "Net-(D195-Pad5)")
    (add_net "Net-(D195-Pad6)")
    (add_net "Net-(D196-Pad5)")
    (add_net "Net-(D196-Pad6)")
    (add_net "Net-(D197-Pad5)")
    (add_net "Net-(D197-Pad6)")
    (add_net "Net-(D198-Pad5)")
    (add_net "Net-(D198-Pad6)")
    (add_net "Net-(D199-Pad5)")
    (add_net "Net-(D199-Pad6)")
    (add_net "Net-(D2-Pad5)")
    (add_net "Net-(D2-Pad6)")
    (add_net "Net-(D20-Pad5)")
    (add_net "Net-(D20-Pad6)")
    (add_net "Net-(D200-Pad5)")
    (add_net "Net-(D200-Pad6)")
    (add_net "Net-(D201-Pad5)")
    (add_net "Net-(D201-Pad6)")
    (add_net "Net-(D202-Pad5)")
    (add_net "Net-(D202-Pad6)")
    (add_net "Net-(D203-Pad5)")
    (add_net "Net-(D203-Pad6)")
    (add_net "Net-(D204-Pad5)")
    (add_net "Net-(D204-Pad6)")
    (add_net "Net-(D205-Pad5)")
    (add_net "Net-(D205-Pad6)")
    (add_net "Net-(D206-Pad5)")
    (add_net "Net-(D206-Pad6)")
    (add_net "Net-(D207-Pad5)")
    (add_net "Net-(D207-Pad6)")
    (add_net "Net-(D208-Pad5)")
    (add_net "Net-(D208-Pad6)")
    (add_net "Net-(D209-Pad5)")
    (add_net "Net-(D209-Pad6)")
    (add_net "Net-(D21-Pad5)")
    (add_net "Net-(D21-Pad6)")
    (add_net "Net-(D210-Pad5)")
    (add_net "Net-(D210-Pad6)")
    (add_net "Net-(D211-Pad5)")
    (add_net "Net-(D211-Pad6)")
    (add_net "Net-(D212-Pad5)")
    (add_net "Net-(D212-Pad6)")
    (add_net "Net-(D213-Pad5)")
    (add_net "Net-(D213-Pad6)")
    (add_net "Net-(D214-Pad5)")
    (add_net "Net-(D214-Pad6)")
    (add_net "Net-(D215-Pad5)")
    (add_net "Net-(D215-Pad6)")
    (add_net "Net-(D216-Pad5)")
    (add_net "Net-(D216-Pad6)")
    (add_net "Net-(D217-Pad5)")
    (add_net "Net-(D217-Pad6)")
    (add_net "Net-(D218-Pad5)")
    (add_net "Net-(D218-Pad6)")
    (add_net "Net-(D219-Pad5)")
    (add_net "Net-(D219-Pad6)")
    (add_net "Net-(D22-Pad5)")
    (add_net "Net-(D22-Pad6)")
    (add_net "Net-(D220-Pad5)")
    (add_net "Net-(D220-Pad6)")
    (add_net "Net-(D221-Pad5)")
    (add_net "Net-(D221-Pad6)")
    (add_net "Net-(D222-Pad5)")
    (add_net "Net-(D222-Pad6)")
    (add_net "Net-(D223-Pad5)")
    (add_net "Net-(D223-Pad6)")
    (add_net "Net-(D224-Pad5)")
    (add_net "Net-(D224-Pad6)")
    (add_net "Net-(D225-Pad5)")
    (add_net "Net-(D225-Pad6)")
    (add_net "Net-(D226-Pad5)")
    (add_net "Net-(D226-Pad6)")
    (add_net "Net-(D227-Pad5)")
    (add_net "Net-(D227-Pad6)")
    (add_net "Net-(D228-Pad5)")
    (add_net "Net-(D228-Pad6)")
    (add_net "Net-(D229-Pad5)")
    (add_net "Net-(D229-Pad6)")
    (add_net "Net-(D23-Pad5)")
    (add_net "Net-(D23-Pad6)")
    (add_net "Net-(D230-Pad5)")
    (add_net "Net-(D230-Pad6)")
    (add_net "Net-(D231-Pad5)")
    (add_net "Net-(D231-Pad6)")
    (add_net "Net-(D232-Pad5)")
    (add_net "Net-(D232-Pad6)")
    (add_net "Net-(D233-Pad5)")
    (add_net "Net-(D233-Pad6)")
    (add_net "Net-(D234-Pad5)")
    (add_net "Net-(D234-Pad6)")
    (add_net "Net-(D235-Pad5)")
    (add_net "Net-(D235-Pad6)")
    (add_net "Net-(D236-Pad5)")
    (add_net "Net-(D236-Pad6)")
    (add_net "Net-(D237-Pad5)")
    (add_net "Net-(D237-Pad6)")
    (add_net "Net-(D238-Pad5)")
    (add_net "Net-(D238-Pad6)")
    (add_net "Net-(D239-Pad5)")
    (add_net "Net-(D239-Pad6)")
    (add_net "Net-(D24-Pad5)")
    (add_net "Net-(D24-Pad6)")
    (add_net "Net-(D240-Pad5)")
    (add_net "Net-(D240-Pad6)")
    (add_net "Net-(D241-Pad5)")
    (add_net "Net-(D241-Pad6)")
    (add_net "Net-(D242-Pad5)")
    (add_net "Net-(D242-Pad6)")
    (add_net "Net-(D243-Pad5)")
    (add_net "Net-(D243-Pad6)")
    (add_net "Net-(D244-Pad5)")
    (add_net "Net-(D244-Pad6)")
    (add_net "Net-(D245-Pad5)")
    (add_net "Net-(D245-Pad6)")
    (add_net "Net-(D246-Pad5)")
    (add_net "Net-(D246-Pad6)")
    (add_net "Net-(D247-Pad5)")
    (add_net "Net-(D247-Pad6)")
    (add_net "Net-(D248-Pad5)")
    (add_net "Net-(D248-Pad6)")
    (add_net "Net-(D249-Pad5)")
    (add_net "Net-(D249-Pad6)")
    (add_net "Net-(D25-Pad5)")
    (add_net "Net-(D25-Pad6)")
    (add_net "Net-(D250-Pad5)")
    (add_net "Net-(D250-Pad6)")
    (add_net "Net-(D251-Pad5)")
    (add_net "Net-(D251-Pad6)")
    (add_net "Net-(D252-Pad5)")
    (add_net "Net-(D252-Pad6)")
    (add_net "Net-(D253-Pad5)")
    (add_net "Net-(D253-Pad6)")
    (add_net "Net-(D254-Pad5)")
    (add_net "Net-(D254-Pad6)")
    (add_net "Net-(D255-Pad5)")
    (add_net "Net-(D255-Pad6)")
    (add_net "Net-(D256-Pad5)")
    (add_net "Net-(D256-Pad6)")
    (add_net "Net-(D257-Pad5)")
    (add_net "Net-(D257-Pad6)")
    (add_net "Net-(D258-Pad5)")
    (add_net "Net-(D258-Pad6)")
    (add_net "Net-(D259-Pad5)")
    (add_net "Net-(D259-Pad6)")
    (add_net "Net-(D26-Pad5)")
    (add_net "Net-(D26-Pad6)")
    (add_net "Net-(D260-Pad5)")
    (add_net "Net-(D260-Pad6)")
    (add_net "Net-(D261-Pad5)")
    (add_net "Net-(D261-Pad6)")
    (add_net "Net-(D262-Pad5)")
    (add_net "Net-(D262-Pad6)")
    (add_net "Net-(D263-Pad5)")
    (add_net "Net-(D263-Pad6)")
    (add_net "Net-(D264-Pad5)")
    (add_net "Net-(D264-Pad6)")
    (add_net "Net-(D265-Pad5)")
    (add_net "Net-(D265-Pad6)")
    (add_net "Net-(D266-Pad5)")
    (add_net "Net-(D266-Pad6)")
    (add_net "Net-(D267-Pad5)")
    (add_net "Net-(D267-Pad6)")
    (add_net "Net-(D268-Pad5)")
    (add_net "Net-(D268-Pad6)")
    (add_net "Net-(D269-Pad5)")
    (add_net "Net-(D269-Pad6)")
    (add_net "Net-(D27-Pad5)")
    (add_net "Net-(D27-Pad6)")
    (add_net "Net-(D270-Pad5)")
    (add_net "Net-(D270-Pad6)")
    (add_net "Net-(D271-Pad5)")
    (add_net "Net-(D271-Pad6)")
    (add_net "Net-(D272-Pad5)")
    (add_net "Net-(D272-Pad6)")
    (add_net "Net-(D273-Pad5)")
    (add_net "Net-(D273-Pad6)")
    (add_net "Net-(D274-Pad5)")
    (add_net "Net-(D274-Pad6)")
    (add_net "Net-(D275-Pad5)")
    (add_net "Net-(D275-Pad6)")
    (add_net "Net-(D276-Pad5)")
    (add_net "Net-(D276-Pad6)")
    (add_net "Net-(D277-Pad5)")
    (add_net "Net-(D277-Pad6)")
    (add_net "Net-(D278-Pad5)")
    (add_net "Net-(D278-Pad6)")
    (add_net "Net-(D279-Pad5)")
    (add_net "Net-(D279-Pad6)")
    (add_net "Net-(D28-Pad5)")
    (add_net "Net-(D28-Pad6)")
    (add_net "Net-(D280-Pad5)")
    (add_net "Net-(D280-Pad6)")
    (add_net "Net-(D281-Pad5)")
    (add_net "Net-(D281-Pad6)")
    (add_net "Net-(D282-Pad5)")
    (add_net "Net-(D282-Pad6)")
    (add_net "Net-(D283-Pad5)")
    (add_net "Net-(D283-Pad6)")
    (add_net "Net-(D284-Pad5)")
    (add_net "Net-(D284-Pad6)")
    (add_net "Net-(D285-Pad5)")
    (add_net "Net-(D285-Pad6)")
    (add_net "Net-(D286-Pad5)")
    (add_net "Net-(D286-Pad6)")
    (add_net "Net-(D287-Pad5)")
    (add_net "Net-(D287-Pad6)")
    (add_net "Net-(D288-Pad5)")
    (add_net "Net-(D288-Pad6)")
    (add_net "Net-(D289-Pad5)")
    (add_net "Net-(D289-Pad6)")
    (add_net "Net-(D29-Pad5)")
    (add_net "Net-(D29-Pad6)")
    (add_net "Net-(D290-Pad5)")
    (add_net "Net-(D290-Pad6)")
    (add_net "Net-(D291-Pad5)")
    (add_net "Net-(D291-Pad6)")
    (add_net "Net-(D292-Pad5)")
    (add_net "Net-(D292-Pad6)")
    (add_net "Net-(D293-Pad5)")
    (add_net "Net-(D293-Pad6)")
    (add_net "Net-(D294-Pad5)")
    (add_net "Net-(D294-Pad6)")
    (add_net "Net-(D295-Pad5)")
    (add_net "Net-(D295-Pad6)")
    (add_net "Net-(D296-Pad5)")
    (add_net "Net-(D296-Pad6)")
    (add_net "Net-(D297-Pad5)")
    (add_net "Net-(D297-Pad6)")
    (add_net "Net-(D298-Pad5)")
    (add_net "Net-(D298-Pad6)")
    (add_net "Net-(D299-Pad5)")
    (add_net "Net-(D299-Pad6)")
    (add_net "Net-(D3-Pad5)")
    (add_net "Net-(D3-Pad6)")
    (add_net "Net-(D30-Pad5)")
    (add_net "Net-(D30-Pad6)")
    (add_net "Net-(D300-Pad5)")
    (add_net "Net-(D300-Pad6)")
    (add_net "Net-(D301-Pad5)")
    (add_net "Net-(D301-Pad6)")
    (add_net "Net-(D302-Pad5)")
    (add_net "Net-(D302-Pad6)")
    (add_net "Net-(D303-Pad5)")
    (add_net "Net-(D303-Pad6)")
    (add_net "Net-(D304-Pad5)")
    (add_net "Net-(D304-Pad6)")
    (add_net "Net-(D305-Pad5)")
    (add_net "Net-(D305-Pad6)")
    (add_net "Net-(D306-Pad5)")
    (add_net "Net-(D306-Pad6)")
    (add_net "Net-(D307-Pad5)")
    (add_net "Net-(D307-Pad6)")
    (add_net "Net-(D308-Pad5)")
    (add_net "Net-(D308-Pad6)")
    (add_net "Net-(D309-Pad5)")
    (add_net "Net-(D309-Pad6)")
    (add_net "Net-(D31-Pad5)")
    (add_net "Net-(D31-Pad6)")
    (add_net "Net-(D310-Pad5)")
    (add_net "Net-(D310-Pad6)")
    (add_net "Net-(D311-Pad5)")
    (add_net "Net-(D311-Pad6)")
    (add_net "Net-(D312-Pad5)")
    (add_net "Net-(D312-Pad6)")
    (add_net "Net-(D313-Pad5)")
    (add_net "Net-(D313-Pad6)")
    (add_net "Net-(D314-Pad5)")
    (add_net "Net-(D314-Pad6)")
    (add_net "Net-(D315-Pad5)")
    (add_net "Net-(D315-Pad6)")
    (add_net "Net-(D316-Pad5)")
    (add_net "Net-(D316-Pad6)")
    (add_net "Net-(D317-Pad5)")
    (add_net "Net-(D317-Pad6)")
    (add_net "Net-(D318-Pad5)")
    (add_net "Net-(D318-Pad6)")
    (add_net "Net-(D319-Pad5)")
    (add_net "Net-(D319-Pad6)")
    (add_net "Net-(D32-Pad5)")
    (add_net "Net-(D32-Pad6)")
    (add_net "Net-(D320-Pad5)")
    (add_net "Net-(D320-Pad6)")
    (add_net "Net-(D321-Pad5)")
    (add_net "Net-(D321-Pad6)")
    (add_net "Net-(D322-Pad5)")
    (add_net "Net-(D322-Pad6)")
    (add_net "Net-(D323-Pad5)")
    (add_net "Net-(D323-Pad6)")
    (add_net "Net-(D324-Pad5)")
    (add_net "Net-(D324-Pad6)")
    (add_net "Net-(D325-Pad5)")
    (add_net "Net-(D325-Pad6)")
    (add_net "Net-(D326-Pad5)")
    (add_net "Net-(D326-Pad6)")
    (add_net "Net-(D327-Pad5)")
    (add_net "Net-(D327-Pad6)")
    (add_net "Net-(D328-Pad5)")
    (add_net "Net-(D328-Pad6)")
    (add_net "Net-(D329-Pad5)")
    (add_net "Net-(D329-Pad6)")
    (add_net "Net-(D33-Pad5)")
    (add_net "Net-(D33-Pad6)")
    (add_net "Net-(D330-Pad5)")
    (add_net "Net-(D330-Pad6)")
    (add_net "Net-(D331-Pad5)")
    (add_net "Net-(D331-Pad6)")
    (add_net "Net-(D34-Pad5)")
    (add_net "Net-(D34-Pad6)")
    (add_net "Net-(D35-Pad5)")
    (add_net "Net-(D35-Pad6)")
    (add_net "Net-(D36-Pad5)")
    (add_net "Net-(D36-Pad6)")
    (add_net "Net-(D37-Pad5)")
    (add_net "Net-(D37-Pad6)")
    (add_net "Net-(D38-Pad5)")
    (add_net "Net-(D38-Pad6)")
    (add_net "Net-(D39-Pad5)")
    (add_net "Net-(D39-Pad6)")
    (add_net "Net-(D4-Pad5)")
    (add_net "Net-(D4-Pad6)")
    (add_net "Net-(D40-Pad5)")
    (add_net "Net-(D40-Pad6)")
    (add_net "Net-(D41-Pad5)")
    (add_net "Net-(D41-Pad6)")
    (add_net "Net-(D42-Pad5)")
    (add_net "Net-(D42-Pad6)")
    (add_net "Net-(D43-Pad5)")
    (add_net "Net-(D43-Pad6)")
    (add_net "Net-(D44-Pad5)")
    (add_net "Net-(D44-Pad6)")
    (add_net "Net-(D45-Pad5)")
    (add_net "Net-(D45-Pad6)")
    (add_net "Net-(D46-Pad5)")
    (add_net "Net-(D46-Pad6)")
    (add_net "Net-(D47-Pad5)")
    (add_net "Net-(D47-Pad6)")
    (add_net "Net-(D48-Pad5)")
    (add_net "Net-(D48-Pad6)")
    (add_net "Net-(D49-Pad5)")
    (add_net "Net-(D49-Pad6)")
    (add_net "Net-(D5-Pad5)")
    (add_net "Net-(D5-Pad6)")
    (add_net "Net-(D50-Pad5)")
    (add_net "Net-(D50-Pad6)")
    (add_net "Net-(D51-Pad5)")
    (add_net "Net-(D51-Pad6)")
    (add_net "Net-(D52-Pad5)")
    (add_net "Net-(D52-Pad6)")
    (add_net "Net-(D53-Pad5)")
    (add_net "Net-(D53-Pad6)")
    (add_net "Net-(D54-Pad5)")
    (add_net "Net-(D54-Pad6)")
    (add_net "Net-(D55-Pad5)")
    (add_net "Net-(D55-Pad6)")
    (add_net "Net-(D56-Pad5)")
    (add_net "Net-(D56-Pad6)")
    (add_net "Net-(D57-Pad5)")
    (add_net "Net-(D57-Pad6)")
    (add_net "Net-(D58-Pad5)")
    (add_net "Net-(D58-Pad6)")
    (add_net "Net-(D59-Pad5)")
    (add_net "Net-(D59-Pad6)")
    (add_net "Net-(D6-Pad5)")
    (add_net "Net-(D6-Pad6)")
    (add_net "Net-(D60-Pad5)")
    (add_net "Net-(D60-Pad6)")
    (add_net "Net-(D61-Pad5)")
    (add_net "Net-(D61-Pad6)")
    (add_net "Net-(D62-Pad5)")
    (add_net "Net-(D62-Pad6)")
    (add_net "Net-(D63-Pad5)")
    (add_net "Net-(D63-Pad6)")
    (add_net "Net-(D64-Pad5)")
    (add_net "Net-(D64-Pad6)")
    (add_net "Net-(D65-Pad5)")
    (add_net "Net-(D65-Pad6)")
    (add_net "Net-(D66-Pad5)")
    (add_net "Net-(D66-Pad6)")
    (add_net "Net-(D67-Pad5)")
    (add_net "Net-(D67-Pad6)")
    (add_net "Net-(D68-Pad5)")
    (add_net "Net-(D68-Pad6)")
    (add_net "Net-(D69-Pad5)")
    (add_net "Net-(D69-Pad6)")
    (add_net "Net-(D7-Pad5)")
    (add_net "Net-(D7-Pad6)")
    (add_net "Net-(D70-Pad5)")
    (add_net "Net-(D70-Pad6)")
    (add_net "Net-(D71-Pad5)")
    (add_net "Net-(D71-Pad6)")
    (add_net "Net-(D72-Pad5)")
    (add_net "Net-(D72-Pad6)")
    (add_net "Net-(D73-Pad5)")
    (add_net "Net-(D73-Pad6)")
    (add_net "Net-(D74-Pad5)")
    (add_net "Net-(D74-Pad6)")
    (add_net "Net-(D75-Pad5)")
    (add_net "Net-(D75-Pad6)")
    (add_net "Net-(D76-Pad5)")
    (add_net "Net-(D76-Pad6)")
    (add_net "Net-(D77-Pad5)")
    (add_net "Net-(D77-Pad6)")
    (add_net "Net-(D78-Pad5)")
    (add_net "Net-(D78-Pad6)")
    (add_net "Net-(D79-Pad5)")
    (add_net "Net-(D79-Pad6)")
    (add_net "Net-(D8-Pad5)")
    (add_net "Net-(D8-Pad6)")
    (add_net "Net-(D80-Pad5)")
    (add_net "Net-(D80-Pad6)")
    (add_net "Net-(D81-Pad5)")
    (add_net "Net-(D81-Pad6)")
    (add_net "Net-(D82-Pad5)")
    (add_net "Net-(D82-Pad6)")
    (add_net "Net-(D83-Pad5)")
    (add_net "Net-(D83-Pad6)")
    (add_net "Net-(D84-Pad5)")
    (add_net "Net-(D84-Pad6)")
    (add_net "Net-(D85-Pad5)")
    (add_net "Net-(D85-Pad6)")
    (add_net "Net-(D86-Pad5)")
    (add_net "Net-(D86-Pad6)")
    (add_net "Net-(D87-Pad5)")
    (add_net "Net-(D87-Pad6)")
    (add_net "Net-(D88-Pad5)")
    (add_net "Net-(D88-Pad6)")
    (add_net "Net-(D89-Pad5)")
    (add_net "Net-(D89-Pad6)")
    (add_net "Net-(D90-Pad5)")
    (add_net "Net-(D90-Pad6)")
    (add_net "Net-(D91-Pad5)")
    (add_net "Net-(D91-Pad6)")
    (add_net "Net-(D92-Pad5)")
    (add_net "Net-(D92-Pad6)")
    (add_net "Net-(D93-Pad5)")
    (add_net "Net-(D93-Pad6)")
    (add_net "Net-(D94-Pad5)")
    (add_net "Net-(D94-Pad6)")
    (add_net "Net-(D95-Pad5)")
    (add_net "Net-(D95-Pad6)")
    (add_net "Net-(D96-Pad5)")
    (add_net "Net-(D96-Pad6)")
    (add_net "Net-(D97-Pad5)")
    (add_net "Net-(D97-Pad6)")
    (add_net "Net-(D98-Pad5)")
    (add_net "Net-(D98-Pad6)")
    (add_net VCC)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 2)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29A7)
    (at 315.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29E3)
    (at 300 215.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C27 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2A1E)
    (at 284.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C36 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F299F)
    (at 325.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C17 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29DE)
    (at 300 225.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C26 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2A18)
    (at 274.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C35 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2996)
    (at 335.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C16 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29D7)
    (at 300 235.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C25 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2A13)
    (at 264.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C34 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2990)
    (at 345.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29D1)
    (at 300 245.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C24 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2A0D)
    (at 254.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C33 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F298A)
    (at 355.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29CC)
    (at 300 255.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C23 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2A08)
    (at 244.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C32 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2977)
    (at 365.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29C6)
    (at 300 265.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C22 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2A00)
    (at 234.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C31 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2972)
    (at 375.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29BE)
    (at 300 275.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C21 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29FC)
    (at 224.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C30 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F296E)
    (at 385.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29B8)
    (at 300 285.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C20 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29F0)
    (at 214.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C29 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2968)
    (at 395.5 200 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 4 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29B0)
    (at 300 295.5)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at 4 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F29EC)
    (at 204.5 200 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C28 (at 4 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2958)
    (at 300 184.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2953)
    (at 300 174.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F294C)
    (at 300 164.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2947)
    (at 300 154.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2942)
    (at 300 144.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F293A)
    (at 300 134.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F292E)
    (at 300 124.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2926)
    (at 300 114.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432893)
    (at 282.679492 210 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D321 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 645 "Net-(D321-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 646 "Net-(D321-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 643 "Net-(D320-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 644 "Net-(D320-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943289E)
    (at 282.679492 190 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D323 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 649 "Net-(D323-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 650 "Net-(D323-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 647 "Net-(D322-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 648 "Net-(D322-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59484FE8)
    (at 318.384776 181.615224 315)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 315) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 315) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 315) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(D1-Pad1)"))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59484F7D)
    (at 325.114071 193.270705 285)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 285) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 285) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 285) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VCC))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59484F83)
    (at 325.114071 206.729295 255)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 255) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 255) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 255) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59485063)
    (at 318.384776 218.384776 225)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 225) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 225) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 225) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 665 "Net-(D331-Pad5)"))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59485055)
    (at 281.615224 218.384776 135)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 135) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 666 "Net-(D331-Pad6)"))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59484F76)
    (at 274.885929 206.729295 105)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 105) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 105) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VCC))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59484F5D)
    (at 274.885929 193.270705 75)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 75) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 75) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 GND))
  )
  (module Custom:ScrewPWR (layer F.Cu) (tedit 59484FD9)
    (at 281.615224 181.615224 45)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.048 45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ScrewPWR (at 0 2.794 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 45) (size 5 5) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(D1-Pad2)"))
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328B5)
    (at 308.660254 195 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D326 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 655 "Net-(D326-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 656 "Net-(D326-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 653 "Net-(D325-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 654 "Net-(D325-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328BB)
    (at 308.660254 205 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D327 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 657 "Net-(D327-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 658 "Net-(D327-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 655 "Net-(D326-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 656 "Net-(D326-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328C3)
    (at 300 210 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D328 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 659 "Net-(D328-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 660 "Net-(D328-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 657 "Net-(D327-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 658 "Net-(D327-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328C8)
    (at 291.339746 205 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D329 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 661 "Net-(D329-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 662 "Net-(D329-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 659 "Net-(D328-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 660 "Net-(D328-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328CD)
    (at 291.339746 195 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D330 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 663 "Net-(D330-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 664 "Net-(D330-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 661 "Net-(D329-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 662 "Net-(D329-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943286F)
    (at 310 182.679492 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D314 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 631 "Net-(D314-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 632 "Net-(D314-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 629 "Net-(D313-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 630 "Net-(D313-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432878)
    (at 317.320508 190 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D315 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 633 "Net-(D315-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 634 "Net-(D315-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 631 "Net-(D314-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 632 "Net-(D314-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943287C)
    (at 320 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D316 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 635 "Net-(D316-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 636 "Net-(D316-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 633 "Net-(D315-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 634 "Net-(D315-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432880)
    (at 317.320508 210 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D317 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 637 "Net-(D317-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 638 "Net-(D317-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 635 "Net-(D316-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 636 "Net-(D316-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432887)
    (at 310 217.320508 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D318 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 639 "Net-(D318-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 640 "Net-(D318-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 637 "Net-(D317-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 638 "Net-(D317-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943288C)
    (at 300 220 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D319 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 641 "Net-(D319-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 642 "Net-(D319-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 639 "Net-(D318-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 640 "Net-(D318-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432890)
    (at 290 217.320508 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D320 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 643 "Net-(D320-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 644 "Net-(D320-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 641 "Net-(D319-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 642 "Net-(D319-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432898)
    (at 280 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D322 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 647 "Net-(D322-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 648 "Net-(D322-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 645 "Net-(D321-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 646 "Net-(D321-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328A3)
    (at 290 182.679492 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D324 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 651 "Net-(D324-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 652 "Net-(D324-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 649 "Net-(D323-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 650 "Net-(D323-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943281F)
    (at 315 174.019238 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D302 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 607 "Net-(D302-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 608 "Net-(D302-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 605 "Net-(D301-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 606 "Net-(D301-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432825)
    (at 325.980762 185 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D303 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 609 "Net-(D303-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 610 "Net-(D303-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 607 "Net-(D302-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 608 "Net-(D302-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943282A)
    (at 330 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D304 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 611 "Net-(D304-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 612 "Net-(D304-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 609 "Net-(D303-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 610 "Net-(D303-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432831)
    (at 325.980762 215 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D305 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 613 "Net-(D305-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 614 "Net-(D305-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 611 "Net-(D304-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 612 "Net-(D304-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943283A)
    (at 315 225.980762 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D306 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 615 "Net-(D306-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 616 "Net-(D306-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 613 "Net-(D305-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 614 "Net-(D305-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432846)
    (at 300 230 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D307 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 617 "Net-(D307-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 618 "Net-(D307-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 615 "Net-(D306-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 616 "Net-(D306-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943284B)
    (at 285 225.980762 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D308 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 619 "Net-(D308-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 620 "Net-(D308-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 617 "Net-(D307-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 618 "Net-(D307-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943284F)
    (at 274.019238 215 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D309 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 621 "Net-(D309-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 622 "Net-(D309-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 619 "Net-(D308-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 620 "Net-(D308-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432855)
    (at 270 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D310 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 623 "Net-(D310-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 624 "Net-(D310-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 621 "Net-(D309-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 622 "Net-(D309-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943285A)
    (at 274.019238 185 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D311 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 625 "Net-(D311-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 626 "Net-(D311-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 623 "Net-(D310-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 624 "Net-(D310-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432865)
    (at 285 174.019238 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D312 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 627 "Net-(D312-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 628 "Net-(D312-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 625 "Net-(D311-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 626 "Net-(D311-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432788)
    (at 310.352762 161.362967 345)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D278 (at 0 -3.5 345) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 345) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 559 "Net-(D278-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 560 "Net-(D278-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 557 "Net-(D277-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 558 "Net-(D277-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943278D)
    (at 320 165.358984 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D279 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 561 "Net-(D279-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 562 "Net-(D279-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 559 "Net-(D278-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 560 "Net-(D278-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432798)
    (at 328.284271 171.715729 315)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D280 (at 0 -3.5 315) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 315) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 563 "Net-(D280-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 564 "Net-(D280-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 561 "Net-(D279-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 562 "Net-(D279-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327A2)
    (at 334.641016 180 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D281 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 565 "Net-(D281-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 566 "Net-(D281-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 563 "Net-(D280-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 564 "Net-(D280-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327A6)
    (at 338.637033 189.647238 285)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D282 (at 0 -3.5 285) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 285) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 567 "Net-(D282-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 568 "Net-(D282-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 565 "Net-(D281-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 566 "Net-(D281-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327AB)
    (at 340 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D283 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 569 "Net-(D283-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 570 "Net-(D283-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 567 "Net-(D282-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 568 "Net-(D282-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327B0)
    (at 338.637033 210.352762 255)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D284 (at 0 -3.5 255) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 255) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 571 "Net-(D284-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 572 "Net-(D284-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 569 "Net-(D283-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 570 "Net-(D283-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327B7)
    (at 334.641016 220 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D285 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 573 "Net-(D285-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 574 "Net-(D285-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 571 "Net-(D284-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 572 "Net-(D284-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327BC)
    (at 328.284271 228.284271 225)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D286 (at 0 -3.5 225) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 225) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 575 "Net-(D286-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 576 "Net-(D286-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 573 "Net-(D285-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 574 "Net-(D285-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327C0)
    (at 320 234.641016 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D287 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 577 "Net-(D287-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 578 "Net-(D287-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 575 "Net-(D286-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 576 "Net-(D286-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327C5)
    (at 310.352762 238.637033 195)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D288 (at 0 -3.5 195) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 195) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 579 "Net-(D288-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 580 "Net-(D288-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 577 "Net-(D287-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 578 "Net-(D287-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327CC)
    (at 300 240 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D289 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 581 "Net-(D289-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 582 "Net-(D289-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 579 "Net-(D288-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 580 "Net-(D288-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327D2)
    (at 289.647238 238.637033 165)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D290 (at 0 -3.5 165) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 583 "Net-(D290-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 584 "Net-(D290-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 581 "Net-(D289-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 582 "Net-(D289-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327D7)
    (at 280 234.641016 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D291 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 585 "Net-(D291-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 586 "Net-(D291-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 583 "Net-(D290-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 584 "Net-(D290-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327DB)
    (at 271.715729 228.284271 135)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D292 (at 0 -3.5 135) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 587 "Net-(D292-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 588 "Net-(D292-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 585 "Net-(D291-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 586 "Net-(D291-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327E2)
    (at 265.358984 220 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D293 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 589 "Net-(D293-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 590 "Net-(D293-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 587 "Net-(D292-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 588 "Net-(D292-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327E6)
    (at 261.362967 210.352762 105)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D294 (at 0 -3.5 105) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 591 "Net-(D294-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 592 "Net-(D294-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 589 "Net-(D293-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 590 "Net-(D293-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327EB)
    (at 260 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D295 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 593 "Net-(D295-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 594 "Net-(D295-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 591 "Net-(D294-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 592 "Net-(D294-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327F1)
    (at 261.362967 189.647238 75)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D296 (at 0 -3.5 75) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 595 "Net-(D296-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 596 "Net-(D296-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 593 "Net-(D295-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 594 "Net-(D295-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327F6)
    (at 265.358984 180 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D297 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 597 "Net-(D297-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 598 "Net-(D297-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 595 "Net-(D296-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 596 "Net-(D296-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594327FD)
    (at 271.715729 171.715729 45)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D298 (at 0 -3.5 45) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 599 "Net-(D298-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 600 "Net-(D298-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 597 "Net-(D297-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 598 "Net-(D297-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432805)
    (at 280 165.358984 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D299 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 601 "Net-(D299-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 602 "Net-(D299-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 599 "Net-(D298-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 600 "Net-(D298-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943280F)
    (at 289.647238 161.362967 15)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D300 (at 0 -3.5 15) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 603 "Net-(D300-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 604 "Net-(D300-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 601 "Net-(D299-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 602 "Net-(D299-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328D5)
    (at 300 200)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D331 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 665 "Net-(D331-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 666 "Net-(D331-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 663 "Net-(D330-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 664 "Net-(D330-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594328AC)
    (at 300 190)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D325 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 653 "Net-(D325-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 654 "Net-(D325-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 651 "Net-(D324-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 652 "Net-(D324-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943286B)
    (at 300 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D313 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 629 "Net-(D313-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 630 "Net-(D313-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 627 "Net-(D312-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 628 "Net-(D312-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432816)
    (at 300 170)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D301 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 605 "Net-(D301-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 606 "Net-(D301-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 603 "Net-(D300-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 604 "Net-(D300-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432784)
    (at 300 160)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D277 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 557 "Net-(D277-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 558 "Net-(D277-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 555 "Net-(D276-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 556 "Net-(D276-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326CF)
    (at 310.395585 151.09262 348)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D248 (at 0 -3.5 348) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 348) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 499 "Net-(D248-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 500 "Net-(D248-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 497 "Net-(D247-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 498 "Net-(D247-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326D8)
    (at 320.336832 154.322727 336)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D249 (at 0 -3.5 336) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 336) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 501 "Net-(D249-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 502 "Net-(D249-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 499 "Net-(D248-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 500 "Net-(D248-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326E3)
    (at 329.389263 159.54915 324)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D250 (at 0 -3.5 324) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 324) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 503 "Net-(D250-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 504 "Net-(D250-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 501 "Net-(D249-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 502 "Net-(D249-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326ED)
    (at 337.157241 166.54347 312)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D251 (at 0 -3.5 312) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 312) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 505 "Net-(D251-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 506 "Net-(D251-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 503 "Net-(D250-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 504 "Net-(D250-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326F1)
    (at 343.30127 175 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D252 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 507 "Net-(D252-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 508 "Net-(D252-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 505 "Net-(D251-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 506 "Net-(D251-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326F5)
    (at 347.552826 184.54915 288)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D253 (at 0 -3.5 288) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 288) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 509 "Net-(D253-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 510 "Net-(D253-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 507 "Net-(D252-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 508 "Net-(D252-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326F9)
    (at 349.726095 194.773577 276)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D254 (at 0 -3.5 276) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 276) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 511 "Net-(D254-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 512 "Net-(D254-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 509 "Net-(D253-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 510 "Net-(D253-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326FF)
    (at 349.726095 205.226423 264)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D255 (at 0 -3.5 264) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 264) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 513 "Net-(D255-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 514 "Net-(D255-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 511 "Net-(D254-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 512 "Net-(D254-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432704)
    (at 347.552826 215.45085 252)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D256 (at 0 -3.5 252) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 252) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 515 "Net-(D256-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 516 "Net-(D256-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 513 "Net-(D255-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 514 "Net-(D255-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943270B)
    (at 343.30127 225 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D257 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 517 "Net-(D257-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 518 "Net-(D257-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 515 "Net-(D256-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 516 "Net-(D256-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432710)
    (at 337.157241 233.45653 228)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D258 (at 0 -3.5 228) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 228) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 519 "Net-(D258-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 520 "Net-(D258-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 517 "Net-(D257-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 518 "Net-(D257-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432714)
    (at 329.389263 240.45085 216)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D259 (at 0 -3.5 216) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 216) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 521 "Net-(D259-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 522 "Net-(D259-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 519 "Net-(D258-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 520 "Net-(D258-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432719)
    (at 320.336832 245.677273 204)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D260 (at 0 -3.5 204) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 523 "Net-(D260-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 524 "Net-(D260-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 521 "Net-(D259-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 522 "Net-(D259-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943271E)
    (at 310.395585 248.90738 192)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D261 (at 0 -3.5 192) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 192) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 525 "Net-(D261-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 526 "Net-(D261-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 523 "Net-(D260-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 524 "Net-(D260-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432722)
    (at 300 250 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D262 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 527 "Net-(D262-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 528 "Net-(D262-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 525 "Net-(D261-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 526 "Net-(D261-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432726)
    (at 289.604415 248.90738 168)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D263 (at 0 -3.5 168) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 168) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 529 "Net-(D263-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 530 "Net-(D263-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 527 "Net-(D262-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 528 "Net-(D262-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943272A)
    (at 279.663168 245.677273 156)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D264 (at 0 -3.5 156) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 156) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 531 "Net-(D264-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 532 "Net-(D264-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 529 "Net-(D263-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 530 "Net-(D263-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432730)
    (at 270.610737 240.45085 144)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D265 (at 0 -3.5 144) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 144) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 533 "Net-(D265-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 534 "Net-(D265-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 531 "Net-(D264-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 532 "Net-(D264-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432737)
    (at 262.842759 233.45653 132)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D266 (at 0 -3.5 132) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 132) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 535 "Net-(D266-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 536 "Net-(D266-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 533 "Net-(D265-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 534 "Net-(D265-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943273D)
    (at 256.69873 225 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D267 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 537 "Net-(D267-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 538 "Net-(D267-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 535 "Net-(D266-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 536 "Net-(D266-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432741)
    (at 252.447174 215.45085 108)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D268 (at 0 -3.5 108) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 108) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 539 "Net-(D268-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 540 "Net-(D268-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 537 "Net-(D267-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 538 "Net-(D267-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432749)
    (at 250.273905 205.226423 96)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D269 (at 0 -3.5 96) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 541 "Net-(D269-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 542 "Net-(D269-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 539 "Net-(D268-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 540 "Net-(D268-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943274D)
    (at 250.273905 194.773577 84)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D270 (at 0 -3.5 84) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 84) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 543 "Net-(D270-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 544 "Net-(D270-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 541 "Net-(D269-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 542 "Net-(D269-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432755)
    (at 252.447174 184.54915 72)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D271 (at 0 -3.5 72) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 72) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 545 "Net-(D271-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 546 "Net-(D271-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 543 "Net-(D270-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 544 "Net-(D270-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943275B)
    (at 256.69873 175 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D272 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 547 "Net-(D272-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 548 "Net-(D272-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 545 "Net-(D271-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 546 "Net-(D271-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432761)
    (at 262.842759 166.54347 48)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D273 (at 0 -3.5 48) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 48) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 549 "Net-(D273-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 550 "Net-(D273-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 547 "Net-(D272-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 548 "Net-(D272-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432767)
    (at 270.610737 159.54915 36)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D274 (at 0 -3.5 36) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 36) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 551 "Net-(D274-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 552 "Net-(D274-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 549 "Net-(D273-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 550 "Net-(D273-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943276F)
    (at 279.663168 154.322727 24)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D275 (at 0 -3.5 24) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 24) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 553 "Net-(D275-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 554 "Net-(D275-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 551 "Net-(D274-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 552 "Net-(D274-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432775)
    (at 289.604415 151.09262 12)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D276 (at 0 -3.5 12) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 12) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 555 "Net-(D276-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 556 "Net-(D276-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 553 "Net-(D275-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 554 "Net-(D275-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325F0)
    (at 312.474701 141.311144 348)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D218 (at 0 -3.5 348) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 348) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 439 "Net-(D218-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 440 "Net-(D218-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 437 "Net-(D217-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 438 "Net-(D217-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325F4)
    (at 324.404199 145.187273 336)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D219 (at 0 -3.5 336) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 336) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 441 "Net-(D219-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 442 "Net-(D219-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 439 "Net-(D218-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 440 "Net-(D218-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325F8)
    (at 335.267115 151.45898 324)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D220 (at 0 -3.5 324) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 324) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 443 "Net-(D220-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 444 "Net-(D220-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 441 "Net-(D219-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 442 "Net-(D219-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325FC)
    (at 344.58869 159.852164 312)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D221 (at 0 -3.5 312) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 312) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 445 "Net-(D221-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 446 "Net-(D221-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 443 "Net-(D220-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 444 "Net-(D220-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432609)
    (at 351.961524 170 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D222 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 447 "Net-(D222-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 448 "Net-(D222-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 445 "Net-(D221-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 446 "Net-(D221-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943260E)
    (at 357.063391 181.45898 288)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D223 (at 0 -3.5 288) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 288) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 449 "Net-(D223-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 450 "Net-(D223-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 447 "Net-(D222-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 448 "Net-(D222-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432612)
    (at 359.671314 193.728292 276)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D224 (at 0 -3.5 276) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 276) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 451 "Net-(D224-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 452 "Net-(D224-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 449 "Net-(D223-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 450 "Net-(D223-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432619)
    (at 359.671314 206.271708 264)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D225 (at 0 -3.5 264) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 264) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 453 "Net-(D225-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 454 "Net-(D225-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 451 "Net-(D224-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 452 "Net-(D224-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943262A)
    (at 357.063391 218.54102 252)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D226 (at 0 -3.5 252) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 252) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 455 "Net-(D226-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 456 "Net-(D226-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 453 "Net-(D225-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 454 "Net-(D225-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432631)
    (at 351.961524 230 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D227 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 457 "Net-(D227-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 458 "Net-(D227-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 455 "Net-(D226-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 456 "Net-(D226-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432637)
    (at 344.58869 240.147836 228)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D228 (at 0 -3.5 228) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 228) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 459 "Net-(D228-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 460 "Net-(D228-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 457 "Net-(D227-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 458 "Net-(D227-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432641)
    (at 335.267115 248.54102 216)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D229 (at 0 -3.5 216) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 216) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 461 "Net-(D229-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 462 "Net-(D229-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 459 "Net-(D228-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 460 "Net-(D228-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432649)
    (at 324.404199 254.812727 204)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D230 (at 0 -3.5 204) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 463 "Net-(D230-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 464 "Net-(D230-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 461 "Net-(D229-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 462 "Net-(D229-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943264E)
    (at 312.474701 258.688856 192)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D231 (at 0 -3.5 192) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 192) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 465 "Net-(D231-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 466 "Net-(D231-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 463 "Net-(D230-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 464 "Net-(D230-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432656)
    (at 300 260 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D232 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 467 "Net-(D232-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 468 "Net-(D232-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 465 "Net-(D231-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 466 "Net-(D231-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943265E)
    (at 287.525299 258.688856 168)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D233 (at 0 -3.5 168) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 168) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 469 "Net-(D233-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 470 "Net-(D233-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 467 "Net-(D232-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 468 "Net-(D232-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432661)
    (at 275.595801 254.812727 156)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D234 (at 0 -3.5 156) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 156) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 471 "Net-(D234-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 472 "Net-(D234-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 469 "Net-(D233-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 470 "Net-(D233-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432666)
    (at 264.732885 248.54102 144)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D235 (at 0 -3.5 144) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 144) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 473 "Net-(D235-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 474 "Net-(D235-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 471 "Net-(D234-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 472 "Net-(D234-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943266C)
    (at 255.41131 240.147836 132)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D236 (at 0 -3.5 132) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 132) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 475 "Net-(D236-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 476 "Net-(D236-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 473 "Net-(D235-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 474 "Net-(D235-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432671)
    (at 248.038476 230 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D237 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 477 "Net-(D237-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 478 "Net-(D237-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 475 "Net-(D236-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 476 "Net-(D236-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432675)
    (at 242.936609 218.54102 108)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D238 (at 0 -3.5 108) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 108) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 479 "Net-(D238-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 480 "Net-(D238-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 477 "Net-(D237-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 478 "Net-(D237-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943267A)
    (at 240.328686 206.271708 96)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D239 (at 0 -3.5 96) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 481 "Net-(D239-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 482 "Net-(D239-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 479 "Net-(D238-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 480 "Net-(D238-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432696)
    (at 240.328686 193.728292 84)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D240 (at 0 -3.5 84) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 84) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 483 "Net-(D240-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 484 "Net-(D240-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 481 "Net-(D239-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 482 "Net-(D239-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943269B)
    (at 242.936609 181.45898 72)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D241 (at 0 -3.5 72) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 72) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 485 "Net-(D241-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 486 "Net-(D241-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 483 "Net-(D240-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 484 "Net-(D240-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326A4)
    (at 248.038476 170 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D242 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 487 "Net-(D242-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 488 "Net-(D242-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 485 "Net-(D241-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 486 "Net-(D241-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326A8)
    (at 255.41131 159.852164 48)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D243 (at 0 -3.5 48) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 48) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 489 "Net-(D243-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 490 "Net-(D243-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 487 "Net-(D242-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 488 "Net-(D242-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326AD)
    (at 264.732885 151.45898 36)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D244 (at 0 -3.5 36) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 36) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 491 "Net-(D244-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 492 "Net-(D244-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 489 "Net-(D243-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 490 "Net-(D243-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326B2)
    (at 275.595801 145.187273 24)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D245 (at 0 -3.5 24) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 24) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 493 "Net-(D245-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 494 "Net-(D245-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 491 "Net-(D244-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 492 "Net-(D244-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326B6)
    (at 287.525299 141.311144 12)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D246 (at 0 -3.5 12) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 12) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 495 "Net-(D246-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 496 "Net-(D246-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 493 "Net-(D245-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 494 "Net-(D245-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324E1)
    (at 309.136833 130.59886 352.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D170 (at 0 -3.5 352.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 352.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 343 "Net-(D170-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 344 "Net-(D170-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 341 "Net-(D169-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 342 "Net-(D169-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324E6)
    (at 318.117333 132.385192 345)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D171 (at 0 -3.5 345) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 345) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 345 "Net-(D171-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 346 "Net-(D171-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 343 "Net-(D170-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 344 "Net-(D170-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324EA)
    (at 326.78784 135.328433 337.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D172 (at 0 -3.5 337.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 337.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 347 "Net-(D172-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 348 "Net-(D172-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 345 "Net-(D171-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 346 "Net-(D171-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324EE)
    (at 335 139.378222 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D173 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 349 "Net-(D173-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 350 "Net-(D173-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 347 "Net-(D172-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 348 "Net-(D172-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324F4)
    (at 342.6133 144.465266 322.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D174 (at 0 -3.5 322.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 322.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 351 "Net-(D174-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 352 "Net-(D174-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 349 "Net-(D173-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 350 "Net-(D173-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324F8)
    (at 349.497475 150.502525 315)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D175 (at 0 -3.5 315) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 315) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 353 "Net-(D175-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 354 "Net-(D175-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 351 "Net-(D174-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 352 "Net-(D174-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324FE)
    (at 355.534734 157.3867 307.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D176 (at 0 -3.5 307.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 307.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 355 "Net-(D176-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 356 "Net-(D176-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 353 "Net-(D175-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 354 "Net-(D175-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432502)
    (at 360.621778 165 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D177 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 357 "Net-(D177-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 358 "Net-(D177-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 355 "Net-(D176-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 356 "Net-(D176-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432508)
    (at 364.671567 173.21216 292.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D178 (at 0 -3.5 292.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 292.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 359 "Net-(D178-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 360 "Net-(D178-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 357 "Net-(D177-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 358 "Net-(D177-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432510)
    (at 367.614808 181.882667 285)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D179 (at 0 -3.5 285) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 285) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 361 "Net-(D179-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 362 "Net-(D179-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 359 "Net-(D178-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 360 "Net-(D178-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432515)
    (at 369.40114 190.863167 277.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D180 (at 0 -3.5 277.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 277.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 363 "Net-(D180-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 364 "Net-(D180-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 361 "Net-(D179-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 362 "Net-(D179-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943251A)
    (at 370 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D181 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 365 "Net-(D181-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 366 "Net-(D181-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 363 "Net-(D180-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 364 "Net-(D180-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943251E)
    (at 369.40114 209.136833 262.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D182 (at 0 -3.5 262.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 262.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 367 "Net-(D182-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 368 "Net-(D182-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 365 "Net-(D181-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 366 "Net-(D181-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432523)
    (at 367.614808 218.117333 255)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D183 (at 0 -3.5 255) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 255) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 369 "Net-(D183-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 370 "Net-(D183-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 367 "Net-(D182-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 368 "Net-(D182-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943252B)
    (at 364.671567 226.78784 247.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D184 (at 0 -3.5 247.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 247.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 371 "Net-(D184-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 372 "Net-(D184-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 369 "Net-(D183-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 370 "Net-(D183-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943252F)
    (at 360.621778 235 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D185 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 373 "Net-(D185-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 374 "Net-(D185-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 371 "Net-(D184-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 372 "Net-(D184-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432534)
    (at 355.534734 242.6133 232.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D186 (at 0 -3.5 232.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 232.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 375 "Net-(D186-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 376 "Net-(D186-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 373 "Net-(D185-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 374 "Net-(D185-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432538)
    (at 349.497475 249.497475 225)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D187 (at 0 -3.5 225) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 225) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 377 "Net-(D187-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 378 "Net-(D187-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 375 "Net-(D186-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 376 "Net-(D186-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943253C)
    (at 342.6133 255.534734 217.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D188 (at 0 -3.5 217.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 217.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 379 "Net-(D188-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 380 "Net-(D188-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 377 "Net-(D187-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 378 "Net-(D187-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432543)
    (at 335 260.621778 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D189 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 381 "Net-(D189-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 382 "Net-(D189-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 379 "Net-(D188-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 380 "Net-(D188-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432549)
    (at 326.78784 264.671567 202.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D190 (at 0 -3.5 202.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 202.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 383 "Net-(D190-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 384 "Net-(D190-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 381 "Net-(D189-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 382 "Net-(D189-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943254D)
    (at 318.117333 267.614808 195)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D191 (at 0 -3.5 195) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 195) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 385 "Net-(D191-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 386 "Net-(D191-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 383 "Net-(D190-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 384 "Net-(D190-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432552)
    (at 309.136833 269.40114 187.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D192 (at 0 -3.5 187.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 187.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 387 "Net-(D192-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 388 "Net-(D192-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 385 "Net-(D191-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 386 "Net-(D191-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432557)
    (at 300 270 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D193 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 389 "Net-(D193-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 390 "Net-(D193-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 387 "Net-(D192-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 388 "Net-(D192-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943255F)
    (at 290.863167 269.40114 172.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D194 (at 0 -3.5 172.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 172.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 391 "Net-(D194-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 392 "Net-(D194-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 389 "Net-(D193-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 390 "Net-(D193-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432563)
    (at 281.882667 267.614808 165)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D195 (at 0 -3.5 165) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 393 "Net-(D195-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 394 "Net-(D195-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 391 "Net-(D194-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 392 "Net-(D194-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432567)
    (at 273.21216 264.671567 157.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D196 (at 0 -3.5 157.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 157.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 395 "Net-(D196-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 396 "Net-(D196-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 393 "Net-(D195-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 394 "Net-(D195-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943256E)
    (at 265 260.621778 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D197 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 397 "Net-(D197-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 398 "Net-(D197-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 395 "Net-(D196-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 396 "Net-(D196-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432573)
    (at 257.3867 255.534734 142.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D198 (at 0 -3.5 142.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 142.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 399 "Net-(D198-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 400 "Net-(D198-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 397 "Net-(D197-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 398 "Net-(D197-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943257A)
    (at 250.502525 249.497475 135)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D199 (at 0 -3.5 135) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 401 "Net-(D199-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 402 "Net-(D199-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 399 "Net-(D198-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 400 "Net-(D198-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432581)
    (at 244.465266 242.6133 127.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D200 (at 0 -3.5 127.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 127.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 403 "Net-(D200-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 404 "Net-(D200-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 401 "Net-(D199-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 402 "Net-(D199-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432585)
    (at 239.378222 235 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D201 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 405 "Net-(D201-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 406 "Net-(D201-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 403 "Net-(D200-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 404 "Net-(D200-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432589)
    (at 235.328433 226.78784 112.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D202 (at 0 -3.5 112.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 112.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 407 "Net-(D202-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 408 "Net-(D202-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 405 "Net-(D201-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 406 "Net-(D201-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432591)
    (at 232.385192 218.117333 105)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D203 (at 0 -3.5 105) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 409 "Net-(D203-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 410 "Net-(D203-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 407 "Net-(D202-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 408 "Net-(D202-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432595)
    (at 230.59886 209.136833 97.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D204 (at 0 -3.5 97.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 97.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 411 "Net-(D204-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 412 "Net-(D204-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 409 "Net-(D203-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 410 "Net-(D203-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432599)
    (at 230 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D205 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 413 "Net-(D205-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 414 "Net-(D205-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 411 "Net-(D204-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 412 "Net-(D204-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325A2)
    (at 230.59886 190.863167 82.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D206 (at 0 -3.5 82.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 82.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 415 "Net-(D206-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 416 "Net-(D206-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 413 "Net-(D205-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 414 "Net-(D205-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325A6)
    (at 232.385192 181.882667 75)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D207 (at 0 -3.5 75) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 417 "Net-(D207-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 418 "Net-(D207-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 415 "Net-(D206-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 416 "Net-(D206-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325AC)
    (at 235.328433 173.21216 67.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D208 (at 0 -3.5 67.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 67.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 419 "Net-(D208-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 420 "Net-(D208-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 417 "Net-(D207-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 418 "Net-(D207-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325B0)
    (at 239.378222 165 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D209 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 421 "Net-(D209-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 422 "Net-(D209-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 419 "Net-(D208-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 420 "Net-(D208-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325BF)
    (at 244.465266 157.3867 52.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D210 (at 0 -3.5 52.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 52.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 423 "Net-(D210-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 424 "Net-(D210-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 421 "Net-(D209-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 422 "Net-(D209-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325C6)
    (at 250.502525 150.502525 45)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D211 (at 0 -3.5 45) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 425 "Net-(D211-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 426 "Net-(D211-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 423 "Net-(D210-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 424 "Net-(D210-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325CD)
    (at 257.3867 144.465266 37.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D212 (at 0 -3.5 37.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 37.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 427 "Net-(D212-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 428 "Net-(D212-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 425 "Net-(D211-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 426 "Net-(D211-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325D1)
    (at 265 139.378222 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D213 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 429 "Net-(D213-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 430 "Net-(D213-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 427 "Net-(D212-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 428 "Net-(D212-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325D5)
    (at 273.21216 135.328433 22.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D214 (at 0 -3.5 22.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 22.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 431 "Net-(D214-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 432 "Net-(D214-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 429 "Net-(D213-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 430 "Net-(D213-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325D9)
    (at 281.882667 132.385192 15)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D215 (at 0 -3.5 15) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 433 "Net-(D215-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 434 "Net-(D215-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 431 "Net-(D214-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 432 "Net-(D214-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325DE)
    (at 290.863167 130.59886 7.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D216 (at 0 -3.5 7.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 7.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 435 "Net-(D216-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 436 "Net-(D216-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 433 "Net-(D215-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 434 "Net-(D215-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322CD)
    (at 310.442095 120.684411 352.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D122 (at 0 -3.5 352.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 352.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 247 "Net-(D122-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 248 "Net-(D122-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 245 "Net-(D121-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 352.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 246 "Net-(D121-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323D5)
    (at 320.705524 122.725934 345)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D123 (at 0 -3.5 345) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 345) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 249 "Net-(D123-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 250 "Net-(D123-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 247 "Net-(D122-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 345) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 248 "Net-(D122-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323DA)
    (at 330.614675 126.089637 337.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D124 (at 0 -3.5 337.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 337.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 251 "Net-(D124-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 252 "Net-(D124-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 249 "Net-(D123-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 337.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 250 "Net-(D123-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323DD)
    (at 340 130.717968 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D125 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 253 "Net-(D125-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 254 "Net-(D125-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 251 "Net-(D124-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 252 "Net-(D124-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323E2)
    (at 348.700914 136.531733 322.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D126 (at 0 -3.5 322.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 322.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 255 "Net-(D126-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 256 "Net-(D126-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 253 "Net-(D125-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 322.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 254 "Net-(D125-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323E5)
    (at 356.568542 143.431458 315)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D127 (at 0 -3.5 315) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 315) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 257 "Net-(D127-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 258 "Net-(D127-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 255 "Net-(D126-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 315) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 256 "Net-(D126-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323EA)
    (at 363.468267 151.299086 307.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D128 (at 0 -3.5 307.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 307.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 259 "Net-(D128-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 260 "Net-(D128-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 257 "Net-(D127-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 307.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 258 "Net-(D127-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323EF)
    (at 369.282032 160 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D129 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 261 "Net-(D129-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 262 "Net-(D129-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 259 "Net-(D128-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 260 "Net-(D128-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323F4)
    (at 373.910363 169.385325 292.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D130 (at 0 -3.5 292.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 292.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 263 "Net-(D130-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 264 "Net-(D130-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 261 "Net-(D129-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 292.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 262 "Net-(D129-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594323FC)
    (at 377.274066 179.294476 285)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D131 (at 0 -3.5 285) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 285) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 265 "Net-(D131-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 266 "Net-(D131-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 263 "Net-(D130-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 285) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 264 "Net-(D130-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432401)
    (at 379.315589 189.557905 277.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D132 (at 0 -3.5 277.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 277.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 267 "Net-(D132-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 268 "Net-(D132-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 265 "Net-(D131-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 277.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 266 "Net-(D131-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943240D)
    (at 380 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D133 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 269 "Net-(D133-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 270 "Net-(D133-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 267 "Net-(D132-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 268 "Net-(D132-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432415)
    (at 379.315589 210.442095 262.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D134 (at 0 -3.5 262.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 262.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 271 "Net-(D134-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 272 "Net-(D134-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 269 "Net-(D133-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 262.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 270 "Net-(D133-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943241C)
    (at 377.274066 220.705524 255)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D135 (at 0 -3.5 255) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 255) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 273 "Net-(D135-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 274 "Net-(D135-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 271 "Net-(D134-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 255) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 272 "Net-(D134-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432422)
    (at 373.910363 230.614675 247.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D136 (at 0 -3.5 247.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 247.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 275 "Net-(D136-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 276 "Net-(D136-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 273 "Net-(D135-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 247.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 274 "Net-(D135-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432429)
    (at 369.282032 240 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D137 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 277 "Net-(D137-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 278 "Net-(D137-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 275 "Net-(D136-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 276 "Net-(D136-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432430)
    (at 363.468267 248.700914 232.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D138 (at 0 -3.5 232.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 232.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 279 "Net-(D138-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 280 "Net-(D138-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 277 "Net-(D137-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 232.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 278 "Net-(D137-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432435)
    (at 356.568542 256.568542 225)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D139 (at 0 -3.5 225) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 225) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 281 "Net-(D139-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 282 "Net-(D139-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 279 "Net-(D138-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 225) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 280 "Net-(D138-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432438)
    (at 348.700914 263.468267 217.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D140 (at 0 -3.5 217.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 217.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 283 "Net-(D140-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 284 "Net-(D140-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 281 "Net-(D139-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 217.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 282 "Net-(D139-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943243D)
    (at 340 269.282032 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D141 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 285 "Net-(D141-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 286 "Net-(D141-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 283 "Net-(D140-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 284 "Net-(D140-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432441)
    (at 330.614675 273.910363 202.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D142 (at 0 -3.5 202.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 202.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 287 "Net-(D142-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 288 "Net-(D142-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 285 "Net-(D141-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 202.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 286 "Net-(D141-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432446)
    (at 320.705524 277.274066 195)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D143 (at 0 -3.5 195) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 195) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 289 "Net-(D143-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 290 "Net-(D143-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 287 "Net-(D142-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 195) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 288 "Net-(D142-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432449)
    (at 310.442095 279.315589 187.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D144 (at 0 -3.5 187.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 187.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 291 "Net-(D144-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 292 "Net-(D144-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 289 "Net-(D143-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 187.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 290 "Net-(D143-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943244C)
    (at 300 280 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D145 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 293 "Net-(D145-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 294 "Net-(D145-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 291 "Net-(D144-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 292 "Net-(D144-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432450)
    (at 289.557905 279.315589 172.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D146 (at 0 -3.5 172.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 172.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 295 "Net-(D146-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 296 "Net-(D146-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 293 "Net-(D145-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 172.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 294 "Net-(D145-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432455)
    (at 279.294476 277.274066 165)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D147 (at 0 -3.5 165) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 297 "Net-(D147-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 298 "Net-(D147-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 295 "Net-(D146-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 165) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 296 "Net-(D146-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943245A)
    (at 269.385325 273.910363 157.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D148 (at 0 -3.5 157.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 157.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 299 "Net-(D148-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 300 "Net-(D148-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 297 "Net-(D147-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 157.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 298 "Net-(D147-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432464)
    (at 260 269.282032 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D149 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 301 "Net-(D149-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 302 "Net-(D149-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 299 "Net-(D148-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 300 "Net-(D148-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432468)
    (at 251.299086 263.468267 142.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D150 (at 0 -3.5 142.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 142.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 303 "Net-(D150-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 304 "Net-(D150-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 301 "Net-(D149-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 142.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 302 "Net-(D149-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943246C)
    (at 243.431458 256.568542 135)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D151 (at 0 -3.5 135) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 305 "Net-(D151-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 306 "Net-(D151-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 303 "Net-(D150-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 135) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 304 "Net-(D150-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432470)
    (at 236.531733 248.700914 127.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D152 (at 0 -3.5 127.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 127.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 307 "Net-(D152-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 308 "Net-(D152-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 305 "Net-(D151-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 127.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 306 "Net-(D151-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432473)
    (at 230.717968 240 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D153 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 309 "Net-(D153-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 310 "Net-(D153-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 307 "Net-(D152-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 308 "Net-(D152-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432479)
    (at 226.089637 230.614675 112.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D154 (at 0 -3.5 112.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 112.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 311 "Net-(D154-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 312 "Net-(D154-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 309 "Net-(D153-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 112.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 310 "Net-(D153-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943247E)
    (at 222.725934 220.705524 105)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D155 (at 0 -3.5 105) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 313 "Net-(D155-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 314 "Net-(D155-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 311 "Net-(D154-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 105) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 312 "Net-(D154-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432481)
    (at 220.684411 210.442095 97.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D156 (at 0 -3.5 97.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 97.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 315 "Net-(D156-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 316 "Net-(D156-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 313 "Net-(D155-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 97.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 314 "Net-(D155-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432487)
    (at 220 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D157 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 317 "Net-(D157-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 318 "Net-(D157-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 315 "Net-(D156-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 316 "Net-(D156-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943248C)
    (at 220.684411 189.557905 82.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D158 (at 0 -3.5 82.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 82.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 319 "Net-(D158-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 320 "Net-(D158-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 317 "Net-(D157-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 82.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 318 "Net-(D157-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432493)
    (at 222.725934 179.294476 75)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D159 (at 0 -3.5 75) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 321 "Net-(D159-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 322 "Net-(D159-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 319 "Net-(D158-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 75) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 320 "Net-(D158-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432497)
    (at 226.089637 169.385325 67.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D160 (at 0 -3.5 67.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 67.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 323 "Net-(D160-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 324 "Net-(D160-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 321 "Net-(D159-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 67.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 322 "Net-(D159-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943249B)
    (at 230.717968 160 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D161 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 325 "Net-(D161-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 326 "Net-(D161-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 323 "Net-(D160-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 324 "Net-(D160-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324AD)
    (at 236.531733 151.299086 52.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D162 (at 0 -3.5 52.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 52.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 327 "Net-(D162-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 328 "Net-(D162-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 325 "Net-(D161-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 52.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 326 "Net-(D161-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324B1)
    (at 243.431458 143.431458 45)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D163 (at 0 -3.5 45) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 329 "Net-(D163-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 330 "Net-(D163-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 327 "Net-(D162-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 45) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 328 "Net-(D162-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324B7)
    (at 251.299086 136.531733 37.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D164 (at 0 -3.5 37.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 37.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 331 "Net-(D164-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 332 "Net-(D164-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 329 "Net-(D163-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 37.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 330 "Net-(D163-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324BC)
    (at 260 130.717968 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D165 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 333 "Net-(D165-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 334 "Net-(D165-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 331 "Net-(D164-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 332 "Net-(D164-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324C1)
    (at 269.385325 126.089637 22.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D166 (at 0 -3.5 22.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 22.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 335 "Net-(D166-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 336 "Net-(D166-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 333 "Net-(D165-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 22.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 334 "Net-(D165-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324C9)
    (at 279.294476 122.725934 15)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D167 (at 0 -3.5 15) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 337 "Net-(D167-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 338 "Net-(D167-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 335 "Net-(D166-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 15) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 336 "Net-(D166-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324CD)
    (at 289.557905 120.684411 7.5)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D168 (at 0 -3.5 7.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 7.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 339 "Net-(D168-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 340 "Net-(D168-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 337 "Net-(D167-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 7.5) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 338 "Net-(D167-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594326CB)
    (at 300 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D247 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 497 "Net-(D247-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 498 "Net-(D247-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 495 "Net-(D246-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 496 "Net-(D246-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594325EC)
    (at 300 140)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D217 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 437 "Net-(D217-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 438 "Net-(D217-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 435 "Net-(D216-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 436 "Net-(D216-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594324DA)
    (at 300 130)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D169 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 341 "Net-(D169-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 342 "Net-(D169-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 339 "Net-(D168-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 340 "Net-(D168-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322C8)
    (at 300 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D121 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 245 "Net-(D121-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 246 "Net-(D121-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 243 "Net-(D120-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 244 "Net-(D120-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594320EB)
    (at 309.407562 110.493029 354)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D62 (at 0 -3.5 354) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 354) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 127 "Net-(D62-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 128 "Net-(D62-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 125 "Net-(D61-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 126 "Net-(D61-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594320F3)
    (at 318.712052 111.966716 348)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D63 (at 0 -3.5 348) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 348) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 129 "Net-(D63-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 130 "Net-(D63-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 127 "Net-(D62-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 128 "Net-(D62-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594320F9)
    (at 327.811529 114.404914 342)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D64 (at 0 -3.5 342) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 342) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 131 "Net-(D64-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 132 "Net-(D64-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 129 "Net-(D63-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 130 "Net-(D63-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594320FF)
    (at 336.606298 117.780909 336)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D65 (at 0 -3.5 336) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 336) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 133 "Net-(D65-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 134 "Net-(D65-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 131 "Net-(D64-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 132 "Net-(D64-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432105)
    (at 345 122.057714 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D66 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 "Net-(D66-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 "Net-(D66-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 133 "Net-(D65-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 134 "Net-(D65-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943210B)
    (at 352.900673 127.188471 324)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D67 (at 0 -3.5 324) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 324) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 "Net-(D67-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 138 "Net-(D67-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 135 "Net-(D66-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 136 "Net-(D66-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432115)
    (at 360.221755 133.116966 318)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D68 (at 0 -3.5 318) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 318) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 139 "Net-(D68-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 140 "Net-(D68-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 137 "Net-(D67-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 138 "Net-(D67-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943211E)
    (at 366.883034 139.778245 312)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D69 (at 0 -3.5 312) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 312) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 141 "Net-(D69-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 142 "Net-(D69-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 139 "Net-(D68-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 140 "Net-(D68-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432127)
    (at 372.811529 147.099327 306)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D70 (at 0 -3.5 306) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 306) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 143 "Net-(D70-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 144 "Net-(D70-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 141 "Net-(D69-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 142 "Net-(D69-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432132)
    (at 377.942286 155 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D71 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 145 "Net-(D71-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 146 "Net-(D71-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 143 "Net-(D70-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 144 "Net-(D70-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432138)
    (at 382.219091 163.393702 294)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D72 (at 0 -3.5 294) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 294) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 147 "Net-(D72-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 148 "Net-(D72-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 145 "Net-(D71-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 146 "Net-(D71-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943213E)
    (at 385.595086 172.188471 288)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D73 (at 0 -3.5 288) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 288) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 149 "Net-(D73-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 150 "Net-(D73-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 147 "Net-(D72-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 148 "Net-(D72-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432144)
    (at 388.033284 181.287948 282)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D74 (at 0 -3.5 282) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 282) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 151 "Net-(D74-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 152 "Net-(D74-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 149 "Net-(D73-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 150 "Net-(D73-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943214C)
    (at 389.506971 190.592438 276)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D75 (at 0 -3.5 276) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 276) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 153 "Net-(D75-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 154 "Net-(D75-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 151 "Net-(D74-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 152 "Net-(D74-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432153)
    (at 390 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D76 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 155 "Net-(D76-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 156 "Net-(D76-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 153 "Net-(D75-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 154 "Net-(D75-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321C5)
    (at 389.506971 209.407562 264)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D77 (at 0 -3.5 264) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 264) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 157 "Net-(D77-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 158 "Net-(D77-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 155 "Net-(D76-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 156 "Net-(D76-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321CD)
    (at 388.033284 218.712052 258)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D78 (at 0 -3.5 258) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 258) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 159 "Net-(D78-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 160 "Net-(D78-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 157 "Net-(D77-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 158 "Net-(D77-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321D4)
    (at 385.595086 227.811529 252)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D79 (at 0 -3.5 252) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 252) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 161 "Net-(D79-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 162 "Net-(D79-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 159 "Net-(D78-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 160 "Net-(D78-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321D7)
    (at 382.219091 236.606298 246)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D80 (at 0 -3.5 246) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 246) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 163 "Net-(D80-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 164 "Net-(D80-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 161 "Net-(D79-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 162 "Net-(D79-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321DD)
    (at 377.942286 245 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D81 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 165 "Net-(D81-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 166 "Net-(D81-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 163 "Net-(D80-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 164 "Net-(D80-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321E0)
    (at 372.811529 252.900673 234)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D82 (at 0 -3.5 234) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 234) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 167 "Net-(D82-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 168 "Net-(D82-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 165 "Net-(D81-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 166 "Net-(D81-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321E6)
    (at 366.883034 260.221755 228)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D83 (at 0 -3.5 228) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 228) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 169 "Net-(D83-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 170 "Net-(D83-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 167 "Net-(D82-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 168 "Net-(D82-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321EA)
    (at 360.221755 266.883034 222)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D84 (at 0 -3.5 222) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 222) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 171 "Net-(D84-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 172 "Net-(D84-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 169 "Net-(D83-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 170 "Net-(D83-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321EE)
    (at 352.900673 272.811529 216)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D85 (at 0 -3.5 216) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 216) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 173 "Net-(D85-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 174 "Net-(D85-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 171 "Net-(D84-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 172 "Net-(D84-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321F3)
    (at 345 277.942286 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D86 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 175 "Net-(D86-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 176 "Net-(D86-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 173 "Net-(D85-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 174 "Net-(D85-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321FA)
    (at 336.606298 282.219091 204)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D87 (at 0 -3.5 204) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 177 "Net-(D87-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 178 "Net-(D87-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 175 "Net-(D86-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 176 "Net-(D86-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594321FE)
    (at 327.811529 285.595086 198)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D88 (at 0 -3.5 198) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 198) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 179 "Net-(D88-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 180 "Net-(D88-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 177 "Net-(D87-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 178 "Net-(D87-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432208)
    (at 318.712052 288.033284 192)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D89 (at 0 -3.5 192) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 192) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 181 "Net-(D89-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 182 "Net-(D89-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 179 "Net-(D88-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 180 "Net-(D88-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943220E)
    (at 309.407562 289.506971 186)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D90 (at 0 -3.5 186) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 186) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 183 "Net-(D90-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 184 "Net-(D90-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 181 "Net-(D89-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 182 "Net-(D89-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432215)
    (at 300 290 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D91 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 185 "Net-(D91-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 186 "Net-(D91-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 183 "Net-(D90-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 184 "Net-(D90-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943221A)
    (at 290.592438 289.506971 174)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D92 (at 0 -3.5 174) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 174) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 187 "Net-(D92-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 188 "Net-(D92-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 185 "Net-(D91-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 186 "Net-(D91-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943221E)
    (at 281.287948 288.033284 168)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D93 (at 0 -3.5 168) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 168) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 189 "Net-(D93-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 190 "Net-(D93-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 187 "Net-(D92-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 188 "Net-(D92-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432223)
    (at 272.188471 285.595086 162)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D94 (at 0 -3.5 162) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 162) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 191 "Net-(D94-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 192 "Net-(D94-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 189 "Net-(D93-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 190 "Net-(D93-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432228)
    (at 263.393702 282.219091 156)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D95 (at 0 -3.5 156) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 156) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 193 "Net-(D95-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 194 "Net-(D95-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 191 "Net-(D94-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 192 "Net-(D94-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943222C)
    (at 255 277.942286 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D96 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 195 "Net-(D96-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 196 "Net-(D96-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 193 "Net-(D95-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 194 "Net-(D95-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432236)
    (at 247.099327 272.811529 144)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D97 (at 0 -3.5 144) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 144) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 197 "Net-(D97-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 198 "Net-(D97-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 195 "Net-(D96-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 196 "Net-(D96-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943223B)
    (at 239.778245 266.883034 138)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D98 (at 0 -3.5 138) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 138) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 199 "Net-(D98-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 200 "Net-(D98-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 197 "Net-(D97-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 198 "Net-(D97-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432245)
    (at 233.116966 260.221755 132)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D99 (at 0 -3.5 132) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 132) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 201 "Net-(D100-Pad2)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 202 "Net-(D100-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 199 "Net-(D98-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 200 "Net-(D98-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943224A)
    (at 227.188471 252.900673 126)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D100 (at 0 -3.5 126) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 126) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 203 "Net-(D100-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 204 "Net-(D100-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 201 "Net-(D100-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 202 "Net-(D100-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943224E)
    (at 222.057714 245 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D101 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 205 "Net-(D101-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 206 "Net-(D101-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 203 "Net-(D100-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 204 "Net-(D100-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432253)
    (at 217.780909 236.606298 114)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D102 (at 0 -3.5 114) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 114) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 207 "Net-(D102-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 208 "Net-(D102-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 205 "Net-(D101-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 206 "Net-(D101-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432258)
    (at 214.404914 227.811529 108)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D103 (at 0 -3.5 108) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 108) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 209 "Net-(D103-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 210 "Net-(D103-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 207 "Net-(D102-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 208 "Net-(D102-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943225D)
    (at 211.966716 218.712052 102)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D104 (at 0 -3.5 102) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 102) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 211 "Net-(D104-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 212 "Net-(D104-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 209 "Net-(D103-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 210 "Net-(D103-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943226E)
    (at 210.493029 209.407562 96)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D105 (at 0 -3.5 96) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 213 "Net-(D105-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 214 "Net-(D105-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 211 "Net-(D104-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 212 "Net-(D104-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432272)
    (at 210 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D106 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 215 "Net-(D106-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 216 "Net-(D106-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 213 "Net-(D105-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 214 "Net-(D105-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943227B)
    (at 210.493029 190.592438 84)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D107 (at 0 -3.5 84) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 84) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 217 "Net-(D107-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 218 "Net-(D107-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 215 "Net-(D106-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 216 "Net-(D106-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943227F)
    (at 211.966716 181.287948 78)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D108 (at 0 -3.5 78) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 78) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 219 "Net-(D108-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 220 "Net-(D108-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 217 "Net-(D107-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 218 "Net-(D107-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432284)
    (at 214.404914 172.188471 72)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D109 (at 0 -3.5 72) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 72) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 221 "Net-(D109-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 222 "Net-(D109-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 219 "Net-(D108-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 220 "Net-(D108-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432289)
    (at 217.780909 163.393702 66)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D110 (at 0 -3.5 66) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 66) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 223 "Net-(D110-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 224 "Net-(D110-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 221 "Net-(D109-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 222 "Net-(D109-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432290)
    (at 222.057714 155 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D111 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 225 "Net-(D111-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 226 "Net-(D111-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 223 "Net-(D110-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 224 "Net-(D110-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432294)
    (at 227.188471 147.099327 54)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D112 (at 0 -3.5 54) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 227 "Net-(D112-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 228 "Net-(D112-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 225 "Net-(D111-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 226 "Net-(D111-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59432298)
    (at 233.116966 139.778245 48)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D113 (at 0 -3.5 48) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 48) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 229 "Net-(D113-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 230 "Net-(D113-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 227 "Net-(D112-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 228 "Net-(D112-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 5943229F)
    (at 239.778245 133.116966 42)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D114 (at 0 -3.5 42) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 42) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 231 "Net-(D114-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 232 "Net-(D114-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 229 "Net-(D113-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 230 "Net-(D113-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322A4)
    (at 247.099327 127.188471 36)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D115 (at 0 -3.5 36) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 36) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 233 "Net-(D115-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 234 "Net-(D115-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 231 "Net-(D114-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 232 "Net-(D114-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322AA)
    (at 255 122.057714 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D116 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 235 "Net-(D116-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 236 "Net-(D116-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 233 "Net-(D115-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 234 "Net-(D115-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322AE)
    (at 263.393702 117.780909 24)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D117 (at 0 -3.5 24) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 24) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 237 "Net-(D117-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 238 "Net-(D117-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 235 "Net-(D116-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 236 "Net-(D116-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322B3)
    (at 272.188471 114.404914 18)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D118 (at 0 -3.5 18) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 18) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 239 "Net-(D118-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 240 "Net-(D118-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 237 "Net-(D117-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 238 "Net-(D117-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322B8)
    (at 281.287948 111.966716 12)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D119 (at 0 -3.5 12) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 12) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 241 "Net-(D119-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 242 "Net-(D119-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 239 "Net-(D118-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 240 "Net-(D118-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594322BE)
    (at 290.592438 110.493029 6)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D120 (at 0 -3.5 6) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 6) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 243 "Net-(D120-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 244 "Net-(D120-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 241 "Net-(D119-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 242 "Net-(D119-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 594320E4)
    (at 300 110)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D61 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 125 "Net-(D61-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 126 "Net-(D61-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 123 "Net-(D60-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 124 "Net-(D60-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431AF9)
    (at 310.452846 100.54781 354)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -3.5 354) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 354) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D2-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D2-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 354) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D1-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B03)
    (at 320.791169 102.18524 348)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -3.5 348) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 348) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(D3-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(D3-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(D2-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 348) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D2-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B0E)
    (at 330.901699 104.894348 342)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 -3.5 342) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 342) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(D4-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(D4-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(D3-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 342) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(D3-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B1D)
    (at 340.673664 108.645454 336)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 0 -3.5 336) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 336) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D5-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D5-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(D4-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 336) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(D4-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B26)
    (at 350 113.39746 330)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at 0 -3.5 330) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(D6-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(D6-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(D5-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 330) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(D5-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B33)
    (at 358.778525 119.098301 324)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D7 (at 0 -3.5 324) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 324) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(D7-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D7-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(D6-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 324) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(D6-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B3F)
    (at 366.913061 125.685517 318)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D8 (at 0 -3.5 318) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 318) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(D8-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D8-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(D7-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 318) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(D7-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B49)
    (at 374.314483 133.086939 312)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D9 (at 0 -3.5 312) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 312) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(D10-Pad2)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(D10-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(D8-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 312) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(D8-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B52)
    (at 380.901699 141.221475 306)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D10 (at 0 -3.5 306) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 306) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(D10-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(D10-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(D10-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 306) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(D10-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B93)
    (at 386.60254 150 300)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D11 (at 0 -3.5 300) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D11-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 "Net-(D11-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(D10-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 300) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(D10-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431B9A)
    (at 391.354546 159.326336 294)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D12 (at 0 -3.5 294) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 294) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(D12-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 "Net-(D12-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 "Net-(D11-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 294) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 "Net-(D11-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BA1)
    (at 395.105652 169.098301 288)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D13 (at 0 -3.5 288) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 288) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 "Net-(D13-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 "Net-(D13-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(D12-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 288) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 "Net-(D12-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BA7)
    (at 397.81476 179.208831 282)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D14 (at 0 -3.5 282) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 282) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 "Net-(D14-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(D14-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 "Net-(D13-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 282) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 "Net-(D13-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BAD)
    (at 399.45219 189.547154 276)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D15 (at 0 -3.5 276) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 276) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(D15-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 "Net-(D15-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 "Net-(D14-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 276) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 "Net-(D14-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BB7)
    (at 400 200 270)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D16 (at 0 -3.5 270) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 "Net-(D16-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(D16-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 "Net-(D15-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 270) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 "Net-(D15-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BC7)
    (at 399.45219 210.452846 264)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D17 (at 0 -3.5 264) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 264) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 "Net-(D17-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 "Net-(D17-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 "Net-(D16-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 264) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 "Net-(D16-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BD0)
    (at 397.81476 220.791169 258)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D18 (at 0 -3.5 258) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 258) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D18-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(D18-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 "Net-(D17-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 258) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 "Net-(D17-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BD6)
    (at 395.105652 230.901699 252)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D19 (at 0 -3.5 252) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 252) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(D19-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 "Net-(D19-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 "Net-(D18-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 252) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 "Net-(D18-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BDC)
    (at 391.354546 240.673664 246)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D20 (at 0 -3.5 246) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 246) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 "Net-(D20-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 "Net-(D20-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 "Net-(D19-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 246) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 "Net-(D19-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BE5)
    (at 386.60254 250 240)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D21 (at 0 -3.5 240) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D21-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 "Net-(D21-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 "Net-(D20-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 240) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 "Net-(D20-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BEC)
    (at 380.901699 258.778525 234)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D22 (at 0 -3.5 234) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 234) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 "Net-(D22-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 "Net-(D22-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 "Net-(D21-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 234) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 "Net-(D21-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BF1)
    (at 374.314483 266.913061 228)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D23 (at 0 -3.5 228) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 228) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(D23-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 "Net-(D23-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 "Net-(D22-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 228) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 "Net-(D22-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431BF9)
    (at 366.913061 274.314483 222)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D24 (at 0 -3.5 222) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 222) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 "Net-(D24-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 "Net-(D24-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 "Net-(D23-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 222) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 "Net-(D23-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431C01)
    (at 358.778525 280.901699 216)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D25 (at 0 -3.5 216) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 216) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 "Net-(D25-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 "Net-(D25-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 "Net-(D24-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 216) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 "Net-(D24-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431C0D)
    (at 350 286.60254 210)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D26 (at 0 -3.5 210) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 "Net-(D26-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 "Net-(D25-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 210) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 "Net-(D25-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431C12)
    (at 340.673664 291.354546 204)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D27 (at 0 -3.5 204) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D27-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 "Net-(D27-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 "Net-(D26-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 204) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 "Net-(D26-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431C17)
    (at 330.901699 295.105652 198)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D28 (at 0 -3.5 198) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 198) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 "Net-(D28-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(D28-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 "Net-(D27-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 198) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 "Net-(D27-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431C1B)
    (at 320.791169 297.81476 192)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D29 (at 0 -3.5 192) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 192) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(D29-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(D29-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 "Net-(D28-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 192) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 "Net-(D28-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D2A)
    (at 310.452846 299.45219 186)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D30 (at 0 -3.5 186) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 186) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(D30-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(D30-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 "Net-(D29-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 186) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 "Net-(D29-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D2F)
    (at 300 300 180)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D31 (at 0 -3.5 180) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 "Net-(D31-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 "Net-(D31-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 "Net-(D30-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 180) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 "Net-(D30-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D33)
    (at 289.547154 299.45219 174)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D32 (at 0 -3.5 174) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 174) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 "Net-(D32-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(D32-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 "Net-(D31-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 174) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 "Net-(D31-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D38)
    (at 279.208831 297.81476 168)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D33 (at 0 -3.5 168) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 168) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(D33-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(D33-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 "Net-(D32-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 168) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 "Net-(D32-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D3C)
    (at 269.098301 295.105652 162)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D34 (at 0 -3.5 162) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 162) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 "Net-(D34-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 "Net-(D34-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 "Net-(D33-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 162) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 "Net-(D33-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D42)
    (at 259.326336 291.354546 156)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D35 (at 0 -3.5 156) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 156) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 "Net-(D35-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 "Net-(D35-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 "Net-(D34-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 156) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 72 "Net-(D34-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D46)
    (at 250 286.60254 150)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D36 (at 0 -3.5 150) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 150) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 "Net-(D36-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 "Net-(D36-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 73 "Net-(D35-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 150) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 74 "Net-(D35-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D4B)
    (at 241.221475 280.901699 144)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D37 (at 0 -3.5 144) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 144) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 "Net-(D37-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 "Net-(D37-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 75 "Net-(D36-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 144) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 76 "Net-(D36-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D50)
    (at 233.086939 274.314483 138)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D38 (at 0 -3.5 138) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 138) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(D38-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 80 "Net-(D38-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 77 "Net-(D37-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 138) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 78 "Net-(D37-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D55)
    (at 225.685517 266.913061 132)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D39 (at 0 -3.5 132) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 132) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 81 "Net-(D39-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 82 "Net-(D39-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 79 "Net-(D38-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 132) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 80 "Net-(D38-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D58)
    (at 219.098301 258.778525 126)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D40 (at 0 -3.5 126) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 126) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 83 "Net-(D40-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 84 "Net-(D40-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 81 "Net-(D39-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 126) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 82 "Net-(D39-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D68)
    (at 213.39746 250 120)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D41 (at 0 -3.5 120) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 120) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 85 "Net-(D41-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 86 "Net-(D41-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 83 "Net-(D40-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 120) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 84 "Net-(D40-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D6C)
    (at 208.645454 240.673664 114)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D42 (at 0 -3.5 114) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 114) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 87 "Net-(D42-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 88 "Net-(D42-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 85 "Net-(D41-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 114) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 86 "Net-(D41-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D74)
    (at 204.894348 230.901699 108)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D43 (at 0 -3.5 108) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 108) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 89 "Net-(D43-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 90 "Net-(D43-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 87 "Net-(D42-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 108) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 88 "Net-(D42-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D79)
    (at 202.18524 220.791169 102)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D44 (at 0 -3.5 102) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 102) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 91 "Net-(D44-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 92 "Net-(D44-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 89 "Net-(D43-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 102) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 90 "Net-(D43-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D7C)
    (at 200.54781 210.452846 96)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D45 (at 0 -3.5 96) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 93 "Net-(D45-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 94 "Net-(D45-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 91 "Net-(D44-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 96) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 92 "Net-(D44-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D81)
    (at 200 200 90)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D46 (at 0 -3.5 90) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 95 "Net-(D46-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 96 "Net-(D46-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 93 "Net-(D45-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 90) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 94 "Net-(D45-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D88)
    (at 200.54781 189.547154 84)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D47 (at 0 -3.5 84) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 84) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 97 "Net-(D47-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 98 "Net-(D47-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 95 "Net-(D46-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 84) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 96 "Net-(D46-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D91)
    (at 202.18524 179.208831 78)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D48 (at 0 -3.5 78) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 78) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 99 "Net-(D48-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 100 "Net-(D48-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 97 "Net-(D47-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 78) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 98 "Net-(D47-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D95)
    (at 204.894348 169.098301 72)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D49 (at 0 -3.5 72) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 72) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 101 "Net-(D49-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 102 "Net-(D49-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 99 "Net-(D48-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 72) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 100 "Net-(D48-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D99)
    (at 208.645454 159.326336 66)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D50 (at 0 -3.5 66) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 66) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 103 "Net-(D50-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 104 "Net-(D50-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 101 "Net-(D49-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 66) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 102 "Net-(D49-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431D9C)
    (at 213.39746 150 60)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D51 (at 0 -3.5 60) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 60) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 105 "Net-(D51-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 106 "Net-(D51-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 103 "Net-(D50-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 60) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 104 "Net-(D50-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DA2)
    (at 219.098301 141.221475 54)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D52 (at 0 -3.5 54) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 54) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 107 "Net-(D52-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 108 "Net-(D52-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 105 "Net-(D51-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 54) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 106 "Net-(D51-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DA6)
    (at 225.685517 133.086939 48)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D53 (at 0 -3.5 48) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 48) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 109 "Net-(D53-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 110 "Net-(D53-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 107 "Net-(D52-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 48) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 108 "Net-(D52-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DAA)
    (at 233.086939 125.685517 42)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D54 (at 0 -3.5 42) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 42) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 111 "Net-(D54-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 112 "Net-(D54-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 109 "Net-(D53-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 42) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 110 "Net-(D53-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DAF)
    (at 241.221475 119.098301 36)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D55 (at 0 -3.5 36) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 36) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 113 "Net-(D55-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 114 "Net-(D55-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 111 "Net-(D54-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 36) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 112 "Net-(D54-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DB3)
    (at 250 113.39746 30)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D56 (at 0 -3.5 30) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 30) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 115 "Net-(D56-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 116 "Net-(D56-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 113 "Net-(D55-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 30) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 114 "Net-(D55-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DB6)
    (at 259.326336 108.645454 24)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D57 (at 0 -3.5 24) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 24) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 117 "Net-(D57-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 118 "Net-(D57-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 115 "Net-(D56-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 24) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 116 "Net-(D56-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DBB)
    (at 269.098301 104.894348 18)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D58 (at 0 -3.5 18) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 18) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 119 "Net-(D58-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 120 "Net-(D58-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 117 "Net-(D57-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 18) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 118 "Net-(D57-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DC1)
    (at 279.208831 102.18524 12)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D59 (at 0 -3.5 12) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 12) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 121 "Net-(D59-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 122 "Net-(D59-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 119 "Net-(D58-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 12) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 120 "Net-(D58-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431DC6)
    (at 289.547154 100.54781 6)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D60 (at 0 -3.5 6) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4 6) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 123 "Net-(D60-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 124 "Net-(D60-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 121 "Net-(D59-Pad5)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6 6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 122 "Net-(D59-Pad6)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CustomLED:SK9822 (layer F.Cu) (tedit 59431AEF)
    (at 300 100)
    (descr https://cpldcpu.files.wordpress.com/2016/12/sk9822-led-datasheet.pdf)
    (tags "LED RGB")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -3.5) (layer Dwgs.User))
    (fp_text value APA102/SK9822 (at 0 4) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D1-Pad6)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D1-Pad1)"))
    (model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
      (at (xyz 0 0 0.004))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 594F2908)
    (at 300 104.5 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 4 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 1.75 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Conn:Angled_nosilk_1x4 (layer B.Cu) (tedit 594FAB17)
    (at 300 93 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 0 8.91 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 6.91 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 3.81 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -1.27 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -3.81 270) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 VCC))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Conn:Angled_nosilk_1x4 (layer B.Cu) (tedit 594FAB11)
    (at 300 307 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 0 8.91 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 6.91 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 3.81 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 1.27 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 665 "Net-(D331-Pad5)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -1.27 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 666 "Net-(D331-Pad6)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 -3.81 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 VCC))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Logos:logo_MLlabs_XL (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 300 135 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_text "Ring Pixel Counts\n1: 60\n2: 60\n3: 48\n4: 48\n5: 30\n6: 30\n7: 24\n8: 12\n9: 12\n10: 6\n11: 1" (at 360 200) (layer B.SilkS))
  (gr_text PixelDisc (at 300 260) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Maniacal Labs" (at 300 165) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 301.752 309.118) (layer B.SilkS))
  (gr_text DAT (at 298.196 309.118) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 294.132 307.086) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 306.324 307.086) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 298.196 90.932) (layer B.SilkS))
  (gr_text DAT (at 301.752 90.932) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 306.25 93) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 293.75 93) (layer B.SilkS))
  (gr_text DAT (at 287 218.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 313 218.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text DAT (at 313.25 181.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 287 181.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 275 211) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 325 211) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 325 189) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 275 189) (layer B.SilkS))
  (gr_circle (center 300 200) (end 410 200) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 4) (net_name GND) (layer Gnd.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing fillet))
    (polygon
      (pts
        (xy 191 200) (xy 191 187) (xy 192 181) (xy 193 176) (xy 194 172)
        (xy 195 168) (xy 196 165) (xy 197 162) (xy 199 157) (xy 200 155)
        (xy 201 153) (xy 203 149) (xy 205 145) (xy 208 140) (xy 210 137)
        (xy 213 133) (xy 217 128) (xy 227 118) (xy 233 113) (xy 240 108)
        (xy 245 105) (xy 257 99) (xy 262 97) (xy 265 96) (xy 268 95)
        (xy 272 94) (xy 276 93) (xy 280 92) (xy 287 91) (xy 298 91)
        (xy 313 91) (xy 320 92) (xy 325 93) (xy 329 94) (xy 338 97)
        (xy 343 99) (xy 355 105) (xy 360 108) (xy 363 110) (xy 367 113)
        (xy 373 118) (xy 382 127) (xy 383 128) (xy 387 133) (xy 390 137)
        (xy 392 140) (xy 395 145) (xy 401 157) (xy 403 162) (xy 406 171)
        (xy 408 180) (xy 409 186) (xy 409 213) (xy 408 220) (xy 407 225)
        (xy 405 232) (xy 403 238) (xy 401 243) (xy 395 255) (xy 392 260)
        (xy 387 267) (xy 383 272) (xy 373 282) (xy 367 287) (xy 363 290)
        (xy 360 292) (xy 355 295) (xy 343 301) (xy 338 303) (xy 332 305)
        (xy 325 307) (xy 320 308) (xy 314 309) (xy 286 309) (xy 280 308)
        (xy 275 307) (xy 271 306) (xy 262 303) (xy 257 301) (xy 245 295)
        (xy 237 290) (xy 233 287) (xy 228 283) (xy 217 272) (xy 213 267)
        (xy 208 260) (xy 205 255) (xy 199 243) (xy 197 238) (xy 196 235)
        (xy 195 232) (xy 194 229) (xy 193 225) (xy 192 220) (xy 191 214)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name VCC) (layer Pwr.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 320 92) (xy 325 93) (xy 329 94) (xy 338 97) (xy 343 99)
        (xy 355 105) (xy 360 108) (xy 363 110) (xy 367 113) (xy 373 118)
        (xy 383 128) (xy 387 133) (xy 390 137) (xy 392 140) (xy 395 145)
        (xy 401 157) (xy 403 162) (xy 406 171) (xy 408 180) (xy 409 186)
        (xy 409 213) (xy 408 220) (xy 407 225) (xy 405 232) (xy 403 238)
        (xy 401 243) (xy 395 255) (xy 392 260) (xy 387 267) (xy 383 272)
        (xy 373 282) (xy 367 287) (xy 363 290) (xy 360 292) (xy 355 295)
        (xy 343 301) (xy 338 303) (xy 332 305) (xy 325 307) (xy 320 308)
        (xy 314 309) (xy 286 309) (xy 280 308) (xy 275 307) (xy 271 306)
        (xy 262 303) (xy 257 301) (xy 245 295) (xy 237 290) (xy 228 283)
        (xy 217 272) (xy 213 267) (xy 208 260) (xy 205 255) (xy 199 243)
        (xy 197 238) (xy 194 229) (xy 193 225) (xy 192 220) (xy 191 214)
        (xy 191 187) (xy 192 181) (xy 193 176) (xy 195 168) (xy 197 162)
        (xy 199 157) (xy 205 145) (xy 208 140) (xy 210 137) (xy 213 133)
        (xy 217 128) (xy 227 118) (xy 233 113) (xy 240 108) (xy 245 105)
        (xy 257 99) (xy 262 97) (xy 268 95) (xy 280 92) (xy 287 91)
        (xy 313 91)
      )
    )
  )
)
