<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="27.763934375" x2="0" y2="2.236065625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.236065625" x2="2.236065625" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.236065625" y1="0" x2="37.763934375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.763934375" y1="0" x2="40" y2="2.236065625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40" y1="2.236065625" x2="40" y2="27.763934375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="27.763934375" x2="37.763934375" y2="30" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="37.763934375" y1="30" x2="2.236065625" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.236065625" y1="30" x2="0" y2="27.763934375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>R</text>
<text>O</text>
<text>Y</text>
<text>B</text>
<text>P</text>
<text>PUSH</text>
<text>PULL</text>
<text>REV 1</text>
<text>SPEED</text>
<text>FTDI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="paste_injector">
<description>Generated from &lt;b&gt;paste_injector.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs-filter.ulp</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="A/3216-18R">
</package>
<package name="CSTCR6M">
<description>Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogshowpageAction.do?sDirnm=A07X&amp;sFilnm=81G07006&amp;sType=2&amp;sLang=en&amp;sNHinnm=CSTCR6M00G53Z-R0&amp;sCapt=Standard_Land_Pattern_Dimensions</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
</package>
<package name="PUSH_BUTTON">
<description>&lt;b&gt;TACT SWITCH&lt;/b&gt; (EARTH TERMINAL)&lt;p&gt;
Source: http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data%20Sheets/E-Switch%20PDFs/TL1105%20Series.pdf</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB-MICRO-ZX62RD-AB-5P8">
<description>http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24200011.pdf</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TRIMPOT">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
<package name="LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ISP" library="paste_injector" package="2X03" value="PINHD-2X3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="paste_injector" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="paste_injector" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="paste_injector" package="A/3216-18R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="paste_injector" package="USB-MICRO-ZX62RD-AB-5P8" value="USB"/>
<element name="U1" library="paste_injector" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328TQFP32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="paste_injector" package="PUSH_BUTTON" value="PUSH_BUTTON"/>
<element name="U2" library="paste_injector" package="SO16" value="ULN2003AD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="paste_injector" package="PUSH_BUTTON" value="PUSH_BUTTON"/>
<element name="J3" library="paste_injector" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="paste_injector" package="CSTCR6M" value="CSTCR6M00G53Z">
<attribute name="OC_NEWARK" value="25M8759"/>
<attribute name="MPN" value="CSTCR6M00G53-R0"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1170434"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="paste_injector" package="LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="paste_injector" package="R0603" value="3K3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="paste_injector" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="paste_injector" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="paste_injector" package="TRIMPOT" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="S2" pad="A1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="A1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="GND"/>
<contactref element="S1" pad="GND"/>
<contactref element="S1" pad="GND"/>
<contactref element="S2" pad="GND"/>
<contactref element="R1" pad="CCW"/>
<contactref element="J1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="B"/>
<contactref element="J1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK/LED">
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="CW"/>
</signal>
<signal name="POT">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="R1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M3">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="M4">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PULL">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="PUSH">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="S2" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="M3-YELOW">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="M4-ORANGE">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="M2-PINK">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="M1-BLUE">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
