<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.155890625" y1="9.831309375" x2="30.5099" y2="9.831309375" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.5099" y1="9.831309375" x2="30.52678125" y2="10.212340625" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.52678125" y1="10.212340625" x2="30.56158125" y2="10.55133125" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.56158125" y1="10.55133125" x2="30.61153125" y2="10.85931875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.61153125" y1="10.85931875" x2="30.68663125" y2="11.18591875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.68663125" y1="11.18591875" x2="30.83133125" y2="11.622759375" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.83133125" y1="11.622759375" x2="30.965" y2="11.91628125" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="30.965" y1="11.91628125" x2="31.28608125" y2="12.41995" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="31.28608125" y1="12.41995" x2="31.81386875" y2="12.9319" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="31.81386875" y1="12.9319" x2="32.32168125" y2="13.22541875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="32.32168125" y1="13.22541875" x2="33.006559375" y2="13.418340625" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="33.006559375" y1="13.418340625" x2="37.26608125" y2="13.418340625" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="11.27591875" y1="36.16476875" x2="11.27591875" y2="14.32646875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="11.27591875" y1="14.32646875" x2="12.21333125" y2="13.3894" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="12.21333125" y1="13.3894" x2="16.2565" y2="13.3894" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="16.2565" y1="13.3894" x2="17.16428125" y2="13.24333125" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="17.16428125" y1="13.24333125" x2="17.82091875" y2="12.93051875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="17.82091875" y1="12.93051875" x2="18.431040625" y2="12.40616875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="18.431040625" y1="12.40616875" x2="18.81551875" y2="11.852890625" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="18.81551875" y1="11.852890625" x2="19.03945" y2="11.303740625" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="19.03945" y1="11.303740625" x2="19.155890625" y2="10.490009375" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="19.155890625" y1="10.490009375" x2="19.155890625" y2="9.831309375" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="11.27591875" y1="36.16476875" x2="29.320309375" y2="36.16476875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="29.934" y1="36.161" x2="37.26608125" y2="36.16476875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="29.320309375" y1="36.16476875" x2="29.322309375" y2="27.659840625" width="0" layer="46"/>
<wire x1="37.26608125" y1="36.16476875" x2="37.26608125" y2="13.418340625" width="0.01" layer="46"/>
<hole x="13.97" y="15.24" drill="2"/>
<hole x="23.949" y="22.567" drill="2"/>
<hole x="32.347" y="14.256" drill="2"/>
<hole x="35.833" y="29.027" drill="2"/>
<wire x1="29.931" y1="36.159" x2="29.931" y2="27.66" width="0" layer="46"/>
<wire x1="29.931" y1="27.66" x2="29.322" y2="27.66" width="0" layer="46"/>
<hole x="30.48" y="27.94" drill="0.5"/>
<hole x="31.75" y="27.94" drill="0.5"/>
<hole x="33.02" y="27.94" drill="0.5"/>
<hole x="34.29" y="27.94" drill="0.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-105-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="con-samtec" package="SSW-105-02-S-S" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E$25">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
