<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="22.86" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="17.526" y2="22.86" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="17.526" y1="22.86" x2="17.526" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="17.526" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>TOPDIR</text>
<text>BOTDIR</text>
<text>VREF</text>
<text>BotStep Adapter r1
RCarlyle 1-22-16</text>
<text>1/16 Step Only</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE08-2" value=""/>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE08-2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="DIR">
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VREF">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VMOT">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="2B">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="2A">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="1A">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="1B">
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MS5V">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
