<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="28.88" y1="0.94" x2="28.88" y2="16.829946875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="16.829946875" x2="27.939946875" y2="17.77" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.939946875" y1="17.77" x2="1.2700375" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.2700375" y1="17.77" x2="0" y2="16.4999625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="16.4999625" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="27.94" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="0" x2="28.88" y2="0.94" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="2.54" y="15.24" drill="1.6"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="1.6"/>
<text>www.IGetIO.com
Pumpkin Sensor
V 1.0</text>
<hole x="26.67" y="15.24" drill="1.6"/>
<hole x="26.67" y="2.54" drill="1.6"/>
<text>Pumpkin Pi</text>
<text>PIR Sensor System Board</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IGetIO">
<packages>
<package name="POWER-CONN">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IGetIO-Logo">
<packages>
<package name="IGETIO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PIR" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="VREG" library="con-lstb" package="MA03-1" value="VREG">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ESP-01" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="IGetIO" package="POWER-CONN" value="Power">
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
</element>
<element name="U$1" library="IGetIO-Logo" package="IGETIO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PIR" pad="1"/>
<contactref element="VREG" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PIR" pad="3"/>
<contactref element="VREG" pad="3"/>
<contactref element="ESP-01" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PIR" pad="2"/>
<contactref element="ESP-01" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="VREG" pad="2"/>
<contactref element="ESP-01" pad="6"/>
<contactref element="ESP-01" pad="3"/>
<contactref element="ESP-01" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
