<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="11.581940625" y="20.510759375" drill="2"/>
<hole x="19.98246875" y="12.19843125" drill="2"/>
<wire x1="3.11055" y1="3.616459375" x2="17.44215" y2="3.616459375" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="17.44215" y1="3.616459375" x2="17.39736875" y2="6.534459375" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="17.39736875" y1="6.534459375" x2="17.678140625" y2="7.85738125" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="17.678140625" y1="7.85738125" x2="18.26243125" y2="8.74241875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="18.26243125" y1="8.74241875" x2="19.020009375" y2="9.353240625" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="19.020009375" y1="9.353240625" x2="19.91815" y2="9.71118125" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="19.91815" y1="9.71118125" x2="20.82316875" y2="9.79765" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="20.82316875" y1="9.79765" x2="24.88011875" y2="9.79765" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="24.88011875" y1="9.79765" x2="24.88011875" y2="25.87936875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="24.88011875" y1="25.87936875" x2="11.974090625" y2="25.87936875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="11.974090625" y1="25.87936875" x2="3.11055" y2="17.01581875" width="0.01" layer="46"/>
<wire x1="3.11055" y1="17.01581875" x2="3.11055" y2="3.616459375" width="0.01" layer="46"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-103-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PIN" library="con-samtec" package="SSW-103-02-S-S" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="PIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
