<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="55.55" y1="0" x2="55.55" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="45.71" x2="0" y2="45.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="45.71" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.71" x2="0" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.72" x2="55.88" y2="45.72" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="45.72" x2="55.88" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="0" x2="55.55" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X12">
</package>
<package name="1X02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RAW" library="SparkFun" package="1X12" value=""/>
<element name="9" library="SparkFun" package="1X12" value=""/>
<element name="I2C" library="SparkFun" package="1X02" value=""/>
<element name="HC06" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SWITCH" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IMU" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="BATTERY" library="adafruit" package="JST-PH-2-SMT-RA" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="9" pad="9"/>
<contactref element="RAW" pad="2"/>
<contactref element="HC06" pad="3"/>
<contactref element="IMU" pad="3"/>
<contactref element="BATTERY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="9" pad="10"/>
<contactref element="RAW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="RAW" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="RAW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="RAW" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="RAW" pad="4"/>
<contactref element="HC06" pad="4"/>
<contactref element="IMU" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="RAW" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="9" pad="1"/>
<contactref element="HC06" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="9" pad="2"/>
<contactref element="HC06" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="RAW" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="RAW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="RAW" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="RAW" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="RAW" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="IMU" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="IMU" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="BATTERY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IMU" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IMU" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IMU" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IMU" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IMU" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IMU" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
