<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.764" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.708" x2="0" y2="49.657" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.847" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.847" x2="3.8735" y2="49.7205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.9105" y1="49.7205" x2="49.784" y2="45.847" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.9105" y1="49.7205" x2="42.926" y2="49.7205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.288" y1="49.7205" x2="3.8735" y2="49.7205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.784" y1="0" x2="49.784" y2="45.847" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.7485" y1="48.3235" x2="19.7485" y2="41.0845" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.209" y1="39.6875" x2="40.132" y2="39.6875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.3865" y1="39.6875" x2="44.45" y2="39.624" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.529" y1="41.148" x2="40.132" y2="39.6875" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="21.209" y1="39.6875" x2="19.7485" y2="41.0845" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="18.288" y1="49.7205" x2="19.7485" y2="48.3235" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="41.529" y1="48.26" x2="42.926" y2="49.7205" width="0" layer="20" curve="-92.602562"/>
<wire x1="41.529" y1="48.26" x2="41.529" y2="41.148" width="0" layer="20"/>
<text>--   ++</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="heatsink">
<description>&lt;b&gt;Heatsinks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SK13/35">
<description>&lt;b&gt;HEATSINK&lt;/b&gt;&lt;p&gt; manufacturer Fischer/distributor Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-neu-to92">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="X1" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="390"/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="1k5"/>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="390"/>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23-BEC" value="BC846"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805K" value="100n"/>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="560"/>
<element name="LED11" library="led" package="CHIP-LED0805" value="gn"/>
<element name="IC1" library="v-reg" package="78XXL" value=""/>
<element name="H5" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="X2" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="KK1" library="heatsink" package="SK13/35" value="SK13/35"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL08" value="6N135">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K9658"/>
<attribute name="MPN" value="6N135"/>
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021342"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1k5"/>
<element name="R" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1k5"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="TLLG4400">
<attribute name="MF" value="VISHAY SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612435"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-neu-to92" package="TO92" value="BC547"/>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="1k5"/>
<element name="X3" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="7"/>
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
