<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="60.96" y1="24.13" x2="60.96" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="24.13" x2="0" y2="24.13" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="24.13" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.96" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>2011</text>
<text>Construmaq</text>
<hole x="2.54" y="21.59" drill="3.2"/>
<hole x="58.42" y="21.59" drill="3.2"/>
<hole x="58.42" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML16">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML16" value=""/>
<element name="SV2" library="con-harting-ml" package="ML16" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="V+TOLED">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SLOW">
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="FAST">
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="STANDBY">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V+TOPIC">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
