<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="41.275" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.275" y1="0" x2="41.275" y2="42.291" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.275" y1="42.291" x2="0" y2="42.291" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.291" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>JPGuitarworks
Subtlety V1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="transistors">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT54ES">
</package>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
<package name="2262_TRIM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="680R"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="36k"/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="22n"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="6n8"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47n"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="22n"/>
<element name="Q1" library="transistors" package="SOT54ES" value="BS170"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="9.1v"/>
<element name="GAIN" library="potentiometers" package="16MM" value="250kA"/>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM" value="100kA"/>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO92-" value="J201"/>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="1uf"/>
<element name="C6" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="100uf"/>
<element name="OUT" library="mb_supply" package="SQUARE" value="OUT(T)"/>
<element name="9V" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="G2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO35-3" value=""/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO35-3" value=""/>
<element name="D5" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="D6" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="SW1" library="switches" package="SPDT" value="on/off/on"/>
<element name="IN" library="mb_supply" package="SQUARE" value="IN(T)"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value=""/>
<element name="TRIM" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="50k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="TRIM" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TONE" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="9V" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="TRIM" pad="2"/>
<contactref element="TRIM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TOP">
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
