<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>SH0 GND P5 RD- RD+ Y- Y+</text>
<text>SH1 NC P4 TD- TD+ G- G+</text>
<text>HR911105A 
Breakout board
Paul Greidanus
Version 1</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="24.13" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="27.94" x2="24.13" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="LoganSmith-Resistors">
<packages>
<package name="0805-RES">
<description>&lt;b&gt;0805 Chip Resistor&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Follows standard set in &lt;a href="http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf"&gt;IPC-SM-782&lt;/a&gt;, section 8.1 "Chip Resistors", sub-section 5.0 "Land Pattern Dimensions", Figure 3, RLP 102A.&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA07-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Itead_BP_110825.lbr">
<packages>
<package name="HR911105A">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="LoganSmith-Resistors" package="0805-RES" value="1k">
<attribute name="MFR" value="Panasonic Electronic Components"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-6GEYJ102V"/>
<attribute name="DIGIKEY_OC" value="P1.0KACT-ND"/>
<attribute name="POWER" value="0.125W"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="LoganSmith-Resistors" package="0805-RES" value="1k">
<attribute name="MFR" value="Panasonic Electronic Components"/>
<attribute name="MPN" value="ERJ-6GEYJ102V"/>
<attribute name="DIGIKEY_OC" value="P1.0KACT-ND"/>
<attribute name="POWER" value="0.125W"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA07-1" value="JP1">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA07-1" value="JP2">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ1" library="Itead_BP_110825.lbr" package="HR911105A" value="HR911105A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="RJ1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="SHIELD0">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="RJ1" pad="SHIELD0"/>
</signal>
<signal name="SHIELD1">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="RJ1" pad="SHIELD1"/>
</signal>
<signal name="RD+">
<contactref element="RJ1" pad="RD+"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RD-">
<contactref element="RJ1" pad="RD-"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TD-">
<contactref element="RJ1" pad="TD-"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TD+">
<contactref element="RJ1" pad="TD+"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="RJ1" pad="P4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="RJ1" pad="P5"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RJ1" pad="G+"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="G+">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="G-">
<contactref element="RJ1" pad="G-"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="RJ1" pad="Y+"/>
</signal>
<signal name="Y+">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="Y-">
<contactref element="RJ1" pad="Y-"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="RJ1" pad="NC"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
