<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="78.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.25" y1="17.1" x2="0" y2="17.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.1" x2="0" y2="9.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.6" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="7.6" x2="13" y2="9.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="9.5" x2="0" y2="9.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.6" x2="13" y2="7.6" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>CLK</text>
<text>SDA</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>SDA</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>Pi
v</text>
<text>CLK</text>
<text>SDA</text>
<text>I2C</text>
<text>Pi
v</text>
<text>1</text>
<text>CLK</text>
<text>MISO</text>
<text>SPI</text>
<text>MOSI</text>
<wire x1="78.25" y1="17.1" x2="78.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>CLK</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>CS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="The Library">
<packages>
<package name="1.02MM-DMTR_3MM-PITCH_2-ROW_4-POS_FEMALE-HDR_HRZNTL">
</package>
<package name="1.02MM-DMTR_2.54MM-PITCH_2-ROW_24-POS_FEMALE-HDR">
</package>
<package name="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_6-POS_5.84MM-LNGTH_MALE-HDR_HRZNTL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="The Library" package="1.02MM-DMTR_3MM-PITCH_2-ROW_4-POS_FEMALE-HDR_HRZNTL" value="MICRO-FIT_043045-0400[1.02MM-DMTR_3MM-PITCH_2-ROW_4-POS_FEMALE-HDR_HRZNTL]"/>
<element name="U$2" library="The Library" package="1.02MM-DMTR_3MM-PITCH_2-ROW_4-POS_FEMALE-HDR_HRZNTL" value="MICRO-FIT_043045-0400[1.02MM-DMTR_3MM-PITCH_2-ROW_4-POS_FEMALE-HDR_HRZNTL]"/>
<element name="HDR1" library="The Library" package="1.02MM-DMTR_2.54MM-PITCH_2-ROW_24-POS_FEMALE-HDR" value="">
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="1.02MM-DMTR_2.54MM-PITCH_2-ROW_24-POS_FEMALE-HDR"/>
</element>
<element name="HDR3" library="The Library" package="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_6-POS_5.84MM-LNGTH_MALE-HDR_HRZNTL" value="">
<attribute name="PACKAGE-SIZE" value="1MM-DMTR_2.54MM-PITCH_1-ROW_6-POS_5.84MM-LNGTH_MALE-HDR_HRZNTL"/>
<attribute name="TYPE" value="HDR1"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="HDR1" pad="2"/>
<contactref element="HDR1" pad="4"/>
<contactref element="HDR3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="HDR1" pad="6"/>
<contactref element="HDR1" pad="14"/>
<contactref element="HDR1" pad="20"/>
<contactref element="HDR1" pad="9"/>
<contactref element="HDR3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="HDR1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="HDR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="HDR1" pad="19"/>
<contactref element="HDR3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HDR1" pad="21"/>
<contactref element="HDR3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="HDR1" pad="23"/>
<contactref element="HDR3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="HDR1" pad="24"/>
<contactref element="HDR3" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
