<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.556" y1="0.508" x2="38.786" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.786" y1="0.508" x2="40.056" y2="1.778" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.056" y1="1.778" x2="40.056" y2="17.262" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.056" y1="17.262" x2="38.786" y2="18.532" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.786" y1="18.532" x2="3.556" y2="18.532" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.556" y1="18.532" x2="2.286" y2="17.262" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.286" y1="17.262" x2="2.286" y2="1.778" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.286" y1="1.778" x2="3.556" y2="0.508" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>T_IRQ
T_DO
T_DIN
T_CS
T_CLK
MISO
LED
SCK
MOSI
DC
RESET
CS
GND
VCC</text>
<text>T_IRQ
T_DO
T_DIN
T_CS
T_CLK
MISO
LED
SCK
MOSI
DC
RESET
CS
GND
VCC</text>
<text>TFT Breakout
v0.1</text>
<text>THIS SIDE DOWN (TOWARDS SCREEN)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Box Header">
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TFT_HEADER" library="pinhead" package="1X14" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="Box Header" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="14"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T_IRQ" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DC">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="T_CS">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="T_IRQ">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="14"/>
<contactref element="T_IRQ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="13"/>
<contactref element="TFT_HEADER" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="12"/>
<contactref element="TFT_HEADER" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="TFT_HEADER" pad="10"/>
<contactref element="TFT_HEADER" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
