(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 5)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 3)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1 0.5)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(L1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(L1-Pad2)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(L1-Pad1)")
    (add_net "Net-(L1-Pad2)")
  )
  (module Spiral_Coil:L_7.50uH (layer F.Cu) (tedit 5BD9BEC2)
    (at 150 110)
    (fp_text reference L1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 7.5u (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at 3.59278 0) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 smd oval (at 11 0) (size 1.3 0.3) (drill (offset -0.5 0)) (layers B.Cu)
      (net 2 "Net-(L1-Pad2)"))
    (pad "" smd oval (at 3.590623 0.125465 89.01506538) (size 0.550967 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.577546 0.376093 85.0140123) (size 0.551276 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.546976 0.625506 81.01271618) (size 0.551588 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.499017 0.872483 77.01164002) (size 0.551898 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.433862 1.115811 73.01017852) (size 0.552209 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.351785 1.354292 69.00893246) (size 0.552519 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.253146 1.586751 65.00773562) (size 0.55283 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.138386 1.812038 61.00670949) (size 0.55314 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.008027 2.029033 57.00527427) (size 0.553451 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.862665 2.236658 53.00393342) (size 0.553762 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.702975 2.433874 49.00298786) (size 0.554071 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.529701 2.619694 45.00143339) (size 0.554382 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.343656 2.793182 41.00043676) (size 0.554694 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.145718 2.953461 36.99918225) (size 0.555003 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.936825 3.099715 32.99780776) (size 0.555314 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.717969 3.231196 28.99686888) (size 0.555624 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.490196 3.347227 24.995525) (size 0.555935 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.254596 3.447203 20.9944239) (size 0.556245 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.012301 3.530597 16.99304807) (size 0.556556 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.764478 3.59696 12.9918582) (size 0.556867 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.512323 3.645929 8.990868458) (size 0.557177 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.257058 3.677222 4.989383682) (size 0.557487 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 3.690642 0.9884002348) (size 0.557797 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.257833 3.686083 356.9872008) (size 0.558109 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.514952 3.663522 352.9860035) (size 0.558418 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.770177 3.623026 348.9846966) (size 0.55873 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.022256 3.56475 344.9836089) (size 0.559039 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.269951 3.488936 340.9824023) (size 0.559351 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.512042 3.395912 336.9812197) (size 0.559661 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.747333 3.286091 332.9801776) (size 0.559972 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.974659 3.15997 328.9788986) (size 0.560283 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.192891 3.018124 324.9777013) (size 0.560592 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.400941 2.86121 320.9765429) (size 0.560903 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.59777 2.689958 316.9754258) (size 0.561214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.782389 2.505169 312.9743693) (size 0.561524 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.953867 2.307715 308.972917) (size 0.561835 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.111336 2.098528 304.9720198) (size 0.562146 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.253994 1.878604 300.9708326) (size 0.562455 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.381109 1.64899 296.9696388) (size 0.562767 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.492023 1.410785 292.9684669) (size 0.563076 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.586157 1.165131 288.9673927) (size 0.563387 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.663012 0.913211 284.9661834) (size 0.563699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.722171 0.656239 280.9652246) (size 0.564009 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.763303 0.39546 276.9638841) (size 0.564318 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.786166 0.132138 272.9627852) (size 0.564629 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.790604 -0.132448 88.96168351) (size 0.56494 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.776554 -0.397009 84.96055499) (size 0.56525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.74404 -0.660253 80.95959226) (size 0.565561 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.693177 -0.920892 76.95823402) (size 0.565871 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.624172 -1.177646 72.95731286) (size 0.566182 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.537318 -1.429252 68.95589778) (size 0.566492 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.432998 -1.674471 64.95503201) (size 0.566804 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.311681 -1.912089 60.95397952) (size 0.567113 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.17392 -2.140929 56.95271681) (size 0.567424 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.020349 -2.359853 52.95158221) (size 0.567735 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.851681 -2.567769 48.95063022) (size 0.568045 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.668705 -2.763636 44.94942444) (size 0.568356 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.472281 -2.94647 40.94847348) (size 0.568667 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.263337 -3.115348 36.94709381) (size 0.568977 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.042864 -3.269412 32.94621293) (size 0.569288 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.811912 -3.407878 28.9451393) (size 0.569598 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.571586 -3.530031 24.9439366) (size 0.569908 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.323036 -3.635239 20.94299037) (size 0.570219 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.067457 -3.722949 16.94172255) (size 0.570529 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.806082 -3.792691 12.94075334) (size 0.57084 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.540172 -3.844085 8.939604875) (size 0.57115 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.271017 -3.876838 4.938675564) (size 0.571461 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -3.890746 0.9375736979) (size 0.571771 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.271792 -3.885699 356.9364659) (size 0.572082 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.542801 -3.861678 352.9352249) (size 0.572393 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.811781 -3.818756 348.9343695) (size 0.572704 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.077412 -3.757102 344.9333435) (size 0.573014 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.338391 -3.676972 340.9321077) (size 0.573324 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.593432 -3.578716 336.9312359) (size 0.573635 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.841276 -3.462772 332.9299477) (size 0.573945 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.080698 -3.329667 328.9290095) (size 0.574257 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.310509 -3.180011 324.9279897) (size 0.574565 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.529566 -3.014499 320.9270908) (size 0.574877 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.736774 -2.833901 316.9257599) (size 0.575187 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.931094 -2.639065 312.9248522) (size 0.575498 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.11155 -2.430911 308.9237334) (size 0.575809 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.277229 -2.210425 304.9228498) (size 0.576119 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.427289 -1.978656 300.9217049) (size 0.576429 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.560961 -1.73671 296.920599) (size 0.576741 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.677556 -1.485745 292.9197351) (size 0.57705 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.776467 -1.226966 288.9184863) (size 0.577361 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.857171 -0.96162 284.9176336) (size 0.577671 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.919234 -0.690987 280.916705) (size 0.577983 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.962311 -0.416377 276.9155131) (size 0.578292 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.986148 -0.139121 272.9145453) (size 0.578603 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.990586 0.139432 88.91344509) (size 0.578914 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.975561 0.417926 84.91244816) (size 0.579224 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.941103 0.695001 80.911577) (size 0.579535 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.887337 0.969301 76.91040721) (size 0.579846 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.814481 1.239481 72.90946534) (size 0.580156 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.72285 1.504213 68.908412) (size 0.580467 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.61285 1.762191 64.9074876) (size 0.580776 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.484976 2.012141 60.90631411) (size 0.581088 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.339813 2.252826 56.90566079) (size 0.581398 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.178033 2.48305 52.90442453) (size 0.581709 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.000387 2.701665 48.90332767) (size 0.582019 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.807708 2.907579 44.90256391) (size 0.58233 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.600905 3.099759 40.90151524) (size 0.58264 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.380955 3.277235 36.90043373) (size 0.58295 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.148903 3.43911 32.89936911) (size 0.583261 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.905855 3.584558 28.89850797) (size 0.583572 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.652975 3.712835 24.89760982) (size 0.583882 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.391475 3.823275 20.89642653) (size 0.584193 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.122613 3.9153 16.89563147) (size 0.584503 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.847686 3.988422 12.8946631) (size 0.584814 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.568021 4.042242 8.893533276) (size 0.585124 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.284975 4.076454 4.892749659) (size 0.585435 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 4.09085 0.8915179225) (size 0.585745 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.28575 4.085315 356.8906876) (size 0.586056 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.57065 4.059834 352.8897992) (size 0.586367 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.853385 4.014487 348.8887525) (size 0.586677 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.132568 3.949454 344.8879211) (size 0.586987 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.40683 3.865008 340.8867707) (size 0.587298 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.674821 3.761519 336.8858479) (size 0.587608 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.935219 3.639453 332.8850383) (size 0.587919 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.186737 3.499365 328.8838551) (size 0.58823 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.428127 3.341899 324.8831589) (size 0.588541 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.65819 3.167787 320.8820194) (size 0.588851 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.875778 2.977843 316.8811648) (size 0.589161 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.079801 2.77296 312.8801158) (size 0.589471 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.269234 2.554107 308.8792636) (size 0.589782 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.443123 2.322322 304.8783039) (size 0.590094 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.600584 2.078708 300.8774066) (size 0.590403 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.740813 1.82443 296.8763625) (size 0.590713 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.863089 1.560705 292.8754253) (size 0.591025 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.966777 1.288802 288.8747072) (size 0.591335 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.051332 1.01003 284.8736349) (size 0.591645 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.116298 0.725735 280.8726744) (size 0.591956 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.161318 0.437293 276.8717674) (size 0.592266 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.186129 0.146105 272.8707177) (size 0.592577 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.190568 -0.146415 88.87000518) (size 0.592887 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.174569 -0.438842 84.86892687) (size 0.593197 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.138167 -0.729748 80.86813363) (size 0.593509 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.081496 -1.017711 76.86712976) (size 0.59382 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.004791 -1.301317 72.86635021) (size 0.594129 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.908384 -1.579173 68.86536356) (size 0.594441 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.792702 -1.849911 64.86444002) (size 0.594751 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.658271 -2.112193 60.8633332) (size 0.595061 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.505707 -2.364723 56.86278868) (size 0.595372 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.335717 -2.606246 52.86160714) (size 0.595682 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.149093 -2.83556 48.86074603) (size 0.595994 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.946712 -3.051521 44.85984928) (size 0.596303 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.729529 -3.253046 40.85898146) (size 0.596614 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.498572 -3.439122 36.85820407) (size 0.596925 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.254941 -3.608808 32.85719617) (size 0.597235 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.999798 -3.76124 28.85625667) (size 0.597546 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.734365 -3.895639 24.85545531) (size 0.597856 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.459915 -4.011311 20.85440673) (size 0.598167 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.177769 -4.107652 16.85367239) (size 0.598477 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.889289 -4.184153 12.85284131) (size 0.598789 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.59587 -4.240398 8.851796202) (size 0.599098 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.298933 -4.27607 4.850903606) (size 0.599409 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 -4.290953 0.8501419244) (size 0.599718 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.299709 -4.284931 356.8491734) (size 0.600029 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.598499 -4.25799 352.8484113) (size 0.600341 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.894988 -4.210218 348.847339) (size 0.60065 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.187724 -4.141806 344.8467665) (size 0.600962 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.475269 -4.053044 340.845577) (size 0.601272 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.75621 -3.944323 336.8449153) (size 0.601583 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.029162 -3.816134 332.8439486) (size 0.601893 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.292776 -3.669062 328.8431367) (size 0.602203 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.545745 -3.503786 324.842252) (size 0.602514 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.786814 -3.321075 320.8413738) (size 0.602825 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.014781 -3.121785 316.8404141) (size 0.603136 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.228507 -2.906856 312.8397663) (size 0.603445 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.426918 -2.677303 308.8386485) (size 0.603757 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.609016 -2.434218 304.8380678) (size 0.604066 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.773878 -2.17876 300.8369177) (size 0.604377 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.920664 -1.912149 296.8362663) (size 0.604687 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.048622 -1.635665 292.835422) (size 0.604999 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.157087 -1.350637 288.8345804) (size 0.605308 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.245491 -1.058439 284.8336599) (size 0.60562 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.313362 -0.760482 280.83285) (size 0.60593 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.360326 -0.45821 276.8320141) (size 0.60624 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.386111 -0.153088 272.8310725) (size 0.606551 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.39055 0.153399 88.83033493) (size 0.606861 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.373576 0.459759 84.82936535) (size 0.607171 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.33523 0.764496 80.82866858) (size 0.607483 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.275656 1.06612 76.8278785) (size 0.607793 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.195101 1.363152 72.82684541) (size 0.608104 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.093916 1.654133 68.82621606) (size 0.608415 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.972554 1.93763 64.82521072) (size 0.608725 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.831565 2.212245 60.82440117) (size 0.609035 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.6716 2.476619 56.82363477) (size 0.609346 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.4934 2.729442 52.82287762) (size 0.609657 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.297799 2.969456 48.82203888) (size 0.609966 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.085716 3.195464 44.82111367) (size 0.610278 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.858153 3.406335 40.82027501) (size 0.610588 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.61619 3.601009 36.81958631) (size 0.610899 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.36098 3.778505 32.81871057) (size 0.611209 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.093741 3.937921 28.81795712) (size 0.611521 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.815754 4.078443 24.8170017) (size 0.61183 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.528354 4.199347 20.81621454) (size 0.61214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.232925 4.300004 16.8154664) (size 0.61245 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.930893 4.379884 12.81461888) (size 0.612763 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.623719 4.438554 8.813937671) (size 0.613073 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.312892 4.475687 4.812987079) (size 0.613383 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 4.491057 0.8122694937) (size 0.613692 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.313667 4.484548 356.8113743) (size 0.614005 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.626348 4.456147 352.810658) (size 0.614314 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.936592 4.405949 348.8096747) (size 0.614625 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.24288 4.334157 344.809041) (size 0.614936 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.543709 4.241079 340.8082666) (size 0.615246 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.8376 4.127127 336.8073698) (size 0.615557 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.123105 3.992815 332.8066561) (size 0.615868 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.398815 3.838759 328.8058623) (size 0.616177 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.663363 3.665673 324.8051054) (size 0.616488 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.915438 3.474363 320.8041737) (size 0.6168 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.153785 3.265728 316.8035185) (size 0.617109 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.377212 3.040751 312.8025918) (size 0.61742 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.584602 2.800499 308.8019727) (size 0.617731 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.77491 2.546115 304.8011615) (size 0.618041 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.947173 2.278811 300.8002301) (size 0.618352 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.100517 1.999869 296.7996867) (size 0.618662 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.234155 1.710626 292.7986622) (size 0.618972 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.347397 1.412473 288.7980201) (size 0.619284 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.439651 1.106848 284.7972266) (size 0.619594 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.510425 0.79523 280.7965047) (size 0.619904 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.559333 0.479126 276.7955528) (size 0.620214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.586093 0.160072 272.7950626) (size 0.620525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.590532 -0.160382 88.79412037) (size 0.620836 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.572584 -0.480675 84.79324673) (size 0.621146 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.532294 -0.799244 80.79260636) (size 0.621457 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.469816 -1.11453 76.79194417) (size 0.621767 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.385411 -1.424988 72.79110866) (size 0.622078 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.279449 -1.729093 68.7902323) (size 0.622388 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.152406 -2.02535 64.78953964) (size 0.622699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.00486 -2.312297 60.78876934) (size 0.62301 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.837493 -2.588516 56.7880137) (size 0.62332 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.651084 -2.852638 52.78727874) (size 0.62363 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.446505 -3.103351 48.78663782) (size 0.623941 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.224719 -3.339407 44.78571612) (size 0.624252 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.986777 -3.559623 40.78490156) (size 0.624562 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.733808 -3.762897 36.78443184) (size 0.624873 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.467019 -3.948203 32.78343728) (size 0.625184 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.187684 -4.114602 28.78272248) (size 0.625494 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.897143 -4.261246 24.7820802) (size 0.625804 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.596793 -4.387383 20.78123296) (size 0.626115 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.288081 -4.492356 16.78048085) (size 0.626425 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.972497 -4.575615 12.77987564) (size 0.626736 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.651568 -4.63671 8.77899499) (size 0.627046 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.326851 -4.675303 4.778467421) (size 0.627357 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -4.691161 0.7774500484) (size 0.627667 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.327626 -4.684164 356.7769513) (size 0.627978 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.654197 -4.654303 352.7759891) (size 0.628288 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.978196 -4.60168 348.7753511) (size 0.628599 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.298036 -4.526509 344.7746891) (size 0.62891 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.612148 -4.429115 340.7739593) (size 0.62922 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.918989 -4.309931 336.7731684) (size 0.629531 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.217048 -4.169496 332.772444) (size 0.629841 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.504853 -4.008457 328.7718334) (size 0.630153 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.780981 -3.827561 324.7709587) (size 0.630462 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.044062 -3.627652 320.7702511) (size 0.630774 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.292788 -3.40967 316.769485) (size 0.631083 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.525918 -3.174647 312.7689142) (size 0.631394 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.742286 -2.923696 308.7681441) (size 0.631705 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.940803 -2.658011 304.7673621) (size 0.632016 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.120468 -2.378863 300.766716) (size 0.632325 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.280369 -2.087589 296.7659492) (size 0.632636 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.419688 -1.785586 292.7652386) (size 0.632947 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.537707 -1.474308 288.7644741) (size 0.633258 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.63381 -1.155258 284.7638459) (size 0.633567 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.707489 -0.829978 280.7631698) (size 0.633879 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.75834 -0.500043 276.7623109) (size 0.634188 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.786074 -0.167055 272.7617194) (size 0.634499 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.790513 0.167366 88.76109991) (size 0.63481 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.771591 0.501592 84.76014034) (size 0.63512 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.729358 0.833991 80.75971743) (size 0.635431 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.663976 1.162939 76.75883516) (size 0.635742 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.575721 1.486823 72.75813071) (size 0.636052 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.464982 1.804053 68.75745879) (size 0.636363 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.332258 2.113069 64.75682967) (size 0.636673 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.178155 2.412348 60.7560098) (size 0.636984 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.003387 2.700412 56.7554373) (size 0.637295 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.808768 2.975834 52.75472945) (size 0.637604 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.595211 3.237247 48.75394138) (size 0.637915 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.363723 3.483349 44.75324349) (size 0.638226 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.115401 3.712911 40.7526871) (size 0.638536 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.851427 3.924784 36.75194027) (size 0.638847 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.573058 4.1179 32.75116228) (size 0.639158 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.281627 4.291283 28.75068443) (size 0.639468 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.978533 4.44405 24.74980744) (size 0.639779 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.665233 4.575419 20.7491859) (size 0.640089 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.343237 4.684709 16.74852912) (size 0.640401 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.014101 4.771346 12.74778105) (size 0.64071 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.679417 4.834867 8.747056424) (size 0.641021 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.340809 4.874919 4.746453693) (size 0.641331 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 4.891264 0.7458145344) (size 0.641641 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.341584 4.88378 356.7450072) (size 0.641952 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.682046 4.852459 352.7444835) (size 0.642263 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.0198 4.797411 348.7438277) (size 0.642573 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.353192 4.718862 344.7429761) (size 0.642884 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.680588 4.617151 340.7424458) (size 0.643195 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.000379 4.492735 336.7417496) (size 0.643505 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.310991 4.346177 332.7409411) (size 0.643816 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.610892 4.178154 328.7403956) (size 0.644126 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.898599 3.989448 324.7398145) (size 0.644436 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.172686 3.78094 320.7390785) (size 0.644748 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.431792 3.553613 316.738443) (size 0.645058 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.674625 3.308542 312.7376149) (size 0.645369 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.89997 3.046891 308.7370507) (size 0.645679 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.106697 2.769908 304.7364817) (size 0.645989 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.293763 2.478915 300.7357375) (size 0.6463 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.460221 2.175308 296.7350066) (size 0.64661 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.605221 1.860546 292.7345078) (size 0.646921 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.728017 1.536144 288.733628) (size 0.647231 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.82797 1.203668 284.7331075) (size 0.647542 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.904552 0.864725 280.732544) (size 0.647853 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.957348 0.520959 276.7317376) (size 0.648163 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.986056 0.174039 272.7312145) (size 0.648473 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.990495 -0.174349 88.73039696) (size 0.648784 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.970598 -0.522508 84.72984789) (size 0.649094 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.926421 -0.868739 80.72929734) (size 0.649405 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.858135 -1.211348 76.72849414) (size 0.649716 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.766031 -1.548658 72.72799078) (size 0.650027 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.650515 -1.879013 68.72729983) (size 0.650337 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.51211 -2.200789 64.72657905) (size 0.650647 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.35145 -2.5124 60.72593889) (size 0.650959 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.16928 -2.812309 56.72527395) (size 0.651268 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.966452 -3.09903 52.72476765) (size 0.651579 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.743917 -3.371142 48.7239492) (size 0.65189 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.502726 -3.627291 44.72346324) (size 0.652201 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.244025 -3.8662 40.72279748) (size 0.65251 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.969044 -4.086671 36.72215268) (size 0.652822 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.679096 -4.287598 32.7215294) (size 0.653132 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.37557 -4.467964 28.72081756) (size 0.653442 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.059923 -4.626854 24.72029936) (size 0.653753 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.733673 -4.763455 20.71961118) (size 0.654063 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.398393 -4.877061 16.71898918) (size 0.654375 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.055705 -4.967077 12.718373) (size 0.654684 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.707266 -5.033023 8.717632452) (size 0.654996 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.354767 -5.074535 4.717105549) (size 0.655306 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 -5.091368 0.7165063201) (size 0.655615 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.355543 -5.083396 356.715732) (size 0.655926 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.709895 -5.050615 352.7152902) (size 0.656238 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.061404 -4.993142 348.7146177) (size 0.656547 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.408348 -4.911214 344.7139016) (size 0.656859 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.749027 -4.805187 340.7133984) (size 0.65717 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.081768 -4.675538 336.7126399) (size 0.657479 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.404934 -4.522858 332.7121837) (size 0.65779 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.716931 -4.347852 328.7114943) (size 0.658101 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.016217 -4.151335 324.710838) (size 0.658412 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.301311 -3.934228 320.7102335) (size 0.658721 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.570796 -3.697555 316.709708) (size 0.659032 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.823331 -3.442438 312.7090835) (size 0.659343 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.057654 -3.170088 308.7083735) (size 0.659653 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.27259 -2.881804 304.7078176) (size 0.659964 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.467058 -2.578967 300.7071068) (size 0.660274 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.640072 -2.263028 296.7066042) (size 0.660585 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.790753 -1.935506 292.7060104) (size 0.660896 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.918327 -1.597979 288.7054181) (size 0.661206 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.02213 -1.252077 284.7047858) (size 0.661516 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.101616 -0.899473 280.7041576) (size 0.661827 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.156355 -0.541876 276.7035053) (size 0.662138 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.186038 -0.181022 272.703062) (size 0.662448 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.190477 0.181333 88.70221742) (size 0.662759 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.169606 0.543425 84.70173019) (size 0.663069 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.123485 0.903487 80.70124241) (size 0.663381 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.052295 1.259758 76.70048469) (size 0.66369 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.95634 1.610494 72.69996801) (size 0.664001 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.836048 1.953973 68.69945456) (size 0.664311 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.691962 2.288509 64.69871436) (size 0.664623 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.524745 2.612452 60.69815436) (size 0.664932 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.335174 2.924205 56.69759084) (size 0.665243 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.124135 3.222226 52.69697193) (size 0.665554 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.892623 3.505038 48.69648352) (size 0.665864 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.641731 3.771234 44.69584484) (size 0.666175 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.37265 4.019488 40.69508535) (size 0.666485 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.086662 4.248558 36.69460302) (size 0.666796 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.785135 4.457295 32.69406813) (size 0.667106 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.469513 4.644645 28.69349616) (size 0.667417 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.141312 4.809658 24.69289245) (size 0.667728 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.802112 4.951491 20.6922824) (size 0.668038 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.453549 5.069413 16.69169058) (size 0.668349 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.097309 5.162808 12.69104281) (size 0.668658 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.735115 5.231179 8.690590867) (size 0.668971 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.368726 5.274152 4.689991371) (size 0.66928 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 5.291472 0.6892593342) (size 0.669589 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.369501 5.283012 356.6888412) (size 0.669902 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.737745 5.248772 352.6882812) (size 0.670212 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.103008 5.188873 348.6876111) (size 0.670522 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.463504 5.103566 344.6870184) (size 0.670833 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.817467 4.993223 340.6865384) (size 0.671144 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.163158 4.858342 336.6859232) (size 0.671454 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.498877 4.699539 332.6852437) (size 0.671765 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.82297 4.517549 328.684764) (size 0.672075 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.133835 4.313222 324.6841986) (size 0.672386 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.429935 4.087516 320.6836489) (size 0.672696 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.709799 3.841498 316.6830143) (size 0.673007 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.972036 3.576333 312.6824713) (size 0.673317 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.215337 3.293284 308.6820571) (size 0.673628 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.438484 2.993701 304.6813832) (size 0.673939 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.640353 2.679019 300.6806677) (size 0.674249 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.819925 2.350747 296.6803212) (size 0.67456 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.976287 2.010466 292.6796377) (size 0.67487 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.108637 1.659814 288.6790695) (size 0.67518 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.21629 1.300486 284.6785335) (size 0.675492 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.29868 0.934221 280.6780037) (size 0.675801 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.355363 0.562793 276.6773889) (size 0.676113 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.38602 0.188006 272.6768476) (size 0.676422 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.390458 -0.188316 88.6762805) (size 0.676733 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.368614 -0.564342 84.67586217) (size 0.677044 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.320549 -0.938235 80.67506647) (size 0.677354 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.246455 -1.308168 76.67473061) (size 0.677665 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.146651 -1.672329 72.67401729) (size 0.677975 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.021581 -2.028933 68.67352549) (size 0.678286 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.871814 -2.376228 64.67297891) (size 0.678597 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.69804 -2.712504 60.67236132) (size 0.678907 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.501067 -3.036102 56.6719481) (size 0.679218 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.281819 -3.345422 52.67125171) (size 0.679527 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.041329 -3.638933 48.67081213) (size 0.679839 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.780734 -3.915176 44.67025695) (size 0.680149 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.501274 -4.172776 40.66962144) (size 0.68046 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.20428 -4.410446 36.66919612) (size 0.68077 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.891174 -4.626993 32.66862093) (size 0.681081 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.563456 -4.821326 28.6680452) (size 0.681392 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.222702 -4.992462 24.66749227) (size 0.681702 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.870552 -5.139527 20.66695312) (size 0.682013 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.508705 -5.261765 16.66638756) (size 0.682324 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.138912 -5.358539 12.66582216) (size 0.682634 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.762964 -5.429336 8.665420152) (size 0.682944 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.382685 -5.473768 4.664693281) (size 0.683255 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -5.491575 0.664294673) (size 0.683564 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.38346 -5.482629 356.6637421) (size 0.683876 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.765594 -5.446928 352.6631081) (size 0.684187 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.144612 -5.384604 348.6627136) (size 0.684496 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.51866 -5.295918 344.6621271) (size 0.684808 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.885906 -5.181259 340.6615292) (size 0.685117 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.244547 -5.041146 336.6610074) (size 0.68543 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.59282 -4.87622 332.6605877) (size 0.685739 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.929009 -4.687247 328.6599689) (size 0.68605 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.251453 -4.475109 324.6593652) (size 0.68636 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.558559 -4.240805 320.6589859) (size 0.68667 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.848803 -3.985441 316.6583562) (size 0.686982 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.120742 -3.710229 312.6578883) (size 0.687292 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.373021 -3.41648 308.6573381) (size 0.687603 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.604377 -3.105597 304.6568533) (size 0.687913 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.813648 -2.779071 300.6562827) (size 0.688223 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.999777 -2.438467 296.6557309) (size 0.688535 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.161819 -2.085426 292.6552173) (size 0.688844 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.298946 -1.72165 288.6547055) (size 0.689155 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.410449 -1.348896 284.6542024) (size 0.689466 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.495743 -0.968969 280.6536981) (size 0.689776 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.55437 -0.583709 276.6531436) (size 0.690087 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.586002 -0.194989 272.6526566) (size 0.690397 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.59044 0.1953 88.65205235) (size 0.690708 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.567621 0.585258 84.65168371) (size 0.691019 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.517612 0.972982 80.65092815) (size 0.691329 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.440614 1.356577 76.65063837) (size 0.691639 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.33696 1.734165 72.6500042) (size 0.691951 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.207113 2.103894 68.64952681) (size 0.69226 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.051666 2.463948 64.64907564) (size 0.692571 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.871335 2.812556 60.64847463) (size 0.692882 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.666961 3.147998 56.64796796) (size 0.693192 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.439503 3.468618 52.64753489) (size 0.693503 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.190035 3.772829 48.64696271) (size 0.693814 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.919738 4.059119 44.64648357) (size 0.694124 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.629898 4.326065 40.64585172) (size 0.694435 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.321898 4.572333 36.6455881) (size 0.694745 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.997213 4.79669 32.64485194) (size 0.695055 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.657399 4.998007 28.64439344) (size 0.695367 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.304091 5.175265 24.64401783) (size 0.695676 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.938991 5.327563 20.64341163) (size 0.695988 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.563861 5.454117 16.64286903) (size 0.696298 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.180516 5.55427 12.64241054) (size 0.696608 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.790813 5.627492 8.641835563) (size 0.696919 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.396643 5.673384 4.641474426) (size 0.697229 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 5.691679 0.6409411046) (size 0.697539 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.397418 5.682245 356.6404062) (size 0.69785 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.793442 5.645084 352.6398264) (size 0.698161 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.186215 5.580335 348.6394498) (size 0.698472 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.573816 5.48827 344.6389424) (size 0.698783 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.954346 5.369295 340.6383664) (size 0.699092 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.325937 5.22395 336.6379101) (size 0.699404 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.686763 5.052901 332.6374011) (size 0.699714 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.035047 4.856945 328.636954) (size 0.700023 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.369071 4.636997 324.6363484) (size 0.700335 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.687183 4.394093 320.6359328) (size 0.700645 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.987807 4.129383 316.6355151) (size 0.700957 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.269449 3.844124 312.6349125) (size 0.701267 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.530705 3.539676 308.6345178) (size 0.701577 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.77027 3.217494 304.633912) (size 0.701887 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.986942 2.879123 300.6335694) (size 0.702199 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.179629 2.526187 296.6329119) (size 0.702509 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.347352 2.160386 292.6325678) (size 0.702819 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.489256 1.783485 288.6318961) (size 0.70313 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.604609 1.397305 284.6315568) (size 0.70344 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.692807 1.003716 280.6311012) (size 0.703751 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.753378 0.604626 276.6305755) (size 0.704062 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.785983 0.201973 272.6299961) (size 0.704371 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.790422 -0.202283 88.62963905) (size 0.704682 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.766629 -0.606175 84.62917385) (size 0.704994 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.714676 -1.00773 80.62859385) (size 0.705303 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.634774 -1.404986 76.62810142) (size 0.705615 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.52727 -1.796 72.62769507) (size 0.705925 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.392646 -2.178854 68.62709921) (size 0.706235 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.231517 -2.551667 64.62668831) (size 0.706546 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.044629 -2.912607 60.62628259) (size 0.706856 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.832854 -3.259895 56.62578859) (size 0.707167 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.597187 -3.591815 52.62524782) (size 0.707478 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.33874 -3.906724 48.62476051) (size 0.707788 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.058741 -4.203061 44.62433832) (size 0.708098 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.758522 -4.479353 40.62390648) (size 0.708409 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.439516 -4.73422 36.62331467) (size 0.70872 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.103251 -4.966388 32.62294301) (size 0.709031 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.751342 -5.174688 28.62242367) (size 0.709341 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.38548 -5.358069 24.62195957) (size 0.709651 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.00743 -5.515598 20.62139354) (size 0.709962 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.619017 -5.646468 16.62108647) (size 0.710273 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.22212 -5.750001 12.62059259) (size 0.710583 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.818662 -5.825648 8.619993118) (size 0.710894 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.410601 -5.873 4.619683592) (size 0.711204 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 -5.891783 0.6190360002) (size 0.711514 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.411377 -5.881861 356.6186622) (size 0.711825 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.821292 -5.84324 352.6182614) (size 0.712135 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.227819 -5.776066 348.6177352) (size 0.712446 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.628972 -5.680622 344.6173276) (size 0.712757 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.022785 -5.557331 340.616771) (size 0.713067 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.407326 -5.406754 336.6163743) (size 0.713378 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.780706 -5.229583 332.6158404) (size 0.713688 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.141086 -5.026642 328.6154006) (size 0.714 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.486689 -4.798884 324.614917) (size 0.714309 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.815807 -4.547381 320.6145405) (size 0.71462 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.12681 -4.273326 316.6141177) (size 0.714931 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.418155 -3.97802 312.6135848) (size 0.715242 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.688389 -3.662872 308.6131462) (size 0.715552 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.936164 -3.329391 304.6125476) (size 0.715862 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.160237 -2.979174 300.6122149) (size 0.716173 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.35948 -2.613906 296.6117473) (size 0.716484 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.532885 -2.235346 292.6113102) (size 0.716794 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.679566 -1.845321 288.6109193) (size 0.717105 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.798769 -1.445715 284.6103929) (size 0.717415 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.889871 -1.038464 280.6098814) (size 0.717725 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.952385 -0.625542 276.6095162) (size 0.718037 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.985965 -0.208956 272.6089864) (size 0.718346 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.990404 0.209267 88.60858524) (size 0.718657 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.965636 0.627091 84.60816562) (size 0.718968 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.91174 1.042478 80.60763581) (size 0.719278 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.828934 1.453396 76.60716699) (size 0.719589 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.71758 1.857836 72.60674061) (size 0.719899 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.578179 2.253814 68.60646702) (size 0.72021 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.41137 2.639388 64.60578893) (size 0.720521 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.217924 3.01266 60.60544576) (size 0.720831 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.998748 3.371792 56.60500636) (size 0.721142 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.754871 3.715011 52.60446426) (size 0.721452 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.487447 4.040619 48.60411934) (size 0.721762 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.197745 4.347004 44.60366081) (size 0.722074 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.887146 4.632641 40.60322207) (size 0.722384 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.557134 4.896108 36.60278456) (size 0.722695 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.20929 5.136085 32.60225353) (size 0.723005 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.845285 5.351369 28.6018396) (size 0.723316 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.46687 5.540873 24.60153596) (size 0.723626 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.07587 5.703634 20.60090592) (size 0.723937 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.674173 5.83882 16.60060952) (size 0.724247 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.263724 5.945731 12.60007925) (size 0.724557 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.846512 6.023804 8.599741098) (size 0.724868 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.42456 6.072616 4.59919092) (size 0.72518 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000078 6.091886 0.5988376362) (size 0.725489 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.425336 6.081477 356.5983375) (size 0.7258 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.849141 6.041397 352.5979948) (size 0.72611 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.269423 5.971797 348.5974438) (size 0.726421 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.684128 5.872973 344.596999) (size 0.726732 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.091225 5.745367 340.5967155) (size 0.727042 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.488716 5.589557 336.596124) (size 0.727353 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.874649 5.406263 332.5957504) (size 0.727663 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.247125 5.19634 328.5954137) (size 0.727974 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.604307 4.960771 324.5948526) (size 0.728285 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.944432 4.70067 320.5945433) (size 0.728595 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.265814 4.417268 316.5939258) (size 0.728906 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.56686 4.111915 312.593638) (size 0.729216 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.846073 3.786068 308.5931863) (size 0.729528 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.102057 3.441287 304.5926482) (size 0.729837 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.333532 3.079226 300.5923624) (size 0.730148 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.539332 2.701626 296.5918974) (size 0.730457 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.718418 2.310307 292.5915036) (size 0.73077 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.869876 1.907156 288.5910505) (size 0.731079 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.992929 1.494124 284.5906002) (size 0.731391 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.086934 1.073211 280.5901659) (size 0.7317 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.151393 0.646459 276.5898193) (size 0.732012 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.185947 0.21594 272.5893349) (size 0.732321 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.190386 -0.21625 88.58889157) (size 0.732632 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.164644 -0.648008 84.58851362) (size 0.732943 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.108803 -1.077225 80.58800824) (size 0.733253 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.023094 -1.501805 76.58771059) (size 0.733563 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.90789 -1.919671 72.58717547) (size 0.733875 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.763712 -2.328774 68.58686913) (size 0.734185 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.591222 -2.727107 64.58635305) (size 0.734495 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.391219 -3.112711 60.58594832) (size 0.734806 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.164641 -3.483688 56.58555904) (size 0.735116 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.912555 -3.838207 52.58517459) (size 0.735428 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.636153 -4.174515 48.58470354) (size 0.735738 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.336749 -4.490947 44.58430744) (size 0.736048 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.01577 -4.78593 40.58386252) (size 0.736359 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.674752 -5.057995 36.58346312) (size 0.736669 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.315329 -5.305783 32.58310828) (size 0.73698 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.939228 -5.52805 28.58263386) (size 0.73729 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.54826 -5.723677 24.58224327) (size 0.737602 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.144309 -5.89167 20.58172594) (size 0.737912 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.729329 -6.031172 16.58143856) (size 0.738222 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.305328 -6.141462 12.58100081) (size 0.738532 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.874361 -6.221961 8.580630297) (size 0.738844 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.438519 -6.272233 4.580142991) (size 0.739154 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -6.29199 0.579794863) (size 0.739463 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.439294 -6.281094 356.5793122) (size 0.739775 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.87699 -6.239553 352.5788862) (size 0.740086 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.311027 -6.167527 348.5785677) (size 0.740396 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.739284 -6.065325 344.578085) (size 0.740707 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.159664 -5.933403 340.5778085) (size 0.741017 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.570105 -5.772361 336.5772752) (size 0.741327 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.968592 -5.582945 332.5769318) (size 0.741638 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.353164 -5.366037 328.5764694) (size 0.741949 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.721925 -5.122658 324.5760868) (size 0.742259 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.073056 -4.853958 320.5757089) (size 0.74257 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.404818 -4.561211 316.5752849) (size 0.742879 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.715566 -4.245811 312.5748693) (size 0.743192 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.003756 -3.909264 308.5744435) (size 0.743501 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.26795 -3.553184 304.5741082) (size 0.743812 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.506827 -3.179278 300.5737593) (size 0.744123 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.719185 -2.789346 296.5732957) (size 0.744433 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.903951 -2.385267 292.5727534) (size 0.744744 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.060186 -1.968991 288.5725106) (size 0.745054 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.187088 -1.542534 284.5721145) (size 0.745364 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.283998 -1.107959 280.5716632) (size 0.745675 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.3504 -0.667375 276.5712292) (size 0.745986 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.385928 -0.222923 272.570914) (size 0.746296 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.390367 0.223234 88.57055862) (size 0.746606 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.363651 0.668924 84.57009063) (size 0.746918 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.305867 1.111973 80.56960728) (size 0.747228 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.217253 1.550215 76.56937443) (size 0.747539 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.0982 1.981506 72.56891515) (size 0.747849 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.949245 2.403734 68.5684935) (size 0.748161 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.771074 2.814827 64.56812843) (size 0.74847 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.564514 3.212763 60.56766516) (size 0.748781 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.330535 3.595584 56.56739231) (size 0.749092 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.070239 3.961403 52.56692967) (size 0.749402 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.784859 4.30841 48.56649446) (size 0.749713 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.475752 4.634889 44.56615601) (size 0.750023 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.144394 4.939218 40.56580114) (size 0.750334 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.79237 5.219882 36.56544209) (size 0.750644 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.421368 5.47548 32.56493553) (size 0.750955 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.033171 5.704731 28.56466841) (size 0.751266 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.629649 5.906481 24.56419746) (size 0.751576 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.212749 6.079706 20.56377682) (size 0.751886 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.784486 6.223524 16.56341639) (size 0.752198 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.346932 6.337193 12.56307322) (size 0.752508 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.902209 6.420117 8.562592841) (size 0.752818 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.452477 6.471848 4.562269926) (size 0.753128 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 6.492093 0.5619245909) (size 0.753438 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.453252 6.48071 356.5615774) (size 0.753749 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.904839 6.437709 352.5610791) (size 0.754061 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.352631 6.363258 348.5607291) (size 0.75437 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.79444 6.257677 344.5603336) (size 0.754681 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.228104 6.121439 340.560063) (size 0.754992 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.651495 5.955165 336.5594681) (size 0.755302 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.062535 5.759625 332.5592676) (size 0.755614 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.459202 5.535735 328.5588355) (size 0.755923 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.839543 5.284546 324.558441) (size 0.756234 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.20168 5.007246 320.5581245) (size 0.756545 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.543822 4.705153 316.5576886) (size 0.756855 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.864273 4.379706 312.5573254) (size 0.757166 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.16144 4.032461 308.5568656) (size 0.757476 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.433844 3.66508 304.5565261) (size 0.757787 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.680121 3.27933 300.5561836) (size 0.758097 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.899036 2.877066 296.5558841) (size 0.758408 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.089484 2.460227 292.5554241) (size 0.758718 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.250496 2.030827 288.5549812) (size 0.759029 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.381248 1.590943 284.5546907) (size 0.75934 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.481061 1.142707 280.5543084) (size 0.75965 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.549407 0.688292 276.5538925) (size 0.759961 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.58591 0.229907 272.5536118) (size 0.760271 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.590349 -0.230217 88.55321381) (size 0.760581 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.562659 -0.689841 84.55278485) (size 0.760893 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.502931 -1.14672 80.55244398) (size 0.761202 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.411413 -1.598624 76.55202804) (size 0.761515 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.28851 -2.043342 72.55167874) (size 0.761824 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.134778 -2.478695 68.5512993) (size 0.762135 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.950925 -2.902546 64.55089338) (size 0.762445 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.737809 -3.312815 60.55065496) (size 0.762756 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.496428 -3.707481 56.55025394) (size 0.763066 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.227922 -4.084599 52.5497622) (size 0.763377 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.933564 -4.442306 48.54947562) (size 0.763688 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.614756 -4.778832 44.54909795) (size 0.763998 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.273018 -5.092506 40.54873327) (size 0.764309 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.909988 -5.381769 36.54833262) (size 0.764619 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.527407 -5.645178 32.54812927) (size 0.764929 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.127114 -5.881412 28.54756593) (size 0.76524 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.711039 -6.089284 24.54734696) (size 0.765551 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.281189 -6.267742 20.54686137) (size 0.765861 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.839642 -6.415876 16.54650981) (size 0.766172 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.388536 -6.532924 12.54624652) (size 0.766483 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.930058 -6.618273 8.545738488) (size 0.766793 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.466436 -6.671465 4.545466282) (size 0.767103 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -6.692197 0.545122934) (size 0.767414 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.467211 -6.680326 356.5446651) (size 0.767725 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.932688 -6.635865 352.544425) (size 0.768034 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.394235 -6.558989 348.5439794) (size 0.768346 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.849596 -6.450029 344.5436409) (size 0.768656 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.296543 -6.309475 340.5433344) (size 0.768966 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.732884 -6.137969 336.5429307) (size 0.769278 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.156478 -5.936307 332.5425985) (size 0.769588 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.565241 -5.705432 328.5421059) (size 0.769898 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.957161 -5.446433 324.5418727) (size 0.770209 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.330304 -5.160534 320.5414907) (size 0.77052 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.682825 -4.849095 316.5411415) (size 0.77083 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.012978 -4.513601 312.5407399) (size 0.77114 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.319124 -4.155656 308.5404248) (size 0.771451 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.599737 -3.776977 304.5401234) (size 0.771761 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.853416 -3.379382 300.5396912) (size 0.772073 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.078888 -2.964785 296.5393943) (size 0.772383 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.275016 -2.535187 292.5389611) (size 0.772693 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.440806 -2.092663 288.5387558) (size 0.773004 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.575408 -1.639353 284.5381787) (size 0.773315 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.678125 -1.177454 280.5379778) (size 0.773625 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.748415 -0.709208 276.5375782) (size 0.773936 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.785892 -0.23689 272.5373293) (size 0.774245 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.790331 0.237201 88.53676986) (size 0.774556 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.761666 0.710757 84.53661777) (size 0.774868 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.699994 1.181468 80.53619108) (size 0.775178 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.605573 1.647034 76.53576241) (size 0.775488 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.47882 2.105177 72.53556975) (size 0.775799 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.320311 2.553655 68.53504645) (size 0.77611 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.130777 2.990266 64.53482975) (size 0.77642 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.911104 3.412867 60.53441918) (size 0.77673 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.662322 3.819377 56.53411968) (size 0.777041 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.385606 4.207795 52.53369523) (size 0.777352 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.082271 4.576201 48.5334526) (size 0.777662 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.75376 4.922774 44.53303874) (size 0.777974 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.401643 5.245795 40.53274065) (size 0.778283 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.027606 5.543657 36.53231854) (size 0.778594 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.633445 5.814875 32.53197344) (size 0.778905 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.221057 6.058093 28.53172812) (size 0.779215 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.792428 6.272088 24.53126121) (size 0.779525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.349628 6.455778 20.53104305) (size 0.779837 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.894798 6.608228 16.53058737) (size 0.780147 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.43014 6.728655 12.53028227) (size 0.780457 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.957908 6.816429 8.52999954) (size 0.780768 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.480394 6.871081 4.529620057) (size 0.781079 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000078 6.892301 0.5292979246) (size 0.781388 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.48117 6.879942 356.5288457) (size 0.781699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.960537 6.834022 352.5286495) (size 0.78201 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.435839 6.75472 348.5281767) (size 0.782321 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.904752 6.642381 344.5279149) (size 0.782631 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.364982 6.497511 340.5276134) (size 0.782942 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.814274 6.320773 336.5272554) (size 0.783253 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.250421 6.112988 332.5267878) (size 0.783563 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.67128 5.87513 328.5266066) (size 0.783874 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.074779 5.60832 324.5262331) (size 0.784184 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.458928 5.313823 320.5258325) (size 0.784494 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.821829 4.993038 316.5255484) (size 0.784805 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.161684 4.647497 312.5251971) (size 0.785116 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.476808 4.278853 308.5248383) (size 0.785426 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.765631 3.888873 304.5245308) (size 0.785737 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.026711 3.479433 300.5242072) (size 0.786048 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.25874 3.052505 296.523852) (size 0.786357 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.460549 2.610147 292.5235523) (size 0.786669 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.631116 2.154498 288.5232012) (size 0.786979 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.769568 1.687762 284.522871) (size 0.78729 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.875189 1.212202 280.5224678) (size 0.787599 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.947422 0.730125 276.5221985) (size 0.787911 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.985874 0.243874 272.5218617) (size 0.78822 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.990312 -0.244184 88.52150118) (size 0.788531 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.960673 -0.731674 84.52125838) (size 0.788843 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.897058 -1.216216 80.52084763) (size 0.789153 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.799732 -1.695443 76.52048008) (size 0.789464 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.669129 -2.167013 72.52023334) (size 0.789774 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.505844 -2.628615 68.51993811) (size 0.790084 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.31063 -3.077986 64.51952595) (size 0.790395 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.084399 -3.512919 60.51922303) (size 0.790706 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.828215 -3.931274 56.51890381) (size 0.791016 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.54329 -4.330991 52.51854224) (size 0.791327 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.230977 -4.710097 48.51817599) (size 0.791637 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.892763 -5.066716 44.51789061) (size 0.791948 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.530267 -5.399083 40.51766889) (size 0.792258 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.145224 -5.705544 36.51718892) (size 0.792568 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.739484 -5.984573 32.51699232) (size 0.79288 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.315 -6.234774 28.51652823) (size 0.79319 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.873817 -6.454891 24.51624954) (size 0.793501 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.418067 -6.643814 20.51605209) (size 0.793811 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.949954 -6.80058 16.51556556) (size 0.794122 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.471744 -6.924386 12.51533358) (size 0.794432 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.985757 -7.014586 8.515018039) (size 0.794743 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.494353 -7.070697 4.514571418) (size 0.795053 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -7.092404 0.5143657759) (size 0.795362 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.495128 -7.079558 356.5140407) (size 0.795675 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.988386 -7.032178 352.5136485) (size 0.795985 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.477443 -6.950451 348.5133771) (size 0.796296 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.959909 -6.834733 344.5131047) (size 0.796607 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.433422 -6.685547 340.5127383) (size 0.796916 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.895663 -6.503576 336.5123555) (size 0.797228 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.344364 -6.289669 332.5121227) (size 0.797537 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.777319 -6.044828 328.5118191) (size 0.797849 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.192397 -5.770208 324.5114043) (size 0.798159 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.587552 -5.467111 320.5111254) (size 0.798469 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.960832 -5.136981 316.5107457) (size 0.79878 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.31039 -4.781392 312.5105247) (size 0.799091 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.634492 -4.402049 308.5101956) (size 0.799401 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.931524 -4.00077 304.5098103) (size 0.799712 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.200006 -3.579485 300.5096468) (size 0.800022 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.438592 -3.140225 296.5091268) (size 0.800333 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.646082 -2.685107 292.5088981) (size 0.800644 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.821425 -2.216333 288.5086592) (size 0.800954 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.963727 -1.736172 284.5083061) (size 0.801264 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.072252 -1.24695 280.5079134) (size 0.801575 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.14643 -0.751041 276.5076753) (size 0.801886 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.185856 -0.250857 272.5073689) (size 0.802195 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.190294 0.251168 88.50696778) (size 0.802506 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.159681 0.75259 84.50675276) (size 0.802818 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.094121 1.250963 80.50635652) (size 0.803127 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.993892 1.743853 76.5061569) (size 0.803439 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.85944 2.228848 72.50574783) (size 0.803748 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.691377 2.703575 68.50545598) (size 0.80406 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.490482 3.165705 64.50517277) (size 0.80437 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.257694 3.61297 60.50481262) (size 0.804681 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.994109 4.043171 56.5045927) (size 0.804991 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.700974 4.454187 52.5041584) (size 0.805301 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.379683 4.843992 48.503894) (size 0.805613 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.031767 5.210659 44.50357932) (size 0.805923 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.658891 5.552371 40.50334323) (size 0.806233 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.262842 5.867431 36.502985) (size 0.806543 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.845523 6.15427 32.50264668) (size 0.806855 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.408943 6.411455 28.50236455) (size 0.807165 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.955207 6.637695 24.50200879) (size 0.807475 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.486507 6.83185 20.50184672) (size 0.807786 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.00511 6.992932 16.50137008) (size 0.808097 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.513348 7.120117 12.50120669) (size 0.808407 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.013606 7.212742 8.500748287) (size 0.808718 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.508311 7.270313 4.500573466) (size 0.809028 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 7.292508 0.500252017) (size 0.809338 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.509087 7.279175 356.4999355) (size 0.80965 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.016235 7.230334 352.4995664) (size 0.80996 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.519047 7.146182 348.4992781) (size 0.810271 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.015065 7.027085 344.4990753) (size 0.810581 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.501862 6.873583 340.4987144) (size 0.810891 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.977053 6.68638 336.4983731) (size 0.811202 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.438307 6.46635 332.4980602) (size 0.811513 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.883357 6.214525 328.4977807) (size 0.811823 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.310015 5.932095 324.4975407) (size 0.812134 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.716176 5.620399 320.4971342) (size 0.812445 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.099836 5.280923 316.4969889) (size 0.812755 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.459097 4.915288 312.4965692) (size 0.813066 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.792176 4.525245 308.4962112) (size 0.813376 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.097418 4.112666 304.4960172) (size 0.813686 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.373301 3.679537 300.495669) (size 0.813997 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.618444 3.227944 296.495451) (size 0.814308 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.831615 2.760067 292.4950397) (size 0.814618 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.011735 2.278169 288.494801) (size 0.814928 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.157887 1.784581 284.4945035) (size 0.81524 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.269316 1.281697 280.4941685) (size 0.81555 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.345437 0.771958 276.4939389) (size 0.815861 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.385837 0.257841 272.49355) (size 0.81617 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.390276 -0.258151 88.49333176) (size 0.816481 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.358688 -0.773507 84.49303166) (size 0.816793 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.291185 -1.285711 80.49264867) (size 0.817102 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.188052 -1.792262 76.49247391) (size 0.817414 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.049749 -2.290683 72.49207761) (size 0.817724 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.876909 -2.778535 68.49185813) (size 0.818035 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.670333 -3.253425 64.49149375) (size 0.818345 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.430988 -3.713022 60.49132932) (size 0.818656 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.160002 -4.155067 56.49083842) (size 0.818966 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.858657 -4.577383 52.49068309) (size 0.819277 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.528389 -4.977888 48.49039933) (size 0.819587 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.170771 -5.354602 44.49011602) (size 0.819898 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.787515 -5.70566 40.48971574) (size 0.820209 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.38046 -6.029319 36.48947832) (size 0.820519 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.951562 -6.323968 32.48912996) (size 0.820829 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.502886 -6.588136 28.48896054) (size 0.821141 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.036596 -6.820499 24.48853134) (size 0.82145 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.554946 -7.019886 20.48840233) (size 0.821762 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.060266 -7.185284 16.48793457) (size 0.822071 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.554951 -7.315848 12.48781194) (size 0.822383 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.041455 -7.410898 8.48738237) (size 0.822692 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.52227 -7.46993 4.487205776) (size 0.823004 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -7.492612 0.4867826113) (size 0.823313 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.523045 -7.47879 356.4865764) (size 0.823625 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.044084 -7.42849 352.4863583) (size 0.823935 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.560651 -7.341913 348.4859308) (size 0.824246 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.070221 -7.219437 344.4857935) (size 0.824556 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.570301 -7.061619 340.4854372) (size 0.824867 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.058442 -6.869184 336.4850348) (size 0.825177 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.53225 -6.643031 332.4849391) (size 0.825488 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.989396 -6.384223 328.4845455) (size 0.825798 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.427633 -6.093982 324.4842618) (size 0.826109 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.8448 -5.773688 320.4839698) (size 0.82642 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.23884 -5.424866 316.4837294) (size 0.82673 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.607802 -5.049183 312.4833539) (size 0.827041 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.949859 -4.648441 308.4831882) (size 0.827351 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.263311 -4.224563 304.4828316) (size 0.827662 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.546596 -3.779589 300.4825797) (size 0.827972 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.798296 -3.315664 296.4823047) (size 0.828283 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.017148 -2.835028 292.4820557) (size 0.828593 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.202045 -2.340004 288.4816064) (size 0.828905 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.352046 -1.83299 284.4814569) (size 0.829214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.466379 -1.316445 280.481149) (size 0.829525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.544445 -0.792874 276.4809272) (size 0.829836 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.585819 -0.264824 272.4805676) (size 0.830145 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.590258 0.265135 88.48030626) (size 0.830456 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.557696 0.794423 84.48003311) (size 0.830768 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.488249 1.320459 80.47978648) (size 0.831078 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.382212 1.840672 76.47940578) (size 0.831388 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.240059 2.352519 72.47922879) (size 0.831699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.062442 2.853495 68.47883497) (size 0.832009 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.850185 3.341145 64.47867648) (size 0.832321 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.604283 3.813074 60.47835397) (size 0.83263 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.325895 4.266964 56.47801383) (size 0.832942 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.016341 4.70058 52.47784867) (size 0.833252 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.677095 5.111784 48.47752188) (size 0.833562 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.309775 5.498544 44.47720444) (size 0.833872 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.916139 5.858948 40.47695253) (size 0.834185 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.498078 6.191206 36.47665549) (size 0.834493 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.057601 6.493665 32.47644283) (size 0.834804 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.596829 6.764817 28.4761195) (size 0.835115 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.117986 7.003303 24.47581046) (size 0.835426 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.623386 7.207921 20.47555917) (size 0.835737 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.115422 7.377636 16.47530208) (size 0.836046 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.596555 7.511578 12.47503402) (size 0.836358 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.069304 7.609054 8.474786617) (size 0.836667 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.536228 7.669546 4.474427532) (size 0.836979 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000078 7.692715 0.4742280662) (size 0.837288 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.537004 7.678407 356.4739119) (size 0.837599 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.071933 7.626647 352.4737309) (size 0.837911 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.602255 7.537644 348.4732767) (size 0.838221 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.125377 7.411789 344.4732009) (size 0.838531 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.638741 7.249654 340.4727486) (size 0.838842 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.139832 7.051987 336.4725828) (size 0.839152 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.626193 6.819712 332.4723095) (size 0.839464 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.095435 6.55392 328.4719956) (size 0.839773 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.545251 6.255869 324.4717564) (size 0.840083 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.973424 5.926976 320.4714863) (size 0.840395 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.377843 5.568808 316.4711554) (size 0.840706 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.756508 5.183079 312.4709709) (size 0.841016 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.107543 4.771637 308.4706889) (size 0.841326 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.429205 4.33646 304.4703864) (size 0.841637 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.719891 3.879641 300.4701119) (size 0.841948 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.978148 3.403383 296.4698359) (size 0.842258 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.202681 2.909988 292.4696027) (size 0.842568 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.392355 2.40184 288.4693583) (size 0.84288 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.546206 1.8814 284.4689532) (size 0.84319 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.663443 1.351192 280.468799) (size 0.8435 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.743452 0.813791 276.4685842) (size 0.843812 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.785801 0.271808 272.4682521) (size 0.84412 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.79024 -0.272118 88.46794946) (size 0.844431 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.756703 -0.81534 84.46770151) (size 0.844743 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.685312 -1.355206 80.46746281) (size 0.845053 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.576371 -1.889081 76.4671341) (size 0.845364 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.430369 -2.414355 72.46690636) (size 0.845674 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.247975 -2.928455 68.4666146) (size 0.845984 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.030037 -3.428864 64.46646979) (size 0.846295 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.777578 -3.913126 60.46609372) (size 0.846605 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.491789 -4.37886 56.46584466) (size 0.846917 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.174025 -4.823776 52.46560599) (size 0.847226 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.825801 -5.245679 48.4653018) (size 0.847538 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.448778 -5.642487 44.46510081) (size 0.847848 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.044764 -6.012236 40.46482844) (size 0.848159 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.615696 -6.353093 36.46450802) (size 0.848469 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.163639 -6.663363 32.46416967) (size 0.84878 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.690772 -6.941498 28.46411551) (size 0.84909 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.199376 -7.186107 24.46368505) (size 0.849401 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.691825 -7.395957 20.46346667) (size 0.849712 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.170578 -7.569988 16.46331154) (size 0.850022 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.638159 -7.70731 12.46290505) (size 0.850333 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.097153 -7.807211 8.462727319) (size 0.850643 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.550187 -7.869162 4.462409322) (size 0.850954 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -7.892819 0.4622061051) (size 0.851262 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.550962 -7.878023 356.4618955) (size 0.851575 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.099782 -7.824803 352.4616264) (size 0.851885 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.643858 -7.733375 348.4614871) (size 0.852196 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.180533 -7.604141 344.4610456) (size 0.852506 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.70718 -7.43769 340.4608969) (size 0.852817 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.221221 -7.234791 336.460665) (size 0.853126 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.720135 -6.996393 332.4603616) (size 0.853438 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.201474 -6.723618 328.4601332) (size 0.853749 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.662869 -6.417757 324.4598578) (size 0.854059 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.102049 -6.080264 320.4594867) (size 0.854369 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.516847 -5.712751 316.4593647) (size 0.85468 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.905214 -5.316975 312.4591418) (size 0.854991 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.265227 -4.894833 308.4587545) (size 0.855302 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.595098 -4.448356 304.4585673) (size 0.855612 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.893186 -3.979692 300.4583232) (size 0.855923 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.158 -3.491103 296.4579937) (size 0.856233 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.388214 -2.984948 292.4578701) (size 0.856543 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.582665 -2.463675 288.4575297) (size 0.856854 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.740366 -1.92981 284.4573015) (size 0.857165 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.860507 -1.38594 280.4569485) (size 0.857475 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.94246 -0.834708 276.4568713) (size 0.857786 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.985783 -0.278792 272.4564464) (size 0.858096 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.990221 0.279102 88.45631373) (size 0.858406 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.955711 0.836256 84.45598679) (size 0.858718 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.882376 1.389954 80.45575529) (size 0.859028 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.770531 1.93749 76.45555127) (size 0.859339 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.620679 2.47619 72.45523018) (size 0.859649 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.433508 3.003415 68.4550042) (size 0.859959 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.20989 3.516584 64.45477977) (size 0.860271 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.950873 4.013178 60.45449516) (size 0.860581 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.657682 4.490757 56.45416904) (size 0.860891 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.331709 4.946972 52.4540165) (size 0.861203 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.974506 5.379575 48.45376638) (size 0.861512 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.587782 5.786429 44.45345375) (size 0.861822 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.173388 6.165524 40.45324101) (size 0.862134 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.733314 6.51498 36.45302476) (size 0.862444 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.269678 6.83306 32.45273256) (size 0.862756 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.784715 7.118179 28.45247998) (size 0.863065 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.280765 7.36891 24.45225376) (size 0.863376 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.760265 7.583993 20.45197378) (size 0.863687 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.225734 7.76234 16.45181779) (size 0.863997 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.679763 7.903041 12.45147596) (size 0.864308 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.125002 8.005367 8.451265009) (size 0.864619 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.564145 8.068779 4.450985698) (size 0.864928 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 8.092923 0.4506764294) (size 0.865238 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.564921 8.077639 356.4505742) (size 0.86555 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.127631 8.022959 352.4502203) (size 0.86586 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.685462 7.929106 348.4500609) (size 0.866171 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.235689 7.796493 344.4496849) (size 0.866481 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.775619 7.625726 340.4495005) (size 0.866792 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.302611 7.417595 336.4493227) (size 0.867103 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.814079 7.173074 332.4490023) (size 0.867412 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.307512 6.893315 328.4487493) (size 0.867724 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.780487 6.579644 324.4486268) (size 0.868034 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.230673 6.233553 320.4482191) (size 0.868344 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.655851 5.856693 316.4480769) (size 0.868656 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.053921 5.45087 312.4478196) (size 0.868966 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.422911 5.018029 308.4475313) (size 0.869276 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.760992 4.560253 304.4473281) (size 0.869587 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.06648 4.079745 300.447026) (size 0.869898 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.337852 3.578823 296.4467771) (size 0.870209 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.573746 3.059908 292.4466196) (size 0.870518 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.772975 2.52551 288.4463437) (size 0.87083 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.934526 1.978219 284.4461229) (size 0.871139 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.05757 1.420688 280.4457945) (size 0.87145 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.141467 0.855624 276.4456201) (size 0.871761 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.185764 0.285775 272.445422) (size 0.872071 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.190203 -0.286085 88.44514612) (size 0.872381 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.154718 -0.857173 84.44484381) (size 0.872693 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.079439 -1.424701 80.44461884) (size 0.873003 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.964691 -1.9859 76.44445936) (size 0.873314 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.810989 -2.538025 72.44409282) (size 0.873624 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.619041 -3.078376 68.4439959) (size 0.873935 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.389741 -3.604304 64.44361571) (size 0.874245 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.124168 -4.113229 60.44349842) (size 0.874556 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.823576 -4.602653 56.44317123) (size 0.874867 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.489393 -5.070168 52.44294777) (size 0.875177 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.123213 -5.51347 48.44279121) (size 0.875487 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.726786 -5.930372 44.44244443) (size 0.875798 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.302012 -6.318812 40.44221574) (size 0.876109 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.850932 -6.676867 36.44203926) (size 0.87642 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.375717 -7.002758 32.44173536) (size 0.876729 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.878658 -7.29486 28.44158264) (size 0.877041 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.362154 -7.551714 24.44124447) (size 0.877351 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.828704 -7.772029 20.44110627) (size 0.877661 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.28089 -7.954692 16.4408518) (size 0.877972 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.721367 -8.098772 12.44059927) (size 0.878283 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.152851 -8.203523 8.44027301) (size 0.878593 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.578104 -8.268394 4.440105941) (size 0.878904 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -8.293026 0.4399009749) (size 0.879214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.578879 -8.277256 356.439694) (size 0.879525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.15548 -8.221116 352.4393769) (size 0.879835 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.727066 -8.124837 348.4391853) (size 0.880146 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.290845 -7.988845 344.4388712) (size 0.880456 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.844059 -7.813762 340.4386856) (size 0.880767 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.384 -7.600399 336.4385376) (size 0.881078 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.908022 -7.349755 332.4382346) (size 0.881388 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.413551 -7.063013 328.437964) (size 0.881699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.898105 -6.741531 324.4377978) (size 0.882009 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.359297 -6.386841 320.437555) (size 0.88232 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.794855 -6.000636 316.4372664) (size 0.88263 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.202626 -5.584766 312.4370402) (size 0.882941 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.580595 -5.141226 308.4368618) (size 0.883252 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.926885 -4.672149 304.4365717) (size 0.883562 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.239775 -4.179796 300.4363542) (size 0.883873 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.517704 -3.666543 296.4361846) (size 0.884183 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.75928 -3.134868 292.4358696) (size 0.884495 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.963285 -2.587346 288.4356304) (size 0.884804 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.128685 -2.026628 284.4354539) (size 0.885115 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.254634 -1.455435 280.4352692) (size 0.885425 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.340475 -0.876541 276.4349058) (size 0.885736 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.385746 -0.292759 272.4348256) (size 0.886047 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.390185 0.293069 88.43451084) (size 0.886356 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.353726 0.878089 84.43423171) (size 0.886668 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.276503 1.459449 80.43402888) (size 0.886978 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.15885 2.03431 76.43387248) (size 0.887289 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.001299 2.599861 72.43357818) (size 0.887599 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.804574 3.153336 68.43338453) (size 0.887911 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.569593 3.692023 64.43311199) (size 0.88822 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.297463 4.213281 60.43298727) (size 0.888532 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.989469 4.71455 56.43264166) (size 0.888842 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.647077 5.193364 52.43246342) (size 0.889152 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.271919 5.647365 48.43219921) (size 0.889462 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.865789 6.074314 44.43202492) (size 0.889774 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.430636 6.472101 40.4317127) (size 0.890084 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.96855 6.838754 36.43155341) (size 0.890394 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.481756 7.172455 32.43137018) (size 0.890705 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.972601 7.471542 28.43111543) (size 0.891016 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.443544 7.734518 24.43079564) (size 0.891326 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.897144 7.960065 20.4306845) (size 0.891636 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.336046 8.147044 16.430431) (size 0.891947 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.762971 8.294502 12.4301414) (size 0.892258 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.1807 8.401679 8.429976573) (size 0.892569 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.592063 8.468011 4.429746573) (size 0.892879 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 8.49313 0.429536675) (size 0.893189 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.592838 8.476872 356.4292299) (size 0.8935 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.183329 8.419272 352.4291396) (size 0.893811 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.76867 8.320568 348.4288213) (size 0.894121 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.346001 8.181197 344.428566) (size 0.894431 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.912498 8.001798 340.4283789) (size 0.894743 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.46539 7.783202 336.4281708) (size 0.895053 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.001965 7.526436 332.4279724) (size 0.895363 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.51959 7.23271 328.4277666) (size 0.895674 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.015723 6.903419 324.4274766) (size 0.895984 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.487921 6.540129 320.4272555) (size 0.896296 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.933858 6.144578 316.4270284) (size 0.896605 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.351332 5.718661 312.4268363) (size 0.896917 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.738279 5.264421 308.4266165) (size 0.897227 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.092779 4.784045 304.4263726) (size 0.897537 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.41307 4.279848 300.4261813) (size 0.897848 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.697556 3.754262 296.4259586) (size 0.898158 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.944812 3.209829 292.4256948) (size 0.898469 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.153595 2.649182 288.4255685) (size 0.89878 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.322845 2.075038 284.42519) (size 0.899091 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.451698 1.490183 280.4251407) (size 0.8994 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.539482 0.897457 276.4247858) (size 0.899711 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.585728 0.299742 272.4246275) (size 0.900022 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.590166 -0.300052 88.42437072) (size 0.900331 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.552733 -0.899006 84.42420838) (size 0.900643 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.473567 -1.494197 80.42400965) (size 0.900953 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.35301 -2.082719 76.42368509) (size 0.901264 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.191609 -2.661696 72.42360956) (size 0.901575 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.990107 -3.228296 68.42323093) (size 0.901885 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.749445 -3.779743 64.42313686) (size 0.902196 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.470758 -4.313333 60.42286989) (size 0.902506 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.155363 -4.826446 56.42260031) (size 0.902817 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.804761 -5.31656 52.42246494) (size 0.903127 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.420625 -5.781261 48.42222384) (size 0.903439 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.004793 -6.218257 44.42195222) (size 0.903748 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.55926 -6.625389 40.42182935) (size 0.904059 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.086168 -7.000642 36.42157248) (size 0.90437 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.587795 -7.342153 32.42132417) (size 0.90468 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.066544 -7.648222 28.42113181) (size 0.904991 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.524933 -7.917322 24.42091547) (size 0.905301 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.965583 -8.148101 20.42074372) (size 0.905612 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.391202 -8.339396 16.42049089) (size 0.905922 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.804575 -8.490233 12.42023766) (size 0.906234 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.208549 -8.599836 8.420075016) (size 0.906543 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.606021 -8.667627 4.419857042) (size 0.906854 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 -8.693234 0.4195558293) (size 0.907164 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.606796 -8.676488 356.4194355) (size 0.907474 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.211178 -8.617428 352.4191861) (size 0.907787 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.810274 -8.516298 348.419026) (size 0.908096 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.401157 -8.373549 344.4187342) (size 0.908406 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.980938 -8.189834 340.4185456) (size 0.908718 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.546779 -7.966006 336.418366) (size 0.909028 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.095908 -7.703117 332.418181) (size 0.909339 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.625629 -7.402408 328.4178766) (size 0.90965 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.133341 -7.065305 324.4176284) (size 0.909959 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.616545 -6.693417 320.4175725) (size 0.91027 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.072862 -6.288521 316.4172559) (size 0.910581 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.500039 -5.852556 312.4170934) (size 0.910891 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.895963 -5.387618 308.4168397) (size 0.911202 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.258672 -4.895942 304.4166397) (size 0.911512 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.586365 -4.3799 300.4164257) (size 0.911824 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.877408 -3.841982 296.4161994) (size 0.912133 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.130345 -3.284789 292.4160351) (size 0.912444 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.343905 -2.711017 288.4157882) (size 0.912755 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.517005 -2.123447 284.4156216) (size 0.913065 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.648762 -1.524931 280.4153649) (size 0.913376 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.73849 -0.918374 276.4151266) (size 0.913686 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.78571 -0.306726 272.4149868) (size 0.913997 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.790148 0.307036 88.41469197) (size 0.914307 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.75174 0.919922 84.41454808) (size 0.914619 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.67063 1.528944 80.41435393) (size 0.914928 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.54717 2.131128 76.41407291) (size 0.91524 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.381918 2.723532 72.41394865) (size 0.91555 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.17564 3.303256 68.41374537) (size 0.91586 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.929297 3.867463 64.41340634) (size 0.916171 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.644052 4.413385 60.41333789) (size 0.916481 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.321256 4.938343 56.41306536) (size 0.916793 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.962444 5.439756 52.41284575) (size 0.917103 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.56933 5.915156 48.4126463) (size 0.917413 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.143796 6.362199 44.41246777) (size 0.917724 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.687884 6.778677 40.41226227) (size 0.918034 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.203786 7.162529 36.41209772) (size 0.918345 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.693834 7.511851 32.4118102) (size 0.918655 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.160487 7.824904 28.41159902) (size 0.918967 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.606323 8.100126 24.41139699) (size 0.919276 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.034023 8.336137 20.41125139) (size 0.919587 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.446358 8.531748 16.41099897) (size 0.919897 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.846179 8.685964 12.41080011) (size 0.920209 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.236398 8.797992 8.410605938) (size 0.920519 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.619979 8.867243 4.410327843) (size 0.920829 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 8.893337 0.4102085707) (size 0.921138 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.620755 8.876104 356.4100011) (size 0.921451 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.239027 8.815584 352.4097472) (size 0.92176 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.851878 8.712029 348.409599) (size 0.922072 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.456313 8.565901 344.4093687) (size 0.922382 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.049378 8.37787 340.4091227) (size 0.922693 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.628169 8.14881 336.409001) (size 0.923003 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.189851 7.879798 332.4087472) (size 0.923314 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.731668 7.572105 328.4085383) (size 0.923623 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.250959 7.227193 324.4083282) (size 0.923936 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.74517 6.846705 320.408123) (size 0.924245 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.211866 6.432463 316.4079903) (size 0.924556 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.648744 5.986452 312.4076626) (size 0.924866 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.053646 5.510814 308.4076287) (size 0.925177 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.424566 5.007839 304.40729) (size 0.925488 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.75966 4.479952 300.4071196) (size 0.925798 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.05726 3.929702 296.4069173) (size 0.926109 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.315878 3.359749 292.4067218) (size 0.926419 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.534214 2.772852 288.4065596) (size 0.92673 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.711165 2.171857 284.4063458) (size 0.92704 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.845825 1.559678 280.4061311) (size 0.927351 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.937497 0.93929 276.4058977) (size 0.927661 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.985691 0.313709 272.405684) (size 0.927972 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.99013 -0.314019 88.40553495) (size 0.928282 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.950748 -0.940839 84.40531732) (size 0.928594 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.867694 -1.563692 80.40512733) (size 0.928903 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.74133 -2.179537 76.40495483) (size 0.929214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.572229 -2.785367 72.40474418) (size 0.929525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.361173 -3.378216 68.40451157) (size 0.929836 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.109149 -3.955182 64.40427144) (size 0.930146 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.817347 -4.513437 60.4041153) (size 0.930457 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.487149 -5.05024 56.40397835) (size 0.930767 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.120128 -5.562952 52.40366915) (size 0.931077 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.718037 -6.049052 48.4036132) (size 0.931389 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.2828 -6.506142 44.40327472) (size 0.931699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.816508 -6.931966 40.4031183) (size 0.932009 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.321404 -7.324416 36.40291507) (size 0.93232 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.799872 -7.681548 32.40271658) (size 0.932631 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.25443 -8.001584 28.40257332) (size 0.93294 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.687713 -8.282929 24.40234363) (size 0.933252 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.102462 -8.524173 20.40217784) (size 0.933563 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.501514 -8.7241 16.40192557) (size 0.933872 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.887783 -8.881695 12.40177851) (size 0.934184 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.264247 -8.996148 8.401477861) (size 0.934494 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.633938 -9.066859 4.401391253) (size 0.934805 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -9.093441 0.4011818119) (size 0.935114 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.634713 -9.075721 356.4009704) (size 0.935426 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.266876 -9.013741 352.400747) (size 0.935736 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.893482 -8.90776 348.4005683) (size 0.936047 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.511469 -8.758253 344.4003904) (size 0.936357 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.117817 -8.565906 340.4001437) (size 0.936668 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.709558 -8.331614 336.3999646) (size 0.936978 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.283793 -8.056479 332.3997652) (size 0.937289 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.837706 -7.741802 328.3996269) (size 0.9376 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.368577 -7.38908 324.3994041) (size 0.93791 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.873794 -6.999994 320.3992138) (size 0.93822 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.350869 -6.576406 316.3990004) (size 0.938531 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.79745 -6.120347 312.3988316) (size 0.938841 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.21133 -5.63401 308.3986389) (size 0.939153 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.590459 -5.119735 304.3984502) (size 0.939462 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.932955 -4.580004 300.3982066) (size 0.939774 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.237112 -4.017421 296.3980802) (size 0.940084 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.501411 -3.434709 292.397815) (size 0.940395 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.724524 -2.834688 288.3976488) (size 0.940705 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.905324 -2.220266 284.3974744) (size 0.941016 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.042889 -1.594426 280.3972997) (size 0.941326 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.136505 -0.960207 276.3970707) (size 0.941637 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.185673 -0.320693 272.3968755) (size 0.941947 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.190112 0.321003 88.39668726) (size 0.942257 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.149755 0.961755 84.39648809) (size 0.942569 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.064757 1.59844 80.39631674) (size 0.942879 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.935489 2.227947 76.39614639) (size 0.943189 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.762538 2.847202 72.39591259) (size 0.9435 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.546705 3.453176 68.3957614) (size 0.943811 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.289001 4.042902 64.39553292) (size 0.944121 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.990642 4.613488 60.39532613) (size 0.944432 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.653043 5.162136 56.39521123) (size 0.944742 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.277812 5.686148 52.39499855) (size 0.945053 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.866743 6.182947 48.39478706) (size 0.945364 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.421804 6.650084 44.39454172) (size 0.945674 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.945132 7.085254 40.39443751) (size 0.945985 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.439022 7.486304 36.3942535) (size 0.946295 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.905911 7.851246 32.39401603) (size 0.946606 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.348373 8.178266 28.39385331) (size 0.946916 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.769102 8.465733 24.3936372) (size 0.947227 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.170902 8.712209 20.39341301) (size 0.947538 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.55667 8.916452 16.39332848) (size 0.947848 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.929387 9.077426 12.3930596) (size 0.948159 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.292096 9.194304 8.392905126) (size 0.948469 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.647897 9.266476 4.39275839) (size 0.948779 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 9.293545 0.3924554972) (size 0.94909 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.648672 9.275336 356.3923284) (size 0.9494 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.294725 9.211897 352.3922214) (size 0.949712 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.935086 9.103491 348.3919258) (size 0.950022 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.566625 8.950605 344.3917979) (size 0.950332 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.186256 8.753942 340.3915209) (size 0.950643 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.790947 8.514418 336.391432) (size 0.950953 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.377736 8.23316 332.3912094) (size 0.951264 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.943745 7.9115 328.3910518) (size 0.951575 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.486195 7.550967 324.390791) (size 0.951885 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.002418 7.153282 320.3906864) (size 0.952195 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.489873 6.720349 316.3904591) (size 0.952506 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.946156 6.254243 312.3902603) (size 0.952818 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.369014 5.757206 308.3900741) (size 0.953127 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.756352 5.231632 304.3899618) (size 0.953438 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.10625 4.680055 300.389719) (size 0.953749 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.416964 4.105141 296.3895424) (size 0.954059 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.686944 3.509669 292.3892887) (size 0.95437 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.914834 2.896523 288.3891738) (size 0.95468 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.099484 2.268675 284.3890033) (size 0.954991 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.239952 1.629173 280.3888449) (size 0.955301 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.335512 0.981123 276.3886201) (size 0.955612 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.385655 0.327676 272.3884423) (size 0.955922 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.390094 -0.327987 88.38821887) (size 0.956233 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.348763 -0.982672 84.3880262) (size 0.956543 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.261821 -1.633187 80.38795252) (size 0.956854 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.129649 -2.276357 76.38764836) (size 0.957165 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.952848 -2.909038 72.3875395) (size 0.957475 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.732238 -3.528136 68.38730206) (size 0.957786 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.468853 -4.130622 64.38720316) (size 0.958097 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.163937 -4.713541 60.38691008) (size 0.958407 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.818936 -5.274033 56.3868161) (size 0.958717 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.435496 -5.809345 52.38664265) (size 0.959028 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.015449 -6.316843 48.38633505) (size 0.959338 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.560808 -6.794027 44.38630157) (size 0.959649 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.073757 -7.238542 40.386002) (size 0.95996 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.55664 -7.648191 36.38588873) (size 0.96027 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.01195 -8.020943 32.38568363) (size 0.960581 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.442316 -8.354947 28.38557835) (size 0.960892 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.850491 -8.648537 24.38526303) (size 0.961202 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.239341 -8.900245 20.38512987) (size 0.961512 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.611826 -9.108804 16.3850114) (size 0.961823 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.970991 -9.273157 12.38479325) (size 0.962134 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.319945 -9.392461 8.384608548) (size 0.962445 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.661855 -9.466092 4.384396783) (size 0.962755 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 -9.493648 0.3842704339) (size 0.963064 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.662631 -9.474953 356.3840559) (size 0.963376 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.322575 -9.410053 352.3838723) (size 0.963686 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.97669 -9.299222 348.3837316) (size 0.963997 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.621781 -9.142957 344.3835669) (size 0.964307 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.254696 -8.941978 340.3832896) (size 0.964618 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.872337 -8.697221 336.3831447) (size 0.964929 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.471679 -8.409841 332.383013) (size 0.96524 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.049784 -8.081197 328.3828368) (size 0.96555 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.603813 -7.712854 324.3826095) (size 0.96586 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.131042 -7.30657 320.3824505) (size 0.966171 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.628877 -6.864291 316.3823353) (size 0.966482 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.094863 -6.388138 312.3821007) (size 0.966792 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.526698 -5.880402 308.3818821) (size 0.967102 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.922246 -5.343528 304.381758) (size 0.967414 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.279544 -4.780107 300.3815127) (size 0.967723 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.596816 -4.19286 296.3814385) (size 0.968034 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.872477 -3.584629 292.3812309) (size 0.968344 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.105144 -2.958359 288.3810531) (size 0.968656 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.293644 -2.317085 284.3808032) (size 0.968966 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.437016 -1.663921 280.3807278) (size 0.969277 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.53452 -1.00204 276.3805222) (size 0.969587 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.585637 -0.33466 272.3802755) (size 0.969897 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.590075 0.33497 88.3801867) (size 0.970208 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.54777 1.003589 84.37992538) (size 0.970519 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.458885 1.667935 80.37985258) (size 0.970829 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.323809 2.324766 76.37956712) (size 0.97114 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.143158 2.970873 72.37948526) (size 0.971451 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.917771 3.603097 68.37924257) (size 0.971761 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.648705 4.218341 64.37910611) (size 0.972072 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.337231 4.813592 60.37891794) (size 0.972382 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.98483 5.385929 56.37881695) (size 0.972693 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.59318 5.932541 52.37851437) (size 0.973003 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.164154 6.450738 48.37841056) (size 0.973314 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.699811 6.93797 44.37828304) (size 0.973624 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.202381 7.391831 40.37802651) (size 0.973935 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.674258 7.810078 36.37788871) (size 0.974246 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.117989 8.190641 32.37769649) (size 0.974557 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.536259 8.531628 28.37749674) (size 0.974867 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.931881 8.831341 24.37734785) (size 0.975178 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.30778 9.088281 20.37715992) (size 0.975488 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.666982 9.301156 16.37703831) (size 0.975798 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.012594 9.468888 12.37685047) (size 0.97611 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.347794 9.590617 8.376679484) (size 0.976419 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.675814 9.665708 4.376464958) (size 0.976731 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 9.693752 0.3763386393) (size 0.977039 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.676589 9.674569 356.3761249) (size 0.977352 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.350424 9.608209 352.3759626) (size 0.977662 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.018293 9.494953 348.3757755) (size 0.977972 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.676937 9.335309 344.3756165) (size 0.978283 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.323135 9.130013 340.3754769) (size 0.978593 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.953727 8.880025 336.3753097) (size 0.978904 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.565623 8.586522 332.3751149) (size 0.979214 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.155823 8.250895 328.3749155) (size 0.979525 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.72143 7.874742 324.3747449) (size 0.979836 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.259666 7.459859 320.3746179) (size 0.980146 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.76788 7.008233 316.3744262) (size 0.980457 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.243568 6.522033 312.3742194) (size 0.980767 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.684381 6.003598 308.3740922) (size 0.981078 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.088139 5.455425 304.3739857) (size 0.981389 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.452839 4.880159 300.3737154) (size 0.981699 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.776668 4.28058 296.3735542) (size 0.98201 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.05801 3.659589 292.3734711) (size 0.98232 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.295454 3.020194 288.3732117) (size 0.982631 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.487804 2.365495 284.3730804) (size 0.982942 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.63408 1.698669 280.3728754) (size 0.983252 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.733527 1.022956 276.3726721) (size 0.983562 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.785618 0.341643 272.3726099) (size 0.983873 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.790057 -0.341954 88.37239896) (size 0.984184 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.746778 -1.024505 84.37215536) (size 0.984494 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.655948 -1.702682 80.37208324) (size 0.984804 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.517969 -2.373175 76.37191655) (size 0.985116 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.333468 -3.032709 72.37170887) (size 0.985426 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.103304 -3.678057 68.37154235) (size 0.985736 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.828557 -4.306061 64.37133894) (size 0.986047 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.510526 -4.913644 60.37121997) (size 0.986358 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.150723 -5.497826 56.371051) (size 0.986667 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.750864 -6.055737 52.37088469) (size 0.986979 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.312861 -6.584634 48.37069759) (size 0.987289 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.838815 -7.081912 44.37053218) (size 0.9876 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.331005 -7.545119 40.37038456) (size 0.987911 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.791876 -7.971965 36.37014658) (size 0.988221 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.224027 -8.360338 32.37007813) (size 0.988531 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.630202 -8.708309 28.36988942) (size 0.988843 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.01327 -9.014145 24.36967796) (size 0.989153 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.37622 -9.276317 20.36954201) (size 0.989463 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.722138 -9.493508 16.36934148) (size 0.989775 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.054198 -9.664619 12.36926499) (size 0.990084 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.375643 -9.788773 8.368965129) (size 0.990394 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.689772 -9.865324 4.368943147) (size 0.990706 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 -9.893856 0.3686442141) (size 0.991015 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.690547 -9.874185 356.3685919) (size 0.991327 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.378272 -9.806366 352.3683615) (size 0.991637 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.059897 -9.690684 348.3681741) (size 0.991948 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.732093 -9.527661 344.3680445) (size 0.992258 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.391575 -9.318049 340.3679016) (size 0.992569 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.035116 -9.062829 336.3677576) (size 0.992879 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.659566 -8.763203 332.3675003) (size 0.99319 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.261862 -8.420592 328.3673567) (size 0.9935 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.839049 -8.036629 324.3672643) (size 0.993811 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.38829 -7.613147 320.3670481) (size 0.994121 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.906884 -7.152176 316.3668952) (size 0.994432 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.392274 -6.655929 312.3667161) (size 0.994743 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.842065 -6.126794 308.3665509) (size 0.995053 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.254033 -5.567321 304.3664328) (size 0.995364 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.626134 -4.980211 300.3662313) (size 0.995674 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.95652 -4.3683 296.3660232) (size 0.995985 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.243542 -3.734549 292.3659468) (size 0.996295 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.485764 -3.082029 288.3657371) (size 0.996606 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.681963 -2.413904 284.3656081) (size 0.996917 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.831143 -1.733416 280.3654186) (size 0.997227 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.932534 -1.043873 276.3652182) (size 0.997538 0.3) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.9856 -0.348627 272.3651694) (size 0.997848 0.3) (layers B.Cu))
    (pad 1 smd oval (at 11 0) (size 1.3 0.3) (drill (offset -0.5 0)) (layers F.Cu)
      (net 1 "Net-(L1-Pad1)"))
    (pad "" smd oval (at 3.590623 -0.125465 270.9849346) (size 0.550967 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.577546 -0.376093 274.9859877) (size 0.551276 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.546976 -0.625506 278.9872838) (size 0.551588 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.499017 -0.872483 282.98836) (size 0.551898 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.433862 -1.115811 286.9898215) (size 0.552209 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.351785 -1.354292 290.9910675) (size 0.552519 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.253146 -1.586751 294.9922644) (size 0.55283 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.138386 -1.812038 298.9932905) (size 0.55314 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.008027 -2.029033 302.9947257) (size 0.553451 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.862665 -2.236658 306.9960666) (size 0.553762 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.702975 -2.433874 310.9970121) (size 0.554071 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.529701 -2.619694 314.9985666) (size 0.554382 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.343656 -2.793182 318.9995632) (size 0.554694 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.145718 -2.953461 323.0008178) (size 0.555003 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.936825 -3.099715 327.0021922) (size 0.555314 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.717969 -3.231196 331.0031311) (size 0.555624 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.490196 -3.347227 335.004475) (size 0.555935 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.254596 -3.447203 339.0055761) (size 0.556245 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.012301 -3.530597 343.0069519) (size 0.556556 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.764478 -3.59696 347.0081418) (size 0.556867 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.512323 -3.645929 351.0091315) (size 0.557177 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.257058 -3.677222 355.0106163) (size 0.557487 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -3.690642 359.0115998) (size 0.557797 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.257833 -3.686083 3.012799171) (size 0.558109 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.514952 -3.663522 7.013996489) (size 0.558418 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.770177 -3.623026 11.01530342) (size 0.55873 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.022256 -3.56475 15.01639106) (size 0.559039 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.269951 -3.488936 19.01759768) (size 0.559351 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.512042 -3.395912 23.01878033) (size 0.559661 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.747333 -3.286091 27.01982245) (size 0.559972 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.974659 -3.15997 31.02110141) (size 0.560283 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.192891 -3.018124 35.02229872) (size 0.560592 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.400941 -2.86121 39.02345708) (size 0.560903 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.59777 -2.689958 43.02457424) (size 0.561214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.782389 -2.505169 47.02563066) (size 0.561524 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.953867 -2.307715 51.027083) (size 0.561835 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.111336 -2.098528 55.02798022) (size 0.562146 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.253994 -1.878604 59.02916744) (size 0.562455 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.381109 -1.64899 63.03036125) (size 0.562767 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.492023 -1.410785 67.03153314) (size 0.563076 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.586157 -1.165131 71.03260726) (size 0.563387 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.663012 -0.913211 75.03381663) (size 0.563699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.722171 -0.656239 79.03477535) (size 0.564009 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.763303 -0.39546 83.03611592) (size 0.564318 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.786166 -0.132138 87.03721478) (size 0.564629 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.790604 0.132448 271.0383165) (size 0.56494 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.776554 0.397009 275.039445) (size 0.56525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.74404 0.660253 279.0404077) (size 0.565561 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.693177 0.920892 283.041766) (size 0.565871 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.624172 1.177646 287.0426871) (size 0.566182 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.537318 1.429252 291.0441022) (size 0.566492 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.432998 1.674471 295.044968) (size 0.566804 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.311681 1.912089 299.0460205) (size 0.567113 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.17392 2.140929 303.0472832) (size 0.567424 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.020349 2.359853 307.0484178) (size 0.567735 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.851681 2.567769 311.0493698) (size 0.568045 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.668705 2.763636 315.0505756) (size 0.568356 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.472281 2.94647 319.0515265) (size 0.568667 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.263337 3.115348 323.0529062) (size 0.568977 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.042864 3.269412 327.0537871) (size 0.569288 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.811912 3.407878 331.0548607) (size 0.569598 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.571586 3.530031 335.0560634) (size 0.569908 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.323036 3.635239 339.0570096) (size 0.570219 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.067457 3.722949 343.0582774) (size 0.570529 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.806082 3.792691 347.0592467) (size 0.57084 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.540172 3.844085 351.0603951) (size 0.57115 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.271017 3.876838 355.0613244) (size 0.571461 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 3.890746 359.0624263) (size 0.571771 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.271792 3.885699 3.063534063) (size 0.572082 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.542801 3.861678 7.06477511) (size 0.572393 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.811781 3.818756 11.06563047) (size 0.572704 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.077412 3.757102 15.06665654) (size 0.573014 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.338391 3.676972 19.06789229) (size 0.573324 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.593432 3.578716 23.06876409) (size 0.573635 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.841276 3.462772 27.07005235) (size 0.573945 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.080698 3.329667 31.07099048) (size 0.574257 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.310509 3.180011 35.07201031) (size 0.574565 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.529566 3.014499 39.07290918) (size 0.574877 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.736774 2.833901 43.07424009) (size 0.575187 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.931094 2.639065 47.07514776) (size 0.575498 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.11155 2.430911 51.0762666) (size 0.575809 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.277229 2.210425 55.07715016) (size 0.576119 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.427289 1.978656 59.07829511) (size 0.576429 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.560961 1.73671 63.07940104) (size 0.576741 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.677556 1.485745 67.08026492) (size 0.57705 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.776467 1.226966 71.08151373) (size 0.577361 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.857171 0.96162 75.08236639) (size 0.577671 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.919234 0.690987 79.08329503) (size 0.577983 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.962311 0.416377 83.08448694) (size 0.578292 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.986148 0.139121 87.08545474) (size 0.578603 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.990586 -0.139432 271.0865549) (size 0.578914 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.975561 -0.417926 275.0875518) (size 0.579224 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.941103 -0.695001 279.088423) (size 0.579535 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.887337 -0.969301 283.0895928) (size 0.579846 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.814481 -1.239481 287.0905347) (size 0.580156 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.72285 -1.504213 291.091588) (size 0.580467 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.61285 -1.762191 295.0925124) (size 0.580776 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.484976 -2.012141 299.0936859) (size 0.581088 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.339813 -2.252826 303.0943392) (size 0.581398 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.178033 -2.48305 307.0955755) (size 0.581709 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.000387 -2.701665 311.0966723) (size 0.582019 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.807708 -2.907579 315.0974361) (size 0.58233 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.600905 -3.099759 319.0984848) (size 0.58264 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.380955 -3.277235 323.0995663) (size 0.58295 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.148903 -3.43911 327.1006309) (size 0.583261 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.905855 -3.584558 331.101492) (size 0.583572 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.652975 -3.712835 335.1023902) (size 0.583882 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.391475 -3.823275 339.1035735) (size 0.584193 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.122613 -3.9153 343.1043685) (size 0.584503 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.847686 -3.988422 347.1053369) (size 0.584814 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.568021 -4.042242 351.1064667) (size 0.585124 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.284975 -4.076454 355.1072503) (size 0.585435 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -4.09085 359.1084821) (size 0.585745 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.28575 -4.085315 3.109312389) (size 0.586056 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.57065 -4.059834 7.110200824) (size 0.586367 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.853385 -4.014487 11.1112475) (size 0.586677 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.132568 -3.949454 15.11207886) (size 0.586987 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.40683 -3.865008 19.11322933) (size 0.587298 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.674821 -3.761519 23.11415212) (size 0.587608 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.935219 -3.639453 27.11496171) (size 0.587919 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.186737 -3.499365 31.11614491) (size 0.58823 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.428127 -3.341899 35.11684113) (size 0.588541 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.65819 -3.167787 39.11798058) (size 0.588851 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.875778 -2.977843 43.1188352) (size 0.589161 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.079801 -2.77296 47.11988425) (size 0.589471 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.269234 -2.554107 51.12073643) (size 0.589782 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.443123 -2.322322 55.12169611) (size 0.590094 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.600584 -2.078708 59.12259338) (size 0.590403 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.740813 -1.82443 63.12363747) (size 0.590713 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.863089 -1.560705 67.12457472) (size 0.591025 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.966777 -1.288802 71.12529278) (size 0.591335 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.051332 -1.01003 75.12636506) (size 0.591645 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.116298 -0.725735 79.12732563) (size 0.591956 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.161318 -0.437293 83.12823255) (size 0.592266 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.186129 -0.146105 87.12928233) (size 0.592577 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.190568 0.146415 271.1299948) (size 0.592887 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.174569 0.438842 275.1310731) (size 0.593197 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.138167 0.729748 279.1318664) (size 0.593509 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.081496 1.017711 283.1328702) (size 0.59382 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.004791 1.301317 287.1336498) (size 0.594129 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.908384 1.579173 291.1346364) (size 0.594441 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.792702 1.849911 295.13556) (size 0.594751 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.658271 2.112193 299.1366668) (size 0.595061 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.505707 2.364723 303.1372113) (size 0.595372 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.335717 2.606246 307.1383929) (size 0.595682 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.149093 2.83556 311.139254) (size 0.595994 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.946712 3.051521 315.1401507) (size 0.596303 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.729529 3.253046 319.1410185) (size 0.596614 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.498572 3.439122 323.1417959) (size 0.596925 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.254941 3.608808 327.1428038) (size 0.597235 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.999798 3.76124 331.1437433) (size 0.597546 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.734365 3.895639 335.1445447) (size 0.597856 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.459915 4.011311 339.1455933) (size 0.598167 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.177769 4.107652 343.1463276) (size 0.598477 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.889289 4.184153 347.1471587) (size 0.598789 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.59587 4.240398 351.1482038) (size 0.599098 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.298933 4.27607 355.1490964) (size 0.599409 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 4.290953 359.1498581) (size 0.599718 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.299709 4.284931 3.150826622) (size 0.600029 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.598499 4.25799 7.151588717) (size 0.600341 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.894988 4.210218 11.15266098) (size 0.60065 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.187724 4.141806 15.1532335) (size 0.600962 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.475269 4.053044 19.15442298) (size 0.601272 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.75621 3.944323 23.15508466) (size 0.601583 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.029162 3.816134 27.15605138) (size 0.601893 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.292776 3.669062 31.15686335) (size 0.602203 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.545745 3.503786 35.15774798) (size 0.602514 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.786814 3.321075 39.15862623) (size 0.602825 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.014781 3.121785 43.15958586) (size 0.603136 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.228507 2.906856 47.16023366) (size 0.603445 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.426918 2.677303 51.16135152) (size 0.603757 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.609016 2.434218 55.16193225) (size 0.604066 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.773878 2.17876 59.16308233) (size 0.604377 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.920664 1.912149 63.1637337) (size 0.604687 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.048622 1.635665 67.16457803) (size 0.604999 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.157087 1.350637 71.16541958) (size 0.605308 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.245491 1.058439 75.16634005) (size 0.60562 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.313362 0.760482 79.16715004) (size 0.60593 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.360326 0.45821 83.16798588) (size 0.60624 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.386111 0.153088 87.16892755) (size 0.606551 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.39055 -0.153399 271.1696651) (size 0.606861 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.373576 -0.459759 275.1706347) (size 0.607171 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.33523 -0.764496 279.1713314) (size 0.607483 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.275656 -1.06612 283.1721215) (size 0.607793 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.195101 -1.363152 287.1731546) (size 0.608104 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.093916 -1.654133 291.1737839) (size 0.608415 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.972554 -1.93763 295.1747893) (size 0.608725 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.831565 -2.212245 299.1755988) (size 0.609035 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.6716 -2.476619 303.1763652) (size 0.609346 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.4934 -2.729442 307.1771224) (size 0.609657 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.297799 -2.969456 311.1779611) (size 0.609966 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.085716 -3.195464 315.1788863) (size 0.610278 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.858153 -3.406335 319.179725) (size 0.610588 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.61619 -3.601009 323.1804137) (size 0.610899 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.36098 -3.778505 327.1812894) (size 0.611209 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.093741 -3.937921 331.1820429) (size 0.611521 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.815754 -4.078443 335.1829983) (size 0.61183 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.528354 -4.199347 339.1837855) (size 0.61214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.232925 -4.300004 343.1845336) (size 0.61245 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.930893 -4.379884 347.1853811) (size 0.612763 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.623719 -4.438554 351.1860623) (size 0.613073 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.312892 -4.475687 355.1870129) (size 0.613383 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -4.491057 359.1877305) (size 0.613692 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.313667 -4.484548 3.18862569) (size 0.614005 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.626348 -4.456147 7.189342031) (size 0.614314 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.936592 -4.405949 11.19032529) (size 0.614625 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.24288 -4.334157 15.19095904) (size 0.614936 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.543709 -4.241079 19.19173338) (size 0.615246 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.8376 -4.127127 23.19263019) (size 0.615557 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.123105 -3.992815 27.19334391) (size 0.615868 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.398815 -3.838759 31.19413765) (size 0.616177 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.663363 -3.665673 35.19489457) (size 0.616488 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.915438 -3.474363 39.19582631) (size 0.6168 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.153785 -3.265728 43.19648149) (size 0.617109 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.377212 -3.040751 47.1974082) (size 0.61742 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.584602 -2.800499 51.19802734) (size 0.617731 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.77491 -2.546115 55.1988385) (size 0.618041 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.947173 -2.278811 59.19976993) (size 0.618352 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.100517 -1.999869 63.20031328) (size 0.618662 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.234155 -1.710626 67.2013378) (size 0.618972 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.347397 -1.412473 71.20197987) (size 0.619284 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.439651 -1.106848 75.20277336) (size 0.619594 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.510425 -0.79523 79.20349529) (size 0.619904 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.559333 -0.479126 83.20444723) (size 0.620214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.586093 -0.160072 87.20493738) (size 0.620525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.590532 0.160382 271.2058796) (size 0.620836 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.572584 0.480675 275.2067533) (size 0.621146 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.532294 0.799244 279.2073936) (size 0.621457 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.469816 1.11453 283.2080558) (size 0.621767 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.385411 1.424988 287.2088913) (size 0.622078 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.279449 1.729093 291.2097677) (size 0.622388 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.152406 2.02535 295.2104604) (size 0.622699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.00486 2.312297 299.2112307) (size 0.62301 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.837493 2.588516 303.2119863) (size 0.62332 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.651084 2.852638 307.2127213) (size 0.62363 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.446505 3.103351 311.2133622) (size 0.623941 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.224719 3.339407 315.2142839) (size 0.624252 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.986777 3.559623 319.2150984) (size 0.624562 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.733808 3.762897 323.2155682) (size 0.624873 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.467019 3.948203 327.2165627) (size 0.625184 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.187684 4.114602 331.2172775) (size 0.625494 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.897143 4.261246 335.2179198) (size 0.625804 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.596793 4.387383 339.218767) (size 0.626115 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.288081 4.492356 343.2195191) (size 0.626425 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.972497 4.575615 347.2201244) (size 0.626736 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.651568 4.63671 351.221005) (size 0.627046 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.326851 4.675303 355.2215326) (size 0.627357 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 4.691161 359.22255) (size 0.627667 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.327626 4.684164 3.22304866) (size 0.627978 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.654197 4.654303 7.224010865) (size 0.628288 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.978196 4.60168 11.22464888) (size 0.628599 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.298036 4.526509 15.22531087) (size 0.62891 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.612148 4.429115 19.22604075) (size 0.62922 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.918989 4.309931 23.22683162) (size 0.629531 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.217048 4.169496 27.22755598) (size 0.629841 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.504853 4.008457 31.22816659) (size 0.630153 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.780981 3.827561 35.22904133) (size 0.630462 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.044062 3.627652 39.22974893) (size 0.630774 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.292788 3.40967 43.23051496) (size 0.631083 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.525918 3.174647 47.23108576) (size 0.631394 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.742286 2.923696 51.23185586) (size 0.631705 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.940803 2.658011 55.23263793) (size 0.632016 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.120468 2.378863 59.23328396) (size 0.632325 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.280369 2.087589 63.23405075) (size 0.632636 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.419688 1.785586 67.23476137) (size 0.632947 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.537707 1.474308 71.23552594) (size 0.633258 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.63381 1.155258 75.23615414) (size 0.633567 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.707489 0.829978 79.23683023) (size 0.633879 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.75834 0.500043 83.23768906) (size 0.634188 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.786074 0.167055 87.23828065) (size 0.634499 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.790513 -0.167366 271.2389001) (size 0.63481 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.771591 -0.501592 275.2398597) (size 0.63512 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.729358 -0.833991 279.2402826) (size 0.635431 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.663976 -1.162939 283.2411648) (size 0.635742 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.575721 -1.486823 287.2418693) (size 0.636052 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.464982 -1.804053 291.2425412) (size 0.636363 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.332258 -2.113069 295.2431703) (size 0.636673 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.178155 -2.412348 299.2439902) (size 0.636984 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.003387 -2.700412 303.2445627) (size 0.637295 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.808768 -2.975834 307.2452706) (size 0.637604 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.595211 -3.237247 311.2460586) (size 0.637915 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.363723 -3.483349 315.2467565) (size 0.638226 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.115401 -3.712911 319.2473129) (size 0.638536 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.851427 -3.924784 323.2480597) (size 0.638847 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.573058 -4.1179 327.2488377) (size 0.639158 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.281627 -4.291283 331.2493156) (size 0.639468 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.978533 -4.44405 335.2501926) (size 0.639779 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.665233 -4.575419 339.2508141) (size 0.640089 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.343237 -4.684709 343.2514709) (size 0.640401 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.014101 -4.771346 347.252219) (size 0.64071 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.679417 -4.834867 351.2529436) (size 0.641021 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.340809 -4.874919 355.2535463) (size 0.641331 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -4.891264 359.2541855) (size 0.641641 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.341584 -4.88378 3.254992847) (size 0.641952 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.682046 -4.852459 7.255516474) (size 0.642263 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.0198 -4.797411 11.25617226) (size 0.642573 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.353192 -4.718862 15.25702393) (size 0.642884 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.680588 -4.617151 19.25755419) (size 0.643195 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.000379 -4.492735 23.25825042) (size 0.643505 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.310991 -4.346177 27.25905892) (size 0.643816 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.610892 -4.178154 31.25960445) (size 0.644126 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.898599 -3.989448 35.2601855) (size 0.644436 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.172686 -3.78094 39.26092148) (size 0.644748 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.431792 -3.553613 43.26155704) (size 0.645058 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.674625 -3.308542 47.26238507) (size 0.645369 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.89997 -3.046891 51.26294931) (size 0.645679 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.106697 -2.769908 55.26351828) (size 0.645989 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.293763 -2.478915 59.26426247) (size 0.6463 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.460221 -2.175308 63.26499337) (size 0.64661 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.605221 -1.860546 67.26549222) (size 0.646921 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.728017 -1.536144 71.26637203) (size 0.647231 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.82797 -1.203668 75.26689251) (size 0.647542 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.904552 -0.864725 79.26745602) (size 0.647853 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.957348 -0.520959 83.26826241) (size 0.648163 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.986056 -0.174039 87.26878548) (size 0.648473 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.990495 0.174349 271.269603) (size 0.648784 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.970598 0.522508 275.2701521) (size 0.649094 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.926421 0.868739 279.2707027) (size 0.649405 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.858135 1.211348 283.2715059) (size 0.649716 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.766031 1.548658 287.2720092) (size 0.650027 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.650515 1.879013 291.2727002) (size 0.650337 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.51211 2.200789 295.273421) (size 0.650647 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.35145 2.5124 299.2740611) (size 0.650959 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.16928 2.812309 303.274726) (size 0.651268 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.966452 3.09903 307.2752324) (size 0.651579 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.743917 3.371142 311.2760508) (size 0.65189 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.502726 3.627291 315.2765368) (size 0.652201 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.244025 3.8662 319.2772025) (size 0.65251 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.969044 4.086671 323.2778473) (size 0.652822 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.679096 4.287598 327.2784706) (size 0.653132 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.37557 4.467964 331.2791824) (size 0.653442 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.059923 4.626854 335.2797006) (size 0.653753 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.733673 4.763455 339.2803888) (size 0.654063 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.398393 4.877061 343.2810108) (size 0.654375 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.055705 4.967077 347.281627) (size 0.654684 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.707266 5.033023 351.2823675) (size 0.654996 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.354767 5.074535 355.2828945) (size 0.655306 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 5.091368 359.2834937) (size 0.655615 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.355543 5.083396 3.28426802) (size 0.655926 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.709895 5.050615 7.284709786) (size 0.656238 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.061404 4.993142 11.28538225) (size 0.656547 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.408348 4.911214 15.28609837) (size 0.656859 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.749027 4.805187 19.28660164) (size 0.65717 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.081768 4.675538 23.28736009) (size 0.657479 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.404934 4.522858 27.28781626) (size 0.65779 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.716931 4.347852 31.28850571) (size 0.658101 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.016217 4.151335 35.28916202) (size 0.658412 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.301311 3.934228 39.28976648) (size 0.658721 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.570796 3.697555 43.29029201) (size 0.659032 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.823331 3.442438 47.29091646) (size 0.659343 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.057654 3.170088 51.29162648) (size 0.659653 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.27259 2.881804 55.2921824) (size 0.659964 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.467058 2.578967 59.29289317) (size 0.660274 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.640072 2.263028 63.29339576) (size 0.660585 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.790753 1.935506 67.29398958) (size 0.660896 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.918327 1.597979 71.29458186) (size 0.661206 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.02213 1.252077 75.29521419) (size 0.661516 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.101616 0.899473 79.2958424) (size 0.661827 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.156355 0.541876 83.29649466) (size 0.662138 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.186038 0.181022 87.29693804) (size 0.662448 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.190477 -0.181333 271.2977826) (size 0.662759 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.169606 -0.543425 275.2982698) (size 0.663069 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.123485 -0.903487 279.2987576) (size 0.663381 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.052295 -1.259758 283.2995153) (size 0.66369 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.95634 -1.610494 287.300032) (size 0.664001 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.836048 -1.953973 291.3005454) (size 0.664311 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.691962 -2.288509 295.3012856) (size 0.664623 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.524745 -2.612452 299.3018456) (size 0.664932 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.335174 -2.924205 303.3024092) (size 0.665243 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.124135 -3.222226 307.3030281) (size 0.665554 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.892623 -3.505038 311.3035165) (size 0.665864 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.641731 -3.771234 315.3041552) (size 0.666175 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.37265 -4.019488 319.3049146) (size 0.666485 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.086662 -4.248558 323.305397) (size 0.666796 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.785135 -4.457295 327.3059319) (size 0.667106 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.469513 -4.644645 331.3065038) (size 0.667417 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.141312 -4.809658 335.3071076) (size 0.667728 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.802112 -4.951491 339.3077176) (size 0.668038 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.453549 -5.069413 343.3083094) (size 0.668349 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.097309 -5.162808 347.3089572) (size 0.668658 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.735115 -5.231179 351.3094091) (size 0.668971 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.368726 -5.274152 355.3100086) (size 0.66928 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -5.291472 359.3107407) (size 0.669589 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.369501 -5.283012 3.311158771) (size 0.669902 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.737745 -5.248772 7.3117188) (size 0.670212 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.103008 -5.188873 11.31238892) (size 0.670522 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.463504 -5.103566 15.31298157) (size 0.670833 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.817467 -4.993223 19.31346164) (size 0.671144 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.163158 -4.858342 23.3140768) (size 0.671454 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.498877 -4.699539 27.31475628) (size 0.671765 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.82297 -4.517549 31.31523599) (size 0.672075 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.133835 -4.313222 35.31580141) (size 0.672386 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.429935 -4.087516 39.31635108) (size 0.672696 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.709799 -3.841498 43.31698571) (size 0.673007 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.972036 -3.576333 47.31752872) (size 0.673317 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.215337 -3.293284 51.31794294) (size 0.673628 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.438484 -2.993701 55.31861684) (size 0.673939 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.640353 -2.679019 59.31933226) (size 0.674249 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.819925 -2.350747 63.3196788) (size 0.67456 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.976287 -2.010466 67.3203623) (size 0.67487 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.108637 -1.659814 71.32093052) (size 0.67518 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.21629 -1.300486 75.32146652) (size 0.675492 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.29868 -0.934221 79.32199626) (size 0.675801 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.355363 -0.562793 83.32261111) (size 0.676113 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.38602 -0.188006 87.32315236) (size 0.676422 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.390458 0.188316 271.3237195) (size 0.676733 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.368614 0.564342 275.3241378) (size 0.677044 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.320549 0.938235 279.3249335) (size 0.677354 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.246455 1.308168 283.3252694) (size 0.677665 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.146651 1.672329 287.3259827) (size 0.677975 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.021581 2.028933 291.3264745) (size 0.678286 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.871814 2.376228 295.3270211) (size 0.678597 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.69804 2.712504 299.3276387) (size 0.678907 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.501067 3.036102 303.3280519) (size 0.679218 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.281819 3.345422 307.3287483) (size 0.679527 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.041329 3.638933 311.3291879) (size 0.679839 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.780734 3.915176 315.3297431) (size 0.680149 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.501274 4.172776 319.3303786) (size 0.68046 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.20428 4.410446 323.3308039) (size 0.68077 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.891174 4.626993 327.3313791) (size 0.681081 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.563456 4.821326 331.3319548) (size 0.681392 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.222702 4.992462 335.3325077) (size 0.681702 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.870552 5.139527 339.3330469) (size 0.682013 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.508705 5.261765 343.3336124) (size 0.682324 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.138912 5.358539 347.3341778) (size 0.682634 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.762964 5.429336 351.3345798) (size 0.682944 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.382685 5.473768 355.3353067) (size 0.683255 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 5.491575 359.3357053) (size 0.683564 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.38346 5.482629 3.336257858) (size 0.683876 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.765594 5.446928 7.336891887) (size 0.684187 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.144612 5.384604 11.33728637) (size 0.684496 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.51866 5.295918 15.33787286) (size 0.684808 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.885906 5.181259 19.33847083) (size 0.685117 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.244547 5.041146 23.3389926) (size 0.68543 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.59282 4.87622 27.33941226) (size 0.685739 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.929009 4.687247 31.34003106) (size 0.68605 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.251453 4.475109 35.34063479) (size 0.68636 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.558559 4.240805 39.34101413) (size 0.68667 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.848803 3.985441 43.34164378) (size 0.686982 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.120742 3.710229 47.34211173) (size 0.687292 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.373021 3.41648 51.34266191) (size 0.687603 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.604377 3.105597 55.34314672) (size 0.687913 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.813648 2.779071 59.34371734) (size 0.688223 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.999777 2.438467 63.34426911) (size 0.688535 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.161819 2.085426 67.34478266) (size 0.688844 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.298946 1.72165 71.34529451) (size 0.689155 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.410449 1.348896 75.34579762) (size 0.689466 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.495743 0.968969 79.34630194) (size 0.689776 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.55437 0.583709 83.34685635) (size 0.690087 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.586002 0.194989 87.34734336) (size 0.690397 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.59044 -0.1953 271.3479476) (size 0.690708 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.567621 -0.585258 275.3483163) (size 0.691019 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.517612 -0.972982 279.3490718) (size 0.691329 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.440614 -1.356577 283.3493616) (size 0.691639 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.33696 -1.734165 287.3499958) (size 0.691951 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.207113 -2.103894 291.3504732) (size 0.69226 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.051666 -2.463948 295.3509244) (size 0.692571 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.871335 -2.812556 299.3515254) (size 0.692882 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.666961 -3.147998 303.352032) (size 0.693192 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.439503 -3.468618 307.3524651) (size 0.693503 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.190035 -3.772829 311.3530373) (size 0.693814 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.919738 -4.059119 315.3535164) (size 0.694124 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.629898 -4.326065 319.3541483) (size 0.694435 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.321898 -4.572333 323.3544119) (size 0.694745 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.997213 -4.79669 327.3551481) (size 0.695055 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.657399 -4.998007 331.3556066) (size 0.695367 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.304091 -5.175265 335.3559822) (size 0.695676 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.938991 -5.327563 339.3565884) (size 0.695988 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.563861 -5.454117 343.357131) (size 0.696298 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.180516 -5.55427 347.3575895) (size 0.696608 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.790813 -5.627492 351.3581644) (size 0.696919 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.396643 -5.673384 355.3585256) (size 0.697229 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -5.691679 359.3590589) (size 0.697539 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.397418 -5.682245 3.359593783) (size 0.69785 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.793442 -5.645084 7.360173583) (size 0.698161 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.186215 -5.580335 11.36055017) (size 0.698472 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.573816 -5.48827 15.36105757) (size 0.698783 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.954346 -5.369295 19.36163358) (size 0.699092 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.325937 -5.22395 23.36208994) (size 0.699404 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.686763 -5.052901 27.36259886) (size 0.699714 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.035047 -4.856945 31.36304596) (size 0.700023 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.369071 -4.636997 35.36365162) (size 0.700335 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.687183 -4.394093 39.36406725) (size 0.700645 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.987807 -4.129383 43.36448493) (size 0.700957 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.269449 -3.844124 47.36508746) (size 0.701267 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.530705 -3.539676 51.36548224) (size 0.701577 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.77027 -3.217494 55.36608799) (size 0.701887 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.986942 -2.879123 59.36643057) (size 0.702199 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.179629 -2.526187 63.36708805) (size 0.702509 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.347352 -2.160386 67.36743221) (size 0.702819 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.489256 -1.783485 71.36810395) (size 0.70313 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.604609 -1.397305 75.36844318) (size 0.70344 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.692807 -1.003716 79.36889881) (size 0.703751 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.753378 -0.604626 83.36942453) (size 0.704062 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.785983 -0.201973 87.37000387) (size 0.704371 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.790422 0.202283 271.3703609) (size 0.704682 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.766629 0.606175 275.3708262) (size 0.704994 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.714676 1.00773 279.3714062) (size 0.705303 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.634774 1.404986 283.3718986) (size 0.705615 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.52727 1.796 287.3723049) (size 0.705925 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.392646 2.178854 291.3729008) (size 0.706235 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.231517 2.551667 295.3733117) (size 0.706546 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.044629 2.912607 299.3737174) (size 0.706856 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.832854 3.259895 303.3742114) (size 0.707167 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.597187 3.591815 307.3747522) (size 0.707478 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.33874 3.906724 311.3752395) (size 0.707788 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.058741 4.203061 315.3756617) (size 0.708098 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.758522 4.479353 319.3760935) (size 0.708409 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.439516 4.73422 323.3766853) (size 0.70872 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.103251 4.966388 327.377057) (size 0.709031 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.751342 5.174688 331.3775763) (size 0.709341 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.38548 5.358069 335.3780404) (size 0.709651 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.00743 5.515598 339.3786065) (size 0.709962 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.619017 5.646468 343.3789135) (size 0.710273 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.22212 5.750001 347.3794074) (size 0.710583 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.818662 5.825648 351.3800069) (size 0.710894 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.410601 5.873 355.3803164) (size 0.711204 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 5.891783 359.380964) (size 0.711514 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.411377 5.881861 3.381337818) (size 0.711825 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.821292 5.84324 7.381738603) (size 0.712135 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.227819 5.776066 11.38226482) (size 0.712446 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.628972 5.680622 15.38267239) (size 0.712757 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.022785 5.557331 19.38322904) (size 0.713067 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.407326 5.406754 23.38362567) (size 0.713378 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.780706 5.229583 27.38415959) (size 0.713688 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.141086 5.026642 31.38459939) (size 0.714 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.486689 4.798884 35.38508301) (size 0.714309 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.815807 4.547381 39.3854595) (size 0.71462 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.12681 4.273326 43.38588233) (size 0.714931 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.418155 3.97802 47.3864152) (size 0.715242 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.688389 3.662872 51.38685383) (size 0.715552 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.936164 3.329391 55.38745238) (size 0.715862 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.160237 2.979174 59.38778515) (size 0.716173 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.35948 2.613906 63.38825271) (size 0.716484 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.532885 2.235346 67.38868978) (size 0.716794 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.679566 1.845321 71.38908074) (size 0.717105 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.798769 1.445715 75.38960709) (size 0.717415 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.889871 1.038464 79.39011859) (size 0.717725 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.952385 0.625542 83.39048383) (size 0.718037 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.985965 0.208956 87.39101365) (size 0.718346 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.990404 -0.209267 271.3914148) (size 0.718657 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.965636 -0.627091 275.3918344) (size 0.718968 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.91174 -1.042478 279.3923642) (size 0.719278 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.828934 -1.453396 283.392833) (size 0.719589 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.71758 -1.857836 287.3932594) (size 0.719899 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.578179 -2.253814 291.393533) (size 0.72021 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.41137 -2.639388 295.3942111) (size 0.720521 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.217924 -3.01266 299.3945542) (size 0.720831 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.998748 -3.371792 303.3949936) (size 0.721142 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.754871 -3.715011 307.3955357) (size 0.721452 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.487447 -4.040619 311.3958807) (size 0.721762 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.197745 -4.347004 315.3963392) (size 0.722074 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.887146 -4.632641 319.3967779) (size 0.722384 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.557134 -4.896108 323.3972154) (size 0.722695 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.20929 -5.136085 327.3977465) (size 0.723005 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.845285 -5.351369 331.3981604) (size 0.723316 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.46687 -5.540873 335.398464) (size 0.723626 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.07587 -5.703634 339.3990941) (size 0.723937 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.674173 -5.83882 343.3993905) (size 0.724247 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.263724 -5.945731 347.3999207) (size 0.724557 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.846512 -6.023804 351.4002589) (size 0.724868 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.42456 -6.072616 355.4008091) (size 0.72518 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000078 -6.091886 359.4011624) (size 0.725489 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.425336 -6.081477 3.401662514) (size 0.7258 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.849141 -6.041397 7.402005212) (size 0.72611 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.269423 -5.971797 11.40255622) (size 0.726421 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.684128 -5.872973 15.40300097) (size 0.726732 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.091225 -5.745367 19.40328452) (size 0.727042 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.488716 -5.589557 23.40387602) (size 0.727353 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.874649 -5.406263 27.40424964) (size 0.727663 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.247125 -5.19634 31.40458633) (size 0.727974 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.604307 -4.960771 35.4051474) (size 0.728285 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.944432 -4.70067 39.40545674) (size 0.728595 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.265814 -4.417268 43.40607425) (size 0.728906 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.56686 -4.111915 47.40636201) (size 0.729216 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.846073 -3.786068 51.40681372) (size 0.729528 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.102057 -3.441287 55.40735185) (size 0.729837 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.333532 -3.079226 59.40763758) (size 0.730148 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.539332 -2.701626 63.40810258) (size 0.730457 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.718418 -2.310307 67.4084964) (size 0.73077 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.869876 -1.907156 71.40894945) (size 0.731079 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.992929 -1.494124 75.40939976) (size 0.731391 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.086934 -1.073211 79.40983413) (size 0.7317 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.151393 -0.646459 83.41018068) (size 0.732012 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.185947 -0.21594 87.41066514) (size 0.732321 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.190386 0.21625 271.4111084) (size 0.732632 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.164644 0.648008 275.4114864) (size 0.732943 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.108803 1.077225 279.4119918) (size 0.733253 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.023094 1.501805 283.4122894) (size 0.733563 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.90789 1.919671 287.4128245) (size 0.733875 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.763712 2.328774 291.4131309) (size 0.734185 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.591222 2.727107 295.4136469) (size 0.734495 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.391219 3.112711 299.4140517) (size 0.734806 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.164641 3.483688 303.414441) (size 0.735116 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.912555 3.838207 307.4148254) (size 0.735428 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.636153 4.174515 311.4152965) (size 0.735738 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.336749 4.490947 315.4156926) (size 0.736048 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.01577 4.78593 319.4161375) (size 0.736359 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.674752 5.057995 323.4165369) (size 0.736669 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.315329 5.305783 327.4168917) (size 0.73698 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.939228 5.52805 331.4173661) (size 0.73729 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.54826 5.723677 335.4177567) (size 0.737602 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.144309 5.89167 339.4182741) (size 0.737912 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.729329 6.031172 343.4185614) (size 0.738222 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.305328 6.141462 347.4189992) (size 0.738532 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.874361 6.221961 351.4193697) (size 0.738844 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.438519 6.272233 355.419857) (size 0.739154 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 6.29199 359.4202051) (size 0.739463 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.439294 6.281094 3.42068776) (size 0.739775 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.87699 6.239553 7.421113763) (size 0.740086 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.311027 6.167527 11.42143231) (size 0.740396 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.739284 6.065325 15.42191499) (size 0.740707 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.159664 5.933403 19.42219151) (size 0.741017 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.570105 5.772361 23.42272477) (size 0.741327 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.968592 5.582945 27.42306825) (size 0.741638 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.353164 5.366037 31.42353056) (size 0.741949 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.721925 5.122658 35.42391325) (size 0.742259 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.073056 4.853958 39.42429111) (size 0.74257 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.404818 4.561211 43.42471507) (size 0.742879 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.715566 4.245811 47.42513071) (size 0.743192 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.003756 3.909264 51.42555651) (size 0.743501 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.26795 3.553184 55.42589184) (size 0.743812 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.506827 3.179278 59.42624066) (size 0.744123 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.719185 2.789346 63.42670428) (size 0.744433 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.903951 2.385267 67.42724665) (size 0.744744 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.060186 1.968991 71.42748943) (size 0.745054 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.187088 1.542534 75.42788552) (size 0.745364 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.283998 1.107959 79.42833684) (size 0.745675 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.3504 0.667375 83.42877076) (size 0.745986 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.385928 0.222923 87.42908595) (size 0.746296 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.390367 -0.223234 271.4294414) (size 0.746606 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.363651 -0.668924 275.4299094) (size 0.746918 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.305867 -1.111973 279.4303927) (size 0.747228 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.217253 -1.550215 283.4306256) (size 0.747539 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.0982 -1.981506 287.4310848) (size 0.747849 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.949245 -2.403734 291.4315065) (size 0.748161 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.771074 -2.814827 295.4318716) (size 0.74847 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.564514 -3.212763 299.4323348) (size 0.748781 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.330535 -3.595584 303.4326077) (size 0.749092 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.070239 -3.961403 307.4330703) (size 0.749402 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.784859 -4.30841 311.4335055) (size 0.749713 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.475752 -4.634889 315.433844) (size 0.750023 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.144394 -4.939218 319.4341989) (size 0.750334 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.79237 -5.219882 323.4345579) (size 0.750644 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.421368 -5.47548 327.4350645) (size 0.750955 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.033171 -5.704731 331.4353316) (size 0.751266 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.629649 -5.906481 335.4358025) (size 0.751576 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.212749 -6.079706 339.4362232) (size 0.751886 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.784486 -6.223524 343.4365836) (size 0.752198 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.346932 -6.337193 347.4369268) (size 0.752508 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.902209 -6.420117 351.4374072) (size 0.752818 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.452477 -6.471848 355.4377301) (size 0.753128 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -6.492093 359.4380754) (size 0.753438 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.453252 -6.48071 3.438422596) (size 0.753749 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.904839 -6.437709 7.438920919) (size 0.754061 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.352631 -6.363258 11.43927089) (size 0.75437 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.79444 -6.257677 15.43966636) (size 0.754681 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.228104 -6.121439 19.43993704) (size 0.754992 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.651495 -5.955165 23.44053195) (size 0.755302 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.062535 -5.759625 27.44073241) (size 0.755614 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.459202 -5.535735 31.44116451) (size 0.755923 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.839543 -5.284546 35.44155901) (size 0.756234 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.20168 -5.007246 39.44187548) (size 0.756545 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.543822 -4.705153 43.44231142) (size 0.756855 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.864273 -4.379706 47.44267464) (size 0.757166 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.16144 -4.032461 51.44313444) (size 0.757476 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.433844 -3.66508 55.44347394) (size 0.757787 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.680121 -3.27933 59.44381642) (size 0.758097 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.899036 -2.877066 63.44411585) (size 0.758408 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.089484 -2.460227 67.44457587) (size 0.758718 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.250496 -2.030827 71.44501882) (size 0.759029 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.381248 -1.590943 75.44530927) (size 0.75934 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.481061 -1.142707 79.44569158) (size 0.75965 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.549407 -0.688292 83.44610746) (size 0.759961 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.58591 -0.229907 87.44638817) (size 0.760271 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.590349 0.230217 271.4467862) (size 0.760581 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.562659 0.689841 275.4472151) (size 0.760893 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.502931 1.14672 279.447556) (size 0.761202 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.411413 1.598624 283.447972) (size 0.761515 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.28851 2.043342 287.4483213) (size 0.761824 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.134778 2.478695 291.4487007) (size 0.762135 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.950925 2.902546 295.4491066) (size 0.762445 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.737809 3.312815 299.449345) (size 0.762756 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.496428 3.707481 303.4497461) (size 0.763066 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.227922 4.084599 307.4502378) (size 0.763377 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.933564 4.442306 311.4505244) (size 0.763688 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.614756 4.778832 315.450902) (size 0.763998 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.273018 5.092506 319.4512667) (size 0.764309 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.909988 5.381769 323.4516674) (size 0.764619 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.527407 5.645178 327.4518707) (size 0.764929 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.127114 5.881412 331.4524341) (size 0.76524 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.711039 6.089284 335.452653) (size 0.765551 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.281189 6.267742 339.4531386) (size 0.765861 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.839642 6.415876 343.4534902) (size 0.766172 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.388536 6.532924 347.4537535) (size 0.766483 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.930058 6.618273 351.4542615) (size 0.766793 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.466436 6.671465 355.4545337) (size 0.767103 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 6.692197 359.4548771) (size 0.767414 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.467211 6.680326 3.455334864) (size 0.767725 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.932688 6.635865 7.455575038) (size 0.768034 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.394235 6.558989 11.45602062) (size 0.768346 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.849596 6.450029 15.45635909) (size 0.768656 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.296543 6.309475 19.45666563) (size 0.768966 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.732884 6.137969 23.45706934) (size 0.769278 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.156478 5.936307 27.45740145) (size 0.769588 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.565241 5.705432 31.45789407) (size 0.769898 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.957161 5.446433 35.45812729) (size 0.770209 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.330304 5.160534 39.45850933) (size 0.77052 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.682825 4.849095 43.4588585) (size 0.77083 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.012978 4.513601 47.45926009) (size 0.77114 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.319124 4.155656 51.45957522) (size 0.771451 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.599737 3.776977 55.45987661) (size 0.771761 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.853416 3.379382 59.46030877) (size 0.772073 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.078888 2.964785 63.46060573) (size 0.772383 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.275016 2.535187 67.46103889) (size 0.772693 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.440806 2.092663 71.46124418) (size 0.773004 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.575408 1.639353 75.46182126) (size 0.773315 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.678125 1.177454 79.46202219) (size 0.773625 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.748415 0.709208 83.46242176) (size 0.773936 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.785892 0.23689 87.46267068) (size 0.774245 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.790331 -0.237201 271.4632301) (size 0.774556 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.761666 -0.710757 275.4633822) (size 0.774868 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.699994 -1.181468 279.4638089) (size 0.775178 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.605573 -1.647034 283.4642376) (size 0.775488 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.47882 -2.105177 287.4644303) (size 0.775799 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.320311 -2.553655 291.4649535) (size 0.77611 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.130777 -2.990266 295.4651703) (size 0.77642 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.911104 -3.412867 299.4655808) (size 0.77673 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.662322 -3.819377 303.4658803) (size 0.777041 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.385606 -4.207795 307.4663048) (size 0.777352 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.082271 -4.576201 311.4665474) (size 0.777662 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.75376 -4.922774 315.4669613) (size 0.777974 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.401643 -5.245795 319.4672593) (size 0.778283 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.027606 -5.543657 323.4676815) (size 0.778594 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.633445 -5.814875 327.4680266) (size 0.778905 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.221057 -6.058093 331.4682719) (size 0.779215 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.792428 -6.272088 335.4687388) (size 0.779525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.349628 -6.455778 339.4689569) (size 0.779837 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.894798 -6.608228 343.4694126) (size 0.780147 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.43014 -6.728655 347.4697177) (size 0.780457 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.957908 -6.816429 351.4700005) (size 0.780768 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.480394 -6.871081 355.4703799) (size 0.781079 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000078 -6.892301 359.4707021) (size 0.781388 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.48117 -6.879942 3.471154265) (size 0.781699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.960537 -6.834022 7.471350508) (size 0.78201 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.435839 -6.75472 11.47182329) (size 0.782321 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.904752 -6.642381 15.47208513) (size 0.782631 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.364982 -6.497511 19.47238657) (size 0.782942 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.814274 -6.320773 23.47274461) (size 0.783253 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.250421 -6.112988 27.4732122) (size 0.783563 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.67128 -5.87513 31.47339344) (size 0.783874 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.074779 -5.60832 35.47376689) (size 0.784184 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.458928 -5.313823 39.47416746) (size 0.784494 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.821829 -4.993038 43.47445163) (size 0.784805 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.161684 -4.647497 47.47480295) (size 0.785116 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.476808 -4.278853 51.47516167) (size 0.785426 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.765631 -3.888873 55.47546923) (size 0.785737 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.026711 -3.479433 59.4757928) (size 0.786048 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.25874 -3.052505 63.47614799) (size 0.786357 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.460549 -2.610147 67.47644768) (size 0.786669 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.631116 -2.154498 71.4767988) (size 0.786979 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.769568 -1.687762 75.47712901) (size 0.78729 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.875189 -1.212202 79.47753224) (size 0.787599 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.947422 -0.730125 83.47780149) (size 0.787911 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.985874 -0.243874 87.47813829) (size 0.78822 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.990312 0.244184 271.4784988) (size 0.788531 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.960673 0.731674 275.4787416) (size 0.788843 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.897058 1.216216 279.4791524) (size 0.789153 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.799732 1.695443 283.4795199) (size 0.789464 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.669129 2.167013 287.4797667) (size 0.789774 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.505844 2.628615 291.4800619) (size 0.790084 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.31063 3.077986 295.480474) (size 0.790395 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.084399 3.512919 299.480777) (size 0.790706 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.828215 3.931274 303.4810962) (size 0.791016 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.54329 4.330991 307.4814578) (size 0.791327 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.230977 4.710097 311.481824) (size 0.791637 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.892763 5.066716 315.4821094) (size 0.791948 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.530267 5.399083 319.4823311) (size 0.792258 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.145224 5.705544 323.4828111) (size 0.792568 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.739484 5.984573 327.4830077) (size 0.79288 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.315 6.234774 331.4834718) (size 0.79319 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.873817 6.454891 335.4837505) (size 0.793501 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.418067 6.643814 339.4839479) (size 0.793811 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.949954 6.80058 343.4844344) (size 0.794122 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.471744 6.924386 347.4846664) (size 0.794432 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.985757 7.014586 351.484982) (size 0.794743 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.494353 7.070697 355.4854286) (size 0.795053 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 7.092404 359.4856342) (size 0.795362 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.495128 7.079558 3.485959271) (size 0.795675 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.988386 7.032178 7.486351501) (size 0.795985 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.477443 6.950451 11.48662287) (size 0.796296 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.959909 6.834733 15.48689529) (size 0.796607 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.433422 6.685547 19.48726171) (size 0.796916 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.895663 6.503576 23.48764447) (size 0.797228 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.344364 6.289669 27.48787729) (size 0.797537 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.777319 6.044828 31.48818088) (size 0.797849 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.192397 5.770208 35.48859574) (size 0.798159 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.587552 5.467111 39.48887458) (size 0.798469 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.960832 5.136981 43.48925434) (size 0.79878 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.31039 4.781392 47.48947535) (size 0.799091 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.634492 4.402049 51.48980437) (size 0.799401 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.931524 4.00077 55.49018969) (size 0.799712 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.200006 3.579485 59.49035315) (size 0.800022 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.438592 3.140225 63.49087316) (size 0.800333 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.646082 2.685107 67.49110193) (size 0.800644 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.821425 2.216333 71.4913408) (size 0.800954 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.963727 1.736172 75.49169388) (size 0.801264 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.072252 1.24695 79.49208655) (size 0.801575 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.14643 0.751041 83.49232473) (size 0.801886 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.185856 0.250857 87.49263106) (size 0.802195 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.190294 -0.251168 271.4930322) (size 0.802506 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.159681 -0.75259 275.4932472) (size 0.802818 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.094121 -1.250963 279.4936435) (size 0.803127 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.993892 -1.743853 283.4938431) (size 0.803439 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.85944 -2.228848 287.4942522) (size 0.803748 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.691377 -2.703575 291.494544) (size 0.80406 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.490482 -3.165705 295.4948272) (size 0.80437 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.257694 -3.61297 299.4951874) (size 0.804681 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.994109 -4.043171 303.4954073) (size 0.804991 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.700974 -4.454187 307.4958416) (size 0.805301 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.379683 -4.843992 311.496106) (size 0.805613 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.031767 -5.210659 315.4964207) (size 0.805923 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.658891 -5.552371 319.4966568) (size 0.806233 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.262842 -5.867431 323.497015) (size 0.806543 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.845523 -6.15427 327.4973533) (size 0.806855 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.408943 -6.411455 331.4976354) (size 0.807165 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.955207 -6.637695 335.4979912) (size 0.807475 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.486507 -6.83185 339.4981533) (size 0.807786 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.00511 -6.992932 343.4986299) (size 0.808097 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.513348 -7.120117 347.4987933) (size 0.808407 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.013606 -7.212742 351.4992517) (size 0.808718 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.508311 -7.270313 355.4994265) (size 0.809028 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -7.292508 359.499748) (size 0.809338 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.509087 -7.279175 3.500064536) (size 0.80965 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.016235 -7.230334 7.500433558) (size 0.80996 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.519047 -7.146182 11.50072186) (size 0.810271 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.015065 -7.027085 15.50092467) (size 0.810581 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.501862 -6.873583 19.50128565) (size 0.810891 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.977053 -6.68638 23.5016269) (size 0.811202 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.438307 -6.46635 27.50193978) (size 0.811513 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.883357 -6.214525 31.50221929) (size 0.811823 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.310015 -5.932095 35.50245926) (size 0.812134 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.716176 -5.620399 39.50286581) (size 0.812445 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.099836 -5.280923 43.50301111) (size 0.812755 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.459097 -4.915288 47.50343077) (size 0.813066 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.792176 -4.525245 51.50378885) (size 0.813376 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.097418 -4.112666 55.50398283) (size 0.813686 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.373301 -3.679537 59.50433099) (size 0.813997 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.618444 -3.227944 63.50454895) (size 0.814308 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.831615 -2.760067 67.50496028) (size 0.814618 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.011735 -2.278169 71.50519902) (size 0.814928 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.157887 -1.784581 75.50549652) (size 0.81524 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.269316 -1.281697 79.50583153) (size 0.81555 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.345437 -0.771958 83.50606108) (size 0.815861 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.385837 -0.257841 87.50644997) (size 0.81617 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.390276 0.258151 271.5066682) (size 0.816481 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.358688 0.773507 275.5069683) (size 0.816793 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.291185 1.285711 279.5073513) (size 0.817102 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.188052 1.792262 283.5075261) (size 0.817414 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.049749 2.290683 287.5079224) (size 0.817724 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.876909 2.778535 291.5081419) (size 0.818035 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.670333 3.253425 295.5085062) (size 0.818345 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.430988 3.713022 299.5086707) (size 0.818656 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.160002 4.155067 303.5091616) (size 0.818966 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.858657 4.577383 307.5093169) (size 0.819277 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.528389 4.977888 311.5096007) (size 0.819587 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.170771 5.354602 315.509884) (size 0.819898 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.787515 5.70566 319.5102843) (size 0.820209 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.38046 6.029319 323.5105217) (size 0.820519 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.951562 6.323968 327.51087) (size 0.820829 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.502886 6.588136 331.5110395) (size 0.821141 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.036596 6.820499 335.5114687) (size 0.82145 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.554946 7.019886 339.5115977) (size 0.821762 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.060266 7.185284 343.5120654) (size 0.822071 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.554951 7.315848 347.5121881) (size 0.822383 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.041455 7.410898 351.5126176) (size 0.822692 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.52227 7.46993 355.5127942) (size 0.823004 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 7.492612 359.5132174) (size 0.823313 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.523045 7.47879 3.513423572) (size 0.823625 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.044084 7.42849 7.5136417) (size 0.823935 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.560651 7.341913 11.51406917) (size 0.824246 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.070221 7.219437 15.51420653) (size 0.824556 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.570301 7.061619 19.51456278) (size 0.824867 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.058442 6.869184 23.51496524) (size 0.825177 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.53225 6.643031 27.51506086) (size 0.825488 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.989396 6.384223 31.51545454) (size 0.825798 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.427633 6.093982 35.51573817) (size 0.826109 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.8448 5.773688 39.51603018) (size 0.82642 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.23884 5.424866 43.51627058) (size 0.82673 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.607802 5.049183 47.51664611) (size 0.827041 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.949859 4.648441 51.51681184) (size 0.827351 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.263311 4.224563 55.51716835) (size 0.827662 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.546596 3.779589 59.51742026) (size 0.827972 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.798296 3.315664 63.51769532) (size 0.828283 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.017148 2.835028 67.51794426) (size 0.828593 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.202045 2.340004 71.51839361) (size 0.828905 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.352046 1.83299 75.51854307) (size 0.829214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.466379 1.316445 79.51885101) (size 0.829525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.544445 0.792874 83.51907281) (size 0.829836 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.585819 0.264824 87.51943235) (size 0.830145 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.590258 -0.265135 271.5196937) (size 0.830456 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.557696 -0.794423 275.5199669) (size 0.830768 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.488249 -1.320459 279.5202135) (size 0.831078 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.382212 -1.840672 283.5205942) (size 0.831388 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.240059 -2.352519 287.5207712) (size 0.831699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.062442 -2.853495 291.521165) (size 0.832009 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.850185 -3.341145 295.5213235) (size 0.832321 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.604283 -3.813074 299.521646) (size 0.83263 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.325895 -4.266964 303.5219862) (size 0.832942 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.016341 -4.70058 307.5221513) (size 0.833252 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.677095 -5.111784 311.5224781) (size 0.833562 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.309775 -5.498544 315.5227956) (size 0.833872 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.916139 -5.858948 319.5230475) (size 0.834185 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.498078 -6.191206 323.5233445) (size 0.834493 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.057601 -6.493665 327.5235572) (size 0.834804 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.596829 -6.764817 331.5238805) (size 0.835115 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.117986 -7.003303 335.5241895) (size 0.835426 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.623386 -7.207921 339.5244408) (size 0.835737 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.115422 -7.377636 343.5246979) (size 0.836046 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.596555 -7.511578 347.524966) (size 0.836358 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.069304 -7.609054 351.5252134) (size 0.836667 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.536228 -7.669546 355.5255725) (size 0.836979 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000078 -7.692715 359.5257719) (size 0.837288 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.537004 -7.678407 3.526088088) (size 0.837599 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.071933 -7.626647 7.526269123) (size 0.837911 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.602255 -7.537644 11.52672335) (size 0.838221 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.125377 -7.411789 15.52679907) (size 0.838531 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.638741 -7.249654 19.52725141) (size 0.838842 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.139832 -7.051987 23.52741724) (size 0.839152 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.626193 -6.819712 27.52769052) (size 0.839464 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.095435 -6.55392 31.52800444) (size 0.839773 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.545251 -6.255869 35.52824355) (size 0.840083 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.973424 -5.926976 39.52851369) (size 0.840395 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.377843 -5.568808 43.52884462) (size 0.840706 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.756508 -5.183079 47.52902911) (size 0.841016 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.107543 -4.771637 51.52931114) (size 0.841326 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.429205 -4.33646 55.52961357) (size 0.841637 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.719891 -3.879641 59.5298881) (size 0.841948 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.978148 -3.403383 63.53016409) (size 0.842258 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.202681 -2.909988 67.53039734) (size 0.842568 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.392355 -2.40184 71.53064175) (size 0.84288 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.546206 -1.8814 75.53104682) (size 0.84319 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.663443 -1.351192 79.53120096) (size 0.8435 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.743452 -0.813791 83.53141577) (size 0.843812 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.785801 -0.271808 87.53174786) (size 0.84412 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.79024 0.272118 271.5320505) (size 0.844431 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.756703 0.81534 275.5322985) (size 0.844743 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.685312 1.355206 279.5325372) (size 0.845053 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.576371 1.889081 283.5328659) (size 0.845364 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.430369 2.414355 287.5330936) (size 0.845674 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.247975 2.928455 291.5333854) (size 0.845984 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.030037 3.428864 295.5335302) (size 0.846295 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.777578 3.913126 299.5339063) (size 0.846605 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.491789 4.37886 303.5341553) (size 0.846917 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.174025 4.823776 307.534394) (size 0.847226 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.825801 5.245679 311.5346982) (size 0.847538 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.448778 5.642487 315.5348992) (size 0.847848 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.044764 6.012236 319.5351716) (size 0.848159 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.615696 6.353093 323.535492) (size 0.848469 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.163639 6.663363 327.5358303) (size 0.84878 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.690772 6.941498 331.5358845) (size 0.84909 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.199376 7.186107 335.536315) (size 0.849401 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.691825 7.395957 339.5365333) (size 0.849712 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.170578 7.569988 343.5366885) (size 0.850022 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.638159 7.70731 347.5370949) (size 0.850333 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.097153 7.807211 351.5372727) (size 0.850643 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.550187 7.869162 355.5375907) (size 0.850954 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 7.892819 359.5377939) (size 0.851262 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.550962 7.878023 3.538104463) (size 0.851575 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.099782 7.824803 7.538373554) (size 0.851885 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.643858 7.733375 11.53851294) (size 0.852196 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.180533 7.604141 15.5389544) (size 0.852506 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.70718 7.43769 19.53910314) (size 0.852817 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.221221 7.234791 23.53933502) (size 0.853126 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.720135 6.996393 27.53963838) (size 0.853438 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.201474 6.723618 31.53986676) (size 0.853749 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.662869 6.417757 35.54014215) (size 0.854059 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.102049 6.080264 39.5405133) (size 0.854369 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.516847 5.712751 43.54063529) (size 0.85468 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.905214 5.316975 47.54085818) (size 0.854991 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.265227 4.894833 51.54124548) (size 0.855302 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.595098 4.448356 55.54143273) (size 0.855612 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.893186 3.979692 59.5416768) (size 0.855923 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.158 3.491103 63.54200633) (size 0.856233 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.388214 2.984948 67.54212987) (size 0.856543 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.582665 2.463675 71.54247032) (size 0.856854 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.740366 1.92981 75.54269848) (size 0.857165 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.860507 1.38594 79.54305146) (size 0.857475 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.94246 0.834708 83.54312869) (size 0.857786 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.985783 0.278792 87.54355357) (size 0.858096 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.990221 -0.279102 271.5436863) (size 0.858406 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.955711 -0.836256 275.5440132) (size 0.858718 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.882376 -1.389954 279.5442447) (size 0.859028 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.770531 -1.93749 283.5444487) (size 0.859339 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.620679 -2.47619 287.5447698) (size 0.859649 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.433508 -3.003415 291.5449958) (size 0.859959 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.20989 -3.516584 295.5452202) (size 0.860271 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.950873 -4.013178 299.5455048) (size 0.860581 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.657682 -4.490757 303.545831) (size 0.860891 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.331709 -4.946972 307.5459835) (size 0.861203 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.974506 -5.379575 311.5462336) (size 0.861512 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.587782 -5.786429 315.5465462) (size 0.861822 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.173388 -6.165524 319.546759) (size 0.862134 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.733314 -6.51498 323.5469752) (size 0.862444 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.269678 -6.83306 327.5472674) (size 0.862756 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.784715 -7.118179 331.54752) (size 0.863065 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.280765 -7.36891 335.5477462) (size 0.863376 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.760265 -7.583993 339.5480262) (size 0.863687 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.225734 -7.76234 343.5481822) (size 0.863997 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.679763 -7.903041 347.548524) (size 0.864308 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.125002 -8.005367 351.548735) (size 0.864619 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.564145 -8.068779 355.5490143) (size 0.864928 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -8.092923 359.5493236) (size 0.865238 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.564921 -8.077639 3.549425839) (size 0.86555 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.127631 -8.022959 7.549779738) (size 0.86586 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.685462 -7.929106 11.54993906) (size 0.866171 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.235689 -7.796493 15.5503151) (size 0.866481 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.775619 -7.625726 19.55049952) (size 0.866792 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.302611 -7.417595 23.55067733) (size 0.867103 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.814079 -7.173074 27.55099772) (size 0.867412 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.307512 -6.893315 31.55125066) (size 0.867724 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.780487 -6.579644 35.55137319) (size 0.868034 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.230673 -6.233553 39.55178088) (size 0.868344 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.655851 -5.856693 43.55192309) (size 0.868656 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.053921 -5.45087 47.55218044) (size 0.868966 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.422911 -5.018029 51.55246868) (size 0.869276 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.760992 -4.560253 55.55267193) (size 0.869587 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.06648 -4.079745 59.55297402) (size 0.869898 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.337852 -3.578823 63.55322289) (size 0.870209 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.573746 -3.059908 67.55338043) (size 0.870518 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.772975 -2.52551 71.55365628) (size 0.87083 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.934526 -1.978219 75.55387708) (size 0.871139 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.05757 -1.420688 79.55420553) (size 0.87145 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.141467 -0.855624 83.5543799) (size 0.871761 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.185764 -0.285775 87.55457803) (size 0.872071 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.190203 0.286085 271.5548539) (size 0.872381 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.154718 0.857173 275.5551562) (size 0.872693 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.079439 1.424701 279.5553812) (size 0.873003 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.964691 1.9859 283.5555406) (size 0.873314 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.810989 2.538025 287.5559072) (size 0.873624 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.619041 3.078376 291.5560041) (size 0.873935 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.389741 3.604304 295.5563843) (size 0.874245 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.124168 4.113229 299.5565016) (size 0.874556 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.823576 4.602653 303.5568288) (size 0.874867 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.489393 5.070168 307.5570522) (size 0.875177 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.123213 5.51347 311.5572088) (size 0.875487 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.726786 5.930372 315.5575556) (size 0.875798 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.302012 6.318812 319.5577843) (size 0.876109 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.850932 6.676867 323.5579607) (size 0.87642 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.375717 7.002758 327.5582646) (size 0.876729 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.878658 7.29486 331.5584174) (size 0.877041 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.362154 7.551714 335.5587555) (size 0.877351 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.828704 7.772029 339.5588937) (size 0.877661 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.28089 7.954692 343.5591482) (size 0.877972 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.721367 8.098772 347.5594007) (size 0.878283 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.152851 8.203523 351.559727) (size 0.878593 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.578104 8.268394 355.5598941) (size 0.878904 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 8.293026 359.560099) (size 0.879214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.578879 8.277256 3.560305988) (size 0.879525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.15548 8.221116 7.56062312) (size 0.879835 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.727066 8.124837 11.56081469) (size 0.880146 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.290845 7.988845 15.56112876) (size 0.880456 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.844059 7.813762 19.56131442) (size 0.880767 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.384 7.600399 23.56146244) (size 0.881078 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.908022 7.349755 27.5617654) (size 0.881388 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.413551 7.063013 31.56203605) (size 0.881699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.898105 6.741531 35.56220221) (size 0.882009 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.359297 6.386841 39.56244498) (size 0.88232 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.794855 6.000636 43.56273364) (size 0.88263 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.202626 5.584766 47.56295985) (size 0.882941 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.580595 5.141226 51.5631382) (size 0.883252 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.926885 4.672149 55.56342835) (size 0.883562 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.239775 4.179796 59.56364584) (size 0.883873 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.517704 3.666543 63.56381543) (size 0.884183 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.75928 3.134868 67.5641304) (size 0.884495 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.963285 2.587346 71.56436957) (size 0.884804 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.128685 2.026628 75.56454612) (size 0.885115 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.254634 1.455435 79.56473082) (size 0.885425 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.340475 0.876541 83.56509422) (size 0.885736 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.385746 0.292759 87.56517439) (size 0.886047 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.390185 -0.293069 271.5654892) (size 0.886356 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.353726 -0.878089 275.5657683) (size 0.886668 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.276503 -1.459449 279.5659711) (size 0.886978 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.15885 -2.03431 283.5661275) (size 0.887289 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.001299 -2.599861 287.5664218) (size 0.887599 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.804574 -3.153336 291.5666155) (size 0.887911 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.569593 -3.692023 295.566888) (size 0.88822 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.297463 -4.213281 299.5670127) (size 0.888532 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.989469 -4.71455 303.5673583) (size 0.888842 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.647077 -5.193364 307.5675366) (size 0.889152 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.271919 -5.647365 311.5678008) (size 0.889462 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.865789 -6.074314 315.5679751) (size 0.889774 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.430636 -6.472101 319.5682873) (size 0.890084 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.96855 -6.838754 323.5684466) (size 0.890394 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.481756 -7.172455 327.5686298) (size 0.890705 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.972601 -7.471542 331.5688846) (size 0.891016 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.443544 -7.734518 335.5692044) (size 0.891326 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.897144 -7.960065 339.5693155) (size 0.891636 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.336046 -8.147044 343.569569) (size 0.891947 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.762971 -8.294502 347.5698586) (size 0.892258 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.1807 -8.401679 351.5700234) (size 0.892569 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.592063 -8.468011 355.5702534) (size 0.892879 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -8.49313 359.5704633) (size 0.893189 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.592838 -8.476872 3.570770118) (size 0.8935 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.183329 -8.419272 7.570860449) (size 0.893811 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.76867 -8.320568 11.57117869) (size 0.894121 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.346001 -8.181197 15.57143397) (size 0.894431 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.912498 -8.001798 19.57162106) (size 0.894743 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.46539 -7.783202 23.57182923) (size 0.895053 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.001965 -7.526436 27.57202756) (size 0.895363 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.51959 -7.23271 31.57223341) (size 0.895674 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.015723 -6.903419 35.57252338) (size 0.895984 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.487921 -6.540129 39.57274447) (size 0.896296 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.933858 -6.144578 43.57297156) (size 0.896605 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.351332 -5.718661 47.57316367) (size 0.896917 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.738279 -5.264421 51.57338353) (size 0.897227 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.092779 -4.784045 55.57362739) (size 0.897537 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.41307 -4.279848 59.57381875) (size 0.897848 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.697556 -3.754262 63.57404145) (size 0.898158 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.944812 -3.209829 67.57430524) (size 0.898469 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.153595 -2.649182 71.57443148) (size 0.89878 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.322845 -2.075038 75.57481) (size 0.899091 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.451698 -1.490183 79.57485932) (size 0.8994 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.539482 -0.897457 83.57521425) (size 0.899711 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.585728 -0.299742 87.57537254) (size 0.900022 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.590166 0.300052 271.5756293) (size 0.900331 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.552733 0.899006 275.5757916) (size 0.900643 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.473567 1.494197 279.5759904) (size 0.900953 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.35301 2.082719 283.5763149) (size 0.901264 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.191609 2.661696 287.5763904) (size 0.901575 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.990107 3.228296 291.5767691) (size 0.901885 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.749445 3.779743 295.5768631) (size 0.902196 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.470758 4.313333 299.5771301) (size 0.902506 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.155363 4.826446 303.5773997) (size 0.902817 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.804761 5.31656 307.5775351) (size 0.903127 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.420625 5.781261 311.5777762) (size 0.903439 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.004793 6.218257 315.5780478) (size 0.903748 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.55926 6.625389 319.5781707) (size 0.904059 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.086168 7.000642 323.5784275) (size 0.90437 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.587795 7.342153 327.5786758) (size 0.90468 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.066544 7.648222 331.5788682) (size 0.904991 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.524933 7.917322 335.5790845) (size 0.905301 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.965583 8.148101 339.5792563) (size 0.905612 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.391202 8.339396 343.5795091) (size 0.905922 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.804575 8.490233 347.5797623) (size 0.906234 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.208549 8.599836 351.579925) (size 0.906543 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.606021 8.667627 355.580143) (size 0.906854 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 8.693234 359.5804442) (size 0.907164 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.606796 8.676488 3.580564534) (size 0.907474 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.211178 8.617428 7.580813874) (size 0.907787 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.810274 8.516298 11.58097402) (size 0.908096 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.401157 8.373549 15.58126577) (size 0.908406 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.980938 8.189834 19.58145445) (size 0.908718 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.546779 7.966006 23.58163404) (size 0.909028 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.095908 7.703117 27.58181898) (size 0.909339 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.625629 7.402408 31.58212339) (size 0.90965 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.133341 7.065305 35.5823716) (size 0.909959 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.616545 6.693417 39.58242751) (size 0.91027 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.072862 6.288521 43.58274411) (size 0.910581 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.500039 5.852556 47.58290659) (size 0.910891 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.895963 5.387618 51.58316033) (size 0.911202 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.258672 4.895942 55.58336028) (size 0.911512 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.586365 4.3799 59.58357433) (size 0.911824 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.877408 3.841982 63.58380055) (size 0.912133 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.130345 3.284789 67.58396495) (size 0.912444 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.343905 2.711017 71.58421182) (size 0.912755 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.517005 2.123447 75.58437837) (size 0.913065 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.648762 1.524931 79.58463506) (size 0.913376 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.73849 0.918374 83.58487336) (size 0.913686 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.78571 0.306726 87.58501323) (size 0.913997 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.790148 -0.307036 271.585308) (size 0.914307 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.75174 -0.919922 275.5854519) (size 0.914619 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.67063 -1.528944 279.5856461) (size 0.914928 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.54717 -2.131128 283.5859271) (size 0.91524 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.381918 -2.723532 287.5860513) (size 0.91555 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.17564 -3.303256 291.5862546) (size 0.91586 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.929297 -3.867463 295.5865937) (size 0.916171 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.644052 -4.413385 299.5866621) (size 0.916481 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.321256 -4.938343 303.5869346) (size 0.916793 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.962444 -5.439756 307.5871543) (size 0.917103 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.56933 -5.915156 311.5873537) (size 0.917413 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.143796 -6.362199 315.5875322) (size 0.917724 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.687884 -6.778677 319.5877377) (size 0.918034 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.203786 -7.162529 323.5879023) (size 0.918345 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.693834 -7.511851 327.5881898) (size 0.918655 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.160487 -7.824904 331.588401) (size 0.918967 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.606323 -8.100126 335.588603) (size 0.919276 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.034023 -8.336137 339.5887486) (size 0.919587 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.446358 -8.531748 343.589001) (size 0.919897 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.846179 -8.685964 347.5891999) (size 0.920209 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.236398 -8.797992 351.5893941) (size 0.920519 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.619979 -8.867243 355.5896722) (size 0.920829 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -8.893337 359.5897914) (size 0.921138 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.620755 -8.876104 3.589998923) (size 0.921451 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.239027 -8.815584 7.59025284) (size 0.92176 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.851878 -8.712029 11.59040097) (size 0.922072 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.456313 -8.565901 15.59063129) (size 0.922382 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.049378 -8.37787 19.59087729) (size 0.922693 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.628169 -8.14881 23.59099897) (size 0.923003 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.189851 -7.879798 27.59125281) (size 0.923314 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.731668 -7.572105 31.5914617) (size 0.923623 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.250959 -7.227193 35.59167177) (size 0.923936 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.74517 -6.846705 39.59187697) (size 0.924245 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.211866 -6.432463 43.59200966) (size 0.924556 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.648744 -5.986452 47.59233742) (size 0.924866 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.053646 -5.510814 51.59237129) (size 0.925177 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.424566 -5.007839 55.59271002) (size 0.925488 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.75966 -4.479952 59.59288045) (size 0.925798 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.05726 -3.929702 63.59308274) (size 0.926109 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.315878 -3.359749 67.5932782) (size 0.926419 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.534214 -2.772852 71.59344038) (size 0.92673 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.711165 -2.171857 75.59365423) (size 0.92704 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.845825 -1.559678 79.59386891) (size 0.927351 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.937497 -0.93929 83.59410234) (size 0.927661 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.985691 -0.313709 87.59431598) (size 0.927972 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.99013 0.314019 271.594465) (size 0.928282 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.950748 0.940839 275.5946827) (size 0.928594 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.867694 1.563692 279.5948727) (size 0.928903 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.74133 2.179537 283.5950452) (size 0.929214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.572229 2.785367 287.5952558) (size 0.929525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.361173 3.378216 291.5954884) (size 0.929836 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.109149 3.955182 295.5957286) (size 0.930146 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.817347 4.513437 299.5958847) (size 0.930457 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.487149 5.05024 303.5960217) (size 0.930767 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.120128 5.562952 307.5963309) (size 0.931077 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.718037 6.049052 311.5963868) (size 0.931389 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.2828 6.506142 315.5967253) (size 0.931699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.816508 6.931966 319.5968817) (size 0.932009 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.321404 7.324416 323.5970849) (size 0.93232 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.799872 7.681548 327.5972834) (size 0.932631 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.25443 8.001584 331.5974267) (size 0.93294 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.687713 8.282929 335.5976564) (size 0.933252 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.102462 8.524173 339.5978222) (size 0.933563 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.501514 8.7241 343.5980744) (size 0.933872 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.887783 8.881695 347.5982215) (size 0.934184 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.264247 8.996148 351.5985221) (size 0.934494 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.633938 9.066859 355.5986087) (size 0.934805 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 9.093441 359.5988182) (size 0.935114 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.634713 9.075721 3.599029601) (size 0.935426 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.266876 9.013741 7.599253027) (size 0.935736 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.893482 8.90776 11.59943174) (size 0.936047 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.511469 8.758253 15.59960965) (size 0.936357 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.117817 8.565906 19.59985629) (size 0.936668 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.709558 8.331614 23.60003542) (size 0.936978 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.283793 8.056479 27.60023484) (size 0.937289 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.837706 7.741802 31.60037305) (size 0.9376 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.368577 7.38908 35.60059594) (size 0.93791 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.873794 6.999994 39.60078621) (size 0.93822 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.350869 6.576406 43.60099961) (size 0.938531 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.79745 6.120347 47.60116844) (size 0.938841 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.21133 5.63401 51.60136107) (size 0.939153 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.590459 5.119735 55.60154983) (size 0.939462 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.932955 4.580004 59.60179343) (size 0.939774 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.237112 4.017421 63.60191978) (size 0.940084 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.501411 3.434709 67.60218497) (size 0.940395 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.724524 2.834688 71.60235122) (size 0.940705 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.905324 2.220266 75.60252562) (size 0.941016 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.042889 1.594426 79.60270034) (size 0.941326 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.136505 0.960207 83.6029293) (size 0.941637 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.185673 0.320693 87.60312452) (size 0.941947 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.190112 -0.321003 271.6033127) (size 0.942257 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.149755 -0.961755 275.6035119) (size 0.942569 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.064757 -1.59844 279.6036833) (size 0.942879 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.935489 -2.227947 283.6038536) (size 0.943189 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.762538 -2.847202 287.6040874) (size 0.9435 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.546705 -3.453176 291.6042386) (size 0.943811 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.289001 -4.042902 295.6044671) (size 0.944121 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.990642 -4.613488 299.6046739) (size 0.944432 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.653043 -5.162136 303.6047888) (size 0.944742 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.277812 -5.686148 307.6050014) (size 0.945053 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.866743 -6.182947 311.6052129) (size 0.945364 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.421804 -6.650084 315.6054583) (size 0.945674 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.945132 -7.085254 319.6055625) (size 0.945985 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.439022 -7.486304 323.6057465) (size 0.946295 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.905911 -7.851246 327.605984) (size 0.946606 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.348373 -8.178266 331.6061467) (size 0.946916 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.769102 -8.465733 335.6063628) (size 0.947227 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.170902 -8.712209 339.606587) (size 0.947538 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.55667 -8.916452 343.6066715) (size 0.947848 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.929387 -9.077426 347.6069404) (size 0.948159 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.292096 -9.194304 351.6070949) (size 0.948469 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.647897 -9.266476 355.6072416) (size 0.948779 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -9.293545 359.6075445) (size 0.94909 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.648672 -9.275336 3.607671609) (size 0.9494 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.294725 -9.211897 7.607778605) (size 0.949712 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.935086 -9.103491 11.60807421) (size 0.950022 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.566625 -8.950605 15.60820214) (size 0.950332 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.186256 -8.753942 19.60847912) (size 0.950643 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.790947 -8.514418 23.60856796) (size 0.950953 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.377736 -8.23316 27.60879064) (size 0.951264 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.943745 -7.9115 31.6089482) (size 0.951575 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.486195 -7.550967 35.60920896) (size 0.951885 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.002418 -7.153282 39.60931364) (size 0.952195 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.489873 -6.720349 43.60954088) (size 0.952506 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.946156 -6.254243 47.60973971) (size 0.952818 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.369014 -5.757206 51.60992591) (size 0.953127 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.756352 -5.231632 55.61003824) (size 0.953438 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.10625 -4.680055 59.61028099) (size 0.953749 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.416964 -4.105141 63.61045765) (size 0.954059 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.686944 -3.509669 67.6107113) (size 0.95437 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.914834 -2.896523 71.6108262) (size 0.95468 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.099484 -2.268675 75.61099669) (size 0.954991 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.239952 -1.629173 79.61115508) (size 0.955301 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.335512 -0.981123 83.61137995) (size 0.955612 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.385655 -0.327676 87.6115577) (size 0.955922 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.390094 0.327987 271.6117811) (size 0.956233 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.348763 0.982672 275.6119738) (size 0.956543 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.261821 1.633187 279.6120475) (size 0.956854 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.129649 2.276357 283.6123516) (size 0.957165 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.952848 2.909038 287.6124605) (size 0.957475 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.732238 3.528136 291.6126979) (size 0.957786 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.468853 4.130622 295.6127968) (size 0.958097 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.163937 4.713541 299.6130899) (size 0.958407 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.818936 5.274033 303.6131839) (size 0.958717 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.435496 5.809345 307.6133574) (size 0.959028 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.015449 6.316843 311.6136649) (size 0.959338 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.560808 6.794027 315.6136984) (size 0.959649 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.073757 7.238542 319.613998) (size 0.95996 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.55664 7.648191 323.6141113) (size 0.96027 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.01195 8.020943 327.6143164) (size 0.960581 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.442316 8.354947 331.6144216) (size 0.960892 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.850491 8.648537 335.614737) (size 0.961202 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.239341 8.900245 339.6148701) (size 0.961512 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.611826 9.108804 343.6149886) (size 0.961823 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.970991 9.273157 347.6152067) (size 0.962134 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.319945 9.392461 351.6153915) (size 0.962445 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.661855 9.466092 355.6156032) (size 0.962755 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000078 9.493648 359.6157296) (size 0.963064 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.662631 9.474953 3.615944064) (size 0.963376 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.322575 9.410053 7.616127708) (size 0.963686 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.97669 9.299222 11.61626835) (size 0.963997 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.621781 9.142957 15.6164331) (size 0.964307 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.254696 8.941978 19.61671039) (size 0.964618 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.872337 8.697221 23.61685529) (size 0.964929 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.471679 8.409841 27.61698696) (size 0.96524 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.049784 8.081197 31.61716322) (size 0.96555 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.603813 7.712854 35.61739049) (size 0.96586 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.131042 7.30657 39.61754955) (size 0.966171 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.628877 6.864291 43.61766466) (size 0.966482 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.094863 6.388138 47.61789928) (size 0.966792 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.526698 5.880402 51.61811794) (size 0.967102 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.922246 5.343528 55.618242) (size 0.967414 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.279544 4.780107 59.61848729) (size 0.967723 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.596816 4.19286 63.61856147) (size 0.968034 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.872477 3.584629 67.61876915) (size 0.968344 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.105144 2.958359 71.6189469) (size 0.968656 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.293644 2.317085 75.6191968) (size 0.968966 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.437016 1.663921 79.61927217) (size 0.969277 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.53452 1.00204 83.61947783) (size 0.969587 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.585637 0.33466 87.61972448) (size 0.969897 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.590075 -0.33497 271.6198133) (size 0.970208 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.54777 -1.003589 275.6200746) (size 0.970519 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.458885 -1.667935 279.6201474) (size 0.970829 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.323809 -2.324766 283.6204329) (size 0.97114 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.143158 -2.970873 287.6205147) (size 0.971451 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.917771 -3.603097 291.6207574) (size 0.971761 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.648705 -4.218341 295.6208939) (size 0.972072 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.337231 -4.813592 299.6210821) (size 0.972382 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.98483 -5.385929 303.621183) (size 0.972693 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.59318 -5.932541 307.6214856) (size 0.973003 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.164154 -6.450738 311.6215894) (size 0.973314 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.699811 -6.93797 315.621717) (size 0.973624 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.202381 -7.391831 319.6219735) (size 0.973935 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.674258 -7.810078 323.6221113) (size 0.974246 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.117989 -8.190641 327.6223035) (size 0.974557 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.536259 -8.531628 331.6225033) (size 0.974867 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.931881 -8.831341 335.6226522) (size 0.975178 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.30778 -9.088281 339.6228401) (size 0.975488 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.666982 -9.301156 343.6229617) (size 0.975798 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.012594 -9.468888 347.6231495) (size 0.97611 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.347794 -9.590617 351.6233205) (size 0.976419 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.675814 -9.665708 355.623535) (size 0.976731 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000077 -9.693752 359.6236614) (size 0.977039 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.676589 -9.674569 3.623875149) (size 0.977352 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.350424 -9.608209 7.624037438) (size 0.977662 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.018293 -9.494953 11.62422449) (size 0.977972 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.676937 -9.335309 15.62438349) (size 0.978283 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.323135 -9.130013 19.62452308) (size 0.978593 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.953727 -8.880025 23.62469029) (size 0.978904 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.565623 -8.586522 27.62488509) (size 0.979214 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.155823 -8.250895 31.62508455) (size 0.979525 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.72143 -7.874742 35.62525507) (size 0.979836 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.259666 -7.459859 39.6253821) (size 0.980146 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.76788 -7.008233 43.62557378) (size 0.980457 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.243568 -6.522033 47.62578059) (size 0.980767 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.684381 -6.003598 51.62590783) (size 0.981078 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.088139 -5.455425 55.62601427) (size 0.981389 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.452839 -4.880159 59.62628462) (size 0.981699 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.776668 -4.28058 63.62644575) (size 0.98201 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.05801 -3.659589 67.62652889) (size 0.98232 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.295454 -3.020194 71.62678829) (size 0.982631 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.487804 -2.365495 75.6269196) (size 0.982942 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.63408 -1.698669 79.62712458) (size 0.983252 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.733527 -1.022956 83.6273279) (size 0.983562 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.785618 -0.341643 87.62739006) (size 0.983873 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.790057 0.341954 271.627601) (size 0.984184 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.746778 1.024505 275.6278446) (size 0.984494 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.655948 1.702682 279.6279168) (size 0.984804 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.517969 2.373175 283.6280835) (size 0.985116 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.333468 3.032709 287.6282911) (size 0.985426 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.103304 3.678057 291.6284577) (size 0.985736 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.828557 4.306061 295.6286611) (size 0.986047 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.510526 4.913644 299.62878) (size 0.986358 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.150723 5.497826 303.628949) (size 0.986667 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.750864 6.055737 307.6291153) (size 0.986979 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.312861 6.584634 311.6293024) (size 0.987289 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.838815 7.081912 315.6294678) (size 0.9876 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.331005 7.545119 319.6296154) (size 0.987911 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.791876 7.971965 323.6298534) (size 0.988221 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.224027 8.360338 327.6299219) (size 0.988531 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.630202 8.708309 331.6301106) (size 0.988843 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.01327 9.014145 335.630322) (size 0.989153 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.37622 9.276317 339.630458) (size 0.989463 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.722138 9.493508 343.6306585) (size 0.989775 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.054198 9.664619 347.630735) (size 0.990084 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.375643 9.788773 351.6310349) (size 0.990394 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.689772 9.865324 355.6310569) (size 0.990706 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000077 9.893856 359.6313558) (size 0.991015 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.690547 9.874185 3.631408106) (size 0.991327 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.378272 9.806366 7.631638512) (size 0.991637 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.059897 9.690684 11.63182589) (size 0.991948 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.732093 9.527661 15.63195546) (size 0.992258 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.391575 9.318049 19.6320984) (size 0.992569 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.035116 9.062829 23.63224237) (size 0.992879 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.659566 8.763203 27.63249967) (size 0.99319 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.261862 8.420592 31.63264331) (size 0.9935 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.839049 8.036629 35.6327357) (size 0.993811 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.38829 7.613147 39.63295191) (size 0.994121 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.906884 7.152176 43.63310484) (size 0.994432 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.392274 6.655929 47.6332839) (size 0.994743 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.842065 6.126794 51.63344908) (size 0.995053 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.254033 5.567321 55.63356718) (size 0.995364 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.626134 4.980211 59.63376868) (size 0.995674 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.95652 4.3683 63.63397684) (size 0.995985 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.243542 3.734549 67.63405323) (size 0.996295 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.485764 3.082029 71.63426292) (size 0.996606 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.681963 2.413904 75.6343919) (size 0.996917 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.831143 1.733416 79.63458137) (size 0.997227 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.932534 1.043873 83.63478179) (size 0.997538 0.3) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.9856 0.348627 87.63483065) (size 0.997848 0.3) (layers F.Cu))
  )
  (module TestPoint:TestPoint_Pad_D3.0mm (layer F.Cu) (tedit 5BD9B924)
    (at 164 108)
    (descr "SMD pad as test Point, diameter 3.0mm")
    (tags "test point SMD pad")
    (attr virtual)
    (fp_text reference TP2 (at 0 -2.398) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TestPoint (at 0 2.55) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.4) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 3 3) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 "Net-(L1-Pad2)"))
  )
  (module TestPoint:TestPoint_Pad_D3.0mm (layer F.Cu) (tedit 5BD9B91E)
    (at 164 112)
    (descr "SMD pad as test Point, diameter 3.0mm")
    (tags "test point SMD pad")
    (attr virtual)
    (fp_text reference TP1 (at 0 -2.398) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TestPoint (at 0 2.55) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.4) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 3 3) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(L1-Pad1)"))
  )
  (module Symbol:sg_Logo_kreis (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 150 110 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_line (start 161 114) (end 164 114) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 161 106) (end 164 106) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 161 105) (end 160 105) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 161 115) (end 161 114) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 150 110) (end 160 105) (angle -306.8698976) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 166 112) (end 166 108) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 164 112) (end 164 114) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 164 108) (end 166 108) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
