<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0254" y1="0.0762" x2="62.591" y2="0.0762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.591" y1="0.0762" x2="62.591" y2="42.8246" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.591" y1="42.8246" x2="0.0254" y2="42.8246" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="42.8246" x2="0.0254" y2="0.0762" width="0" layer="20"/>
<text>LAYER-STACK</text>
<text>01-16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Anderson1">
<packages>
<package name="MSP430F54XXA_ORIGINAL_TI_FOOTPRINT">
<description>PN_S-PQFP-G80</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NGPL">
<packages>
<package name="EVQ5PN05K">
</package>
<package name="LCD_MT">
</package>
<package name="LCD_PLASTIC">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="FH12-20S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-neu-to92">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Smart Bins">
<packages>
<package name="5PIN_50MIL_INLINE_LOCKING">
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="CAPTOUCH_KEY75">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Anderson1" package="MSP430F54XXA_ORIGINAL_TI_FOOTPRINT" value="MSP530F54XXA_TI_ORIGINAL_FOOTPRINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Anderson1" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="Anderson1" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="con-hirose" package="FH12-20S-0.5SH" value="FH12-20S-0.5SH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M6166"/>
<attribute name="MPN" value="FH12-20S-0.5SH(55)"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324549"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="NGPL" package="EVQ5PN05K" value="EVQ5PN05K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="NGPL" package="LCD_MT" value="LCD_MT"/>
<element name="U$2" library="NGPL" package="LCD_MT" value="LCD_MT"/>
<element name="Q1" library="transistor-neu-to92" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="Anderson1" package="R0805" value="1.8k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="NGPL" package="LCD_PLASTIC" value="LCD_PLASTIC"/>
<element name="H2" library="NGPL" package="LCD_PLASTIC" value="LCD_PLASTIC"/>
<element name="H3" library="NGPL" package="LCD_PLASTIC" value="LCD_PLASTIC"/>
<element name="H4" library="NGPL" package="LCD_PLASTIC" value="LCD_PLASTIC"/>
<element name="R8" library="NGPL" package="R0805" value="35.7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="Smart Bins" package="5PIN_50MIL_INLINE_LOCKING" value="5PIN_50MIL_INLINE_LOCKING"/>
<element name="C16" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="Smart Bins" package="SOT23-6" value="AT42QT1010">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="Smart Bins" package="SOT23-6" value="AT42QT1010">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="Smart Bins" package="SOT23-6" value="AT42QT1010">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="Smart Bins" package="SOT23-6" value="AT42QT1010">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CS1" library="Anderson1" package="C0603" value="(5 to 20pF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CS2" library="Anderson1" package="C0603" value="(5 to 20pF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CS3" library="Anderson1" package="C0603" value="(5 to 20pF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CS4" library="Anderson1" package="C0603" value="(5 to 20pF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="Anderson1" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CX1" library="Anderson1" package="C0603" value="(2-50nF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CX2" library="Anderson1" package="C0603" value="(2-50nF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CX3" library="Anderson1" package="C0603" value="(2-50nF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CX4" library="Anderson1" package="C0603" value="(2-50nF)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P1" library="Smart Bins" package="CAPTOUCH_KEY75" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P2" library="Smart Bins" package="CAPTOUCH_KEY75" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P3" library="Smart Bins" package="CAPTOUCH_KEY75" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P4" library="Smart Bins" package="CAPTOUCH_KEY75" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="Anderson1" package="R0603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="Anderson1" package="R0603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="Anderson1" package="R0603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="Anderson1" package="R0603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="Smart Bins" package="C0805" value="0805LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="Smart Bins" package="C0805" value="0805LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="Smart Bins" package="C0805" value="0805LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="Smart Bins" package="C0805" value="0805LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="Smart Bins" package="5PIN_50MIL_INLINE_LOCKING" value="5PIN_50MIL_INLINE_LOCKING"/>
<element name="C17" library="Anderson1" package="C0603" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="0V">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="B"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="CS1" pad="2"/>
<contactref element="CS2" pad="2"/>
<contactref element="CS3" pad="2"/>
<contactref element="CS4" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="GND"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="67"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="20"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="VDD"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="VDD"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SBWTDIO">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="76"/>
<contactref element="J1" pad="IO_1"/>
</signal>
<signal name="SBWTCLK">
<contactref element="U1" pad="71"/>
<contactref element="J1" pad="IO_2"/>
</signal>
<signal name="SAB_SDA">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="SAB_SCL">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LCD_CS">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_SDA">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LCD_A0">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LCD_SCL">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LCD_RST">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="J2" pad="14"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="15"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_BKLT">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2C_DATA">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="J1" pad="SDA"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="I2C_CLK">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="J1" pad="SCL"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="PX1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PX2">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PX3">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PX4">
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CS1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="CS2" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="CS3" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="CS4" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="CX1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="CX2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="CX3" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CX4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="CX4" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="CX3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="CX2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="CX1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="KEY"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="P4" pad="KEY"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="P3" pad="KEY"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="KEY"/>
</signal>
<signal name="52">
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
