<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="0" x2="-0.635" y2="25.4" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="25.4" x2="3.175" y2="29.21" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.175" y1="29.21" x2="15.875" y2="29.21" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="15.875" y1="29.21" x2="19.685" y2="24.765" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-0.635" y1="0" x2="3.175" y2="-3.81" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.685" y1="24.765" x2="19.685" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="0" x2="15.875" y2="-3.81" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.175" y1="-3.81" x2="15.875" y2="-3.81" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Micro-D 25">
<packages>
<package name="MD09">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSW-101-02-S-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Micro-D 25" package="MD09" value="MD09"/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="X1" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X8" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X10" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X11" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X12" library="con-samtec" package="TSW-101-02-S-D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X9" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P17"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="X12" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P24"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X12" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P23"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X11" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P22"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X11" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P21"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X10" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P20"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="X10" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P19"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="X9" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P25"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
