<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.59" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="0" x2="21.59" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.59" y1="36.83" x2="0" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="36.83" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="3" y="33.02" drill="3.2"/>
<hole x="17.78" y="33.02" drill="3.2"/>
<hole x="17.78" y="3.81" drill="3.2"/>
<text>CTI</text>
<text>B33</text>
<text>CTI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amphenol">
<description>&lt;b&gt;Amphenol Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B0081001">
<description>&lt;b&gt;AMPHENOL CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad2">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ED1" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED2" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED3" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED4" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED5" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED6" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED7" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED8" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED9" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED10" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED11" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED12" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED13" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED14" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED15" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="ED16" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="ED"/>
<element name="X1" library="con-amphenol" package="B0081001" value="11">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69H0124"/>
<attribute name="MPN" value="C00710B0081001"/>
<attribute name="MF" value="AMPHENOL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-amphenol" package="B0081001" value="11">
<attribute name="OC_NEWARK" value="69H0124"/>
<attribute name="MPN" value="C00710B0081001"/>
<attribute name="MF" value="AMPHENOL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad2" package="3,81/1,4" value="1"/>
<element name="PAD2" library="wirepad2" package="3,81/1,4" value="1"/>
<element name="PAD3" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="1"/>
<element name="PAD4" library="wirepad2" package="2,15/1,0" value="1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ED4" pad="123"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="ED5" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="ED6" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="ED7" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="ED8" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="ED3" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="ED2" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="ED1" pad="123"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ED12" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ED11" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ED10" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="ED9" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ED14" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ED15" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="ED16" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ED13" pad="123"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="123"/>
<contactref element="PAD3" pad="123"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
