<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-12.7" y1="-28.448" x2="-12.7" y2="28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<text>HIGH SPEED IO</text>
<wire x1="-12.7" y1="28.448" x2="0" y2="28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="4.1375" x2="0" y2="-4.1375" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-28.448" x2="-12.7" y2="-28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-12.7" y1="-9.525" x2="-12.7" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2015 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<text>Triple PMOD
Dual Plugin Module </text>
<text>V1.2
R1.0</text>
<wire x1="0" y1="28.448" x2="0" y2="26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="-0.635" y2="26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="26.67" x2="-1.27" y2="26.035" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="26.035" x2="-0.635" y2="25.4" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="24.4375" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-24.4375" x2="0" y2="-25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-25.4" x2="-0.635" y2="-25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="-25.4" x2="-1.27" y2="-26.035" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="-26.035" x2="-0.635" y2="-26.67" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="-26.67" x2="0" y2="-26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-26.67" x2="0" y2="-28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<text>AXIOM BETA DPM 3xPMOD
TOP SIDE     V1.2 R1.0</text>
<text>AXIOM BETA DPM 3xPMOD
BOTTOM SIDE  V1.2 R1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PCIe">
<packages>
<package name="PCIE-36-AXIOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd_pads">
<packages>
<package name="1.6X3.8U-MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAY16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="1206-A">
</package>
<package name="0402-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eeprom">
<packages>
<package name="DFN200X300X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCIE-SOUTH" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PCIE-NORTH" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-1" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-2" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-3" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-4" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-5" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-6" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-7" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-8" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-9" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-10" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-11" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD2-12" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-1" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-2" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-3" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-4" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-5" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-6" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-7" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-8" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-9" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-10" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-11" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD3-12" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-1" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-2" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-3" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-4" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-5" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-6" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-7" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-8" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-9" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-10" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-11" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PMOD1-12" library="smd_pads" package="1.6X3.8U-MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED0" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-dil" package="CAY16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED15" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED14" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED13" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="1206-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="1206-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED16" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED17" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="U1" library="eeprom" package="DFN200X300X100-9N" value="BR24G04NUX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B18"/>
<contactref element="PMOD2-11" pad="1"/>
<contactref element="PMOD2-5" pad="1"/>
<contactref element="PMOD3-11" pad="1"/>
<contactref element="PMOD3-5" pad="1"/>
<contactref element="PMOD1-11" pad="1"/>
<contactref element="PMOD1-5" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED0" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED11" pad="C"/>
<contactref element="LED10" pad="C"/>
<contactref element="LED9" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="LED15" pad="C"/>
<contactref element="LED14" pad="C"/>
<contactref element="LED13" pad="C"/>
<contactref element="LED12" pad="C"/>
<contactref element="LED16" pad="C"/>
<contactref element="LED17" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_3_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A13"/>
<contactref element="PMOD3-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_3_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A14"/>
<contactref element="PMOD3-4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_4_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A16"/>
<contactref element="PMOD2-8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_4_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A17"/>
<contactref element="PMOD2-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_IO5">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B9"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S_IO1">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B5"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S_IO7">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B11"/>
<contactref element="RN4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S_IO3">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B7"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_5_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B16"/>
<contactref element="PMOD2-7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_5_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B17"/>
<contactref element="PMOD2-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCIE_S_V">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B13"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="PMOD3-6" pad="1"/>
<contactref element="PMOD3-12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_IO6">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B10"/>
<contactref element="RN4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S_IO4">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B8"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S_IO2">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B6"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S_IO0">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B4"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_0_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A2"/>
<contactref element="PMOD3-7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_0_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A3"/>
<contactref element="PMOD3-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_1_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A5"/>
<contactref element="PMOD3-8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_1_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A6"/>
<contactref element="PMOD3-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_2_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A8"/>
<contactref element="PMOD3-9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_LVDS_2_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A9"/>
<contactref element="PMOD3-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$256">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N_IO5">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B9"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N_IO1">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B5"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N_IO3">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B7"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N_IO7">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B11"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_0_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A2"/>
<contactref element="PMOD2-9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_0_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A3"/>
<contactref element="PMOD2-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_1_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A5"/>
<contactref element="PMOD2-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_1_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A6"/>
<contactref element="PMOD2-4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_2_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A8"/>
<contactref element="PMOD1-7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_2_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A9"/>
<contactref element="PMOD1-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N_IO0">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B4"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N_IO2">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B6"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N_IO4">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B8"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N_IO6">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B10"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_3_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A13"/>
<contactref element="PMOD1-8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_3_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A14"/>
<contactref element="PMOD1-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_4_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A16"/>
<contactref element="PMOD1-9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_4_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A17"/>
<contactref element="PMOD1-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCIE_N_V">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B13"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PMOD1-12" pad="1"/>
<contactref element="PMOD1-6" pad="1"/>
<contactref element="PMOD2-6" pad="1"/>
<contactref element="PMOD2-12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_5_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B16"/>
<contactref element="PMOD1-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_LVDS_5_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B17"/>
<contactref element="PMOD1-4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$198">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$202">
<contactref element="LED0" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$275">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$276">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$277">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$278">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$322">
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$323">
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$324">
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$325">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$369">
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$370">
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$371">
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$372">
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$211">
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$214">
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="I2C_V">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$216">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
