<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="55.88" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="45.72" y2="55.88" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="55.88" x2="45.72" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>Dual LED Flasher</text>
<text>Dual LED Flasher</text>
<text>Dual LED Flasher</text>
<text>Dual LED Flasher</text>
<text>electricityforprogress 2018</text>
<text>VCC</text>
<text>LED1</text>
<text>LED2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>S1</text>
<text>T1</text>
<text>T2</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>- Solder Side -</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit_modded">
<packages>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="EG1218">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit_modded" package="E5-8,5" value="  100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit_modded" package="E5-8,5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit_modded" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit_modded" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit_modded" package="0207/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit_modded" package="0207/7" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit_modded" package="0207/7" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit_modded" package="0207/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="adafruit" package="EG1218" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T2" pad="B"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="O"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
