<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="44" y1="28" x2="88" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88" y1="28" x2="88" y2="63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88" y1="63" x2="44" y2="63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44" y1="63" x2="44" y2="28" width="0" layer="20"/>
<text>LAYER-STACK</text>
<text>01-16</text>
<text>01-20</text>
<text>11: VEER</text>
<text>12: RD-</text>
<text>13: RD+</text>
<text>14: VEER</text>
<text>15: VCCR</text>
<text>16: VCCT</text>
<text>17: VEET</text>
<text>18: TD+</text>
<text>19: TD-</text>
<text>20: VEET</text>
<text>1: VEET</text>
<text>2: TX_FAULT</text>
<text>3: TX_DIS</text>
<text>4: MOD_DEF2</text>
<text>5: MOD_DEF1</text>
<text>6: MOD_DEF0</text>
<text>7: RATE_SEL</text>
<text>8: LOS</text>
<text>9: VEER</text>
<text>10: VEER</text>
<text>18500 Team C2</text>
<text>GLC-LH-SM-20
Breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capstone_components">
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole -10 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:10&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_10&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SFP_CONN_WITH_CAGE">
<description>Drawing: Amphenol P-U77-A1118-XX0X</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="capstone_components" package="1X10" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11563"/>
</element>
<element name="J2" library="capstone_components" package="1X10" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11563"/>
</element>
<element name="U1" library="capstone_components" package="SFP_CONN_WITH_CAGE" value="FIBER OPTIC RXTX">
<attribute name="COST" value="7.00"/>
<attribute name="COST1" value="0.90000"/>
<attribute name="COST2" value="1.63000"/>
<attribute name="DIGIKEY1" value="UE75-A20-6000TCT-ND"/>
<attribute name="DIGIKEY2" value="U77-A1118-200TCT-ND"/>
<attribute name="FS" value="48929"/>
</element>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TX_FAULT">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX_DISABLE">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOD_DEF2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOD_DEF1">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOD_DEF0">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RATE_SELECT">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LOS">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VEER@9">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VEER@10">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TD-">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="TD+">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCCT">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCCR">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VEER@14">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RD+">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RD-">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VEER@11">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VEET@1">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
