(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
  (general
    (links 3)
    (no_connects 0)
    (area 155.245999 109.144999 163.778001 117.550001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 6)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 4)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.75)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.25)
    (user_trace_width 1.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFEFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
  )
  (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 590F6BDA)
    (at 161.395001 110.825)
    (descr "Potentiometer, Wire Pads only, small, RevA, 02 Aug 2010,")
    (tags "Potentiometer Wire Pads only small RevA 02 Aug 2010 ")
    (fp_text reference RV1 (at 1.3 -1.9) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value POT (at 1.35 7.15) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 590F6BD7)
    (at 156.972 110.8075)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x03 2.54mm single row")
    (fp_text reference P1 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 7.41) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2.33) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_text 2 (at 159.258 113.411) (layer F.SilkS))
  (gr_text "SDLLC\n2017.05.07" (at 159.004 113.411 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 159.258 115.951) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 159.258 110.744) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 155.321 117.475) (end 155.321 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 163.703 117.475) (end 155.321 117.475) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 163.703 109.22) (end 163.703 117.475) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 155.321 109.22) (end 163.703 109.22) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
