<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="31.5" y1="19.75" x2="84.75" y2="19.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.75" y1="19.75" x2="84.75" y2="54.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.75" y1="54.25" x2="31.5" y2="54.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.5" y1="54.25" x2="31.5" y2="19.75" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X02">
</package>
<package name="1X12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA07-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220BH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X02" value=""/>
<element name="JP6" library="SparkFun" package="1X12" value=""/>
<element name="TOP" library="SparkFun" package="1X12" value=""/>
<element name="ML8511" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA07-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LM1117T-3.3" library="transistor-power" package="TO220BH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="TOP" pad="9"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="ML8511" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="LM1117T-3.3" pad="G"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="TOP" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="TOP" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="LM1117T-3.3" pad="S"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="TOP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="TOP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="ML8511" pad="1"/>
<contactref element="ML8511" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="LM1117T-3.3" pad="D"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP6" pad="7"/>
<contactref element="ML8511" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="TOP" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="TOP" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="TOP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="TOP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="TOP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="TOP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="JP6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="TOP" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
