<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="0" x2="11" y2="0" width="0.0762" layer="46"/>
<wire x1="12" y1="1" x2="12" y2="17" width="0.0762" layer="46"/>
<wire x1="11" y1="18" x2="1" y2="18" width="0.0762" layer="46"/>
<text>GND</text>
<text>UPDI</text>
<text>VCC</text>
<text>UPDI
Programmer</text>
<wire x1="0" y1="17" x2="0" y2="1" width="0.0762" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="17" x2="1" y2="18" width="0.0762" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="11" y1="18" x2="12" y2="17" width="0.0762" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="12" y1="1" x2="11" y2="0" width="0.0762" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0.0762" layer="46" curve="-90"/>
<text>gChart</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="8S1">
<description>&lt;b&gt;8S1&lt;/b&gt; 8-lead (0.150" Wide Body)&lt;p&gt;
Plastic Gull Wing Small Outline (JEDEC SOIC)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC" library="atmel" package="8S1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
