<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="15.24" y="50.8" radius="0.635" width="2.54" layer="20"/>
<circle x="66.04" y="35.56" radius="0.635" width="2.54" layer="20"/>
<circle x="66.04" y="7.62" radius="0.635" width="2.54" layer="20"/>
<circle x="13.97" y="2.54" radius="0.635" width="2.54" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VBAT</text>
<text>3.3V</text>
<text>B13</text>
<text>B14</text>
<text>B15</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>C10</text>
<text>C11</text>
<text>A8</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>A13</text>
<text>A14</text>
<text>A15</text>
<text>GND</text>
<text>VBAT</text>
<text>3.3V</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>C3</text>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<text>C0</text>
<text>C15</text>
<text>C12</text>
<text>B12</text>
<text>B9</text>
<text>B8</text>
<text>B7</text>
<text>B6</text>
<text>B5</text>
<text>B4</text>
<text>B3</text>
<text>B2</text>
<text>A&gt;E</text>
<text>IOREF</text>
<text>NC</text>
<text>NC</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>C0</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>B10</text>
<text>B11</text>
<text>NC</text>
<text>GND</text>
<text>B3</text>
<text>B4</text>
<text>B5</text>
<text>B6</text>
<text>C9</text>
<text>C8</text>
<text>C7</text>
<text>C6</text>
<text>B7</text>
<text>B13</text>
<text>B8</text>
<text>B9</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>E&gt;A</text>
<text>5VOUT</text>
<text>VIN</text>
<text>0.1uF</text>
<text>0.33uF</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="ARDUINOR3-NOTEXT-BIGPADS">
<description>The new Arduino R3 'classic' adds duplicate I2C pins and an IORef pin (and an unused pin</description>
</package>
<package name="1X20-BIG">
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="TERMINAL_BLOCK_2P_5">
<description>wire to board terminal block 2 pins 5mm pitch &lt;br&gt;
Mfr no: 1776244-2 &lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.ebay.com/itm/10pcs-2-Pin-Screw-Terminal-Block-Connector-5mm-Pitch-B-/300625175136?pt=LH_DefaultDomain_0&amp;hash=item45fea82260#ht_1330wt_1396"&gt; Ebay &lt;/a&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.digikey.com/product-detail/en/1776244-2/A97996-ND/1826859"&gt; Digikey &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="adafruit" package="ARDUINOR3-NOTEXT-BIGPADS" value=""/>
<element name="E$22" library="adafruit" package="1X20-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$23" library="adafruit" package="1X20-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="dp_devices" package="TERMINAL_BLOCK_2P_5" value="5V"/>
<element name="E$6" library="adafruit" package="TO220H" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$9" library="adafruit" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$7" library="adafruit" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$11" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$12" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$8" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$10" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="GND1"/>
<contactref element="E$1" pad="GND2"/>
<contactref element="E$22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$1" pad="3V"/>
<contactref element="E$1" pad="IOREF"/>
<contactref element="E$22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$23" pad="19"/>
<contactref element="E$1" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$23" pad="18"/>
<contactref element="E$1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$23" pad="17"/>
<contactref element="E$1" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$23" pad="16"/>
<contactref element="E$1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="S$28">
<contactref element="E$1" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$23" pad="14"/>
<contactref element="E$1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$23" pad="15"/>
<contactref element="E$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$23" pad="9"/>
<contactref element="E$1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$23" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$23" pad="7"/>
<contactref element="E$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$22" pad="17"/>
<contactref element="E$1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$22" pad="16"/>
<contactref element="E$1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="E$22" pad="7"/>
<contactref element="E$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$22" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$22" pad="9"/>
<contactref element="E$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="E$22" pad="10"/>
<contactref element="E$1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="E$22" pad="11"/>
<contactref element="E$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="E$22" pad="12"/>
<contactref element="E$1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="E$23" pad="13"/>
<contactref element="E$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="E$22" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="E$10" pad="1"/>
<contactref element="E$22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="E$6" pad="2"/>
<contactref element="E$7" pad="-"/>
<contactref element="E$9" pad="-"/>
<contactref element="E$23" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="GND"/>
<contactref element="5V" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="E$9" pad="+"/>
<contactref element="E$11" pad="1"/>
<contactref element="E$6" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="VIN"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$32">
<contactref element="E$7" pad="+"/>
<contactref element="E$6" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="5V"/>
<contactref element="E$8" pad="1"/>
<contactref element="E$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
