<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.245" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.245" y1="0" x2="55.245" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.245" y1="55.88" x2="0" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>KO Amps Simple Delay
v1.1 2021</text>
<text>IN</text>
<text>LED</text>
<text>GND</text>
<text>OUT</text>
<text>GND</text>
<text>9v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BOX_BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_D">
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="OCTO">
<description>Octogon shaped IN pad</description>
</package>
<package name="GROUND">
<description>Square shaped GROUND pad</description>
</package>
<package name="UNLABELED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="22n"/>
<element name="C10" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C11" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C12" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="capacitors-film" package="050X030_025" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1uf"/>
<element name="C17" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1uf"/>
<element name="C18" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1uf"/>
<element name="C19" library="capacitors-film" package="BOX_BIG" value="1uf"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="22n"/>
<element name="C20" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="4n7"/>
<element name="C21" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="47uf"/>
<element name="C22" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10uf"/>
<element name="C23" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10uf"/>
<element name="C24" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="100uf"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="2n2"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="2n2"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="10n"/>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="10n"/>
<element name="C9" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="39n"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-2" value="1n914"/>
<element name="D2" library="diodes" package="3MM_D" value="LED"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5819"/>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="TL072"/>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="DIL16" value="pt2399"/>
<element name="REPEATS" library="potentiometers" package="16MM" value="50kb">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MIX" library="potentiometers" package="16MM" value="50kb">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DELAY" library="potentiometers" package="16MM" value="50kb">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="180k"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="12k"/>
<element name="R14" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R15" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R17" library="resistors" package="R0207/3" value="led"/>
<element name="R18" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R19" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R20" library="resistors" package="R0207/3" value="2.7k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="360k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="5.1k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="2k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="REG1" library="regulators" package="TO92-" value="LM78L05"/>
<element name="U$1" library="supply pins" package="OCTO" value="OCTOPAD"/>
<element name="U$2" library="supply pins" package="OCTO" value="OCTOPAD"/>
<element name="U$4" library="supply pins" package="GROUND" value="SQUAREPAD"/>
<element name="U$5" library="supply pins" package="GROUND" value="SQUAREPAD"/>
<element name="U$6" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="U$7" library="supply pins" package="UNLABELED" value="ROUNDPAD"/>
<element name="R16" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R21" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="REG1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="MIX" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="MIX" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="REPEATS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="REG1" pad="3"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="MIX" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="REPEATS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="REPEATS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="DELAY" pad="2"/>
<contactref element="DELAY" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="DELAY" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
