<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="78.74" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.74" y1="0" x2="78.74" y2="78.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.74" y1="78.74" x2="0" y2="78.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="78.74" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>WD900 Floppy Adapter</text>
<text>Eric Smith</text>
<text>&lt;spacewar@gmail.com&gt;</text>
<text>S/N</text>
<text>Rev 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wd900-fd-adapter">
<packages>
<package name="M37HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ML50">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="ML34">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CSTLS_G9">
<description>CSTGL_S 9x4 mm, grid 2,5 mm</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIP04YL">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SIL10">
</package>
<package name="HDR-PIC-ICSP">
</package>
<package name="HEX-4-40">
<description>&lt;b&gt;0.1250 Inch&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HDR-09-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="P1" library="wd900-fd-adapter" package="M37HP" value="M37HPS">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P2" library="wd900-fd-adapter" package="ML50" value="ML50E"/>
<element name="P3" library="wd900-fd-adapter" package="ML34" value="ML34E">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="wd900-fd-adapter" package="CSTLS_G9" value="8.00 MHz"/>
<element name="U1" library="wd900-fd-adapter" package="DIL18" value="PIC16F1827">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="wd900-fd-adapter" package="C025-025X050" value="0.1uF"/>
<element name="S1" library="wd900-fd-adapter" package="DIP04YL" value="DIP04YL">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN1" library="wd900-fd-adapter" package="SIL10" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P4" library="wd900-fd-adapter" package="HDR-PIC-ICSP" value="PIC ICSP"/>
<element name="H1" library="wd900-fd-adapter" package="HEX-4-40" value="HEX-4-40"/>
<element name="H2" library="wd900-fd-adapter" package="HEX-4-40" value="HEX-4-40"/>
<element name="H3" library="wd900-fd-adapter" package="HEX-4-40" value="HEX-4-40"/>
<element name="H4" library="wd900-fd-adapter" package="HEX-4-40" value="HEX-4-40"/>
<element name="P5" library="wd900-fd-adapter" package="HDR-09-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="G1"/>
<contactref element="P1" pad="34"/>
<contactref element="P1" pad="32"/>
<contactref element="P1" pad="30"/>
<contactref element="P1" pad="28"/>
<contactref element="P1" pad="26"/>
<contactref element="P1" pad="24"/>
<contactref element="P1" pad="20"/>
<contactref element="P1" pad="17"/>
<contactref element="P1" pad="15"/>
<contactref element="P1" pad="13"/>
<contactref element="P1" pad="11"/>
<contactref element="P1" pad="7"/>
<contactref element="P1" pad="5"/>
<contactref element="P1" pad="G2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="49"/>
<contactref element="P2" pad="47"/>
<contactref element="P2" pad="45"/>
<contactref element="P2" pad="43"/>
<contactref element="P2" pad="41"/>
<contactref element="P2" pad="39"/>
<contactref element="P2" pad="37"/>
<contactref element="P2" pad="35"/>
<contactref element="P2" pad="33"/>
<contactref element="P2" pad="31"/>
<contactref element="P2" pad="29"/>
<contactref element="P2" pad="27"/>
<contactref element="P2" pad="25"/>
<contactref element="P2" pad="23"/>
<contactref element="P2" pad="21"/>
<contactref element="P2" pad="19"/>
<contactref element="P2" pad="17"/>
<contactref element="P2" pad="15"/>
<contactref element="P2" pad="13"/>
<contactref element="P2" pad="11"/>
<contactref element="P2" pad="9"/>
<contactref element="P2" pad="7"/>
<contactref element="P2" pad="5"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="3"/>
<contactref element="P3" pad="5"/>
<contactref element="P3" pad="7"/>
<contactref element="P3" pad="9"/>
<contactref element="P3" pad="11"/>
<contactref element="P3" pad="13"/>
<contactref element="P3" pad="15"/>
<contactref element="P3" pad="17"/>
<contactref element="P3" pad="19"/>
<contactref element="P3" pad="21"/>
<contactref element="P3" pad="23"/>
<contactref element="P3" pad="25"/>
<contactref element="P3" pad="27"/>
<contactref element="P3" pad="29"/>
<contactref element="P3" pad="31"/>
<contactref element="P3" pad="33"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="P4" pad="3"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
<contactref element="H3" pad="1"/>
<contactref element="H4" pad="1"/>
<contactref element="P5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="P1" pad="36"/>
<contactref element="P1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="2"/>
<contactref element="P5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DS1">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="26"/>
<contactref element="P3" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DS2">
<contactref element="P1" pad="21"/>
<contactref element="P2" pad="28"/>
<contactref element="P3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!DS3">
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="30"/>
<contactref element="P3" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!DS4">
<contactref element="P1" pad="22"/>
<contactref element="P2" pad="32"/>
<contactref element="P3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!SS">
<contactref element="P1" pad="4"/>
<contactref element="P2" pad="14"/>
<contactref element="P3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="!STEP">
<contactref element="P1" pad="6"/>
<contactref element="P2" pad="36"/>
<contactref element="P3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="!DIR">
<contactref element="P1" pad="25"/>
<contactref element="P2" pad="34"/>
<contactref element="P3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!WD">
<contactref element="P1" pad="8"/>
<contactref element="P2" pad="38"/>
<contactref element="P3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="!WG">
<contactref element="P1" pad="27"/>
<contactref element="P2" pad="40"/>
<contactref element="P3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="P1" pad="9"/>
<contactref element="P5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!WP">
<contactref element="P1" pad="10"/>
<contactref element="P2" pad="44"/>
<contactref element="P3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!RWC">
<contactref element="P1" pad="29"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
<contactref element="P5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!TRK00">
<contactref element="P1" pad="12"/>
<contactref element="P2" pad="42"/>
<contactref element="P3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="!INDEX">
<contactref element="P1" pad="31"/>
<contactref element="P2" pad="20"/>
<contactref element="P3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!RD">
<contactref element="P1" pad="14"/>
<contactref element="P2" pad="46"/>
<contactref element="P3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="!RCLK">
<contactref element="P1" pad="33"/>
<contactref element="P5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!READY">
<contactref element="P1" pad="16"/>
<contactref element="P2" pad="22"/>
<contactref element="P3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P1" pad="18"/>
<contactref element="P5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!WF">
<contactref element="P1" pad="19"/>
<contactref element="P5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!HLD">
<contactref element="P1" pad="23"/>
<contactref element="P2" pad="18"/>
<contactref element="P3" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!HLT">
<contactref element="P1" pad="37"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="P4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="P4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="P4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="P2" pad="6"/>
<contactref element="P5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="P2" pad="8"/>
<contactref element="P5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="P2" pad="4"/>
<contactref element="P5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="P2" pad="10"/>
<contactref element="P5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="P2" pad="12"/>
<contactref element="P5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="P2" pad="24"/>
<contactref element="P5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="P2" pad="16"/>
<contactref element="P5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="P2" pad="50"/>
<contactref element="P5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="P2" pad="48"/>
<contactref element="P5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="P3" pad="4"/>
<contactref element="P5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="P3" pad="2"/>
<contactref element="P5" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
