<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="44.7675" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.7675" y1="0" x2="45.4025" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.4025" y1="0.635" x2="45.4025" y2="22.225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.4025" y1="22.225" x2="44.7675" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="44.7675" y1="22.86" x2="0.635" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="22.86" x2="0" y2="22.225" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="22.225" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<hole x="4.1275" y="2.8575" drill="3.175"/>
<text>(C) 2014</text>
<text>(512)ae</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_jacks_alt">
<description>PCB MOUNTED JACK</description>
<packages>
<package name="BATTERY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/4">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 4 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mm-caps-electro-pol">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="080_035">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5 mm lead spacing&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;7mm height/length and more</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="I_T" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I_R" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I_S" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="O_S" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="O" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V_T" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V_R" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V_S" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="mb_jacks_alt" package="BATTERY" value="BATTERY"/>
<element name="O_T" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="R0207/4" value="100Ω">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="gm-resistors" package="R0207/4" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="gm-diodes" package="LED5MM" value="5mm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="mb_switches" package="3PDT" value="3PDT"/>
<element name="C1" library="mm-caps-electro-pol" package="080_035" value="100µ"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="I_T" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="V_S" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="V" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="V_R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="I_R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="O_S" pad="1"/>
<contactref element="I_S" pad="1"/>
<contactref element="V_T" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="I" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="O" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="O_T" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
